
1. При печати удостоверится, что разрешение 300 dpi
2. Требуется 6 листов А4. Печать с обоих сторон по номерам страниц. Печатать парами:

Заг-кон, 0-21
1-20, 2-19
3-18, 4-17
5-16, 6-15
7-14, 8-13
9-12, 10-11

Отпечатав первую страницу смотрим где верх, чтобы перевернуть таким образом лист, чтобы он совпал с верхом следующей страницы.

3. После печати перегибаем каждую страницу пополам старшими страницами во внутрь. Вытаскиваем скрепки из старого журнала и по их ширине протыкаем отверстия на перегибе, вставляем, загибаем, книжка готова.

Особенности книжки:

Есть несколько переработанных схем, например РЩ сделана распутанной с наименьшим числом пересечений, отсутствием кондуита и лёгким восприятием. Предохранители отображены в том же порядке как и на РЩ. Добавлена упрощенная схема токоприёмника, без кондуита и с серым цветом неиспользуемых аппаратов для обычного поездного рабочего состояния. В некоторых схемах добавлены изменения для разных номеров локомотивов.

Схема обрабатывается с помощью Gimp, шрифт "NanumGothic Bold", размер 34

Обновления

Исправить схему подключения межэлектровозных розеток для киловольтметра задней секции для некоторых серий электровоза

06.06.2016
Добавлен контактор 47 в силовой схеме, ошибка была в книге
Удалены дубликаты переработанных схем
Добавлены маркировка БП, ПР, 436 и расположение диодов

26.10.2015
Улучшены разновидности схемы ФР

22.10.2015
Улучшения в схеме ФР

15.09.2015
Упрощённая схема пантографа дополнена
Улучшение в схемах ГВ, песок, Ослабление поля

31.08.2015
Кнопки в схемах управления ФР, МК, МВ, 436, ПР упрощены.
улучшено качество линий в схемах "Силовая схема"

05.08.2015
Вид вентилей в схеме изменён

03.08.2015
Обновлены почти все. Улучшение качества линий. Сделан шаблон отдельных элементов.

15.07.2015
улучшено качество линий для страницы: Набор и сброс позиций

13.07.2015
улучшено качество линий для следующих страниц:
Вспом машины
Освещение, продувка
Главный выключатель (ГВ)

10.07.2015
ВА - улучшено качество линий

07.2015 г - увеличен шрифт в ~1,5 раза.
