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Вопросы к тестам для госэкзамена

АТП

1. В результате неправильной настройки рельсовой цепи значение напряжения источника                         питания повысилось выше максимально допустимого значения. Какой режим работы                       рельсовой цепи будет нарушен (несколько вариантов ответа).   

2. Указать способы защиты рельсовой цепи в кодовой АБ переменного тока от схода изолирующих стыков (несколько вариантов ответа).

3. Указать минимально-допустимый ток в рельсовой линии под локомотивными катушками, обеспечивающий нормальную работу АЛСН на участке с электротягой переменного тока.

4. На переездах при отсутствии дежурного по переезду устанавливаются для   ограждения следующие устройства. Указать правильный ответ.

5. Почему при одной и той же частоте сигнального тока 50 Гц чувствительность локомотивных усилителей на электровозах  и дизель-поездах предусматривается различной?

6. В результате повышенной асимметрии постоянного тягового тока произошло подмагничивание сердечника дроссель-трансформатора. Какой из режимов рельсовой цепи может быть нарушен?

7. Указать способы защиты рельсовых цепей в АБТс от схода изолирующих стыков:

8. При проезде поездом входного светофора, на котором горели два желтых огня, какое показание будет на локомотивном светофоре:

9. На переезде, оборудованном автошлагбаумом, и отсутствии на подходе поездов произошел обрыв цепи питания электродвигателя. В каком состоянии будет находиться брус автошлагбума.

10. При замене реле-счетчика 1 в локомотивном дешифраторе установлено реле с параметрами реле-счетчика 2. Пояснить, как повлияет на работу дешифратора подобная замена при приеме кода Ж и З и скорости менее Vж.

11. Указать задачи синтеза рельсовой цепи (несколько вариантов ответа).

12. При приеме кодов Ж произошел обрыв обмотки сигнальных реле З в дешифраторе DA. Какое показание проходного светофора, ограждающего кодируемой блок-участок, будет в этом случае.

13. Указать, в какой ситуации сработают на локомотиве устройства контроля скорости.

14. Участок пути с двусторонним движением после реконструкции был переведен на одностороннее движение. Как изменится время извещения о приближении к переезду на данном участке при сохранении мест расположения сигнальных установок?

15. По мере приближения электропоезда постоянного тока к выходным концам рельсовой цепи наблюдались сбои в работе АЛСН, но при вступлении на следующий блок-участок работа АЛСН восстанавливалась. Какой узел усилителя является по всей вероятности поврежденным?

16. Указать правильную формулу для определения коэффициента В рельсового четырехполюсника в нормальном режиме для рельсовой цепи переменного тока с изолирующими стыками.

17. При приеме кодов З произошел обрыв обмотки сигнального реле Ж в дешифраторе DA. Какое показание проходного светофора, ограждающего кодируемый блок-участок, будет в этом случае.

18. Указать, в каких случаях реле КС будет питаться от конденсатора Скж (несколько вариантов ответа).

19. Указать расчетные длину и скорость движения автотранспорта через переезд.

20. Почему при электротяге постоянного тока необходимо обеспечивать большее значение минимального тока в рельсах под локомотивными катушками, чем при электротяге переменного тока?

21. Указать достоинства ТРЦ без изолирующих стыков (несколько вариантов ответа)

22. На двухпутном перегоне с кодовой АБ переменного тока установлено неправильное направление движения по одному из путей. Какие коды посылаются в рельсовую цепь при свободности перегона?

23. Какие реле срабатывают при периодической проверке бдительности. Указать правильный ответ.

24. Указать назначение медленнодействующего реле с термоэлементом КТ в схеме управления переездной сигнализацией (несколько вариантов ответа).

25. Регулировка контактов скоростемера была произведена таким образом, что размыкание контактов Vж осуществлялось при большей скорости, чем контактов Vкж. В какой ситуации негативно проявится данная регулировка?

26. Указать какой элемент используется для регулировки напряжения на путевом реле И в кодовой рельсовой цепи на участках с электротягой переменного тока.

27. Какая из частот используется в тональных рельсовых цепях ТРЦ-4?

28. По одному из путей двухпутного перегона организовано временное двухстороннее движение и установлено неправильное направления движения. Указать, какой код поступает в рельсовую цепь свободного блок-участка при наличии впереди, по ходу движения более двух свободных блокучастков:

29. Какая максимальная длина транспортного средства должна учитываться при расчете длины участка приближения к переезду?

30. Как изменятся временные параметры кодового сигнала на выходе локомотивного фильтра при переходе с одной рельсовой цепи на другую.

ОН

1. Укажите свойство объекта, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения состоит из сочетаний свойств: безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохранности.

2. Какому закону надежности (Р(t)=?) соответствует постоянное значение интенсивности отказов (((t)=const).

3. Классическая кривая зависимости интенсивности отказов от времени работы устройства ((t)  имеет несколько характерных участков. Укажите их число.

4. Приемник к началу наблюдения за его отказами проработал 100 часов. К концу наблюдения наработка составила 700 часов. Всего зарегистрировано 6 отказов. Среднее время ремонта составило 10 часов. Определить наработку на отказ и коэффициент готовности.

5. Схема расчета надежности приведена на рисунке. Интенсивность отказов (=0,7(10-3 ч-1. Определить вероятность безотказной работы в течение t=100ч, при раздельном резервировании.

6. Укажите свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторой наработки или в течение некоторого времени:

7. Может ли работоспособный объект быть неисправным:

8. Как определяется вероятность безотказной работы системы с последовательным соединением элементов (в смысле надежности) в случае если отказы элементов происходят независимо.

9. Один из основных показателей надежности восстанавливаемых объектов определяется следующим образом: удельное число отказов в единицу времени на один образец аппаратуры (на один объект). Укажите этот показатель.

10. Схема расчета надежности приведена на рисунке. Интенсивность отказов элементов (1=0,5(10-3 ч-1.; (2=0,1(10-3 ч-1.   Определить вероятность безотказной работы в течениевремени t=100ч. при общем  резервировании.

11. Укажите свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния с необходимыми перерывами для технического обслуживания и ремонта:

12. Можно ли один и тот же объект в зависимости от условий его эксплуатации в одних случаях считать восстанавливаемым, в другом – невосстанавливаемым:

13. Как определяется вероятность отказа системы с параллельным соединением элементов (в смысле надежности) в случае, если отказы элементов происходят независимо:

14. Какой из основных показателей надежности невосстанавливаемых объектов определяется следующим образом: число отказов в единицу времени; отнесенное к среднему числу элементов, безотказно работающих в данный промежуток времени:

15. При эксплуатации РЭУ (радиоэлектронного устройства) п=20 отказов, из них отказало: полупроводниковых приборов –6, резисторов и конденсаторов – 8, трансформаторов и дросселей – 4, интегральных микросхем-2. На ремонт после выхода из строя элементов каждой из четырех групп затрачивалось соответственно 15 мин, 10 ми, 20 мин и 25 мин. Найти среднее время ремонта.

16. Укажите свойство объекта, заключающееся в его приспособленности к предупреждению и обнаружению отказов и повреждений, к восстановлению работоспособности в процессе технического обслуживания и ремонта.

17. Укажите случай, когда ЭВМ является невосстанавливаемым объектом:

18. В теории надежности переход системы из одного состояния в другое представляется марковским случайным процессом. Чьё имя носят уравнения, с помощью которых определяются вероятности нахождения системы в том или ином состоянии

19. В соответствии с каким законом надежности вероятность безотказной работы объекта в течение заданного промежутка времени не зависит от того, сколько времени он проработал до этого промежутка

20. Система состоит из двух устройств. Вероятности безотказной работы каждого из них в течение времени t=100 часов: Р1(100)=0,95, Р2(100)=0,97. Необходимо найти среднюю наработку до первого отказа системы при экспоненциальном законе надежности.

21. Укажите свойство объекта непрерывно сохранять исправное и работоспособное состояние в течение  (и после) хранения и (или) транспортирования.

22.  Какая зависимость интенсивности отказов от времени соответствует экспоненциальному закону распределения времени наработки на отказ.

23.  Какому параметру надежности численно равна площадь фигуры, ограниченной  кривой вероятности безотказной работы невосстанавливаемого объекта и осями координат.

24.  На графике показаны зависимости Р(t),  ((t) и f(t) при распределении времени  безотказной работы по некоторому  закону.  Назвать закон распределения.

25. Схема расчета надежности устройства приведена на рисунке. Интенсивность отказов элементов имеют следующие значения: (1=0,5(10-3 ч-1; (2=0,3(10-3 ч-1; (3=0,8(10-3 ч-1. Закон надежности считаем  экспоненциальным. Найти среднюю  наработку до первого отказа устройства Тср.

26. Как называется свойство системы ж.д. автоматики (СЖАТ) непрерывно сохранять исправное, работоспособное или защитное состояние в течение некоторого времени или наработки 

27. Как будет выглядеть зависимость ((t) согласно экспоненциальному закону надежности:

28. Как называется вероятность того, что система окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается.

29. Система состоит из 3-х устройств, значения средней наработки до отказа этих устройств соответственно равны Т1=160 ч.., Т2=600 ч., Т3=320ч.. Определить среднюю наработку до отказа системы в целом, если справедлив экспоненциальный закон надежности: 

 Схема расчета надежности представлена на рисунке. Заданы вероятности безотказной работы ее элементов. Укажите расчетную формулу вероятности безотказной работы системы:

ЭО и СтСАТ

1. Какие из перечисленных ниже устройств осуществляют автоматический перевод стрелок по маршруту скатывания отцепов на сортировочных горках:

2. Для выполнения какой из перечисленных функций предназначена вторая тормозная позиция сортировочной горки? 

3. Чем различаются предварительное и полное замыкание маршрута различаются тем, что:

4. Какой из блоков наборной или исполнительной группы системы блочной маршрутно-релейной централизации используется для перевода стрелок.

5. Какие состояния реле в двухпроводной схеме управления стрелочным электроприводом соответствуют минусовому положению стрелки:

6. Выполнение каких условий безопасности контролируется в цепи включения реле КС? (несколько вариантов ответа)

7. Укажите блоки в которых размещены реле КС? (несколько вариантов ответа)

8. При помощи какой системы автоматики и телемеханики осуществляется только интервальное регулирование движения поездов:

9. Каким образом задается маршрут скатывания отцепов в маршрутном режиме работы системы ГАЦ-КР:

10. В какой из перечисленных систем горочной автоматики используются радиолокационные измерители скорости?

11. Для безостановочного пропуска поезда по станции заданы маршруты приема и отправления. Когда наступает полное (окончательное) замыкание стрелок, участвующих в маршруте отправления?

12. Где расположены контрольные контакты автопереключателя, фиксирующие положение остряков стрелок.

13. В каком блоке происходит исключение возможности задания лобовых маршрутов на приемо-отправочных путь после включения реле КС в маршрутах приема?

14. Какие функции выполняет схема управления электроприводом с электродвигателем переменного тока? (несколько вариантов ответа)

15. Какое общее требование необходимо соблюдать при расстановке маневровых сигналов в горлови​не станции?

16. Какой из перечисленных светофоров предназначен для ограждения станций со стороны прилегающих перегонов:

17. Какие из перечисленных ниже устройств осуществляют автоматическое торможение отцепов на тормозных позициях (несколько вариантов ответа):

18. Указать от каких факторов зависит допустимая скорость  выхода отцепов из парковой тормозной позиции (несколько вариантов ответа):

19. Каковы основные функции замыкающего З и маршрутных 1М и 2М реле в системе ЭЦ?

20. Что является отличительной особенностью системы электрической централизации с центральными зависимостями и местным питанием.

21. Укажите блоки, в которых предусмотрены цепи самоблокировки реле КС? (несколько вариантов ответа):

 Укажите реле которое, обеспечивает разные показания на входном светофоре при установке маршрута приема на главный и боковой пути? 

22. Какие  из перечисленных светофоров устанавливаются на станциях? (несколько вариантов ответа)

23. Какой огонь включиться на локомотивном светофоре системы АЛСН при вступлении поезда на первый участок приближения, если на входном светофоре горят два желтых огня и зеленая полоса?

24. Для чего предназначены устройства КЗП:

25. Указать от каких факторов зависит скорость роспуска состава (несколько вариантов ответа):

26. Чем взрезной стрелочный электропривод отличается от невзрезного.

27. При помощи контакта какого реле в двухпроводной схеме управления стрелочным электроприводом проверяется свободность стрелочно-путевой секции от подвижной единицы.

28. Укажите блоки, в которых размещены замыкающие реле (реле З)? (несколько вариантов ответа)

29. Поезд прибывает на станцию по прямому пути, выходной светофор открыт; после выходного светофора поезд следует с отклонением по стрелочному переводу с маркой крестовины 1/18. Выберите правильное показание входного и предвходного светофора:

30. Какие реле автоматически выбирают величину выдержки времени при отмене маневрового маршрута со свободного пути и при занятом предмаршрутном участке?

31. Для выполнения какой из перечисленных функций предназначена первая позиция сортировочной горки?

32. Указать от каких факторов зависит длина предстрелочного участка горочных рельсовых цепей (несколько вариантов ответа):

33. Какие из перечисленных ниже систем относятся к устройствам горочной автоматики (несколько вариантов ответа):

34. Для какой цели предусматривается подпитка маневровых сигнальных реле?

35. При помощи контакта какого реле в двухпроводной схеме управления стрелочным электроприводом проверяется незамкнутость стрелки в других маршрутах:

36. Укажите блоки, в которых размещены маршрутные реле 1М, 2М? (несколько вариантов ответа)

37. В системе ЭЦ при центральном питании выходной светофор совмещен с маневровым и имеет четыре линзовых комплекта (Ж, З, К, Л/Б). В лампах каких сигнальных огней в схеме их включения используется и основная и резервная нить?

38. Поезд прибывает на станцию с отклонением после входного светофора по стрелочному переводу с маркой крестовины 1/18,  выходной светофор открыт; после выходного светофора поезд следует с отклонением по стрелочному переводу с маркой крестовины 1/9. Выберите правильное показание входного и предвходного светофора:

39. Укажите состояние контактов реле С и О в схеме управления огнями маневрового светофора при перегорании на светофоре лампы синего огня? ((- под током; (- без тока; (+ - реле под током прямой полярности; (- - реле под током обратной полярности).

40. Поезд прибывает на станцию по прямому пути с отклонением после выходного светофора по стрелочному переводу с маркой крестовины 1/9, выходной светофор открыт. Выберите правильное показание входного и предвходного светофора: 

41. Какое из перечисленных устройств автоматизации сортировочных горок предназначено для перевода стрелок и задания маршрутов скатывания отцепов?

42. Сколько линейных проводов используется в схеме управления горочным электроприводом СПГБ-4М?

43. В горловине станции установлен одиночный маневровый светофор. Требуется выбрать блок наборной группы БМРЦ для управления этим светофором:

44. Какое из перечисленных ниже условий не контролируется в цепи реле ВЗ стрелочного блока С?

45. Какие из перечисленных реле в системе БРМЦ препятствуют накоплению задания маршрутов через занятую или замкнутую в других маршрутах секцию (несколько вариантов ответов):

46. В двухпроводной схеме управления стрелкой конденсатор в цепи замедления реле НПС, необходим для удержания реле под током: (до какого момента времени).

47. Укажите назначение реле НВНП в схеме управления входным светофором системы МРЦ-13.

ТОАТ

1. Имеется несколько преобразователей сигналов. Указать на выходе какого преобразователя имеет место дискретный сигнал.

2. Указать какая из пяти функций алгебры логики (ФАЛ), заданных численным способом, соответствует ФАЛ, заданной таблицей Карно.

3. Указать, чему равно кодовое расстояние у представленных двух кодовых комбинаций? 

4. Какие типы конечных автоматов вы знаете.

5. Указать пример интегрирующего звена.

6. Имеется набор различных дискретных устройств. Указать какой из них является автоматом с конечной памятью (несколько вариантов ответов):

7. Дана функция алгебры логики (ФАЛ) в базисе И-ИЛИ-НЕ У=Х1+Х2((Х3. Указать правильное преобразование данной ФАЛ для представления ее в базисе ИЛИ-НЕ:

8. На рис. представлены графики изменения выходного сигнала у(t) системы автоматического регулирования (САР). Какой из представленных графиков у(t) характеризует устойчивую систему регулирования.

9. Что из себя представляет триггер.

10. Указать пример дифференцирующего звена.

11. Указать, какая из указанных характеристик у=f(х) относится к логическому  элементу с памятью:

12. Какие из указанных ниже триггеров имеют управляющий вход (несколько вариантов ответов):

13. Каким уравнением описывается типовое звено САР:

14. Что такое синдром кода:

15. Что такое статическая оценка качества системы автоматического регулирования (САР):

16. Указать, какое из представленных  условных обозначений реле относится к  комбинированному реле:

17. Вес кодовой комбинации, состоящей из трех разрядов, равен 17. Указать возможное основание кода из ряда представленных чисел (несколько вариантов ответов):

18. Какими параметрами характеризуется индукционное двухэлементное реле:

19. В чем заключается принцип обратной связи в системах автоматического регулирования:

20. Что понимается под временем регулирования САР:

21. В таблице задана функция алгебры логики для логического элемента с двумя входами (Х1; Х2) и одним выходом У.  Указать к какому из перечисленных элементов относиться данная функция двух переменных, и указать ее условное обозначение.

22. Кодовая комбинация содержит 8 разрядов, из них 4 разряда информационные. Указать, чему равна избыточность кода:

23. В чем заключается минимизация функций алгебры логики (ФАЛ):

24. Что из себя представляет годограф:

25. Указать вид выражения для комплексного коэффициента усиления линейного динамического звена САР:

26. Указать функцию, эквивалентную следующей функции Шеффера: у=х/1.

27. Указать функцию, двойственную функции у=х1(х2.

28. Указать тип триггера, представленного на рисунке:

29. Указать какое число записано в двоично-десятичном коде: 00011000. Младший разряд каждой тетрады кода – крайний справа. 

30. Для обнаружения искажения исходной кодовой комбинации 01101 применили избыточный инверсный код. Указать проверочную часть избыточного кода.

ЭПУ

1. Какой из нижеперечисленных параметров не относятся к входным параметрам ИЭП?

2. Указать стандартный набор элементов параметрического стабилизатора напряжения:

3. Укажите выпрямительную схему, имеющую наивысший КПД:

4. Преобразователи постоянного напряжения (ППН) – инверторы – это:
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Схема, изображенная на рисунке является:

6. Какое из нижеперечисленных определений параметрического стабилизатора справедливо:

7. Какое из нижеперечисленных определений справедливо. Принцип действия ПЧ-50/25 основан на параметрическом эффекте:

8. Что из нижеперечисленного не входит в состав кислотных аккумуляторов:

9. [image: image2.png]


Структурная схема конвертора на тиристорах выглядит следующим образом:

10. Схема, изображенная на рисунке является:

11. Какая из приведенных ниже схем является параметрическим стабилизатором переменного тока на дросселе насыщения:

12. Что из нижеперечисленного не является верным. ДГА (автоматизированный дизель-генератор) устанавливается в следующих случаях:

13. Укажите правильный ответ. Аккумуляторный источник в безбатарейной системе питания устройств ЭЦ имеет нормативное время резервирования: 

14.  На рис. представлена схема выпрямителя для импульсного подзаряда БВ24-2,5. Выберите правильный вариант работы схемы.

15.  Какой из нижеприведенных параметров не относится к электрическим параметрам аккумуляторов:

16.   На рис. представлена схема двухтактного инвертора ППН. Что из нижеперечисленного  для данной схемы является верным.

17. Трансформаторными называются питающие пункты перегонных устройств, в которых:
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Схема, изображенная на рисунке является:

19. Преобразователи постоянного напряжения (ППН) – конверторы – это:

20. Нагрузочная характеристика ПЧ имеет вид:

21. Какая из приведенных ниже схем является компенсационным стабилизатором на кремниевом стабилитроне:

22.  Распределительными называются питающие пункты перегонных устройств, в которых:

23. Сглаживающими фильтрами называются:
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 Схема, изображенная на рисунке является:

24. Чем отличается режим среднего тока от режима непрерывного подзаряда при буферной системе питания.

25. [image: image5.png]


Коэффициент пульсации Кп выпрямительной 

      схемы, изображенной на рис. равен:

26. [image: image6.png]


Общий коэффициент сглаживания Ксгл.общ. 

      схемы цепочечного включения фильтров, 

      изображенной на рис. равен:

27. Какой тип пластин не применяется в кислотных аккумуляторах?

28. В схеме двухтактного инвертора, использующего в качестве ключей транзисторы, максимальное рассеивание мощности происходит:

29. Какая из приведенных ниже схем является схемой компенсационного стабилизатора с автоматическим регулированием напряжения:

(РЭ – регулировочный элемент; УС – усилитель сигнала; ЗЭ – задающий элемент; СС – схема сравнения; Uвх – входное напряжение; Uвых – выходное напряжение; Uэт – эталонное напряжение)
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ЛАТС

1. Каково назначение и используемый тип брони в кабеле марки ТЗПАПКП.

2. Каким  образом взаимосвязаны частота передачи по цепи связи и сопротивление жилы в данной цепи. Выберите наиболее верный ответ.

3. Выберите параметр с соответствующей ему правильной формулой, при помощи которого измеряется величина взаимных влияний:

4. От чего зависит количество опор воздушной линии на 1 км.

5. Каким должно быть соотношение диаметра d оптического волокна и длины волны ( сигнала, распространяющегося по этому волокну.

6. Каково назначение и используемый тип брони в кабеле марки МКПАБ.

7. Сравните сопротивление жилы в кабеле и на воздушной линии связи, если используются жилы из одинакового материала и одинакового диаметра.

8. Какая из ниже перечисленных мер защиты не используется для защиты от внешних опасных влияний

9. Какая из ниже перечисленных мер защиты не используется для защиты от внешних опасных влияний

10. Какое из нижеперечисленных значений соответствует диаметру сердечника одномодового оптического волокна:

11. Каково назначение и используемый тип брони в кабеле марки СБВГ.

12. Как известно, под действием поверхностного эффекта и эффекта близости в проводниках цепи происходит перераспределение токов на поверхности проводов. Вспомните, где концентрируется ток в коаксиальной цепи.

13. Какова норма внешних мешающих влияний для многоканальной цепи связи

14. Каким видом асимметрии можно пренебречь при расчете внешних мешающих влияний на двухпроводную цепь из-за значительного расстояния от источника влияний до цепи связи.

15. Какое значение длины волны (, мкм соответствует одному из так называемых «окон прозрачности» световода и используется для передачи по световоду:

16. Каково назначение и используемый тип брони в кабеле марки ААБ.

17. Каким образом взаимосвязаны сопротивление жилы в цепи связи и расстояние между соседними жилами в такой цепи, при передаче но цепи переменного тока.

18. Выберите параметр с соответствующей ему правильной формулой, при помощи которого измеряется величина мешающих влияний:

19. Каким видом асимметрии можно пренебречь при расчете внешних опасных влияний на двухпроводную цепь из-за значительного расстояния от источника влияний до цепи связи.

20. По какой из нижеперечисленных формул рассчитывается результирующее значение дисперсии световода ((мод – модовая дисперсия, (вв – волновая дисперсия; (мат – материальная дисперсия):

21. Каково назначение и используемый тип брони в кабеле марки ТППБ.

22. Какая кривая соответствует зависимости  сопротивления переменному току R от  радиуса проводника r ?

23. Какой случай подключения цепи, подверженной влиянию, используется при расчетах величины внешних опасных влияний как наиболее опасного. 

24. Каким видом асимметрии можно пренебречь при расчете взаимных влияний на двухпроводную цепь:

25. Что представляет собой числовая апертура световода:

26. Каково назначение и используемый тип брони в кабеле марки ТЗГ.

27. Какую размерность имеет километрический коэффициент фазы (:

28. Каким образом рассчитывается защищенность цепи Аз (дБ) при оценке взаимных влияний между цепями (несколько вариантов ответа):

29. Укажите вид связи, для которой предельно допустимое значение напряжения шума (норма мешающих влияний) является наименьшим:

30. Какие из перечисленных параметров не относятся к параметрам передачи волоконных световодов (несколько вариантов ответа):

ОПДСС

1. Что означает управление по территориальному принципу на железнодорожном транспорте.

2. Что из нижеперечисленного не относится к методам технического обслуживания.

3. Определить длину критического пути Lкр для сетевого графика, показанному на рисунке.

4. В каком случае при анализе абсолютной экономической эффективности  инвестиционный проект будет являться экономически эффективным (Ен - норма дисконта, К - инвестиционные затраты):

5. В какой из планов включают регламентные работы технологического процесса по техническому обслуживанию устройств СЦБ, выполняемые не чаще одного раза в месяц.

6. Что из нижеперечисленного не относится к продукции, вырабатываемой дистанцией как производственным предприятием?

7. Какую размерность имеет приведенный показатель качества технического обслуживания.

8. Чему равен резерв времени события  2    для сетевого  графика, изображенного на рисунке.

9. Имеется два инвестиционных проекта, требующие соответственно инвестиционные затраты К1 и К2 и годовые эксплуатационные расходы С1 и С2 соответственно. Норма дисконта равна Ен. В каком случае анализ сравнительной экономической эффективности не требует дополнительных расчетов?

10. Продолжительность оборота оборотных средств То составила 10 дней. Годовой доход предприятия Д составил 20 тыс.руб. Определите среднегодовую стоимость оборотных средств предприятия: 

11. Управление по отраслевому принципу на железнодорожном транспорте означает.

12. Кто не относятся к техническому персоналу дистанции.

13. Инвестиционные затраты К=10тыс. руб.; результат инвестиционных затрат R=2 тыс.руб.; норма дисконта Ен=0,25, Ер - внутренняя норма доходности. Является данный проект экономически эффективным?

14. В состав чего организационно входит бригада по измерениям кабеля (кабельная группа)?

15. Что представляет собой одна техническая единица?

16. Какие  основные виды ремонта устройств автоматики и связи различают в зависимости от объемов выполняемых работ?

17. Длина критического пути Lкр сетевого графика показывает

18. Инвестиционные затраты К=10 тыс.руб, результат инвестиционных затрат R=2 тыс.руб., норма дисконта Ен=0,1, Ер - внутренняя норма доходности. Является ли проект экономически эффективным?

19. В зависимости от чего определяется группа дистанции?

20. Известно, что техническая оснащенность дистанции Вд=100 тех.ед; протяженность дистанции L=200 км; численность персонала Ч=80 чел, продолжительность рабочего времени - 173,1 нормо-час. Чему равен уровень производительности труда.

21. Что из перечисленного не является системой оплаты труда?

22. Имеется два инвестиционных проекта, требующие соответственно инвестиционных затрат К1=10 тыс.руб., К2=20 тыс.руб., и годовых эксплуатационных расходов С1=5 тыс.руб. и С2=3 тыс.руб. Норма дисконта равна Ен=0,2, Эр - коэффициент сравнительной эффективности. Какой проект будет являться эффективным?

23. Если производительность труда Пф дистанции в первый год увеличилась на 10%, а во второй год уменьшилась на 10%. Как измениться производительность труда за 2 года?

24. Что из ниже перечисленного не относится к понятию стратегии технического обслуживания?

25. Что показывает тарифный коэффициент отраслевой тарифной сетки?

26. Как называется в сетевом графике событие, не имеющее входящих в него работ.

27. При расчете сравнительной экономической эффективности оказалось, что коэффициент сравнительной эффективности Эр ( Ен, где Ен - норма дисконта. Какой проект будет признан более эффективным?

ТЛЭЦ, ТПС и СИ

1. Какой параметр определяет расстояние между спектральными составляющими дискретного спектра периодической последовательности прямоугольных импульсов.

2. Представить число в двоичной системе счисления.

3. Назовите четыре основных вида импульсной модуляции, соответствующие четырем модулируемым параметрам последовательности импульсов.

4. Какой идеализированный элемент электрической цепи обладает только одним свойством рассеивать электрическую энергию.

5. Укажите размерность коэффициентов  A, B, C, D  в уравнениях пассивного, линейного четырехполюсника  с  А – параметрами  ( б/р  -  безразмерная величина ).

6. Какая из перечисленных единиц измерения не относится к основным:

7. Погрешность, вызванная применением неточных эмпирических формул при измерениях, называется:

8. Периодическая последовательность прямоугольных импульсов характеризуется длительностью импульсов, их амплитудой и периодом повторения. Как с увеличением длительности импульсов будет меняться эффективная ширина дискретного спектра последовательности импульсов.

9. Определите  расстояние между кодовыми комбинациями  равномерного блочного кода.

10. Как называется в математике операция разложения периодического сигнала в гармонический спектр.

11. Какой идеализированный элемент электрической цепи обладает только одним свойством запасать, накапливать энергию в магнитном поле.

12. Укажите погонные (на единицу длины), первичные параметры однородной длинной линии согласно принятым обозначениям.

13. Какая из приведенных формул соответствует относительной погрешности:

14. Укажите метод измерения параметров рельсовых цепей постоянного тока, имеющий наибольшую точность:

15. Укажите, какое из указанных событий несет 1 бит информации.

16. Имеются  5  прямоугольных импульсов различной длительности:  1 с,  2 с,  3 с,  4 с,  5 с. Расположите эти импульсы по мере увеличения ширины их спектра  ( т.е. начать с самого узкополосного ).

17. Чему равно минимальное кодовое расстояние  d ,   при котором обнаруживаются любые одиночные ошибки.

18. Какой идеализированный элемент электрической цепи обладает только одним свойством запасать, накапливать энергию в электрическом поле.

19. Укажите вторичные параметры однородной длинной линии, согласно принятым обозначениям.

20. Какой из перечисленных методов измерений рельсовых цепей позволяет определить аргумент входного сопротивления рельсовой цепи переменного тока:

21. Какая из перечисленных формул относится к приведенной погрешности:

22. Оптимальный прием сигнала с помехами на согласованный фильтр максимизирует одно из приведенных ниже выражений.

23. Как называется процесс, когда один из параметров сигнала изменяется во времени в соответствии с передаваемым сообщением.

24. В коле Хэмминга контрольные символы расположены среди информационных символов на местах с номерами по степеням числа  2  (т.е. 2 0  =  1,  2 1  =  2,  2 2  =  4  и т.д.). В результате декодирования получилось контрольное число  (синдром ) : 101. Указать  порядковых номер  ( разряд ) искаженного помехой символа.

25. Как называется параметр реактивного фильтра, числовое значение которого равно количеству реактивных элементов фильтра (после всех преобразований и упрощений, связанных с последовательным и параллельным соединением элементов в схеме).

26. Как называется отношение комплексов напряжения и тока в бегущей (например прямой) волне.

27. Шунтовую чувствительность двухниточных рельсовых цепей проверяют

28. Точность измерительного прибора оценивается:

29. Укажите формулу К.Шеннона для определения количества информации, содержащейся в сообщении.

30. Как называются  (сокращенно)  три основные вида модуляции синусоидального колебания высокой частоты, соответствующие трем модулируемым параметрам синусоидального колебания.

31. Каким параметром определяется ширина спектра прямоугольного импульса.

32. Четырехполюсники можно соединять несколькими способами. Указать несуществующее соединение.

33. Известно, что коэффициент распространения однородной линии ( характеризует ослабление прямой (или обратной) волны и изменение ее фазы на единицу длины линии. Укажите соответствующую формулу, согласно принятым обозначениям.

34. Класс точности измерительных приборов устанавливают:

35. Шунтовую чувствительность в однониточных рельсовых цепях следует проверять.

36. Чему равен коэффициент отражения в конце длинной линии, если линия нагружена согласованно (Z н = Z в).

37. Какие функции от характеристической постоянной передачи используются при записи уравнений  четырехполюсника  с  характеристическими  параметрами.

38. Сдавая экзамен по дисциплине ТПС, Вы реально оцениваете свои знания и априори считаете, что вероятность получения  “отличной” оценки не более  1/16. Каким количеством информации будет измеряться такой исход.

39. Определить требуемое число уровней квантования непрерывного сигнала, если его максимальное значение положительное и достигает   + 10 Вольт, а минимальное значение отрицательное  и равно   - 5 Вольт  при шаге квантования  0,5 Вольт.

40. Оптимальный прием сигнала с помехами на согласованный фильтр максимизирует одно из приведенных ниже выражений.

41. Какая из приведенных формул относиться к абсолютной погрешности:

42. Какое из приведенных значений не может являться классом точности прибора:

ДЦ

1. Какая из перечисленных систем ДЦ является наиболее современной?

2. Какие из перечисленных команд ТУ являются “ответственными” (несколько вариантов ответов):

3. Какая из перечисленных систем ДЦ была разработана первой?

4. Как называется телемеханическое устройство, обеспечивающее получение информации о состоянии контролируемых  объектов, имеющих ряд возможных дискретных состояний,

5. Как называется телемеханическое устройство обеспечивает управление положением или состоянием дискретных объектов и объектов с непрерывным множеством состояний методами и средствами телемеханики.

6. Какой метод кодирования команд ТУ используется в системах ДЦ «Нева» и «Луч»?

7. Какой метод передачи команд ТУ и сигналов ТС принят в ДЦ «Нева» и «Луч»?

8. Какие из перечисленных устройств входят в состав центрального поста ДЦ «Нева»? (несколько вариантов ответов):

9. Какие из перечисленных устройств входят в состав линейного пункта ДЦ «Нева»? (несколько вариантов ответов):

10. Какие из перечисленных устройств входят в состав центрального поста ДЦ «Луч»? (несколько вариантов ответов):

11. Какие из перечисленных устройств входят в состав линейного пункта  ДЦ «Луч»? (несколько вариантов ответов):

12. Какие из перечисленных устройств входят в состав центрального поста ДЦ «Диалог»? (несколько вариантов ответов):

13. Какие из перечисленных устройств входят в состав линейного пункта  ДЦ «Диалог»? (несколько вариантов ответов):

14. В какой системе ДЦ используется относительная фазовая модуляция при формировании команд ТУ?

15.  Какой способ разделения соседних импульсов используется при формировании команд ТУ в системе ДЦ ПЧДЦ?

16. Какой способ разделения соседних импульсов используется при формировании команд ТУ в системе ДЦ ЧДЦ?

17. Какой способ разделения соседних импульсов используется при формировании команд ТУ в системе ДЦ «Нева»?

18. Какой способ разделения соседних импульсов используется при формировании команд ТУ в системе ДЦ «Луч» ?

19. Отличия между системами ДЦ «Нева» и «Луч» заключаются в следующем (несколько вариантов ответов):

20. Какой режим управления раздельными пунктами диспетчерского круга является основным ?

21. Какое количество различных адресов объектов управления на ЛП можно задать при использовании кода с постоянным весом, если общее число разрядов -5,  из них активных - 2?

22. Назовите приоритет при передаче команд ТУ, ЦС и сигналов ТС в циклических системах:

23. Назовите отличительные особенности циклических и спорадических систем ДЦ (несколько вариантов ответов):

24. Какая из нижеперечисленных систем предназдначена для управления удаленными группами объектов ЭЦ, а также для централизованного управления станциями метрополитена (несколько вариантов ответов):
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