Устанавливаются следующие тесты:

Перед началом работы с программой необходимо провести следующие настройки:
В меню "СЕРВИС"-"МАКРОС"-"БЕЗОПАСНОСТЬ" переключить на самый низкий уровень безопасности.

ДПР.xls
Заявка (переменный ток).xls
Заявка (постоянный ток).xls
Пережог (переменный ток).xls
Пережог (постоянный ток).xls
ПЭ.xls
Вопросы.exe

Ярлыки для запуска появятся на рабочем столе в папке "Тестирование ЭЧЦ".
Все схемы, которые используются в тестах, находятся в папке, куда распаковывается программа (D:\test).
Все тесты кроме последнего работают на основе макросов Excel. 
В этих тестах на первом листе (переключаются слева внизу окна Excel) приведены инструкции по прохождению теста, на втором листе приведена соответствующая схема, а на третьем листе - непосредственно сам тест. В тестах ДПР и ПЭ схема находится на втором листе "тест".
Обратите внимание при прохождении этих тестов после ввода ФИО в соответствующее поле необходимо нажать клавишу "ENTER", и только потом мышью нажать "Начать тест". По завершении теста - "завершить тест", после чего на принтере будет распечатана страница с результатами теста.

В последнем тесте "Вопросы" для начала тестирования нужно ввести ФИО в соответствующие поля, поставить галочку "Профтест" и справа от галочки выбрать в выпадающем списке необходимый тест. Для начала теста нужно нажать "Начать тестирование". После ответа на все предложенные вопросы или после закрытия окна программы кнопкой "х" на экране появятся результаты тестирования.