СТО РЖД 07.003-2024

СТАНДАРТ ОАО "РЖД"

УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ПОСТАНОВКИ НА ПРОИЗВОДСТВО И ДОПУСКА
К ПРИМЕНЕНИЮ ПРОДУКЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Дата введения - 2024-03-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Проектно-конструкторским бюро по инфраструктуре - филиалом ОАО "РЖД"

2 ВНЕСЕН Трансэнерго - филиалом ОАО "РЖД"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Распоряжением ОАО "РЖД" от 8 февраля 2024 г. N 353/р

4 ВЗАМЕН СТО РЖД 07.003-2018

Воспроизведение и/или распространение настоящего стандарта, а также его применение сторонними организациями осуществляется в порядке, установленном ОАО "РЖД"

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к порядку разработки, постановки на производство и допуска к применению промышленной продукции, предназначенной для использования в электроустановках Трансэнерго. Стандарт распространяется на следующую продукцию:
- контактные провода, несущие тросы и струны контактной подвески;
- провода для воздушных линий электропередачи;
- изоляторы определенного класса напряжения, предназначенные для применения в линиях электропередачи и контактной сети;
- линейную арматуру контактной сети и воздушных линий электропередачи;
- искровые промежутки (в том числе газоразрядные), диодные заземлители, устройства защиты станций стыкования, разрядные устройства и короткозамыкатели отсасывающих линий тяговой сети;
- силовые кабели на напряжение свыше 1000 В постоянного тока, выпрямленного тока и напряжение 27,5 кВ переменного тока;
- стойки для опор, фундаменты и анкеры контактной сети и воздушных линий электропередачи;
- ригели жестких поперечин;
- поддерживающие конструкции контактной сети;
- опоры, предназначенные для размещения осветительных установок;
- силовые и измерительные трансформаторы;
- статические преобразователи для системы тягового железнодорожного электроснабжения;
- коммутационные аппараты напряжением выше 1000 В;
- разрядники и ограничители перенапряжений;
- преобразователи электроэнергии, предназначенные для улучшения показателей ее качества;
- комплектные распределительные устройства, подстанции и линейные устройства тягового электроснабжения напряжением выше 1000 В независимо от вида основной изоляции;
- комплектные распределительные устройства напряжением до 1000 В;
- аккумуляторы, предназначенные для работы в качестве источника электроэнергии в сетях постоянного оперативного тока тяговых подстанций, трансформаторных подстанций и линейных устройств системы тягового электроснабжения, а также зарядно-подзарядные преобразователи для этих сетей;
- устройства защиты, автоматики и управления, применяемые в составе конструкции электроустановок;
- средства измерений, испытательное оборудование и средства технического диагностирования, предназначенные для использования в процессе технического обслуживания и ремонта электроустановок;
- автоматизированные системы, предназначенные для управления технологическими и производственными процессами в хозяйстве электрификации и электроснабжения (далее - автоматизированные системы);
- монтажные средства и приспособления, предназначенные для использования в процессе технического обслуживания и ремонта электроустановок;
- измерительные преобразователи;
- иную продукцию, совмещающую в себе признаки двух или более видов продукции из перечисленных выше.
1.2 Настоящий стандарт предназначен для применения подразделениями аппарата управления ОАО "РЖД", филиалами ОАО "РЖД" и иными структурными подразделениями ОАО "РЖД".
1.3 Применение настоящего стандарта сторонними организациями оговаривается в договорах (соглашениях) с ОАО "РЖД".

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2.114 Единая система конструкторской документации. Технические условия
ГОСТ 15.101-2021 Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ
ГОСТ 27.003 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности
ГОСТ 16504 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения
ГОСТ 18311 Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий
ГОСТ 24297 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля
ГОСТ 30284 Изоляторы для контактной сети железных дорог. Общие технические условия
ГОСТ 32895 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения
ГОСТ 33477-2015 Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства железнодорожной инфраструктуры. Порядок разработки, постановки на производство и допуска к применению
ГОСТ 33974 Средства телемеханизации для систем электроснабжения железных дорог. Общие технические условия
ГОСТ 34452 Разъединители для тяговой сети железных дорог и приводы к ним. Общие технические условия
ГОСТ Р 2.601 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы
ГОСТ Р 2.610 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов
ГОСТ Р 8.879 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики калибровки средств измерений. Общие требования к содержанию и изложению
ГОСТ Р 8.929 Государственная система обеспечения единства измерений. Комплексы мобильные измерительно-вычислительные для измерения параметров контактной сети железной дороги. Технические требования
ГОСТ Р 51559 Трансформаторы силовые масляные классов напряжения 110 и 220 кВ и автотрансформаторы класса напряжения 27,5 кВ для систем тягового железнодорожного электроснабжения переменного тока. Общие технические условия
ГОСТ Р 55602 Аппараты коммутационные для цепи заземления тяговой сети и тяговых подстанций железных дорог. Общие технические условия
ГОСТ Р 56622 Вышки изолирующие съемные для работы на контактной сети железной дороги. Технические условия
ГОСТ Р 57121 Терминалы присоединений интеллектуальные для распределительных устройств тяговых подстанций, трансформаторных подстанций и линейных устройств тягового электроснабжения железной дороги. Технические требования
ГОСТ Р 58115 Трансформаторы преобразовательные с высшим напряжением от 6 до 110 кВ для железнодорожных тяговых подстанций. Общие технические условия
ГОСТ Р 58365 Выключатели постоянного тока на напряжение свыше 1000 В для тяговых подстанций и линейных устройств тягового электроснабжения железной дороги. Общие технические условия
ГОСТ Р 58409 Устройства комплектные распределительные негерметизированные на напряжение до 35 кВ для тяговых и трансформаторных подстанций железной дороги. Общие технические условия
ГОСТ Р 59726 Подстанции трансформаторные комплектные и мачтовые, пункты распределительные комплектные, предназначенные для электроснабжения нетяговых железнодорожных потребителей электроэнергии. Общие технические условия
ГОСТ Р 59772 Выключатели переменного тока на напряжение от 6 до 35 кB для железнодорожных тяговых подстанций, трансформаторных подстанций и линейных устройств системы тягового железнодорожного электроснабжения. Общие технические условия
ГОСТ Р ИСО 19011 Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента
СТО РЖД 05.007 Рекламационно-претензионная работа в ОАО "РЖД". Общий порядок проведения
СТО РЖД 07.026-2020 Устройства электрификации и электроснабжения. Номенклатура и предельные значения показателей надежности для оценки возможности применения в электроустановках ОАО "РЖД" продукции сторонних изготовителей
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году, а также по единой информационной базе ОАО "РЖД". Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 16504, ГОСТ 18311, ГОСТ 32895, [1], а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 электроустановка: Обобщающее наименование для контактной сети, питающих, отсасывающих и шунтирующих линий, тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового железнодорожного электроснабжения, линий электропередачи, предназначенных для электроснабжения нетяговых потребителей электроэнергии, и устройств наружного освещения.
3.2 аудит: Сбор данных, касающихся функционирования предприятия-изготовителя, в том числе производственных процессов, и их анализ с целью подтверждения со стороны ОАО "РЖД" стабильности функционирования производственных систем, оказывающих влияние на безопасность и надежность продукции, эксплуатируемой в ОАО "РЖД".
3.3 критерий аудита: Политика, методы, процедуры или требования, по которым аудитор проверяет собранные данные об объекте аудита;
Примечание - Требования могут включать стандарты, руководящие указания, специальные требования организации, а также законодательные или нормативные предписания.
3.4 обнаружения аудита: Результаты оценивания собранных свидетельств аудита по отношению к критериям аудита.
Примечание - Обнаружения аудита могут указывать на соответствие или несоответствие и могут помочь в идентификации рисков, возможностей для улучшения или записи общепризнанной надлежащей практики.
3.5 план корректирующих действий: Документ, содержащий мероприятия и сроки их выполнения, направленный на устранение причин выявленных в ходе аудита несоответствий.
3.6 предприятие-изготовитель: Организация, независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие изготовление продукции для реализации ее потребителям в целях применения на объектах Трансэнерго.
3.7 производственный процесс: Совокупность всех действий людей и орудий труда, необходимых на данном предприятии для изготовления продукции.

4 Общие положения

4.1 Этапы процесса разработки, постановки на производство и допуска к применению продукции, предназначенной для использования в электроустановках (далее - продукция) - по ГОСТ 33477-2015 (пункт 5.1).
4.2 Модели организации работ по разработке и постановке на производство продукции - по ГОСТ 33477-2015 (пункт 5.3).
При использовании модели организации работ 2 руководствуются положениями ГОСТ 33477-2015 (разделы 5 - 9) и требованиями регламента формирования, реализации и контроля исполнения плана научно-технического развития ОАО "РЖД" [2].
4.3 В качестве лица, осуществляющего установленные ГОСТ 33477 функции владельца инфраструктуры в отношении планирования опытно-конструкторских работ, согласования и утверждения документов, обращающихся на всех этапах процесса разработки, постановки на производство и допуска продукции к применению, и принятия решения о допуске продукции к применению в электроустановках Трансэнерго и отзыве этого решения, рассматривается исключительно орган управления Трансэнерго. Иные филиалы ОАО "РЖД", а также структурные подразделения Трансэнерго:
- по мере поступления от сторонних предприятий и организаций документов, свидетельствующих о намерении разработать и поставить на производство продукцию, предназначенную для использования в электроустановках Трансэнерго, направляют эти документы сопроводительным письмом в Трансэнерго;
- участвуют в предусмотренных настоящим стандартом мероприятиях в порядке, установленном настоящим стандартом.
4.4 Очередность выполнения этапов опытно-конструкторских работ во всех случаях должна полностью соответствовать установленной ГОСТ 33477-2015 (приложение Б, при использовании моделей организации работ 1 и 2 - таблица Б.1, при использовании модели организации работ 3 - таблица Б.2). Не допускается выполнять действия, предусмотренные каким-либо из этапов, до завершения выполнения предыдущего(их) этапа(ов).
Примечание - Под датой завершения этапа опытно-конструкторской работы понимают дату утверждения документа(ов), относящегося(ихся) к соответствующему этапу согласно столбцу "Работы и разрабатываемая документация" таблиц Б.1 и Б.2 приложения Б к ГОСТ 33477-2015.
4.5 Рекомендации по установлению области применения продукции приведены в приложении А.
4.6 Трансэнерго вправе при наличии оснований отозвать ранее принятое решение о допуске продукции к применению в электроустановках.

5 Научно-исследовательские работы, опытно-конструкторские работы, постановка на производство, допуск к применению, подконтрольная эксплуатация

5.1 Порядок выполнения научно-исследовательских работ, необходимых для разработки и постановки на производство продукции - по ГОСТ 15.101-2021 (разделы 4, 5).
5.2 Порядок выполнения опытно-конструкторских работ - по ГОСТ 33477-2015 (раздел 6).
5.3 Порядок постановки на производство - по ГОСТ 33477-2015 (раздел 7).
5.4 Общий порядок допуска к применению - по ГОСТ 33477-2015 (раздел 8).
Порядок организации экспертизы конструкторской и эксплуатационной документации на продукцию, которая была разработана и поставлена на производство по государственному заказу, заказу сторонних организаций или без конкретного заказчика - в соответствии с приложением Б.
Примечание - Под продукцией, которая была разработана и поставлена на производство по государственному заказу, заказу сторонних организаций или без конкретного заказчика, понимают продукцию, для которой техническое задание на опытно-конструкторскую работу не было согласовано Трансэнерго.
5.5 При положительных результатах экспертизы по решению Трансэнерго может быть проведен аудит производства продукции и (или) испытания образцов продукции на соответствие техническим условиям или распространяющемуся на данную продукцию стандарту.
Рекомендуемый порядок проведения аудита приведен в приложении В.
5.6. При положительных результатах экспертизы и выполнения (при необходимости) 5.5 Трансэнерго принимает решение:
а) о количестве образцов продукции (для продукции, имеющей несколько типов и(или) исполнений - о количестве образцов каждого конкретного типа и(или) исполнения), подлежащих подконтрольной эксплуатации на действующих объектах ОАО "РЖД";
б) об объекте (объектах), выбранных для подконтрольной эксплуатации.
О принятом решении Трансэнерго письменно информирует заявителя.
При отрицательных результатах экспертизы Трансэнерго направляет заявителю письменный мотивированный отказ.
5.7 Заявитель на основании решения, полученного от Трансэнерго, организует доставку образцов продукции в согласованном количестве на объект (объекты), выбранный (выбранные) для подконтрольной эксплуатации, их монтаж, ввод в работу и выполнение мероприятий по 5.8. Трансэнерго оказывает заявителю необходимое содействие.
5.8 Порядок подконтрольной эксплуатации - по ГОСТ 33477-2015 (раздел 9). Длительность подконтрольной эксплуатации не может быть менее 6 месяцев.
5.9 При положительных результатах подконтрольной эксплуатации Трансэнерго направляет в дирекции по энергообеспечению, Проектно-конструкторское бюро по инфраструктуре, иные причастные организации, а также заявителю письмо, информирующее о допуске продукции к применению.
5.10 При отрицательных результатах подконтрольной эксплуатации заявитель обеспечивает вывод образцов продукции из работы, их демонтаж и восстановление объекта (объектов), выбранного (выбранных) для подконтрольной эксплуатации. Трансэнерго оказывает заявителю необходимое содействие.
5.11 Результаты допуска, выполненного по 5.9, хранятся в Проектно-конструкторском бюро по инфраструктуре.

6 Продление разрешений на применение продукции

6.1 Разрешения на применение продукции в электроустановках Трансэнерго, оформленные письмами Трансэнерго в соответствии с 5.9, действуют:
а) для средств измерений - до наиболее ранней из дат:
1) окончания срока действия сертификата соответствия или декларации о соответствии на продукцию;
2) окончания срока действия свидетельства или сертификата об утверждении типа средства измерений;
б) для всех остальных видов продукции:
1) подлежащих обязательным видам подтверждения соответствия, а также не подлежащих обязательным видам подтверждения соответствия, соответствие которых подтверждено в форме добровольной сертификации, - до окончания срока действия сертификата соответствия или декларации о соответствии;
Примечание - продукцией, подлежащей обязательным видам подтверждения соответствия, считается продукция, включенная в:
- перечень продукции, подлежащей сертификации (технический регламент Таможенного союза [3], приложение N 3);
- перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия (технический регламент Таможенного союза [3], приложение N 4);
- перечень продукции, подлежащей сертификации (технический регламент Таможенного союза [4], приложение N 3);
- перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия (технический регламент Таможенного союза [4], приложение N 4);
- единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия [5].
Продукцией, не подлежащей обязательным видам подтверждения соответствия, считается продукция всех остальных видов.
2) не подлежащих обязательным видам подтверждения соответствия, соответствие которых не подтверждено в форме добровольной сертификации, - до срока, определяемого Трансэнерго.
6.2 Для продления срока действия разрешения на применение продукции изготовитель, поставщик и (или) иное заинтересованное лицо (далее - заявитель) не менее, чем за 3 месяца до окончания срока действия разрешения представляет на рассмотрение Трансэнерго следующие документы:
а) заявку на продление разрешения (в форме письма на бланке организации);
б) копии документов, указанных в Б.4 или Б.5;
в) протоколы испытаний образцов продукции, подтверждающие соответствие требованиям, подлежащим подтверждению при периодических испытаниях согласно распространяющимся на данную продукцию техническим регламентам, межгосударственным и (или) национальным стандартам, а также техническим условиям (только для видов продукции, подлежащих, согласно таблице Б.1, полной экспертизе).
Требования к оформлению документов аналогичны указанным в Б.6.
6.3 Трансэнерго, получив документы, указанные в 6.2:
а) оценивает целесообразность продления разрешения на применение продукции;
б) проверяет комплектность документов, приложенных к заявке.
В случае удовлетворительных результатов оценки целесообразности продления разрешения на применение продукции и проверки комплектности Трансэнерго направляет телеграмму в адреса главных инженеров дирекций по энергообеспечению с запросом отзывов о качестве продукции, фактических показателях ее надежности и предложений по улучшению конструкции и (или) технических характеристик.
В случае неудовлетворительных результатов оценки целесообразности продления разрешения на применение продукции или проверки комплектности Трансэнерго направляет в адрес заявителя письмо с мотивированным отказом в рассмотрении заявки.
6.4 Главные инженеры дирекций по энергообеспечению в течение 15 рабочих дней после получения телеграммы Трансэнерго готовят отзывы о качестве продукции, фактических показателях ее надежности и предложения по улучшению конструкции и (или) технических характеристик (в том числе с учетом рекламационной или претензионной работы, проводимой по СТО РЖД 05.007), и направляют эти отзывы в Трансэнерго.
6.5 Трансэнерго, получив документы, указанные в 6.4, оценивает информацию о качестве продукции, фактических показателях ее надежности и предложения по улучшению конструкции и (или) технических характеристик.
Если в результате оценки не установлено необходимости во внесении в конструкцию и (или) технические характеристики продукции каких-либо изменений, то Трансэнерго направляет в дирекции по энергообеспечению, Проектно-конструкторское бюро по инфраструктуре, иные причастные организации, а также заявителю письмо, информирующее о продлении разрешения на применение продукции в электроустановках Трансэнерго.
Если в результате оценки установлена необходимость во внесении в конструкцию и (или) технические характеристики продукции каких-либо изменений, то Трансэнерго направляет в адрес заявителя письмо с мотивированным отказом в рассмотрении заявки.
6.6 Порядок дальнейших действий по внесению изменений в конструкцию и (или) технические характеристики продукции определяет изготовитель.
6.7 Срок действия писем о продлении разрешения на применение продукции аналогичен указанному в 6.1.
6.8 В процессе оценки целесообразности продления разрешения на применение продукции по решению Трансэнерго может быть проведен аудит производства продукции и (или) испытания образцов продукции на соответствие техническим условиям или распространяющемуся на данную продукцию стандарту.
Рекомендуемый порядок проведения аудита приведен в приложении В.
6.9 Результаты продления разрешения на применение продукции, выполненного по 6.5, хранятся в Проектно-конструкторском бюро по инфраструктуре.

Приложение А
(рекомендуемое)

Рекомендации по установлению области применения продукции

При установлении области применения продукции используют типовые формулировки, приведенные в таблице А.1, и терминология, стандартизованная межгосударственными и национальными терминологическими стандартами. Перечисление объектов, на которых допустимо применение продукции, в типовых формулировках дано условно и носит наиболее универсальный характер. При установлении области применения того или иного конкретного изделия из этого перечисления исключают позиции, являющиеся лишними, а глагол "являются" при необходимости ставят в единственное число.
Приводимые в типовых формулировках слова "линейные устройства системы тягового электроснабжения" в случае необходимости, определяемой спецификой разрабатываемой продукции, заменяют детализированным перечнем тех линейных устройств тягового электроснабжения, которые относятся к области применения того или иного конкретного изделия.

Таблица А.1 - Типовые формулировки, применяемые для установления области применения продукции

Наименование продукции	Варианты типовых формулировок	
1 Контактные провода	"Областью применения изделия (наименование) являются железнодорожная контактная сеть, питающие линии, отсасывающие линии, шунтирующие линии и линии электропередачи"	
2 Тросы из меди, стали, их сплавов и полимерных материалов		
3 Провода для воздушных линий электропередачи		
4 Изоляторы определенного класса напряжения, предназначенные для применения в линиях электропередачи и контактной сети	"Областью применения изделия (наименование) являются железнодорожная контактная сеть, питающие линии, отсасывающие линии, шунтирующие линии и линии электропередачи"	
	или	
	"Областью применения изделия (наименование) являются аппараты и распределительные устройства, в т. ч. комплектные, железнодорожных тяговых подстанций, трансформаторных подстанций и линейных устройств тягового железнодорожного электроснабжения"	
	или	
	"Областью применения изделия (наименование) являются железнодорожная контактная сеть, питающие линии, отсасывающие линии, шунтирующие линии, линии электропередачи, аппараты и распределительные устройства, в т. ч. комплектные, железнодорожных тяговых подстанций, трансформаторных подстанций и линейных устройств тягового железнодорожного электроснабжения"	
5 Искровые промежутки (в том числе газоразрядные), диодные заземлители	Аналогично строке 4	
6 Линейная арматура контактной сети и воздушных линий электропередачи	"Областью применения изделия (наименование) являются железнодорожная контактная сеть, питающие линии, отсасывающие линии, шунтирующие линии и линии электропередачи"	
7 Силовые кабели	"Областью применения изделия (наименование) являются железнодорожные питающие, отсасывающие и шунтирующие линии, линии электропередачи, распределительные устройства, в т. ч. комплектные, железнодорожных тяговых подстанций, трансформаторных подстанций и линейных устройств тягового железнодорожного электроснабжения"	
8 Стойки для опор, фундаменты и анкеры контактной сети и воздушных линий электропередачи	Аналогично строке 1	
9 Ригели жестких поперечин и поддерживающие конструкции контактной сети	то же	
10 Опоры, предназначенные для размещения осветительных установок	"Областью применения изделия (наименование) являются объекты наружного освещения железных дорог"	
11 Силовые и измерительные трансформаторы	"Областью применения изделия (наименование) являются железнодорожные тяговые подстанции, трансформаторные подстанции и автотрансформаторные пункты1)"	
12 Статические преобразователи для системы тягового железнодорожного электроснабжения	"Областью применения изделия (наименование) являются железнодорожные тяговые подстанции постоянного тока"	
13 Разъединители	Аналогично строке 4	
14 Выключатели переменного тока на напряжение выше 1000 В	"Областью применения изделия (наименование) являются железнодорожные тяговые подстанции, трансформаторные подстанции и линейные устройства системы тягового железнодорожного элекроснабжения1)"	
15 Выключатели постоянного тока на напряжение выше 1000 В	"Областью применения изделия (наименование) являются железнодорожные тяговые подстанции и линейные устройства системы тягового железнодорожного электроснабжения постоянного тока"	
16 Переключатели пунктов группировки	"Областью применения изделия (наименование) являются железнодорожные пункты группировки"	
17 Разрядники и ограничители перенапряжений	Аналогично строке 4	
18 Преобразователи электроэнергии, предназначенные для улучшения показателей ее качества	Аналогично строке 11	
19 Комплектные распределительные устройства, подстанции и линейные устройства тягового железнодорожного электроснабжения напряжением выше 1000 В независимо от вида основной изоляции	Аналогично строке 11	
20 Комплектные распределительные устройства напряжением до 1000 В	то же	
21 Аккумуляторы, предназначенные для работы в качестве источника оперативного тока тяговых подстанций, трансформаторных подстанций и линейных устройств тягового электроснабжения, а также зарядно-подзарядные преобразователи для этих аккумуляторов	Аналогично строке 11	
22 Устройства защиты, автоматики и управления, применяемые в составе конструкции электроустановок	Аналогично строке 11	
23 Средства измерений, испытательное оборудование и средства технического диагностирования, предназначенные для использования в процессе технического обслуживания и ремонта электроустановок	Аналогично строке 4	
24 Автоматизированные системы, предназначенные для управления технологическими и производственными процессами в хозяйстве электрификации и электроснабжения	Область применения определяется в индивидуальном порядке исходя из функциональности автоматизированной системы	
25 Монтажные средства и приспособления, предназначенные для использования в процессе технического обслуживания и ремонта электроустановок	Аналогично строке 4	
26 Измерительные преобразователи	Аналогично строке 11	
27 Иная продукция, совмещающая в себе признаки двух или более видов продукции из перечисленных выше	Область применения определяется в индивидуальном порядке с полным или частичным использованием формулировок, приведенных в строках с 1 по 26	
1) В зависимости от назначения трансформатора или выключателя и номинального напряжения (у силовых трансформаторов - обмотки высшего напряжения) исключают слова "железнодорожные тяговые подстанции", "трансформаторные подстанции", "линейные устройства системы тягового железнодорожного электроснабжения" или "автотрансформаторные пункты".	

Приложение Б
(обязательное)

Порядок организации экспертизы конструкторской и эксплуатационной документации на продукцию, которая была разработана и поставлена на производство по государственному заказу, заказу сторонних организаций или без конкретного заказчика

Б.1 Цель экспертизы конструкторской и эксплуатационной документации на продукцию, которая была разработана и поставлена на производство по государственному заказу, заказу сторонних организаций или без конкретного заказчика (далее - экспертиза) - по ГОСТ 33477-2015 (пункт 8.3).
Б.2 В зависимости от степени влияния показателей продукции на безопасность и надежность функционирования объектов Трансэнерго:
- экспертиза может быть упрощенной или полной;
- полная экспертиза может дополняться подконтрольной эксплуатацией.
Окончательное решение об объеме экспертизы принимает Трансэнерго.
Рекомендуемая классификация видов продукции в зависимости от применения упрощенной или полной экспертизы и наличия или отсутствия необходимости в подконтрольной эксплуатации приведена в таблице Б.1.

Таблица Б.1 - Рекомендуемая классификация видов продукции в зависимости от применения упрощенной или полной экспертизы

Виды продукции	Упрощенная экспертиза	Полная экспертиза	
1 Контактные провода	-	+	
2 Несущие тросы	-	+	
3 Струны контактной подвески	-	+	
4 Провода для воздушных линий электропередачи	+	-	
5 Изоляторы, выпускаемые по ГОСТ 30284	-	+	
6 Изоляторы определенного класса напряжения, предназначенные для применения линиях электропередачи	+	-	
7 Линейная арматура контактной сети	-	+	
8 Линейная арматура воздушных линий электропередачи	+	-	
9 Искровые промежутки (в том числе газоразрядные) и диодные заземлители, выпускаемые по ГОСТ Р 55602	-	+	
10 Устройства защиты станций стыкования, разрядные устройства и короткозамыкатели отсасывающих линий тяговой сети, выпускаемые по ГОСТ Р 55602	-	+	
11 Силовые кабели на напряжение свыше 1000 В постоянного тока, выпрямленного тока и напряжение 27,5 кВ переменного тока	-	+	
12 Стойки для опор, фундаменты и анкеры контактной сети	-	+	
13 Стойки для опор воздушных линий электропередачи	+	-	
14 Ригели жестких поперечин и поддерживающие конструкции контактной сети	-	+	
15 Опоры, предназначенные для размещения осветительных установок	-	+	
16 Силовые трансформаторы и автотрансформаторы, выпускаемые по ГОСТ Р 51559 или ГОСТ Р 58115	-	+	
17 Силовые трансформаторы и автотрансформаторы, не указанные в строке 16	+	-	
18 Измерительные трансформаторы	+	-	
19 Статические преобразователи для системы тягового железнодорожного электроснабжения	-	+	
20 Выключатели, выпускаемые по ГОСТ Р 58365 или ГОСТ Р 59772	-	+	
21 Выключатели, не указанные в строке 20	+	-	
22 Разъединители, выпускаемые по ГОСТ 34452	-	+	
23 Разъединители, не указанные в строке 22	+	-	
24 Преобразователи электроэнергии, предназначенные для улучшения показателей ее качества	-	+	
25 Комплектные распределительные устройства, выпускаемые по ГОСТ Р 58409	-	+	
26 Комплектные трансформаторные подстанции, выпускаемые по ГОСТ Р 59726	-	+	
27 Комплектные линейные устройства тягового электроснабжения	-	+	
28 Комплектные распределительные устройства напряжением до 1000 В	+	-	
29 Аккумуляторы, предназначенные для работы в качестве источника электроэнергии в сетях постоянного оперативного тока тяговых подстанций, трансформаторных подстанций и линейных устройств системы тягового электроснабжения, а также зарядно-подзарядные преобразователи для этих сетей	-	+	
30 Интеллектуальные терминалы присоединения, выпускаемые по ГОСТ Р 57121	-	+	
31 Устройства защиты, автоматики и управления, применяемые в составе конструкции электроустановок, не указанные в строке 30	+	-	
32 Информационно-измерительные комплексы, выпускаемые по ГОСТ Р 8.929	-	+	
33 Средства измерений, испытательное оборудование и средства технического диагностирования, предназначенные для использования в процессе технического обслуживания и ремонта электроустановок, не указанные в строке 32	+	-	
34 Средства телемеханизации, выпускаемые по ГОСТ 33974	-	+	
35 Автоматизированные системы, предназначенные для управления технологическими и производственными процессами в хозяйстве электрификации и электроснабжения, не указанные в строке 34	-	+	
36 Съемные изолирующие вышки, выпускаемые по ГОСТ Р 56622	-	+	
37 Монтажные средства и приспособления, предназначенные для использования в процессе технического обслуживания и ремонта электроустановок, не указанные в строке 36	-	+	
38 Измерительные преобразователи	-	+	
39 Разрядники и ограничители перенапряжений нелинейные, предназначенные для использования в тяговой сети, на шинах распределительных устройств напряжением 27,5 и 3,3 кВ тяговых подстанций, в линейных устройствах тягового электроснабжения, на вводах электроустановок, питающихся от линий электропередачи "провод - рельсы" и "два провода - рельсы" и на входах статических преобразователей тяговых подстанций постоянного тока	-	+	
40 Разрядники и ограничители перенапряжений нелинейные, не указанные в строке 39	+	-	
Примечание - Знак "+" в графах таблицы означает, что ту или иную форму экспертизы применяют, знак "-" - что не применяют.	

Б.3 Экспертизу организуют по заявке заинтересованного лица (далее - заявитель). Заявку оформляют на бланке организации-заявителя за подписью руководителя этой организации. В Трансэнерго направляют один подлинный экземпляр заявки.
Б.4 Для видов продукции, подлежащих, согласно таблице Б.1, упрощенной экспертизе, прикладывают:
а) копию технических условий, по которым выпускается продукция;
б) копию руководства по эксплуатации;
в) копию сертификата соответствия или декларации о соответствии на продукцию (см. примечание к 6.1);
г) копию свидетельства или сертификата об утверждении типа средства измерений (только на продукцию, обладающую признаками средства измерений);
д) расчет показателя локализации продукции, выполненный в соответствии с методикой [6];
е) свидетельство о регистрации в Реестре средств измерений, испытательного оборудования и методик (методов) измерений, применяемых в ОАО "РЖД" (только на продукцию, обладающую признаками средства измерений);
ж) копию(ии) документа(ов), подтверждающего(их) разрешение на применение продукции в публичном акционерном обществе "Федеральная сетевая компания - Россети" (за исключением продукции, обладающей признаками средства измерений).
Если документы, указанные в перечислении ж), не представлены, то экспертизу осуществляют в порядке, указанном в Б.5.
Б.5 Для видов продукции, подлежащих, согласно таблице Б.1, полной экспертизе, прикладывают:
а) документы, указанные в Б.4, перечисления а)-е);
б) протоколы испытаний образцов продукции, подтверждающие соответствие всем требованиям:
1) распространяющихся на данную продукцию технических регламентов;
2) технических условий;
в) проект программы и методики подконтрольной эксплуатации (только в случаях, когда Трансэнерго, в соответствии с 5.8, принято решение о проведении подконтрольной эксплуатации).
Б.6 Все документы, которые, согласно Б.4 - Б.5, должны быть приложены к заявке, включают в отметку о наличии приложений и печатают на листах формата А4, располагаемых вертикально. В технической документации (технических условиях, руководстве по эксплуатации, методике поверки, методике калибровки) поля титульных листов и основных надписей первых листов, подразумевающие указание фамилий, подписей и дат, должны быть заполнены.
Листы копии документа не прошивают и не брошюруют. Копия должна быть изготовлена без "оборота".
Б.7 Трансэнерго, получив документы, указанные в Б.4 или Б.5:
а) оценивает необходимость применения продукции;
б) проверяет комплектность документов, приложенных к заявке.
В случае удовлетворительных результатов оценки необходимости применения продукции и проверки комплектности Трансэнерго организует экспертизу документов согласно Б.8. Экспертиза выполняется органом управления Трансэнерго самостоятельно. При необходимости комплект документов может проверяться с привлечением отраслевой науки и проектно-конструкторских бюро.
В случае неудовлетворительных результатов оценки необходимости применения продукции или проверки комплектности Трансэнерго направляет в адрес заявителя письмо с мотивированным отказом в рассмотрении заявки.
Б.8 Предметом экспертизы является:
а) упрощенной:
1) соответствие документации в части изложения и оформления распространяющимся на них обязательным требованиям (для технических условий - ГОСТ 2.114, для руководства по эксплуатации - ГОСТ Р 2.601 и ГОСТ Р 2.610);
2) тождественность наименования и обозначения продукции, приводимых в технических условиях, сертификате соответствия или декларации о соответствии, а для средств измерений - еще и в свидетельстве или сертификате об утверждении типа средств измерений;
3) соответствие между областью применения продукции, изложенной в технических условиях, и фактической областью применения продукции в электроустановках Трансэнерго;
4) полнота изложения пункта "Требования надежности" технических условий и соответствие его правилам, установленным ГОСТ 27.003;
5) соответствие значений каждого из показателей надежности минимально необходимым для применения в ОАО "РЖД" по СТО РЖД 07.026-2020 (раздел 4) (только для видов продукции, на которые отсутствуют межгосударственные и (или) национальные стандарты или в этих стандартах не установлены показатели надежности);
6) локализация производства продукции в Российской Федерации;
7) наличие свидетельства или сертификата об утверждении типа средства измерений (только на продукцию, обладающую признаками средства измерений);
8) наличие свидетельства о регистрации в Реестре средств измерений, испытательного оборудования и методик (методов) измерений, применяемых в ОАО "РЖД" (только на продукцию, обладающую признаками средства измерений);
9) наличие документа(ов), подтверждающего(их) разрешение на применение продукции в публичном акционерном обществе "Федеральная сетевая компания - Россети" (за исключением продукции, обладающей признаками средства измерений).
б) полной:
1) изложенное в перечислениях а)1) - а)8);
2) соответствие требованиям, предъявляемым к соответствующей продукции распространяющимися на нее межгосударственными или национальными стандартами, а для продукции, на которую стандарты отсутствуют, - техническими условиями, утвержденными предприятиями-производителями аналогичных видов продукции;
3) соответствие требованиям, обусловленным спецификой использования продукции в условиях Трансэнерго и принятой в ОАО "РЖД" системой технического содержания объектов;
4) полноту испытаний образцов продукции на соответствие распространяющимся на данную продукцию техническим регламентам и техническим условиям, а также факт наличия у испытательной лаборатории(ий), выполнившей(их) испытания, аккредитации на проведение испытаний.
Б.9 При положительных результатах экспертизы по решению Трансэнерго может быть проведен аудит производства продукции и (или) испытания образцов продукции на соответствие техническим условиям или распространяющемуся на данную продукцию стандарту.
Рекомендуемый порядок проведения аудита приведен в приложении В.

Приложение В
(рекомендуемое)

Порядок проведения аудитов предприятий-изготовителей продукции

В.1 Общие положения
В.1.1 Настоящий Порядок проведения аудитов предприятий-изготовителей продукции носит рекомендательный характер и разработан в целях установления единого порядка планирования, подготовки, проведения и документирования аудитов предприятий-изготовителей продукции, применяемой на объектах Трансэнерго.
Проведение аудитов осуществляется в добровольном порядке.
В.1.2 Аудиты проводят:
- в случаях, указанных в 5.5, при проведении экспертизы при допуске продукции к применению в электроустановках Трансэнерго и продлению выданных ранее разрешений;
- по решениям руководителей Трансэнерго, основывающимся на результатах анализа числа отказов технических средств или рекламаций по качеству продукции и увеличении количества несоответствий, выявляемых при осуществлении входного контроля продукции;
- в случае существенных изменений технологии изготовления продукции, в целях определения степени соответствия фактической технологии изготовления продукции требованиям нормативных и технических документов;
- целях контроля фактических показателей локализации продукции.

В.2 Принципы и задачи аудита
В.2.1 Принципы аудита соответствуют принципам, установленным ГОСТ Р ИСО 19011:
а) честность - основа профессионализма. Аудиторам и руководителю программы аудита следует:
1) выполнять свою работу честно, старательно и ответственно;
2) проводить аудит только тогда, когда это позволяет их компетентность;
3) выполнять свою работу беспристрастно, то есть оставаться справедливым и непредубежденным во всех своих действиях;
4) быть осмотрительным к любым влияниям, которые могут быть оказаны на их мнения при выполнении аудита;
б) беспристрастное представление - обязательство представлять правдивые и точные отчеты. В обнаружениях аудита, заключениях и отчетах по аудиту следует правдиво и точно отражать действия по аудиту. Существенные препятствия, встреченные в процессе аудита, а также неразрешенные проблемы и разногласия между аудиторской группой и проверяемой организацией следует отражать в отчетах. Сообщения должны быть правдивыми, точными, объективными, своевременными, четкими и полными;
в) должная профессиональная осмотрительность - прилежание и обдуманность решений при проведении аудита. Аудиторам следует проявлять должную тщательность в соответствии с важностью задачи, которую они выполняют, и доверием, которое им оказывает заказчик аудита и другие заинтересованные стороны. Важным фактором в выполнении их работы с должной профессиональной тщательностью является способность принимать обдуманные решения в любых ситуациях в процессе аудита;
г) конфиденциальность - защита информации. Аудиторам следует проявлять осторожность при использовании и защите информации, полученной в ходе выполнения своих обязанностей. Информацию, полученную при аудите, не следует использовать в корыстных целях аудитора или заказчика аудита, либо таким способом, который нанесет ущерб законным интересам проверяемой организации. Эта концепция включает надлежащее обращение с конфиденциальной и требующей особого отношения информацией;
д) независимость - основа беспристрастности и объективности заключений аудита. Аудиторам следует быть независимыми от деятельности, подлежащей аудиту всегда, где это осуществимо, и во всех случаях действовать независимо от пристрастий и конфликта интересов. При проведении внутренних аудитов аудиторам следует быть независимыми от проверяемых функций, если это осуществимо. Аудиторам следует сохранять объективность в процессе аудита, чтобы обеспечить уверенность, что обнаружения и заключения аудита основаны только на свидетельствах аудита;
е) подход, основанный на свидетельстве - рациональный метод достижения надежных и воспроизводимых заключений аудита в систематическом процессе аудита. Свидетельство аудита должно быть проверяемым. Оно, в общем, должно быть основано на выборках имеющейся информации, поскольку аудит проводится в ограниченный период времени и с ограниченными ресурсами. Следует применять соответствующие выборки, так как это связано с уровнем доверия к заключению по аудиту;
ж) риск-ориентированный подход - подход, учитывающий риски и возможности. Риск-ориентированный подход должен оказывать существенное влияние на планирование, проведение и отчетность по аудитам, чтобы обеспечить уверенность, что аудит сфокусирован на вопросах, имеющих значение для заказчика аудита и для достижения целей программы аудита.
В.2.2 Задачами аудита являются:
- получение объективных свидетельств выполнения изготовителем требований к системе менеджмента качества, в том числе выполнения требований нормативной и технической документации к продукции и процессам ее производства;
- подготовка рекомендаций, направленных на повышение результативности и эффективности системы менеджмента качества, повышение качества продукции и процессов ее производства;
- контроль реализации корректирующих действий, разрабатываемых проверяемым предприятием-изготовителем по результатам ранее проведенного аудита, направленных на устранение причин выявленных несоответствий.

В.3 Требования к квалификации аудиторов
В.3.1 Аудиторами могут быть назначены работники Трансэнерго, иных филиалов и (или) дочерних обществ ОАО "РЖД", удовлетворяющие следующим требованиям:
- наличие профильного высшего технического образования;
- наличие опыта практической работы не менее 5 лет;
- знание общих положений федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов ОАО "РЖД", устанавливающих требования по безопасности продукции, применяемой на объектах Трансэнерго, а также нормативной и технической документации, в соответствии с которыми данная продукция выпускается;
- знание основных положений порядка разработки, постановки на производство и допуска к применению продукции, применяемой на объектах Трансэнерго, по ГОСТ 33477;
- знание порядка контроля показателей локализации продукции в соответствии с методикой [6];
- владение личными качествами, позволяющими им действовать в соответствии с принципами проведения аудита, изложенными в В.2.1.

В.4 Подготовка к проведению аудита
В.4.1 Решение о проведении аудита, принимаемое в соответствии с В.1.2, оформляют распоряжением Трансэнерго.
В распоряжении указывают:
- наименование проверяемого предприятия-изготовителя;
- обстоятельства, послужившие причиной для проведения аудита;
- должность, фамилию, имя и отчество работника Трансэнерго, ответственного за проведение аудита (далее - руководитель аудиторской группы);
- должность(и), фамилию(ии), имя(ена) и отчество(а) работника(ов) Трансэнерго, назначенных аудиторами;
- даты начала и окончания аудита.
Программу проведения аудита оформляют в виде приложения к распоряжению.
Распоряжение должно издаваться не менее чем за 5 рабочих дней до даты начала аудита. Копию распоряжения направляют в адрес проверяемого предприятия-изготовителя сопроводительным письмом, зарегистрированным в Единой автоматизированной системе электронного документооборота в ОАО "РЖД", не менее чем за 3 рабочих дня до даты начала аудита.
В.4.2 Программа проведения аудита должна содержать общую и особенную части, содержащие критерии аудита.
В общей части программы предусматривают критерии контроля следующих процессов:
Примечание - Следует учитывать, что наименования процессов в проверяемом предприятии-изготовителе могут не совпадать с приведенными в настоящем приложении, но должны соответствовать им по содержанию.
- управление инфраструктурой и производственной средой;
- управление человеческими ресурсами;
- управление оборудованием и инструментами;
- управление оборудованием для мониторинга и измерений;
- управление документацией (конструкторской, технологической, организационно-распорядительной) и записями;
- входной контроль (верификация) закупленной продукции (в соответствии с ГОСТ 24297;
- управление несоответствующей продукцией;
- управление хранением и транспортированием продукции;
- управление идентификацией и прослеживаемостью продукции;
- управление рисками;
- управление системой разработки и постановки продукции на производство (в соответствии с ГОСТ 33477);
- управление приемочным контролем и периодическими испытаниями продукции (в соответствии с распространяющимися на рассматриваемый вид продукции межгосударственными и (или) национальным стандартами технических требований, технических условий, общих технических условий, правил приемки и (или) методов контроля);
- управление рекламационно-претензионной деятельностью.
В особенной части программы предусматривают критерии контроля степени соответствия фактической технологии требованиям нормативных и технических документов применительно к тем видам продукции, отказы которых послужили причиной проведения аудита в соответствии с В.1.2.

В.5 Проведение аудита
В.5.1 Аудит начинают с проведения руководителем аудиторской группы предварительного совещания с участием работника(ов) Трансэнерго, назначенных аудиторами, и представителей проверяемого предприятия-изготовителя с целью:
- представления краткого обзора программы проведения аудита;
- назначения ответственных сотрудников от причастных подразделений проверяемого предприятия-изготовителя.
В ходе совещания руководитель аудиторской группы:
- представляет аудиторов;
- обозначает цели, области и критерии аудита;
- подтверждает программу аудита и другие соглашения с проверяемым предприятием-изготовителем, связанные с аудитом (дату и время заключительного совещания, любые промежуточные совещания аудиторской группы и руководства проверяемого предприятия, возможные изменения);
- знакомит участников совещания с методами и процедурами аудита;
- подтверждает, что проверяемое предприятие-изготовитель будет информировано о результатах аудита;
- подтверждает обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности.
В.5.2 В порядке и в сроки, согласованные в ходе предварительного совещания, аудиторы проводят сбор информации о деятельности подразделений проверяемого предприятия-изготовителя. Методы сбора информации включают:
- интервьюирование работников;
- наблюдения за деятельностью производственного персонала, окружающей производственной средой и условиями работы;
- анализ документов и записей;
- анкетирование.
В.5.3 При анализе документов проверяют: соответствие целей в области качества политике в области качества, планы, стандарты, конструкторскую и технологическую документацию, сертификаты и декларации соответствия, и иные документы, необходимые для достижения целей аудита.
В.5.4 При анализе записей проверяют:
- результаты измерений образцов продукции;
- протоколы (акты) проверок и испытаний;
- сведения об образовании и квалификации персонала;
- результаты анализа и контроля достоверности документов, связанных с процессами проектирования, разработки и импортозамещения продукции, а также документальных доказательств того, что положения этих документов выполнены;
- протоколы (акты) внутренних проверок (аудитов);
- акты о несоответствующей продукции (о браке).
В.5.5 При выполнении действий, указанных в В.5.2 - В.5.4, особое внимание обращают на:
- полноту последних по времени периодических испытаний образцов продукции;
Примечание - Сроки проведения периодических испытаний образцов продукции устанавливаются в разделах "Правила приемки" распространяющихся на рассматриваемый вид продукции межгосударственными и (или) национальными стандартами технических условий, общих технических условий и (или) правил приемки. Для продукции, на которую межгосударственные и (или) национальные стандарты отсутствуют, сроки указываются в разделе "Правила приемки" технических условий, утвержденных изготовителем данной продукции.
- наличие и правильность заполнения актов и протоколов испытаний;
- меры (намеченные и фактически выполненные) в случае получения отрицательных результатов при каких-либо испытаниях или каком-либо виде контроля;
- уровень локализации продукции.
В.5.6 Для получения выводов аудита руководитель аудиторской группы совместно с аудиторами сопоставляет информацию, полученную в ходе выполнения действий, указанных в В.5.2 - В.5.4, с критериями контроля, указанными в В.4.2 и в программе проведения аудита. Выводы аудита должны:
- указывать на соответствие или несоответствие критериям контроля;
- определять возможности для улучшения деятельности проверяемого предприятия.
Несоответствия критериям аудита должны быть:
- обобщены с указанием мест выявления, подразделений или процессов, которые подвергались аудиту;
- проанализированы с проверяемым предприятием-изготовителем на предмет подтверждения объективности.
В.5.7 Результаты выполнения действий, указанных в В.5.6, отражают в акте внепланового аудита (далее - Акт), формируемом руководителем аудиторской группы совместно с аудиторами при участии уполномоченных представителей проверяемого предприятия-изготовителя в произвольной форме.
Все разногласия, возникшие в ходе проведения аудита, вносят в Акт.
В.5.8 Акт утверждает главный инженер Трансэнерго.

В.6 Завершение аудита
В.6.1 Аудит завершают:
а) проведением руководителем аудиторской группы заключительного совещания с участием работника(ов) Трансэнерго, назначенных аудиторами, и представителей проверяемого предприятия-изготовителя с целью:
1) представления выводов аудита;
2) согласования сроков предоставления проверяемым предприятием-изготовителем плана корректирующих действий;
3) ознакомления с рекомендациями, разработанными на основе анализа объективных свидетельств аудита;
б) докладной запиской руководителя аудиторской группы в Трансэнерго с приложением к ней Акта и утвержденного уполномоченным руководителем проверяемого предприятия-изготовителя плана корректирующих действий.

Библиография

[1]	РМГ 29-2013

	Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения	
[2]	Регламент формирования, реализации и контроля исполнения плана научно-технического развития ОАО "РЖД", утвержденный распоряжением ОАО "РЖД" от 8 февраля 2019 г. N 232/р	
[3]	ТР ТС 003/2011	О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта	
[4]	ТР ТС 002/2011	О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта	
[5]	Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и Единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. N 2425	
[6]	Типовая методика определения уровня локализации производства продукции, закупаемой для нужд Холдинга "РЖД", утвержденная распоряжением ОАО "РЖД" от 21 апреля 2016 г. N 721р