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1. ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СВАРОЧНЫХ И НАПЛАВОЧНЫХ РАБОТ

1.1. Общие положения

1.1.1. Действие Инструкции распространяется на все предприятия вагонного хозяйства магистральных железных дорог, ремонтные заводы АО "Желдорреммаш" и АО "Вагонреммаш", а также на предприятия, имеющие лицензию на ремонт грузовых вагонов, курсирующих на железных дорогах МПС РФ.

1.1.2. Настоящая Инструкция издана взамен Инструкции по сварке и наплавке при ремонте вагонов и контейнеров РТМ 32 ЦВ 201-88.

1.1.3. В Инструкции приведены общие правила и требования к ремонту сваркой и родственными процессами деталей и сборочных единиц вагонов. Более конкретные требования, касающиеся ремонта отдельных деталей и узлов, изложены в нормативно-технической документации, список которой приведен в Приложении А. На основании приведенных требований ремонтными предприятиями должны быть разработаны технологические процессы и карты применительно к конкретным условиям производства. При разработке технологических процессов следует руководствоваться также материалами настоящей Инструкции.

1.2. Основные требования к производству сварочных работ

1.2.1. Все сварочные и наплавочные работы при ремонте и изготовлении деталей и сборочных единиц вагонов в депо (ВЧД), вагоны колесных мастерских (ВКМ), на ремонтных заводах Министерства путей сообщения, а также на любых других государственных, частных или иного типа предприятиях, выполняющих ремонт грузовых вагонов, должны производиться с соблюдением требований настоящей Инструкции, чертежей, стандартов и руководящих технических материалов, утвержденных или согласованных Департаментом вагонного хозяйства (ЦВ) МПС.

1.2.2. Все сварочные работы, связанные с ремонтом вагонов, должны выполняться на рабочих местах в соответствии с действующими санитарными и противопожарными нормами на железнодорожном транспорте.

Производить сварочные работы на подвижном составе, находящемся на приемо-отправочных и сортировочных путях станций, запрещается. Такие работы должны выполняться только на специально выделенных и оборудованных путях.

1.2.3. Ремонт и изготовление сваркой деталей и сборочных единиц вагонов новых моделей, которые впервые поступают в ремонт и не рассмотрены в настоящей Инструкции, должны выполняться в строгом соответствии с требованиями к сварочным работам, изложенными в ремонтной документации, утвержденной ЦВ МПС.

1.2.4. Количество дефектов одного вида (например, количество трещин, изломов, суммарная длина трещин и др.), подлежащих устранению на каждой сборочной единице или детали, не должно превышать установленного настоящей Инструкцией или другой действующей нормативно-технической документацией. В противном случае деталь или сборочная единица подлежит замене.

В общее количество дефектов должны также включаться дефекты, устраненные на данной сборочной единице или детали при ранее выполненном текущем или плановом ремонте.

1.2.5. Восстанавливать наплавкой или другими родственными технологиями разрешается детали, имеющие износ не выше обусловленного правилами ремонта и настоящей Инструкцией, а также другими руководящими материалами, утвержденными в установленном порядке.

Восстанавливаемые наплавкой детали должны доводиться до чертежных размеров независимо от вида ремонта вагона.

Механические свойства наплавленного металла должны быть не ниже свойств основного металла детали. Твердость наплавленного металла не должна превышать пределы, установленные технической документацией на ремонт сваркой вагонных деталей.

Металлоконструкции, находящиеся под статической нагрузкой, перед заваркой трещин и изломов или устранением дефектов швов должны быть разгружены.

1.2.6. Ответственность за качество выполнения сварочных работ и контроль за соблюдением требований настоящей Инструкции на заводах возлагается на главных сварщиков и заместителей начальников отделов технического контроля по сварке, а там, где их нет, — на главных технологов, начальников и мастеров ОТК, а также на непосредственного исполнителя — сварщика.

В вагонных депо такой контроль возлагается на приемщиков вагонов и заместителей начальников депо по ремонту, а также на сварщика.

1.2.7. Состояние оборудования, оснастки, приспособлений, инструмента, а также соблюдение технологии сварочных и наплавочных работ должны периодически, но не реже одного раза в год, проверяться комиссией.

Состав комиссии утверждает руководитель предприятия.

1.2.8. При организации сварочных работ на рабочих местах следует руководствоваться требованиями эргономики, при этом должен обеспечиваться по возможности максимально свободный доступ к месту сварки.

1.2.9. Ответственные сварочные работы должны выполняться сварщиками, прошедшими специальное обучение и имеющими соответствующую квалификацию.

Сварщик, выполняющий сварочные работы при ремонте вагонов предназначенных для перевозки опасных грузов, должен быть аттестован в соответствии с Правилами Госгортехнадзора, утвержденными в 1995 г., и иметь удостоверение установленного образца и предусмотренные к нему вкладыши.

1.2.10. При выполнении сварочных работ на вагонах обратный провод от источника питания должен присоединяться в непосредственной близости от места сварки (не далее 10 м). Запрещается сварочную цепь замыкать через буксы, автосцепку и другие разъемные соединения. Место присоединения обратного провода к детали должно быть предварительно зачищено до металлического блеска, провод должен быть надежно и плотно присоединен при помощи зажима, скобы или другого приспособления.

Подводка сварочного тока должна осуществляться по двухпроводной сварочной цепи.

1.2.11. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1) использовать рельсы в качестве обратного провода;

2) проверять возбуждение дуги или установленный режим прикасанием электрода или электрододержателя к любой части вагонов, особенно к колесным парам, буксам или к деталям, не подвергающимся ремонту сваркой;

3) допускать к выполнению сварочных работ сварщиков, не имеющих удостоверения установленного образца и предусмотренных к нему вкладышей или своевременно не аттестованных;

4) допускать к выполнению ответственных сварочных работ сварщиков, не имеющих соответствующей квалификации.

1.3. Подготовка узлов и деталей вагонов к сварке и наплавке

1.3.1. Детали вагонов перед сваркой должны быть полностью очищены от остатков перевозимых грузов. В местах сварки должны быть удалены окалина, ржавчина, краска, грязь и масло.

1.3.2. Зачистка мест, подлежащих восстановлению сваркой или наплавкой, должна производиться, как правило, механизированным (абразивными кругами, стальными проволочными щетками), дробеструйным и другими способами, обеспечивающими очистку поверхности до металлического блеска.

При неполной очистке свариваемых кромок и особенно зазора необходима продувка сухим сжатым воздухом или прожигание места сварки газовым пламенем. Выполнять эту операцию рекомендуется непосредственно перед сваркой.

1.3.3. Удаление дефектных швов, разделку трещин и подготовку скосов на кромках элементов, изготовленных из углеродистых и низколегированных сталей, следует выполнять фрезерованием, строганием, рубкой, дуговой или кислородной строжкой или резкой. Допускается разделка трещин сверлением с последующим удалением перемычек пневмо- или ручным зубилом.

1.3.4. Для дуговой строжки и резки должны применяться электроды типа ОЗР, допускается применение электродов других марок, обеспечивающих удовлетворительное качество реза.

1.3.5. В тех случаях, когда это предусмотрено технологическими инструкциями или указаниями, утвержденными ЦВ МПС, допускается использование воздушно-дуговой строжки и резки при условии обязательного удаления науглероженного слоя металла с поверхности реза на глубину 1 мм.

1.3.6. Кромки узлов и деталей после кислородной резки должны быть зачищены от шлака, натеков и капель металла.

1.3.7. Удаление дефектных швов, разделку трещин, подготовку кромок на узлах и деталях, изготовленных из нержавеющих сталей и алюминиевых сплавов, рекомендуется выполнять механическими способами.

При разделке трещин или вырезке дефектных мест на деталях из нержавеющих сталей допускается применение воздушно-дуговой строжки и резки, а также электродуговой резки специальными электродами.

1.З.8. Разделку несквозных трещин следует выполнять на всю глубину до целого металла и по длине на 15—20 мм далее видимых границ трещины. При разделке сквозных трещин концы ее должны быть засверлены сверлами диаметром б — 12 мм и раззенкованы на 1/2 — 1/3 толщины металла.

Допускается определять границы трещины путем нагрева ее газовой горелкой до температуры 100—150 °С. Керном намечают расположение трещины для последующей разделки. При применении воздушно-дуговой, газокислородной строжки или электродуговой резки допускается концы трещин не засверливать. Разделку производить с плавным выходом на поверхность на 50 мм далее концов трещины.

1.3.9. Конструктивные элементы и размеры подготовленных кромок ремонтируемых и свариваемых новых деталей и элементов конструкций из сталей, размеры выполненных швов и допускаемые отклонения по ним должны соответствовать ГОСТ 5264-80: и ГОСТ 14771—78 для дуговой сварки в защитных газах, ТОСТ 8713—79 и ГОСТ 11533—75 для дуговой сварки под флюсом. Конструктивные элементы швов сварных соединений для дуговой сварки алюминия и алюминиевых сплавов должны соответствовать ГОСТ 14806 — 80, для соединений из двухслойной коррозионностойкой стали — ГОСТ 16098—80, для соединений, выполненных контактной сваркой — ГОСТ 15878—79, для точечных соединений — ГОСТ 14776—79.

Для снижения концентрации напряжений в угловых швах тавровых соединений в местах перехода от металла шва к основному металлу (точки Б и В в сечении шва — рис. 1.1, а и б) швы необходимо выполнять вогнутыми при условии обеспечения полного провара стенки таврового соединения и корня шва (см. рис. 1.1, а), а при наличии внутреннего концентратора (точка А) — выпуклыми (см. рис. 1.1,б). Угловые швы нахлесточных соединений с этой же целью следует выполнять выпуклыми (рис. 1.1, в).

При выполнении нахлесточных соединений можно допускать не​большой подгиб края накладки (рис. 1.1, в) к поверхности основного металла до угла а <= 15° на длине l = 10—15 мм (например, после резки металла на гильотинных ножницах).

1.3.10. В местах, подлежащих сварке, после разделки трещин и подготовки кромок обязательна зачистка основного металла до металлического блеска на расстоянии не менее 20 мм по обе стороны от границ разделанных кромок.

Края подготавливаемых накладок, косынок, вставок и выводных планок также должны быть зачищены до металлического блеска, как и основной металл ремонтируемого узла, элемента или детали конструкции.

1.3.11. Металлоконструкции вагонов в местах, подлежащих ремонту, а также металлический прокат для изготовления отдельных элементов металлоконструкций, имеющие деформации (прогибы, вмятины, искривления и др.) сверх допустимых стандартами и технической документацией, должны быть предварительно выправлены.

Правка должна выполняться на прессах, вальцах иди устройствах, обеспечивающих плавное приложение нагрузок. Отдельные неровности и искривления на листах толщиной до 3 мм разрешается править вручную на ровных чугунных плитах или столах из твердых пород дерева.

1.3.12. Горячая и холодная правка должны выполняться по технологии, исключающей появление трещин, надрывов и пережогов металла. Допускается правка металла при местном нагреве отдельных участков.
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Температурный режим горячей правки должен быть оговорен в ТУ на ремонт конкретной детали или узла вагона или же указан в технологическом процессе ремонтного предприятия.

1.3.13. Не подлежащие сварке кромки несущих конструкций, а также кромки накладок и вставок, узлов и элементов ответственных конструкций, выполненные газопламенной и дуговой резкой, на гильотинных ножницах и штампах, не должны иметь нескругленных кромок, выступов и неровностей.

Кромки прокатных профилей допускается оставлять без дополнительной обработки.

1.3.14. Вырывы, надрывы и другие дефекты, появившиеся в результате обработки, должны быть устранены с соблюдением плавности перехода от обработанного места к необработанному.

1.3.15. Сборку под сварку элементов конструкции необходимо производить в сборочно-сварочных кондукторах и приспособлениях или же на кантователях и манипуляторах. При постановке вставок и усиливающих накладок их следует прижимать или закреплять фиксаторами, струбцинами, болтами или другими приспособлениями. Сборочно-сварочная оснастка должна обладать жесткостью, обеспечивать свободный доступ к местам сварки и удобство ее выполнения.

1.3.16. Сборочно-сварочная оснастка должна быть рассчитана на сварку и наплавку преимущественно в нижнем положении.

1.3.17. При фиксировании взаимного расположения свариваемых деталей при помощи Прихваток площадь их сечения не должна превышать 1/3 площади сечения шва, а максимальная площадь сечения должна быть не более 25—30 мм2. Прихватки рекомендуется выполнять покрытыми электродами, в защитных газах или под флюсом.

1.3.18. Размеры и места постановки прихваток должны быть указаны в технологических картах и оговорены в технологических процессах. Прихватки должны быть очищены от шлака и брызг, а прихватки с трещинами, наплывами и другими дефектами необходимо удалить и выполнить вновь.

Все прихватки должны быть полностью переварены в процессе выполнения сварного соединения.

1.3.19. Выводные планки, если они предусмотрены технологическим процессом, должны быть установлены в одной плоскости со свариваемыми деталями и плотно прилегать к их кромкам. Допуски на точность установки выводных планок такие же, как и при сборке элементов под сварку.

1.3.20. Собранные под сварку элементы и узлы вагонов должны быть проверены в соответствии с чертежами, технологической документацией и настоящей Инструкцией.

Постоянный контроль качества подготовленных под сварку узлов и деталей должен осуществлять бригадир или мастер цеха, а периодический — службы ОТК завода или приемщик вагонов ЦВ МПС в депо.

1.3.21. При транспортировке и кантовании собранных под сварку элементов и сборочных единиц вагонов необходимо обеспечить сохранение их форм и исключить атмосферное или случайное увлажнение подготовленных к сварке и наплавке поверхностей.

1.4. Общие требования к сварным конструкциям вагонов

1.4.1. Сварка встык деталей неодинаковой толщины в случае разницы по толщине, не превышающей значений, указанных в табл. 1.1, должна производиться так же, как деталей одинаковой толщины.

Таблица 1.1
	Толщина тонкой детали, мм
	Разность толщин деталей, мм

	Ручная дуговая сварка стальных деталей

	От 1 до 4
	1

	Свыше 4 до 20
	2

	Свыше 20 до 30
	3

	Автоматическая и механизированная сварка под флюсом и в защитном газе стальных деталей

	От 2 до 4
	1

	Свыше 4 до 30
	2

	Свыше 30 до 40
	4

	Дуговая сварка алюминия и алюминиевых деталей в инертных газах

	От 0,8 до 3
	0,5

	Свыше 3 до 5
	1,0

	Свыше 5 до 12
	1,2

	Свыше 12 до 25
	1,5


Для плавного перехода от одной детали к другой допускается налонное расположение поверхности шва. Конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по большей толщине.
1.4.2. При разности толщин свариваемых деталей свыше значений, указанных в табл. 1.1, на детали, имеющей большую толщину, должен быть сделан скос под углом 15о (рис. 1.2) с одной или двух сторон до толщины тонкой детали. При этом конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по меньшей толщине.
1.4.3. Допускается при ручной дуговой сварке и сварке под флюсом смещение свариваемых кромок деталей относительно друг друга
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не более: 0,5 мм — для толщины до 4 мм; 1 мм — для толщины от 4 до 10 мм; О,1S толщины, но не более 3 мм — для толщины более 10 мм. При дуговой сварке в защитном газе допускается следующее смещение: 0,25 мм — для деталей толщиной до 4 мм; 0,1S+ 0,5 мм — для деталей толщиной 5—25 мм и 3 мм— для деталей толщиной 25— 50мм,

1.4.4. При стыковом соединении элементов разной ширины на более широком элементе должны быть выполнены скосы с уклоном 1:5 (рис. 1.3).

1.4.5. Стыковой шов уголков или швеллеров рекомендуется выполнять с двух сторон по V-образной разделке с подрубкой корня шва.

1.4.6. Стыковые соединения сварных балок рекомендуется выполнять по одному из вариантов, показанных на рис. 1.4, с соблюдением определенной последовательности заварки швов для исключения появления в них трещин. При сварке балок с совмещенным стыком вначале заваривают поясные (продольные) швы между полками и стенками балки (позиция 1 на рис. 1.4, а). При этом их не доводят до стыка стенки на 150—200 мм с обеих сторон. Затем при многослойной сварке заполняют часть разделки стыковых швов полок двутавров на 60—70 % толщины (позиции 2 и 3 на рис. 1.4, а). Во вторую очередь заваривают шов стыка стенки (позиция 4), после чего заканчивают сварку стыковых швов поясов.

При сварке балок с раздвинутым стыком стыковые швы полок двутавров должны быть смещены относительно стыкового шва стенки на 50—100 мм (см. рис. 1.4, 6). Последовательность сварки балок такая же, как при сварке балок с совмещенным стыком. Данный вариант является более оптимальным.
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При совмещений стыковых швов полок и стенок в зоне их пересечения механической обработкой могут быть сделаны местные вырезы (позиция 1 на рис. 1.4, в), размеры которых определяются конструкторской документацией.

1.4.7. При использовании в рамах вагонов и тележек гнутых профилей и штампованных элементов, выполненных в холодном состоянии, необходимо учитывать пониженные пластические свойства металла в местах резких перегибов и избегать наложения сварных швов в этих зонах. При сопряжении таких профилей следует избегать соединений, показанных на рис. 1.5, а, заменяя их соединениями по одному из вариантов, приведенных на рис. 1.5, б, в. г.
1.4.8. В конструкциях рам вагонов и тележек запрещается применять прерывистые швы как при сварке основных элементов, так и при приварке к ним деталей.
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На других деталях и узлах вагонов допускается применение прерывистых швов, если они конструктивно предусмотрены чертежами или технологическими инструкциями на ремонт, утверждеными ЦВМПС.

1.4.9. При приварке косынок и деталей сложной формы к элементам балок в узлах конструкции, работающей под переменными нагрузками, рекомендуется выполнять их крепление к стенке и полкам с выкружкой для получения плавного перехода (рис. 1.6). В элементах стальных конструкций должен предусматриваться радиус r >= 65 мм при подготовке выкружки механическим способом, а при выполнении ее газовой резкой R = 1,5 r  В конструкциях из алюминиевых сплавов r > =80 мм.
Таблица 1.2
	Номинальный размер катета сварного шва, мм
	Предельные отклонения размера катета углового шва, мм

	От 3 до 5
	+1,0; -0,5

	Свыше 5 до 8
	+2,0; -1,0

	Свыше 8 до 12
	+2,5; -1,5

	Свыше 12 
	+3,0; -2,0


1.4.10. Не рекомендуется накладывать сварные угловые швы, расположенные нормально к силовому потоку. Следует по возможности применять косые угловые швы.

1.4.11. Размер катета угловых швов (номинальный) должен быть не более 3 мм для деталей толщиной до 3 мм включительно и 1,2 толщины более тонкой детали при сварке деталей толщиной свыше 3 мм. Предельные отклонения размера катета угловых швов от номинального значения приведены в табл. 1.2.

1.4.12. Следует избегать приварки деталей сложной формы или косынок внахлестку к элементам, работающим на растяжение.

1.4.13. С целью повышения предела выносливости сопряжение отдельных элементов сварных сборочных единиц следует выполнять в соответствии с рекомендациями, приведенными в табл. 1.3.
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1.5. Основные сведения о сталях и их свариваемости 

1.5.1. При изготовлении деталей вагонов применяют главным образом конструкционные низкоуглеродистые, среднеуглеродистые и низколегированные прокатные и литые стали, а также коррозионно-стойкие стали. Основным легирующим элементом в углеродистых сталях, определяющим механические свойства и свариваемость, является углерод. Стали с содержанием углерода до 0,25 % относятся к низкоуглеродистым, от 0,26 до 0,45 % — к среднеуглеродистым, от 0,45 до 0,8 % — к высокоуглеродистым. Углеродистые стали бывают обыкновенного качества и качественные. По степени раскисления стали обыкновенного качества подразделяются на спокойные (сп), полуспокойные (пс) и кипящие (кп).

Кипящая сталь содержит не более 0,07 % кремния, имеет неравномерное распределение серы и фосфора по толщине, склонна к старению и охрупчиванию. Полуспокойная сталь занимает промежуточное место между кипящей и спокойной сталями (ГОСТ 380—94 и ГОСТ 14637—89).
1.5.2. Стали, содержащие специально введенные элементы, называются легированными. Если содержание каждого элемента не превышает 2 %, а суммарное содержание легирующих элементов — 5%, то сталь считается низколегированной. Применение низколегированных сталей (ГОСТ 19281—89) позволяет повысить прочность и надежность деталей и сварных конструкций, а также сопротивление атмосферной коррозии, в ряде случаев снизить их массу.
В табл. 1.4 и 1.5 показан характер воздействия легирующих элементов и примесей в стали на свариваемость, свойства и характеристики металла.
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1.5.3. Технологическое свойство материалов образовывать в процессе сварки соединения, не уступающие по свойствам соединяемым материалам и отвечающим конструктивным и эксплуатационным требованиям, называется свариваемостью. В табл. 1.6 и 1.7 дана класси​фикация сталей по группам свариваемости и приведены примеры рас​пределения сталей по этим группам.

1.5.4. Марки металлов, применяемых при изготовлении и ремонте деталей и узлов вагонов, приведены в табл. 1.8.
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3) двусторонние с подваркой корня шва (рис. 1.7, в);
4) односторонние без подарки (рис. 1.7, г);
5) односторонние с подкладкой (рис. 1.7, д,е). Применяются медные съемные подкладки или остающиеся стальные (технологические) подкладки, которые должны плотно прилегать к свариваемым элементам и проплавляться до 1/3 толщины; местные зазоры не должны превышать 0,5 мм. Соединения на остающейся подкладке следует применять, когда невозможно выполнить двусторонний шов;
6) стыковые соединения с Х-образным скосом кромок (рис. 1.7, ж). Соединения таких типов обладают высокой прочностью и являются наиболее экономичными. Объем наплавленного металла шва Х-образного соединения на 30—40 % .меньше объема шва с V-образ-ной разделкой.
1.6. Типы сварных соединений и подготовка кромок под сварку
1.6.1. Основные типы сварных швов, рамеры и формы их, а также конструктивные элементы кромок свариваемых частей из  углеродистых и низколегированных сталей должны соответствовать  ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75 при ручной сварке, ГОСТ 87 13—79 и ГОСТ 11533—75 при автоматической и механизированной (полуавтоматической) сварке, ГОСТ 14771—76 при дуговой сварке в защитном газе. При выполнении сварных соединений из двухслойной коррозионностойкой стали они должны соответствовать ГОСТ 16098—80, а при сварке алюминия и его сплавов — ГОСТ 14806—80. В тех случаях, когда предусмотрено применение специальных методов сварки, а форма и размеры сварных швов не соответствуют указанным стандартам, такие швы должны быть вычерчены на чертеже с указанием размеров всех элементов. Выбор типа шва и подготовка кромок под сварку должны производиться в зависимости от размеров и конструктивных форм свариваемых частей в соответствии с вышеуказанными государственными стандартами.
1.6.2. Стыковые сварные соединения являются надежными соединениями. В зависимости от толщины свариваемого металла в основном применяют следующие виды сварных швов:
а) стыковые соединения без скоса кромок:
1) с двусторонним швом (рис. 1.7, а), обладающие высокой прочностью. Рекомендуется применять при толщине свариваемого металла 3—8 мм;
2) с односторонним швом (рис. 1.7, 6), при которых возможен непровар с обратной стороны, что обуславливает некоторое снижение прочности соединения. Не рекомендуется применять для деталей, работающих при динамических нагрузках, и в случаях, когда корень шва оказывается в растянутой зоне при изгибе; 
3) двусторонние с подваркой корня шва (рис. 1.7, в);
4) односторонние без подварки (рис. 1.7, г);
5) односторонние с подкладкой (рис. 1.7, д, е). Применяются мед​ные съемные подкладки или остающиеся стальные (технологические) подкладки, которые должны плотно прилегать к свариваемым эле​ментам и проплавляться до 1/3 толщины; местные зазоры не должны превышать 0,5 мм. Соединения на остающейся подкладке следует применять, когда невозможно выполнить двусторонний шов;
6) стыковые соединения с Х-образным скосом кромок (рис. 1.7, ж). Соединения таких типов обладают высокой прочностью и явля​ются наиболее экономичными. Объем наплавленного металла шва Х-образного соединения на 30—40 % меньше объема шва с V-образ-ной разделкой.
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1.6.3 Угловые соединения выполняются:

1) без скоса кромок (рис. 1.8, а);

2) со скосом одной кромки (рис. 1.8, б);

3) с двумя скосами одной кромки (рис. 1.8, в);

4) со скосом двух кромок (рис. 1.8, г).
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Сварные соединения с двусторонними швами обладают высокой прочностью.

1.6.4. Тавровые  соединения выполняют:

1) без скоса кромок (рис. 1.9, а). В таких соединениях, особенно при наличии непроваров и увеличенных зазоров, значительно снижается прочность шва: 
2) с одним скосом одной кромки (с двусторонним и односторонним швами) (рис. 1.9, б);
3) со скосом двух кромок (рис. 1.9, в). Эти соединения обладают достаточно высокой прочностью и обеспечивают возможность получения полного провара.
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При сварке тавровых соединений в положении в лодочку электрод должен быть наклонен под углом 45° к свариваемым поверхностям, а в случае сварки деталей различной толщины иметь меньший угол наклона к более тонкой части. Кроме того, электрод должен иметь угол наклона от 70 до 80° к линии пересечения плоскостей соединяемых листов по направлению сварки.

1.6.5. Соединения в нахлестку бывают без скоса кромок с двусторонними (рис. 1.10, а) и односторонними (рис. 1.10, б) непрерывными и прерывистыми швами. При сварке внахлестку ширина перекрытия листа должна быть не менее 2(S + S1), где S и S1 — толщины свариваемых листов. В зависимости от толщины свариваемых листов по ГОСТ 5264—80, ГОСТ 11534—75, ГОСТ 8713—79, ГОСТ 11533—75, ГОСТ 14771—76 и ГОСТ 14806—80 устанавливают размеры конструктивных элементов соединения (размеры шва, угла разделки, расстояния между листами и др.).
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1.6.6. Подготовку крошив под сварку выполняют механической обработкой (на строгальном, токарном или фрезерном станках, рубкой пневматическим и ручным зубилом крейцмейселем и т. п.). Подготовку кромок деталей, изготовленндых из низкоуглеродистых сталей, разрешается производить также газовой резкой с последующей механической зачисткой поверхности реза до получения чистого металла.

При подготовке кромок газовой резкой на деталях из сталей, содержащих углерод свыше 0,3 % (марки Ст5 и др.), поверхность реза должна быть механически обработана на глубину не менее 3 мм. Правильность подготовки кромок под сварку необходимо контролировать шаблоном. Допускаются отклонения: угла между плоскостями кромок от пря​мого для стыковых и тавровых соединений ±3°, то же для нахлесточных соединений ±6° и угла разделки кромок от проектного ±5°.

1.7. Обозначения сварных швов

1.7.1. Условное обозначение, швов сварного соединения следует выполнять в соответствии c ГОСТ 2.312-72.

1.7.2. Шов сварного соединения, независимо от способа сварки, обозначают:

видимый - сплошной основной линией (рис. 1.11, а);
невидимый— штриховой линией (рис. 1.11,6).

[image: image26.png]a

_ 8 _-;’(“" @

ue, 1.1 1, Hao6paxerne BRANMOTO () M #eaHaMMOro (6) WBOB. CBAPHBIX COCTMNEHHT





От изображения шва проводят линию-выноску, заканчивающуюся односторонней стрелкой. Обозначения вспомогательных знаков приведены в табл. 1.9.
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1.7.3. Швы сварных соединений в зависимости от способа сварки, типа, расположения шва и дополнительных требований обозначаются, как показано на рис. 1.12.
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1.7.4. Примеры условных обозначений стандартных швов различных сварочных соединений приведены в Приложении 1 к ГОСТ 2.312- 72. На рис.  показано обозначение одностороннего шва сосдинения. внахлестку без скоса кромок, выполняемого дуговой механизированной сваркой катетом 5 мм в защитных газах плавящимся электродом по незамкнутой линии.
1.7.5. В соответствии с ГОСТ 5264—80 в конструкторской и технологической документации принято следующее обозначение сварных соединений: С — стыковое, У — угловое, Т — тавровое, Н — нахлесточное.
По ГОСТ 11969—79 принимаются следующие обозначения: Л — в лодочку, Н — нижнее, Г — горизонтальное, Пг— полугоризонтальное, Пв — полувертикальное, В — вертикальное, П — потолочное, Пп — полупотолочное.
1.7.6. Для обозначения неразъемных соединений для пайки принято обозначение С, а для склеивания — К. В соединениях, получаемых пайкой и склеиванием, место соединения элементов изображают сплошной линией удвоенной толщины по сравнению с основными линиями чертежа, как показано на рис. 1.14.
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1.8. Ручная дуговая сварка

1.8.1. При ручной дуговой сварке основными видами сварных соединений являются стыковые, угловые, тавровые и соединения внахлестку в соответствии с ГОСТ 5264—80 и ГОСТ 11534—75. Ручную дуговую сварку плавящимся электродом выполняют покрытыми металлическими электродами диаметром от 1,6 до 12 мм и длиной от 200 до 450 мм.
1.8.2. Электроды классифицируют по следующим признакам:
1) материалу, из которого они изготовлены;
2) назначению;
3) виду покрытия и его толщине;
4) характеру шлака;
5) свойствам металла швов;

6) допустимым пространственным положениям сварки или наплавки;
7) роду и полярности тока.
Электроды подразделяют на типы в зависимости от свариваемых материалов и назначения. Их изготовляют в соответствии с  ГОСТ 9466—75, ГОСТ 9467—75, ГОСТ 10051—75 и ГОСТ 10052—75.
По назначению электроды подразделяют на:
У — для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву до 60 кгс/мм2 (600 МПа);
Л — для сварки легированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву свыше 60 кгс/мм2  (600 МПа);
Т — для сварки легированных теплоустойчивых сталей;
В— для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами;
Н — для наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами.
Электроды разделяют на марки, по техническим условиям и паспортам. Каждому типу электродов могут соответствовать одна или несколько марок.
По толщине покрытия электроды подразделяют на:
М — с тонким покрытием;
С — со средним покрытием;
Д — с толстым покрытием;
Г — с особо толстым покрытием.
По видам покрытия электроды подразделяют на:
А — скислым;
Б —с основным;
Ц — с целлюлозным;
Р — с рутиловым;
П — с покрытием прочих видов.

При наличии в составе покрытия железного порошка в количестве более 20 % в обозначение электрода добавляют букву Ж.
По допустимым пространственным положениям Сварки или наплавки электроды подразделяют на:
1) электроды для всех положений;
2) для всех положений, кроме вертикального сверху вниз;
3) для нижнего, горизонтального на вертикальной плоскости и вертикального снизу вверх;
4) для нижнего и нижнего в лодочку. 

По роду и полярности применяемого при сварке или наплавке гока, а также по номинальному напряжению холостого хода используемого источника питания сварочной дуги переменного тока часто той 50 Гц электроды подразделяются в соответствии с табл. 1.10.
1.8.3. Структура условного обозначения электродов показана на рис. 1.15.
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1.8.4. Для электродов марок, не относящихся к типам по ГОСТ 9467—75, ГОСТ 10051—75 или ГОСТ 10052—75, в условном обозначении тип электродов не приводят, а вместо обозначения стандарта на типы электродов указывают обозначение стандарта или ТУ на электроды конкретной марки.
1.8.5. Условное обозначение, приведенное в п. 1.8.3, должно быть указано на этикетках или в маркировке коробок, пачек и ящиков с электродами. Во всех видах документации (кроме конструкторской) условное обозначение электродов должно состоять из марки, диаметра и обозначения ГОСТ 9466—75.
Например, обозначение 
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 ГОСТ 9466-75,
ГОСТ 9467—75 расшифровывается следующим образом: электроды типа Э42А по ГОСТ 9467—75, марки УОНИ-13/45, диаметром 3 мм, для сварки углеродистых и низколегированных сталей (У), с толстым покрытием (Д), с временным сопротивлением металла шва, гарантируемым данной маркой электрода, не менее 43 кгс/мм (43), с относительным удлинением металла шва 22 % (2), минимальная температура, при которой ударная вязкость металла шва и наплавленного металла составляет не менее 3,5 кгс/см, равняется -40о С (5), с основным покрытием (Б), для сварки во всех пространственных положениях (1) на постоянном токе обратной полярности.
Полная расшифровка всех индексов приведена в таблицах ГОСТ 9466—75 и ГОСТ 9467—75.
1.8.6. В табл. 1.12 приведены характеристики наиболее распространенных марок электродов общего назначения для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей, в табл. 1.13 даны краткая характеристика типов покрытий и соответствующие им типы и марки электродов, а в табл. 1.14 — сведения о режимах прокалки электродов.
1.8.7. Зависимость между диаметром электродов и толщиной свариваемого встык металла приведена в табл. 1.15.
1.8.8. При выполнении ручной дуговой сваркой многослойных швов первый слой в корне шва должен выполняться электродами диаметром не более 4 мм.
1.8.9. При выполнении ручной дуговой сваркой швов в вертикальном положении должны применяться электроды диаметром не более 5 мм, а в потолочном — диаметром от 3 до 4 мм.
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1.9. Автоматическая и механизированная (полуавтоматическая) сварка под флюсом

1.9.1. Сварку под флюсом применяют при массовой сварке однотипных деталей, имеющих соединения правильной формы и удобных для удержания флюса.
1.9.2. Механизированную сварку следует использовать при сварке конструкций, имеющих швы с малым радиусом кривизны, небольшой длины или расположенные в труднодоступных местах, а также при мелкосерийном производстве.
Сваркой под флюсом выполняют швы, расположенные в нижнем положении при толщине металла от 2 до 100 мм.
1.9.3. Форма и размеры разделки кромок для различных видов сварных соединений установлены ГОСТ 8713—79 и ГОСТ 11533—75. Подготовку кромок под автоматическую сварку производят механическим способом или термической резкой.
1.9.4. На расстоянии не менее 20 мм от наружной кромки разделки с каждой стороны необходимо удалить краску, масло, влагу, ржавчину и другие загрязнения. 
1.9.5. В целях повышения производительности автоматической сварки под флюсом разрешается применять:
. 1) сварку подогретым электродом;
2) многоэлектродную и двухдуговую сварку;
3) сварку по узкощелевой разделке (в узкий зазор);
4) сварку с металлическими присадками (крупкой, нарезанной из проволоки диаметром 1,0—1,6 мм, с длиной частиц, не превышающих двух диаметров проволоки).
1.9.6. При сборке стыковые соединения закрепляют струбцинами, скобами, прихватками, электродами, которые затем тщательно очищают от шлака.
В начале и в конце стыка приваривают технологические планки длиной 100—120 мм и шириной 60—120 мм. Форма разделки их кромок должна соответствовать форме разделки основного стыка.
1.9.7. Стыковые соединения выполняют двусторонней и односторонней сваркой, а также однопроходными или многопроходными швами.
При наложении двусторонних однопроходных швов глубина проплавления при сварке первой стороны должна составлять не менее половины толщины металла. При сварке второй стороны должна быть проплавлена вершина первого шва. Величина зазора не должна превышать 1 мм. Контроль проводить в соответствии с п. 1.23 настоящей Инструкции.
Автоматическую сварку односторонних швов рекомендуется производить без разделки при толщине до 18 мм.
1.9.8. Для получения полного провара и предупреждения вытекания жидкого металла сварку выполняют на флюсовой подушке, медной и флюсо-медной подкладке, на остающейся стальной подкладке или с ручной подваркой корня шва, а также на весу (рис. 1.16).
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При сварке на стальной остающейся подкладке необходимо проплавлять не только все сечение состыкованных изделий, но и часть подкладки. Ширина подкладок: 8—30 мм при их толщине 1—3 мм и толщине свариваемого металла 2—6 мм; 25—50 мм при толщине подкладок 2—4 мм и толщине свариваемого металла 6—10 мм. Контроль проводить в соответствии с п. 1.23.

Сварку на медной подкладке применяют для соединения тонких листов. Зазор между подкладкой и деталью должен составлять от 0,5 до 1,0 мм. Контроль проводить в соответствии с п. 1.23.

1.9.9. В зависимости от способа сварки и диаметра электродной проволоки устанавливают род и полярность тока (табл. 1.16).

[image: image39.png]Tabnuua i.16

Cniocob caapxn Asuamerp anextpoanoi Pog Toxa*
APOBOROKM, UM

ABTOMATHYECKAR:

RYCTOPOHHAX Ha BECY 1,020 Tocrosamuati
3060 Tlepemertntit Hn noctosmkbl

IBYCTOPOHHAR M3 $ruocosodl no- 1.0—6,0 To xe

Ryuixe

ZBYCTOPOHHAS C NDCRBADHTCILHBIM 1,220 Flocrommmuiit

HATIOKCHICH FOJRAPOYHOTO UtBS

Mexawmsuposannag 3060 Tepeuesnniil uan nocroisi
1,220 Mocrosumus

" TipW ROCTORIINOM TORE FpMMERIETCS OGPUTIS NORIDROCTS,





1.9.10 При многопроходной сварке каждый последующий проход необходимо проводить после тщательной зачистки металла шва и прилегающих участков от шлака, Начало шва длиной 30—40 мм и конец шва длиной 40—50 мм следует выводить на технологические планки.
1.9.11. Сварку угловых и тавровых швов выполняют в лодочку вертикальным электродом и наклонным электродом в нижнем положении. Во избежание затекания жидкого металла в зазор при сварке в лодочку применяют ручную подварку, флюсовую подушку, флюсовую подкладку.
Для предупреждения образования подрезов, наплывов и непроваров при сварке наклонным электродом угловые швы с катетом свыше 8 мм необходимо сваривать в несколько проходов.
1.9.12. Однопроходной механизированной сваркой наклонным электродом выполняют швы таврового соединения с катетом до 8 мм. При больших катетах необходима многопроходная сварка. 1.9.13. Листы толщиной до 8 мм разрешается приваривать дуговой точечной сваркой. При большей толщине сварку выполняют через отверстие в верхнем листе. Диаметр, отверстия должен превышать диаметр электрода на 2—6 мм. Для дуговой точечной сварки могут применяться также специальные электрозаклепочники..
Основные типы и конструктивные элементы соединений сварных точек регламентирован» ГОСТ 14776-—79.
1.9.14. Углеродистые и низколегированные конструкционные стали, поставляемые по ГОСТ 380—94 и ГОСТ5520-79 обладают хорошей свариваемостью. При содержаний в них углерода ответственно до 0,25 % и 0,18 % предаварительный подогрев не требуется.
При большем содержании углерода сварку рекомендуется производить с предварительным подогревом до 200—2-50 °С, а затем делать отпуск или нормализацию.
1.9.15. При сварке и наплавке углеродистых и низколегированных сталей применяют флюсы АН-348А, АН-348В, ОСЦ-45, ФЦ-9, АН-60 по ГОСТ 9087—81E и др. (табл. 1.17). Для электрошлаковой сварки углеродистых и низколегированных сталей, а также для дуговой сварки низколегированных сталей используют флюсы АН-22 и АН-8. Автоматическая и механизированная сварка нержавеющих сталей выполняется под флюсами АН-26С, АН-26СП и АН-26П. Сварочная проволока выбирается по ГОСТ 2246—70 (см. табл. 1.17).
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Флюс ОСЦ-45 не следует применять при сварке в замкнутых емкостях без вентиляции. Допускается применение флюса АНЦ-1 при сварке и наплавке углеродистых и низколегированных сталей, при условии, что содержание легирующих элементов в стали в сумме не превышает 1,5%. 
1.9.16. Для сварки под флюсом рекомендуется применять сварочные арегаты А-1412 с источником питания ТДФЖ-2002; А- 1416 с источником питания ВДУ-506; сварочные тракторы типа АДФ-1002, АДФ-1202, :АДФ-1209;поравтомат А-1197Ф источником питания ВС-632, а также оборудование, имеющее аналогичные характеристики.
1.9.17. Не допускается использование флюсов и сварочных проволок, не имеющих сертификата завода-изготовителя, удостоверяющего их соответствие стандартам или ТУ.
1.10. Сварка порошковой проволокой

1.10.1  Порошковую доволоку для дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей с временным сопротивлением разрыву до 900 МПа   изготавливают  по ГОСТ 26271-84. 
По условиям применения ока подразделяется на газозащитную (ПГ), применяемую для свар и углекислом газе или газовых смесях, и самозащитную (ПС), сварка которой осуществляется без дополнительной защиты.

В соответствии с пространственным положением сварки проволока подразделяется:
1) для нижнего положения — Н;
2) для нижнего и горизонтального (на вертикальной плоскости)- Г;
3) для нижнего, горизонтального, вертикального — В;
4) для всех положений — У.
1.10.2. В зависимости от предела текучести металла шва порошковая проволока делится на типы, указанные в табл. 1.18. Проволоки типов Д и 34 применять при сварке ответственных узлов и элементов вагонов (рамы вагона, кузова, детали тележек и автосцепного устройства) не допускается.
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По ударной вязкости металла шва, которая должна быть не менее 35 Дж/см2 (3,5 кгс-м/см2) в соответствии с ГОСТ 26271—84, порошковая проволока подразделяется на уровни:
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При ремонте сваркой ответственных узлов и элементов вагонов следует использовать проволоки 4, 5 и 6-го уровней. Допускается использование проволок 2-го и 3-го уровней для отдельных деталей по согласованию с ЦВ МПС.
1.10.3. По содержанию углерода, серы и фосфора в наплавленном металле порошковая проволока подразделяется на категории А, В, С табл. 1.19). Для сварки ответственных конструкций следует применять проволоку категории А. Проволоку категории С использовать при ремоте элементов рамы, кузова и тележек грузовых вагонов не разрешается.
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1.10.4. Условные обозначения порошковых проволок выполняются по следующей схеме:
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Обозначение порошковой проволоки начинается с букв ПП, затем идут буквы или цифры, указывающие шифр регистрации сварочного материала, принятый в отрасли организации-разработчика.

Например, обозначение ПП-АНЗ 3,0 ПС44-А2Н ГОСТ 26271—84 означает: порошковая проволока марки ПП-АНЗ диаметром 3,0 мм, самозащитная (ПС), по величине предела текучести металла шва — типа 44, по составу наплавленного металла — категории А, ударная вязкость металла шва не ниже 35 Дж/см2 при температуре -20 °С (2), для сварки в нижнем положении (Н).

1.10.5. Характеристики наиболее широко применяемых самозащитных проволок и проволок с дополнительной защитой углекислым газом приведены в табл. 1.20 и 1.21 соответственно.

1.10.6. Типы сварных соединений, подготовка свариваемых кромок, формы и размеры сварных швов должны соответствовать ГОСТ 14771—76.
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При сварке стыковых соединений порошковой проволокой необходимо устанавливать зазоры в корне шва или между свариваемыми кромками в соответствии с табл. 1.22.
1.10.7. Прихватки следует выполнять порошковой проволокой марки, указанной в технологии, или электродами аналогичного типа. В сварных соединениях на остающихся подкладках катет шва не должен превышать 4 мм. Контроль проводить в соответствии с п. 1.23 настоящей Инструкции. При сварке изделия или конструкций их необходимо располагать так, чтобы обеспечить максимальный объем работ в нижнем положении.
1.11. Сварка в углекислом газе и газовых смесях

1.11.1. Механизированная и автоматическая сварка в углекислом газе проволоками сплошного сечения Св-08Г2С, Св-08ГС (ГОСТ 2246—70), Св-09Г2СЦ (ТУ 1-3735-84) широко применяется при изготовлении и ремонте сварных металлоконструкций из углеродистых и низколегированных сталей.
Для сварки используют углекислый газ высшего и первого сорта (ГОСТ 8050—85). Баллоны с углекислым газом окрашены в черный цвет и имеют желтую надпись "Углекислота" или "СО2 сварочный". Расход газа при сварке составляет 1,0—1,4 м3/ч.
1.11.2. Основными вредными примесями СО2 являются воздух и вода, которые скапливаются сверху и снизу баллона. Перед началом работы следует выпустить первые порции газа и осторожно удалить влагу. В целях исключения замерзания влаги в редукторе и осушителе необходим подогрев газа специальным прибором (например, ПУ-70).
1.11.3. Для выполнения сварочных работ необходимо применять сварочные полуавтоматы типов ПДГ-508, ПДГ-515, ПДГ-516, ПДГ-603, ПДГ-312, а также А-547, А-825, А-1197, А-1230, ПДГ-302.
Допускается использование других полуавтоматов, имеющих характеристики, соответствующие технологическим условиям сварки.
1.11.4. Основными параметрами режима сварки в углекислом газе являются: род, полярность и сила тока, диаметр проволоки, напряжение Дуги, скорость подачи проволоки, расход газа, наклон электрода относительно шва и скорость сварки. Сварку в углекислом газе выполняют на постоянном токе обратной полярности. Зависимость диаметра электродной проволоки от толщины свариваемого металла:
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Рекомендуемые значения сварочного тока и вылета электродной проволоки в зависимости от диаметра проволоки даны в табл. 1.23.
1.11.5. Вылет электродной проволоки (ее длина от торца токоподводящего наконечника до изделия) оказывает большое влияние на устойчивость процесса сварки в CО2 и качество шва. Завышенный вылет ухудшает устойчивость горения дуги, формирование шва, увеличивает разбрызгивание.
1.11.6. Наклон электрода относительно оси шва оказывает большое влияние на глубину провара и качество сварки. Сварка "углом вперед" применяется для уменьшения величины проплавления; сварка "углом назад" — для ее увеличения; последняя является предпочтительной.
При сварке в СО2 в положениях, отличных от нижнего, следует применять электродную проволоку диаметром до 1,4 мм. Значения тока и напряжения дуги должны быть минимальными, однако обеспечивающими устойчивое горение дуги. При механизированной сварке металла толщиной более 3 мм применяют колебательные движения горелки, как и при ручной дуговой сварке.
1.11.7. Стыковые соединения толщиной до 4 мм сваривают на весу (без приспособлений, предохраняющих от протекания с обратной стороны шва).
Сварку нахлесточных соединений при толщине металла до 2 мм производят на весу или медной подкладке. Сварку угловых швов металла толщиной более 3 мм выполняют с петлеобразным перемещением горелки. Вертикальные швы на тонком металле (до 2 мм) накладывают сверху вниз, а при толщине более 6 мм — снизу вверх "углом назад".
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Сварку в потолочном положении ведут при минимальном напряжении дуги; рекомендуется при этом увеличить расход углекислого газа на 15—20 %. Диаметр проволоки и сварочный ток должны быть меньше, чем при сварке в нижнем положении. 

В нахлесточных .соединениях возможно применение дуговой точечной сварки в СО2 во всех пространственных положениях. При сварке металла в нижнем положении при толщине его более б мм необходимо делать отверстие в верхнем листе. При сварке в вертикальном и потолочном положениях отверстия под сварку подготавливаются при толщине металла более 1,5 мм. Ориентировочные режимы дуговой точечной сварки в CO2 приведены в табл. 1.24.

1.11.8. Для сварки соединений из углеродистых и низколегированных сталей толщиной от 3 мм и более в СО2 широко используют порошковые проволоки типов ПП-АН8, ПП-АН10 с рутиловым сердечником, а также типа ПП-АН22 с рутил-флюоритным сердечником. Характеристики проволок приведены в п. 1.10 настоящей Инструкции.

1.11.9. Для повышения стойкости против образования пор и трещин в сварном соединении, а также стабилизация горения дуги, уменьшения разбрызгивания электродного металла, улучшения внешнего вида соединений при сварке углеродистых и низколегированных сталей следует применять сварку в газовых смесях: Аr + СО2 и СО2+О2
1.11.10. Рекомендуемый состав смеси аргона с углекислым газом: 75 % Аr (ГОСТ 10157—79) и 25 % СО2 (ГОСТ 8050—85). Расход газовой смеси в 1,2—1,5 раза больше расхода СO2 
Для получения смеси используются однопостовой смеситель УГС-1 и многопостовой УСГ-1.

1.11.11. Механизированную сварку в смеси Аr + СО2 выполняют проволоками Св-08Г2С, Св-08ГС, Св-09Г2СЦ диаметром 1,2—2,0 мм.

Сварка производится полуавтоматами типов ПДГ-508, А-1197, ПДГ-515, ПДГ-516, А-547, ПДГ-312 и др.

Разделка кромок под сварку в газовых смесях аналогична разделке под сварку в СО7 (ГОСТ 14771—76).
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Сварку в смеси Ar + СО2 выполняют на постоянном токе прямой или обратной полярности.
В первом случае повышается производительность процесса. При сварке на обратной полярности проволокой диаметром 1,6-2,0мм производительность составляет около 9,0-10,0 кг/ч, на прямой полярности-11-12 кг/ч. Техника механизированной сварки в смеси Ar+CО2 не отличается от техники сварки в СО2.

Режимы сварки приведены в табл.1.25.
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1.11.12. Рекомендуемый состав провой смеси углекислого газа и кислорода—70% СО2+30% О2 или 80% СО2+20% О2.
Для получения газовой смеси используют смесители типов УКП-1-71 и УГС-1. Механизированную сварку смеси СО2+О2 выполняют на серийно выпускаемом оборудовании для сварки в СО2 проволокой Св-08Г2С и Св-09Г2СЦ следующих диаметров:
1) 1,2—2,0 мм при сварке с увеличенным  вылетом электрода в нижнем положении, а также в горизонтальном положении стыковых швов с разделкой кромок;

2) 0,8-1,4мм-с обычным вылетом во всех положениях.

1.11.13. Ориентировочный режим сварки стыковых швов в смеси газов с обычным вылетом электрода приведен в таб. 1.26.
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1.11.14. При механизированной сварке многопроходных швов для уменьшения количества слоев и при сварке сталей, склонных к образованию кристаллизационных трещин, рекомендуется применять сварку в СО2+О2 в нижнем на увеличенном вылете.

В таб. 1.27 даны режимы сварки угловых швов проволокой диаметром 2мм с обычным (20мм) и увеличенным вылетом электрода.
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При сварке с увеличенным вылетом рекомендуется использовать держатели, модернизированные в соответствии с предложениями Института электросварки им. Е.О. Патона.
При сварке в CO2
[image: image53.wmf] ответственных элементов вагона не допускается , применение электродной проволоки диаметром более 1,2 мм.

При сварке в смеси газов СО2 + О2 на удлиненном вылете допускается использование проволок диаметром до 2 мм включительно для всех элементов вагонных конструкций.

1.12. Наплавка изношенных поверхностен

1.12.1. В целях продления срока эксплуатации деталей узлов и конструкций разрешается при капитальном и деповском ремонтах, а также при изготовлении запасных частей применять различные способы наплавки, а также газотермического напыления.

1.12.2. К способам наплавки относятся автоматическая и механизированная наплавка под флюсом, порошковой проволокой, в среде защитных газов, ручная штучным электродом, плазменная, вибродуговая, газопорошковая, индукционная, лентой и др.

1.12.3. Выбор способа восстановления или упрочнения должен определяться требованиями, о металла, характером эксплуатационной нагрузки, производительностью и его стоимостью. 

Наплавка и Напыление имеют два основных назначения — восстановление изношенных поверхностей до первоначальных геометрических размеров и нанесение материалов, придающих рабочему слою деталей повышенные свойства.

1.12.4. Конструкций и детали вагонов, имеющие большой износ (от 2 мм и более) и подвергающиеся в эксплуатации трению качения (например, гребни колес), абразивному изнашиванию, а также динамической (ударной) нагрузке (например, автосцепка), рекомендуется восстанавливать и упрочнять, как правило, дуговыми методами наплави. Может использоваться и индукционная наплавка.

1.12.5. Детали и узлы, у которых основной причиной выхода из строя является износ .сопрягаемых деталей (увеличение зазора) в подвижных соединениях (например, детали типа вала), не требуют при ремонте большой толщины и высокой прочности наносимого слоя покрытия. При этом рекомендуется вибродуговая наплавка.

1.12.6. Для автоматической и механизированной наплавки применяются наплавочные, сварочные и порошковые электродные проволоки, порошковая и холоднокатаная электродная лента, порошки, плавленые и керамические флюсы и др.

1.12.7. При выборе электродной проволоки необходимо учитывать химический состав наплавляемой детали и проволоки, условия работы, величину износа и требуемую износостойкость.
В табл. 1.28 приведены марки наиболее употребляемых наплавочных проволок и твердость наплавленного металла. Для наплавки гребней колес и деталей машин, в том числе работающих в условиях сухого трения, рекомендуется проволока марки Св-08ХГ2СМФ, обеспечивающая высокую износостойкость при сравнительно невысокой твердости (HV 275—350). Наплавленный металл имеет повышенные прочностные и высокие пластические свойства.
Для получения мягкого неизносостойкого наплавленного металла при наплавке под флюсом можно применять сварочную проволоку марок Св-08, Св-08А, Св-08ГА, Св-10Г2, а при наплавке в среде защитного газа СО2 или смеси газов СО2 + О2 — сварочную проволоку марок Св-08ГС, Св-12ГС, Св-08Г2С, Св-15ГСТЮЦА и др.
1.12.8. При наплавке деталей из углеродистых и низколегированных сталей следует применять плавленые флюсы марок АН-20 (всех индексов), АН-22, АН-60, АН-348А, АН-348АМ, ОСЦ-45 (ГОСТ 9087—81) и марки АНЦ-1 (ТУ 108-1424-86).
Рекомендуемые режимы автоматической наплавки под флюсом плоских деталей приведены в табл. 1.29.
Для механизированной износостойкой наплавки рекомендуется использовать порошковые проволоки, приведенные в табл. 1.30, а также проволоку ПП-СП-10 (см. табл. 1.20). Перед началом наплавочных работ проволоки следует прокалить в следующем режиме: нагрев до температуры 250—280 °С со скоростью 50— 100 °С/ч, выдержка 2 ч, охлаждение на воздухе. При соблюдении режима прокалки проволока приобретает "соломенный" цвет.
1.12.9. При ручной наплавке для получения твердого износостойкого наплавленного металла рекомендуется применять электроды, приведенные в. табл. 1.31. Влияние режима наплавки на геометрию шва показано в табл. 1-32. Для наплавки деталей вагонов, работающих в условиях сухого трения, рекомендуется использовать электроды АНП-13. Возможна наплавка без последующей механической обработки. Износостойкость наплавленных деталей по сравнению с ненаплавленными повышается в 3—5 раз, их твердость составляет НВ 260—320. Электроды АНП-13 перед наплавкой должны обязательно подвергаться прокалке при температуре 380—400 °С в течение 2 ч. Наплавка ведется на постоянном токе обратной полярности углом назад (15—20°) с плавными поперечными колебаниями амплитудой 25—30 мм.
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При газопорошковой наплавке используются порошковые материалы, приведенные в таб. 1.33.

Горелку подносят к поверхности детали на расстояние 5—7 мм от ядра Пламени и нагревают до температуры от 900 до 950 °С, контроль осуществляют приборами дистанционного контроля или по цветам каления (от ярко-красного до желто-красного). Затем отводят горелку на расстояние 30—40 мм и на 3—5с включают подачу порошка. После этого оплавляют порошок. Таким же образом проводят напыление соседних участков.
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1.13. Газотермическое нанесение покрытий

1.13.1. Наиболее часто применяемыми способами нанесения газотермических покрытий являются газопламенное и плазменное напыление, газопорошковая наплавка и электродуговая металлизация.
Газотермические способы восстановления и упрочнения вагонных деталей рекомендуется применять в тех случаях, когда требуется нанесение тонкого (до 2—3 мм) износо- и коррозионностойкого слоя металла, а при эксплуатации наплавляемых деталей отсутствуют значительные ударные и усталостные нагрузки. Целесообразно использование этих способов при ремонте деталей и узлов, работающих в условиях жидкостной смазки, граничного трения и в неподвижных соединениях (например, посадка колеса на ось).
1.13.2. При газотермическом нанесении покрытий источником энергии является газовое пламя, плазма или электрическая дуга. Материал в виде порошка или проволоки подается в источник нагрева, разогревается, распыляется и транспортируется к восстанавливаемой поверхности детали.
1.13.3. Восстанавливать изношенные детали допускается, если их износы не превышают предельные нормы, которые обусловлены правилами ремонта, настоящей Инструкцией и распоряжениями МПС. Износостойкость нанесенного слоя должна быть не ниже износостойкости основного металла и соответствовать требованиям технических условий и чертежа.
1.13.4. Процесс напыления состоит из: подготовки напыляемого материала; подготовки поверхности детали (см. п. 1.3); напыления; оплавдения покрытия; механической обработки.
Оплавление покрытия производят только при использовании порошков самофлюсующихся сплавов марок ПГ-10Н-…, ПГ-12Н-…, СНГН; ПГ - СР…* и т. п.
1.13.5. При газопламенном напылении порошковые материалы наносят на деталь с помощью кислородно-ацетиленового пламени горелками марок ГН-2, ГН-3 и др., или пропано-кйслородного пламени горелкой ГН-5П, имеющей специальный бункер для порошка. При плазменном напылении в качестве плазмообразующих газов применяются аргон, азот и их смеси, аргон с водородом, пропан-бутан, воздух.
Напыление производится на стационарных плазменных установках типов УПУ-3д, УПУ-8, УН-108, УН-120 и др.
1.13.6. Марки, технические характеристики и области применения порошков при газопламенном и плазменном напылении приведены в табл.1.33.
1.13.7. Газопорошковая наплавка заключается в нанесении покрытия с одновременным его оплавлением небольшими участками по всей поверхности детали.
1.13.8. Дуговая металлизация заключается в расплавлении проволочного напыляемого материала электрической дугой, горящей между двумя проволоками-электродами и его распылении сжатым воздухом давлением не ниже 0,5 МПа, одновременно переносящим частицы металла к поверхности детали. Дуговую металлизацию производят проволочными материалами диаметром 1,6—2,0 мм марок 65 и 65Г по ГОСТ 14959—79, 65ГА по ГОСТ 1071—81, 60 по ГОСТ 1050—88и 30ХГСА по ГОСТ 4543—71.

1.13.9. Для Металлизации крупногабаритных деталей на токарном станке используют стационарные электрометаллизаторы марки ЭМ-17, для металлизации мелких деталей — ручной электрометаллизатор марки ЭМ-14М. Питание электрической дуги металлизаторой осуществляют от сварочных источников постоянного тока, имеющих жесткую вольт-амперную характеристику;

1.13.10. Участок для газотермического нанесения покрытий должен быть оборудован местной вентиляцией и подводом сжатого воздуха. В случае необходимости восстановления деталей типа участок оснащается специализированным вращателем или токарным станком.

1.13.11. Механическая обработка покрытий, нанесенных порошко-. выми материалами, производится на токарных станках резцами марки Т15К6 или с пластинками из твердых сплавов ВК2, ВК4 и ВК6. Шлифовку покрытий осуществляют карборундовым или алмазным инструментом при обильном охлаждении. В качестве карборундового инструмента используют круги марки КЗ. Металлизационные покрытия обрабатывают точением резцами с твердосплавными пластинками ВК-8 и резцами марки Т15К6; шлифование можно производить алундовыми или корундовыми кругами на мягкой основе.

Режимы резания и шлифования должны исключать растрескивание нанесенного слоя, отслоение, царапины и другие дефекты.

Покрытие должно иметь ровную без видимых дефектов. Бракованные детали после удаления покрытия подвергаются повторному напылению.

1.13.12. Все работы по ремонту и изготовлению новых деталей и узлов вагонов с использованием напыления в депо и на ремонтных заводах МПС России должны выполняться с соблюдением требований настоящей Инструкции, чертежей и государственных стандартов.

Технологические процессы и режимы восстановления деталей нанесением газотермических покрытий, на которые не имеется технологической документации, устанавливаются главный инженером завода или начальником депо и согласовываются с ЦВ МПС, ВНИИЖТ или с АО "Желдорреммаш" и АО "Вагонреммаш" в соответствии с Перечнем деталей подвижного состава, утвержденным Главным техническим управлением МПС 29.03.90 г.

Восстановленная деталь должна удовлетворять требованиям безопасной работы и обеспечивать необходимый срок службы.

Все ТУ по восстановлению деталей вагонов любым способом нанесения покрытий должны быть согласованы с ЦВ МПС.

1.14. Многоэлектродная наплавка

1.14.1. Для нанесения слоя металла на поверхность деталей вагонов с целью их восстановления или упрочнения наряду с другими способами разрешается применять многоэлектродную наплавку. Наплавку производят под слоем флюса двумя и более электродами при общем подводе сварочного тока. С увеличением числа проволок ширина и производительность наплавки увеличиваются. Глубина проплавления меньше, чем при наплавке одной проволокой, что способствует снижению чувствительности металла, особенно с повышенным содержанием углерода к образованию трещин, в связи с уменьшением в расплавленном металле ванны доли основного металла.

1.14.2. Наплавку производят на установках, состоящих из узла крепления и перемещения (вращения) детали, наплавочной головки, оборудованной механизмом подачи электродных проволок, и источника питания. Используют постоянный или переменный ток, подаваемый от преобразователей, выпрямителей или трансформаторов.

1.14.3. В качестве материала применяют сварочные и наплавочные проволоки сплошного сечения диаметром 1—5 мм, а также порошковые проволоки (чаще всего марок ПП-Нп-14ст, ПП-Нп-18Х1Г1М). Используют флюсы АН-348А, ОСЦ-45, АНЦ-1, АН-60 и др. Проволоку выбирают в зависимости от назначения и требуемых механических свойств наплавленного металла. Минимальная твердость металла получается при использовании сварочной проволоки марки Св-08А и наплавочной марки Нп-30.

1.14.4. Устойчивость процесса и качество наплавки зависят от подготовки поверхности детали под наплавку, количества, химического состава и взаимного расположения электродных проволок, вылета и скорости подачи электродов, толщины наплавляемого слоя, состава флюса и др.

Перед наплавкой поверхность детали должна быть зачищена, а поверхностные дефекты удалены. Примерные значения параметров наплавки приведены в табл. 1.34.

Количество проволок и их расположение существенно влияют на ширину наплавки, ее форму, а также на глубину проплавления основного металла.
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1.14.5. Количество электродных проволок выбирают в зависимости от ширины наплавляемого слоя и диаметра проволок. При одной и той же ширине число проволок увеличивают с уменьшением их диаметра и наоборот. Многоэлектродной наплавкой выполняют слои толщиной до 12 мм (в редких случаях до 30 мм) и шириной до 100 мм.

1.14.6. Среднее расстояние между проволоками должно быть равным трем-четырем диаметрам электродной проволоки.

Расстояние между двумя-тремя крайними проволоками должно быть равно одному-двум диаметрам электродной проволоки при ширине наплавки более 50 мм.

1.14.7. Наплавку выполняют при вертикальном расположении электродов, а также "углом вперед" и "углом назад", для получения наплавленного металла толщиной 4—8 мм рекомендуется располагать электроды вертикально к наплавляемой поверхности.

1.15. Индукционная наплавка

1.15.1. Для восстановления и упрочнения поверхностей деталей вагонов разрешается применять индукционную наплавку (индукционно-металлургический способ), при которой для нагрева наплавляемых поверхностей и расплавления наплавочного материала используются токи средней и высокой частоты. Сущность индукционной наплавки заключается в нагреве наплавляемой поверхности с помощью индуктора, локализации энергии в поверхностном слое и расплавлении его вместе с порошковым наплавочным материалом, нанесенным на восстанавливаемую поверхность.

1.15.2. Для индукционной наплавки рекомендуется применять высокочастотные установки типов ВЧИ 60/0,44, ВЧИ 2 100/0,066, ВЧЗ 2 160/0,066 и др. с мощностью, потребляемой индуктором, не ниже 30 кВт, колебательной мощностью не ниже 60 кВт и частотой тока , 0,066—0,44 МГц.

В качестве наплавочного материала применяются порошки на основе железа марки УСЧ-30 или УСЧ-31 по ТУ 48-4206-312-87 в смеси с флюсом в соотношении 3:1, а также порошковые материалы УСЧ-32, УСЧ-33, УСЧ-34, УСЧ-35. Химический состав подбирают с учетом служебных характеристик восстанавливаемой детали. Допускается применение других порошковых материалов, в том числе самофлюсующихся.

1.15.3. Технологический процесс индукционной наплавки состоит из следующих операций:

1) удаление поверхностных дефектов и загрязнений с зачисткой наплавляемой поверхности до металлического блеска;

2) нанесение на наплавляемую поверхность порошкового материала в смеси с флюсом на заданную толщину;

3) установка детали в индуктор, включение генератора на рабочий режим и проведение наплавки;

4) при необходимости механическая обработка детали после охлаждения.

1.15.4. Перед наплавкой порошок смешивают с флюсом и сушат в печи .при температуре 100-150 °С в течение 35—40 мин. Соотношение флюса и порошка в смеси устанавливают в зависимости от требований, предъявляемых к восстанавливаемой поверхности детали. Грануляция порошка должна находиться в пределах 150—250 мкм.

1.15.5. Индукционным способом допускается наносить слои металла толщиной до 5 мм при наплавке, до 3 мм — при упрочнении. Толщина слоя наплавленного металла составляет 1/3 от «сходной высоты, насыпаемого слоя порошковой смеси.

1.15.6. При естественном остывании детали шлаковая корка должна отделиться от наплавленного металла самопроизвольно. Наплавленная поверхность должна иметь серебристо-матовый цвет и быть без дефектов (трещин, непроваров, раковин, скоплений пор и др.). Неровности и наплывы зачищают шлифовальным кругом.

1.15.7. При большом износе восстанавливаемую поверхность детали разрешается сначала наплавлять металлом, имеющим небольшую твердость, одним из дуговых способов с последующей механической обработкой поверхности и ее упрочнением индукционной наплавкой.

1.16. Газовая сварка и наплавка

1.16.1. При ремонте деталей вагонов газовой сваркой и наплавкой применяют кислород по ГОСТ 5583—78 трех сортов с чистотой от 99,2 до 99,7 %, поставляемый в баллонах, окрашенных в голубой цвет, под давлением 15—16,5 МПа. В качестве горючего газа используют ацетилен, природные газы, пропан-бутановые смеси и др. Ацетилен вырабатывают в ацетиленовых генераторах из карбида кальция (ГОСТ 1460—81) или используют поставляемый в баллонах в растворенном состоянии (ГОСТ 5457—75). Природные газы на основе метана по ГОСТ 5542—87 к месту потребления доставляют по трубопроводам, реже в баллонах.

Объемная доля бутана в пропан-бутановых смесях составляет 5— 30 %, поэтому эти смеси называют техническим пропаном. Они тяжелее воздуха, при утечках могут скапливаться в углублениях и образовывать взрывоопасные концентрации. Хранение и транспортировка пропан-бутановых смесей производится в баллонах, окрашенных в красный цвет, вместимостью 40 и 55 л и в 50-тонных цистернах под давлением 1,6 МПа.

1.16.2. Для газовой сварки стали применяют присадочный материал в виде проволоки или литых  прутков.

Присадочные материалы для чугуна указаны в п. 1.19. 

1.16.3. Для защиты расплавленного металла от окисления и удаления окислов применяют сварочные флюсы, которые вводят в сварочную ванну или пламя горелки в виде порошков, паст и газов. 

1.16.4. Технические характеристики ацетиленовых генераторов приведены в табл. 1.35.

1.16.5. Для предупреждения обратных ударов в трубопроводы, генераторы и баллоны следует применять предохранительные затворы: водяные мембранные и безмембранные, а также сухие (огнепрегради-тели) марок ЗСП, ЗСУ-1, ЗВП-1 и ЗВМ-2. Запорным приспособлением баллонов является вентиль.

1.16.6. Для понижения давления газа и его поддержания постоянным служит редукторы, типы и основные параметры которых регламентированы ГОСТ 13861 - 89Е.

1.16.7. Подводящие шланги должны обладать достаточной прочностью и гибкостью (ГОСТ 9356 - 75). Внутренний диаметр для горелок малой мощности составляет 6мм, для горелок нормальной и повышенной мощности - 9,12 и 16мм.

1.16.8. Газовую сварку выполняют горелками типов Г1, Г2, ГЗ, Г4, оборудованными комплектом наконечников. Технические характеристики горелок (ГОСТ 1077—79Е) приведены в табл. 1.36. Они относятся к одноплеменным универсальным горелкам, предназначенным для ручной ацетилено-кислородной сварки, пайки, подогрева и других видов газопламенной обработки металлов. Наконечники к инжекторным горелкам подбирают в зависимости от толщины свариваемого металла в соответствии с табл. 1.37, в которой приведены также расход и давление на входе в горелку ацетилена и кислорода. Типы горелок подразделяются на модели.

Рекомендуется горелку модели ГС-4 применять для подогрева. Горелка модели Г2-04 по конструкции подобна горелке Г2-05, а также горелкам Г2-02, "Звездочка", "Малютка". Горелка ГЗ-03 аналогична горелке ГЗ-05 и ранее выпускавшимся горелкам "Звезда", "Москва", ГС-3, ГС-ЗА.

Сведения по двум маркам инжекторных горелок малой и средней мощности, предназначенных для ацетиленокислородной сварки, приведены в табл. 1.38.

1.16.9. Сварку тонколистовой стали, наплавку, пайку и нагрев деталей допускается производить горелками, работающими на смеси кислорода с газами — заменителями ацетилена (природным газом, пропан-бутановыми смесями), типов ГЗУ-3-02, ГЗУ-4 или им аналогичных. Горелка ГЗУ-3-02 — универсальная, ГЗУ-4 предназначена для сварки чугуна, цветных металлов, а также наплавки, пайки, нагрева (табл. .39).

1.16.10. Металл малой толщины (до 2 мм) .соединяют встык без разделки кромок и без применения присадочного металла, металл толщиной 2—5 мм допускается соединять встык без разделки кромок, но оставляя зазор. При сварке металла толщиной свыше 5 мм целесообразно применять стыковое соединение с односторонней разделкой кромок.
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1.16.11. Режимы газовой сварки зависят от толщины свариваемого металла и характеризуются мощностью пламени, скоростью сварки, диаметром присадочного прутка, углом наклона мундштука горелки.

Мощность пламени определяется расходом горючего газа. Расход ацетилена Vа = S*K, где S — толщина металла, мм; К — коэффициент, равный при сварке левым способом для стали и чугуна 75—130, алюминия — 100—I50, меди и ее сплавов — 150—225; при сварке правым способом этот коэффициент несколько больше.

Скорость сварки должна обеспечивать стабильность процесса и надежное проплавление основного металла.

Диаметр присадочного прутка выбирают для левого способа d=S/2+1; для правого d = S/2.

Угол наклона мундштука горелки к поверхности детали 20° при сварке металла толщиной до 1 мм, 30° — толщиной 1—3 мм, 40° — 3—5 мм, 60° — 7—10 мм, 80° — 15 мм и более. При сварке алюминия, меди и их сплавов угол наклона следует увеличить. Допускаемое отклонение ±5°.

1.16.12. Для сварки низкоуглеродистых сталей (до 0,25 % С) применяют сварочные проволоки Св-08, Св-08А, Св-08ГА, Св-10Г2, Св-10ГА без флюса. Рекомендуется проковка шва в горячем состоянии. При сварке с заменителем ацетилена используют проволоки марок Св-12ГС, Св-08Г2С и др. Сварку выполняют левым и правым способами.

Среднеуглеродистые стали сваривают проволокой марок Св-18ХГС, Св-06НЗ или проволоками, указанными выше. Флюс не требуется. При толщине стали свыше 3 мм нужен подогрев до 250— 350 °С. Аналогичные проволоки пригодны и для сварки высокоуглеродистых сталей. При содержании углерода 0,7 % и более требуется флюс (бура). Предпочтительнее левый способ сварки.

Низколегированные конструкционные стали сваривают с применением проволок, близких по химическому составу к основному металлу. 

1.16.13. Газовой наплавкой наплавляют чаще всего стальные и чугунные детали латунью. Применяют все марки латуней, в которых содержание свинца не превышает 0,1 %. Качество наплавки достигается при хорошем смачивании поверхности, которое обеспечивают бура, газообразный флюс БМ-1 и др. При применении порошкообразных флюсов используют пламя с избытком кислорода, газообразного флюса — нормальное пламя. Мощность пламени выбирают в зависимости от толщины наплавки:

Толщина наплавки, мм




3-4
5-6
6-7

Мощность пламени по ацетилену, л/ч


4-7
6-11
10,5-17,5

Разрешается также использовать литые износостойкие сплавы. Перед наплавкой поверхность детали зачищают до металлического блеска. Наплавку ведут левым способом горелками с наконечниками номеров 2, 3 или 4 в зависимости от толщины металла и размеров детали, непрерывно подогревая наплавляемую поверхность. Наплавку производят в нижнем положении с применением прокаленной буры и последующим обязательным медленным охлаждением.
1.17. Кислородная, плазменная и воздушно-дуговая резка

1.17.1. Процесс кислородной резки основан на сгорании металла, нагретого до температуры, близкой к температуре плавления, в струе режущего кислорода. В качестве горючих газов применяют ацетилен, пропан-бутановые смеси, природный, пиролизный и городской газы, водород, а также пары бензина или керосина.
1.17.2. Плазменную резку выполняют плазмотронами, позволяюими получить дугу постоянного тока. Дуга, окруженная газовым 'потоком, горит между электродом (катодом) и деталью в охлажденном медном сопле, сжимающем дугу и газовый поток. Газ нагревается до температуры диссоциации и частичной ионизации, благодаря чему образуется горячая плазма с температурой до 30000 К. В месте нагрева металл быстро плавится и выдувается газовым потоком из образующегося реза. В качестве плазмообразующих газов используют аргон, азот, смеси аргона с азотом или аргона с водородом и воздух. При аргонной плазменной резке для изготовления электрода используют вольфрам. В других плазмообразующих газах вольфрам быстро разрушается, поэтому часто (особенно при воздушно-плазменной резке) его заменяют цирконием или гафнием. Скорость реза зависит от разрезаемого материала, мощности плазмотрона, рода и скорости истечения плазмообразэующего газа, других технологических факторов и достигает 6 м/мин.
Воздушно-плазменная резка отличается высокой производительностью, качеством реза и экономичностью. Однако при использовании этого способа содержание азота в приповерхностных слоях реза в 10—12 раз больше, чем в основном металле. Это вызывает опасность старения свободных кромок конструкций. В сварных швах после резки содержание азота вследствие перемешивания ниже, но вдвое больше, чем в основном металле. Целесообразно применение присадочных металлов, легированных алюминием и титаном для снижения отрицательного влияния азота.
1.17.3. Плазменные стационарные и переносные машины и резаельные комплекты более сложны, чем кислородные. Плазменная ре​зательная оснастка, помимо резака — плазмотрона, включает в себя специализированный выпрямитель с устройством поджига дуги и автоматикой управления. Для каждого резака необходим отдельный выпрямитель. Однако они обеспечивают резку практически всех проышленных металлов толщиной 3—100 мм и более. Скорость резки сталей толщиной 3 -40 мм более чем в 1,5 раза выше, чем кислородными машинами. При резке сталей большей толщины плазменные машины уступают кислородным.
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1.17.4. Классификация сталей исходя из возможности кислородной резки приведена в табл. 1.40.

1.17.5. Для кислородной резки используют ручные, специальные и машинные резаки. Резаки по виду резки подразделяют для разделительной и поверхностной резки, по назначению — для ручной и механизированной резки, а также специализированные, по роду горючего — для ацетилена, газов — заменителей и жидких горючих, по принципу действия — на инжекторные и безынжекторные, по конструкции мундштуков — на щелевые и многосопловые.

1.17.6. Наибольшее применение получили универсальные ручные инжекторные резаки для разделительной резки с щелевыми мундштуками, которые разрезают металл толщиной 3—300 мм.

Инжекторные резаки для ручной резки выпускаются по ГОСТ 5191—79Е. Режимы кислородной резки указаны в табл. 1.41.

1.17.7. Широкое распространение получили резаки типа Р2А-02, а также резаки Р1-01А, "Огонь-1", "Факел РЗ", "Урал", "Искра 6РВ", "Искра 6РК" работающие на ацетилене, и типа РЗП-02, а также резаки Р1-01П, "Огонь-2" "Дальник", АСР-1П и РГР-300, работающие на газах—заменителях; резаки для поверхностной и разделительной резки типов РПА-2 (для ацетилена) и РПК-2 (для пропан-бутана, природного газа и коксового газа).

Используются также ручные универсальные резаки "Хоре" типа Р-2, РГРЛОО, "Урал".
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Специальные резаки целесообразно применять для резки труб, срезки заклепок, вырезки отверстий малого диаметра. Конструктивно такие резаки выполняют вставными (типов РВ-1А-02, РВ-2А-02, РСВ-lA, PCB«-2A, РСВ-1П и РСВ-2П) и присоединяют к стволам сварочных горелок типа Г2 или ГЗ.

1.17.8. Стационарные машины предназначены для кислородной плазменной резки наиболее распространенного листового проката. Они выпускаются трех типов: портальные, портально-консольные и шарнирные. Ряд машин оснащен устройством числового программного управления (УЧПУ).

1.17.9. Портальная машина "Искра-2,5К" с УЧПУ предназначена для кислородной резки листов размером до 2,5x8 м и толщиной 5150 мм, а со скосом кромок — толщиной 12—80 мм. Машина "Комета" предназначена для резки листов длиной до 8 м, имеет шесть модификаций в зависимости от максимальной ширины разрезаемого листа: 2,5К; 3,2К; 3,6К и др. Буква К означает, что машина для кислородной резки; цифры соответствуют максимальной ширине листа в метрах. Для резки больших листов используются также плазменные машины "Енисей" и "Комета" (с индексом ПЛ).

Портальные раскройные машины "Комета" для кислородной резки, предназначенные для вырезки полос из листов, имеют индекс Л в обозначении марки машины (например, "Комета" КЛ 3,6). Если машина предназначена для прямолинейного раскроя и вырезки заготовок простых форм (прямоугольники, квадраты, треугольники, диски и др.) в ее обозначение вводится индекс О (например, "Комета" КО-2,5).

Портальная машина "Енисей" с УЧПУ предназначена для плазменной фигурной резки различного металла по контурам произвольной конфигурации.

1.17.10. Шарнирные магнитокопировальные машины предназначены для точной вырезки из листов металла заготовок произвольной формы малых и средних размеров. Машина ШКМ-1,6-1 "Огонек" рассчитана на кислородную резку металла толщиной 5—300 мм, а Маши​на ШПлМ 1-4-1 выполняет плазменную резку металла толщиной 5— 100мм.

1.17.11. Для машинной и ручной плазменной резки металла средней толщины применяют полуавтоматическую установку АПР-205К (до 60 м), а для малой толщины при ручной резке УПРП-0501-1 (УХЛ-4) для стали и алюминия толщиной 1—10 мм и УПРП-101 (УХЛ-4) для металла толщиной до 20 мм.

1.17.12. Поперечную кислородную резку профильного проката из низкоуглеродистой или низколегированной стали перпендикулярно или под углом к их продольной оси можно выполнять профилерезом, выпускаемым промышленностью. Он используется для- резки двутавров № 20—40, швеллеров № 20—40, уголков и врезки с края или про​бивки отверстий в стойке у полки двутавра или швеллера.

1.17.13. Переносные машины Гугарк" и "Микрон 2-02" предназначены соответственно для кислородной резки металла толщиной до 300 мм и плазменной резки металла толщиной до 40 мм. При этом выполняется прямолинейный раскрой листов, вырезка отверстий или Заготовок с круговыми контурами, вырезка листовых заготовок криволинейного очертания с большим радиусом кривизны. Возможна вырезка с одновременной V-образной подготовкой кромок под сварку кислородной газоплазменной машиной.

В качестве горючего газа в машинах разных моделей могут использоваться ацетилен, пропан-бутан, природный газ и др.

1.17.14. Режим кислородной резки определяется мощностью подогревающего пламени, давлением и расходом режущего кислорода, скоростью резки, шириной реза.

Мощность подогревающего пламени зависит от толщины стали:

Толщина стали, мм 



. 3—25
 25—50
 50—100
 IOO--200
Мощность пламени (расход ацетилена),

 м3/ч .





 0,3—0,55
 0,55—0,75
 0,75—1,0
 1,0—1,2
Давление и расход режущего кислорода определяют в зависимости от толщины разрезаемого металла, чистоты кислорода и формы режущего сопла. Давление режущего кислорода при резке металла толщиной от 3 до 300 мм составляет 0,3—1,4 МПа, расход 3—42 м3/ч. Уменьшение чистоты кислорода на 1 % увеличивает время резки на 10—15 %, а расход, кислорода на 25—30 %. Ширина реза увеличивается с увеличением толщины разрезаемого металла. При толщине металла от 3 до 25 мм она составляет 3—4 Мм, а при толщине 25— 50 мм — 4—5 мм.

1.17.15. Для удаления различных накладок, срезки болтов, заклепок, гаек, вырезки дефектных мест, разделки трещин, разрезки труб и профильного проката с толщиной стенок до 10 мм, прожигания отверстий рекомендуется применять воздушно-дуговую резку и строжку, При разделке трещин в ответственных конструкциях обязательна последующая механическая зачистка поверхности разделки на глубину не менее 1 мм для удаления науглероженного слоя металла.
1.17.16. Резка и строжка производятся в различных пространственных положениях. Оптимальная толщина металла при разделке тре​щин — до 20 мм. Трещина хорошо просматривается во время разделки и после ее окончания. Засверловка концов трещины не требуется.
1.17.17. К работам по воздушно-дуговой резке допускаются сварщики, прошедшие подготовку для выполнения данных работ.
1.17.18. Воздушно-дуговую резку производят резаком конструкции ВНИИЖТ (марка ВДР-400) или резаками другой конструкции, обеспечивающими удовлетворительное качество поверхности реза.

1.17.19. Резка (строжка) производится с использованием источников постоянного тока. Допускается использование многопостовых источников тока.
1.17.20. Для зачистки науглероженного слоя рекомендуется использовать угловые ручные шлифовальные машины типов УЗМ-100, УЗМ-200 и армированные отрезные шлифовальные круги толщиной 4—6 мм.
1.17.21. Для резки используют круглые омедненные угольные электроды диаметром 6, 8, 10 мм по ТУ 16-757.034-86. Допускается использование иных марок угольных электродов при условии, что по геометрии поверхности реза и ее качеству они не уступают соответствующим показателям, получаемым при использовании указанных выше электродов. Степень науглероживания поверхности реза должна быть не выше, чем при применении электродов по ТУ 16-757.034-86.
1.17.22. При выполнении резки или строжки следует:
1) продуть магистраль сжатого воздуха для удаления влаги;
2) подключить резак к воздушной магистрали и к плюсовому зажиму источника постоянного сварочного тока, изделие — к минусовому зажиму;
3) проверить надежность соединения проводов и их изоляцию;
4) проверить расположение отверстий — два должны быть расположены вдоль оси ручки резака и два под углом 90°;
5) продуть головку резака сжатым воздухом и убедиться, что из всех четырех отверстий воздух выходит под одинаковым давлением. При необходимости прочистить отверстия выхода воздуха;
6) проверить омедненные электроды. Они должны иметь гладкую поверхность без задиров, при необходимости зачистить шкуркой. Максимальный вылет электрода — 120—140 мм;
7) включить источник питания и установить режим;
8) зажечь дугу и, достигнув требуемой глубины, но не более диаметра электрода, начать процесс резки без возвратных движений. Рабочий вылет электрода должен находиться в пределах от 140 до 40 мм.
1.17.23. Угол наклона электрода к поверхности реза должен составлять 40—50°, чтобы обеспечить лучший выдув расплава и уменьшить науглероживание кромок реза.
1.17.24. Перед началом резки необходимо подобрать режим на пластинах. Ориентировочные режимы резки и строжки:
Диаметр электрода, 
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10

Ток, А





.
300-350


380-450
Напряжение. В  





44—48


44—48

Давление воздуха, МПа (кгс/см )


 0,5—0,6 (5—6)

0,5—0,6 (5—6)

1.17.25. После воздушно-дуговой разделки трещин (с целью их последующей заварки) на ответственных изделиях произвести зачистку для удаления науглероженного слоя, убедиться в отсутствии дефектов в виде шлаковых включений, окалины, следов меди, брызг расплавленного металла и т. п.
1.17.26. Во избежание непровара при разделке сквозных трещин перед последующей односторонней ручной сваркой необходимо обеспечить толщину металла под дном канавки с трещиной не более 2 мм. При двусторонней ручной сварке допустимая толщина металла под дном канавки 3 мм.
1.17.27. При организации работ по воздушно-дуговой резке и строжке необходимо руководствоваться требованиями по технике безопасности при сварочных работах, действующими на предприятии.

1.17.28. Учитывая, что струя воздуха способствует выносу расплавленных брызг металла на большое расстояние, необходимо перед началом работ поставить ограждения.

1.18. Пайка

1.18.1. Пайка — процесс образования соединения с межатомными связями путем нагрева соединяемых материалов ниже температуры их плавления, их смачивания припоем, затекания припоя в зазор и последующей его кристаллизации.
1.18.2. Пайка применяется при ремонте соединений деталей и узлов холодильных и дизель-генераторных установок рефрижераторного подвижного состава (медных, латунных и стальных трубопроводов между собой и со стальными фланцами и элементами конструкции, проводов кабельных изделий).
В соответствии с ГОСТ 19248—90 различают низкотемпературные припои (до 45°С) и высокотемпературные (среднеплавкие — 450— 1100°С, высокоплавкие — 1100—1850 °С и тугоплавкие — более 1850°С). Припои по составу подразделяют на оловянно-свинцовые, оловянные, кадмиевые, свинцовые, цинковые, алюминиевые, серебряные, медно-цинковые (латунные), медные, никелевые, марганцевые и др.; по способности к флюсованию - на флюсуемые и самофлюсующие; повиду полуфабриката - на пастообразные, порошковые, листовые, ленточные, трубчатые и др.

При пайке используют газопламенные горелки, паяльные лампы, паяльники, вакуумные печи с контролируемой атмосферой, высокочастотные установки, ванны (для пайки погружением в расплавы солей и припоя), лучевое оборудование, установки электроконтактного нагрева и др.

При ремонте рефрижераторных секций предпочтительным является способ газопламенной пайки.

1.18.3. Процесс пайки включает:

1) подготовку деталей;

2) сборку деталей с фиксацией требуемого зазора;

3) флюсование соединяемых поверхностей и нанесение припоя;

4) непосредственно пайку;

5) обработку соединения после пайки;

6) контроль паяных соединений.

1.18.4. Подготовка деталей состоит из механической зачистки поверхности от окалины и ржавчины металлической щеткой, шабером, абразивной шкуркой или другим инструментом, а при необходимости— травлением и обезжириванием.

Удаление оксидных пленок с соединяемых поверхностей производится травлением в водных растворах (10—20 %-лых) соляной, серной или фосфорной кислоты при температуре 30—50 РС в течение 10— 20 мин. Для травления алюминия и его сплавов применяют растворы едкого натра (50—160 г/л), меди — смесь азотной (180 г/л) и соляной (10 г/л) кислот. После травления детали многократно промывают, обезжиривают химическими растворителями, бензином, щелочными растворами, уайт-спиритом и т. д.

1.18.5. Детали при сборке должны быть надежно зафиксированы с помощью различных способов и приспособлений.

1.18.6. На прочность паяных швов существенно влияет размер паяльного зазора соединения. При его назначении следует учитывать изменение при нагреве. Для гарантированного заполнения паяльного зазора припоем его глубина должна составлять 3—5 толщин паяемого металла.

Размеры зазоров для наиболее распространенных сочетаний "паяемый металл - припой" приведены в таб. 1.42.

При использовании активных паяльных флюсов требуется удаление их остатков из - за высокого коррозионного воздействия на основной металл и шов путем тчательной промывки в воде или растворителях.
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1.18.7. Рекомендуемые для пайки флюсы приведены в табл. 1.43.

При низкотемпературной пайке в основном применяют канифоль (температура плавления 70—100 °С) или ее растворы в спирте или органических растворителях, хлористый цинк, соляную кислоту, хлористый аммоний.

При высокотемпературной пайке используют (в сочетании с медными, серебряными и железными припоями) прокаленную буру в виде порошка или пасты, замешанной на ацетоне с добавками вазелина. Для пайки конструкционных и нержавеющих сталей, жаропрочных сплавов, меди и ее сплавов, латуни рекомендуются также флюсы, приведенные в табл. 1.44.

При использовании активных паяльных флюсов требуется удаление их остатков из-за высокого коррозионного воздействия на основной металл и шов путем тщательной промывки в воде или растворителях.

Порошковые флюсы следует хранить в герметичной таре.

1.18.8. Выбор припоя в зависимости от способа пайки и вида паяемого металла или сплава рекомендуется производить по табл. 1.45.

1.18.9. Составы и области применения оловянно-свинцовых припоев приведены в табл. 1.46, медно-цинковых — в табл. 1.47, медно-фос-фористых — в табл. 1.48 и серебряных — в табл. 1.49. В обозначении марок припоев буквы означают: Ср — серебро, Кд — кадмий, Ц — цинк, Су — сурьма, М — медь, Ф — фосфор, О — олово, С — свинец. Цифры после букв показывают содержание в процентах основных элементов в припое в последовательности, соответствующей расположению в обозначении указанных выше букв, следующих после буквы П (припой).
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1.18.10. Пайка углеродистых сталей особых затруднений не вызывает и может быть выполнена любым из известных способов. Припои, содержащие фосфор, применять из-за охрупчивания шва в ответственных соединениях не рекомендуется. Высокое содержание графита в чугуне затрудняет пайку из-за его плохой смачиваемости.

Алюминий и его сплавы паяют с применением реактивных флюсов на основе хлористых солей цинка, олова, аммония и фтористых солей натрия, калия или лития, а также органических флюсов на основе фторборатов кадмия, цинка или аммония. Пайку алюминия можно вести и без флюса.

1.18.11. Дефекты паяных соединений (непропай, трещины, поры, раковины, включения) выявляют внешним осмотром, испытанием на плотность, нагружением, выборочным определением механических свойств соединений. Ответственные соединения контролируют электромагнитными, рентгеновскими и акустическими методами, металлографическими исследованиями и коррозионными испытаниями.
1.19. Сварка чугуна

1.19.1. Чугун — конструкционный материал, содержащий более 1,7 % углерода, имеет хорошие литейные свойства, малый коэффициент линейного расширения, пониженную чувствительность к концентраторам напряжения, высокую износостойкость.
Чугуны подразделяют на белые, серые, ковкие и высокопрочные.
Белый чугун имеет высокую твердость, плохо обрабатывается режущим инструментом и практически сварке не подвергается. Серые чугуны при определенных условиях удовлетворительно свариваются и хорошо поддаются механической обработке.
1.19.2. Сварочные или наплавочные процессы выполняют с расплавлением основного металла (сварка), либо без него (пайко-сварка, пайка). Их делят на две основные группы: к первой относятся процессы, в которых наплавленный металл имеет структуру чугуна с заданными свойствами; ко второй — процессы, в которых наплавленный металл является сплавом с высоким содержанием никеля, меди, высоколегированной или углеродистой стали. В первом случае применяют сварку с предварительным нагревом. При исправлении небольших дефектов рекомендуется газовая сварка, обеспечивающая условия образования структуры серого чугуна. При заварке крупных дефектов применяют ручную дуговую сварку с использованием чугунных электродов или механизированную сварку порошковой проволокой.
1.19.3. Сварка чугуна может быть горячей, низкотемпературной и холодной.
Горячую сварку применяют при ремонте деталей ответственного назначения. Высокий предварительный или сопутствующий подогрев чугуна до температуры 600—650 °С и замедленное охлаждение дают возможность получать сварные соединения, мало отличающиеся по прочности и плотности от основного металла.
Низкотемпературную (полугорячую) сварку выполняют дуговым и газопламенным способами при местном или полном нагреве детали до температуры 300—400 °С. При заварке дефектов на краях небольших деталей достаточен подогрев до температуры 150—200 °С.
Холодную сварку осуществляют беа предварительного подогрева детали. Этим способом восстанавливают крупногабаритные изделия из серого чугуна, подогрев которых затруднен (блоки дизелей, детали компрессоров и др.). Этот вид сварки в основном выполняют дуговым способом с применением электродов из цветных сплавов, порошковой проволоки, чугунных прутков, а также стальных электродов.
1.19.4. Подготовка кромок под сварку должна выполняться механическим способом; при горячей газовой сварке разрешается разделы​вать дефектные места газовой горелкой.
1.19.5. Технология горячей сварки предусматривает подогрев и медленное охлаждение. Подогрев должен выполняться равномерно до температуры 600—650 °С со скоростью 20—100 °С/ч (появление темно-красного свечения) без сквозняков.
1.19.6. Горячая сварка подразделяется на:

1) газовую с применением чугунных прутков;

2) дуговую плавящимися электродами со стержнем из чугунных прутков;

3). дуговую плавящимися электродами с применением чугунных прутиков;

4) механизированную порошковой проволокой марок ПП-АНЧ-2 и ППЧ-ЗМ.

1.19.7. Сварочный ток устанавливается в зависимости от диаметра электродов. Ориентировочные значения тока приведены в табл. 1.50.

1.19.8. Газовую сварку чугуна горячим способом производят аце-тилено-кислородным пламенем с использованием универсальных горелок типов Г2, ГЗ и их прототипов. Разрешается применение газов — заменителей ацетилена. Для сварки используют специальные горелки типа ГЗУ, которые комплектуют наконечниками на один номер больше, чем при ацетилено-кислородной сварке. Сварку производят нормальным пламенем или с небольшим избытком ацетилена.

1.19.9. Небольшие детали нагревают до температуры 300—400 °С, более крупные — до 500—700 "С в зависимости от толщины стенок, жесткости конструкции и размера дефекта.
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1.19.10. В качестве присадочного металла используют чугунные прутки диаметром 6—12 мм и длиной 400—700 мм. Рекомендуются следующие номера наконечника горелки и диаметра прутка:

Площадь дефекта, см2 


5


5—20

20—30
Более 30

Номер наконечника горелки  .

 5


6

6

7

Диаметр присадочного прутка, мм  
 6


6—8

8—10

12

1.19.11. При горячей сварке обязательно применение порошковых флюсов, состав которых приведен в табл. 1.51.

1.19.12. Перед горячей сваркой поверхность дефекта и прилегающие кромки очищают от окислов и загрязнений пламенем горелки или металлической щеткой, разделывают кромки дефекта под углом 70—80°. На деталях толщиной более 5 мм концы трещин предвари-тельно засверливают. Сварку ведут отдельными ваннами длиной 20— 50 мм.

Неметаллические включения удаляют из сварочной ванны с помощью флюсования жидкого металла и интенсивного его перемешивания присадочным прутком.

Сваренную деталь для замедленного охлаждения необходимо закрыть листовым асбестом, не оставляя зазоров, или охладить с печью.

1.19.13. Низкотемпературную пайко-сварку чугуна применяют для устранения дефектов, обнаруженных при механической обработке деталей. Основной металл не доводят до температуры плавления, расплавляют -только присадочный пруток или припой.

Применяют два способа пайко-сварки: чугунными присадочными прутками и латунными припоями.

Сварку чугунными прутками рекомендуется применять для получения в наплавленном металле структур чугуна. Сварку ведут горелками типов Г2, ГЗ при нейтральном пламени. В качестве присадочного материала применяют прутки типа НЧ-2 или УНЧ-2 и флюсы ФСЧ-4, МАФ-1.
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Латунные припои рекомендуется использовать для устранения мелких поверхностных дефектов при очень малом припуске на после дующую механическую обработку. Применяются флюсы марок ФПСН-1, ФПСН-2 и присадочные прутки марок ЛОК-50-1-03, ЛОМНА-49-06-10-4-0,4.

Деталь должна быть установлена в слегка наклонное положение, пайко-сварку производят снизу вверх. Способ сварки — правый. Наплавленный металл проковывают ручным медным молотком.

1.19.14. При дуговой сварке без предварительного нагрева (холодная сварка) применяются электроды со специальными покрытиями из медно-никелевой проволоки (марки МНЧ-2), железоникелевой (марки ОЗЖН-1), никелевой (марки ОЗЧ-З, ОЗЧ-4), низкоуглеродистой модифицированной стали (марки ЦЧ-4), медной проволоки (марки ОЗЧ-6) и др.

1.19.15. Холодную сварку следует выполнять короткими валиками длиной 20—40 мм с обязательной проковкой их в горячем состоянии скругленным зубилом. Наложение следующего валика следует производить только после охлаждения предыдущего до 50—60 "С.

1.19.16. При механизированной сварке допускается применять самозащитные порошковые проволоки, изготовленные на никелевой основе, и марки МН-25 на медной основе. Сварка проволоками выполняется на серийно выпускаемых полуавтоматах.

1.19.17. Для исправления небольших несквозных дефектов в деталях, выявленных на финишных операциях механической обработки, рекомендуется использовать газопорошковую наплавку с применением порошковых самофлюсующихся сплавов типа НПЧ. Твердость наплавленных поверхностей незакаленных деталей составляет НВ ISO— 220, для закаленных — НВ 350—450, износостойкость близка к основ-. ному металлу детали.

1.20. Особенности выполнения сварочных работ при низких температурах

1.20.1. Сварка деталей и узлов вагонов должна производиться, как правило, в закрытых помещениях при температуре не ниже +5 °С. В виде исключения допускается сварка на открытом воздухе при низких температурах. При этом следует применять электроды только повышенного качества типов Э42А, Э46А, Э50А.

1.20.2. Для сварки при температуре ниже минус 10 °С должны применяться электроды с фтористо-кальциевым (основным) покрытием, предпочтительно марок УОНИ-13/45, СМ-11 (типа Э42А), УОНИ-13/55К (типа Э46А), УОНИ-13/55 (типа Э50А) и др.

1.20.3. Для механизированной сварки в защитном газе СО2 или смеси газов СО2 + О2 должна применяться стальная сварочная проволока марки Св-08Г2С или Св-09Г2СЦ и двуокись углерода высшего или первого сортов. При сварке в углекислом газе следует применять сварочную проволоку диаметром не более 1,2 мм.

1.20.4. Следует производить тщательный контроль качества электродов, флюса и сварочной проволоки. Хранить сварочные материалы вне рабочего места необходимо в таре поставщика в сухом отапливаемом помещении при температуре не ниже 15 °С отдельно от сыпучих материалов.

1.20.5. Сварочные материалы перед сваркой должны прокаливаться в печах при режимах (температура, время), указанных в паспорте завода-изготовителя.

1.20.6. Хранение прокаленных электродов вблизи рабочих мест должно осуществляться только в специальных сушильных шкафах при температуре 60—80 °С, а на рабочих местах — в утепленных пеналах. К рабочему месту электроды и флюс следует подавать непосредственно перед сваркой в плотно закрывающейся таре. Электроды, не использованные в течение 2 ч после извлечения из сушильного шкафа, следует прокалить повторно.

1.20.7. Сварочные посты для производства работ при низких температурах должны быть оснащены источниками питания постоянного тока. Рекомендуется применять кремниевые выпрямители (запрещается оснащать рабочие посты селеновыми выпрямителями для сварки при температуре ниже 5 °С).

1.20.8. Править узлы и детали можно только с предварительным подогревом участка правки до температуры 200—250 °С. Удалять металл зубилом следует только после подогрева.

1.12.9. Сварку нужно выполнять непосредственно после подготовки ремонтируемого участка.

1.12.10.Непосредственно перед сваркой свариваемые детали должны быть от ржавчины, льда, снега, масла и других загряз нений. Особенно тщательно следует очищать торцы свариваемых кромок.

1.20.11. Сварка электродами с фтористо-кальциевым покрытием должна выполняться на постоянном токе обратной полярности предельно короткой дугой на максимальных паспортных режимах.

1.20.12. Все швы заваривают без перерыва. Нельзя прекращать сварку до выполнения заданного размера шва и оставлять не заваренными отдельные его участки.

1.20.13. Прихватки должны выполняться двумя валиками, накладываемыми один на другой в виде двухслойного шва. Второй валик служит в качестве отжигающего и должен быть на 10—15 мм короче и на 3—6 мм уже первого и не выходить на основной металл. Наложение шва поверх прихваток допускается только после зачистки последних от шлака, а мест сварки•.— от брызг.

1.20.14. При многослойных швах корневой шов должен выполняться более мягкими материалами, чем последующие слои (например, при основном электроде УОНИ-13/55 корневой шов выполняется электродом УОНИ-13/45).

1.20.15. Расчистку корня шва (если она предусмотрена технологическим процессом) следует выполнять выплавкой или шлифованием. Удалять металл зубилом можно только после подогрева до температуры 100—120 °С.

1.20.16. Швы малого сечения на металле толщиной более 18 мм рекомендуется сваривать с подогревом до температуры 200—250 °С.

1.20.17. Дефектные участки шва следует заваривать только с предварительным и сопутствующим подогревом до температуры 180-200 °С. Рекомендуется применять те же режимы и способы сварки, которыми выполнялся шов при ремонте.

1.20.18. Сварщик и место сварки по возможности должны быть защищены от осадков и ветра.

1.20.19. Непосредственно у рабочего места должно быть защищены от осадков и ветра.

1.20.20. Для работы при температурах ниже минус 30 °С сварщикам целесообразно под основной костюм спецодежды поддевать жилет с искусственным подогревом.

1.20.21. Периоды работы сварщиков на открытом воздухе должны чередоваться с периодами отдыха в отапливаемом помещении. Сварщик, впервые приступающий к работе при низкой температуре, должен пройти специальную тренировку и испытание. Право на выполнение сварочных работ при низких температурах предоставляется только рабочим, имеющим специальный вкладыш к удостоверению сварщика.

1.21. Методы снижения остаточных сварочных напряжений и деформаций

1.21.1. С целью снижения растягивающих остаточных сварочных напряжений, уменьшающих прочность сварных соединений вагонов при переменных нагрузках и являющихся одной из основных причин хрупких и замедленных разрушений, особенно при отрицательных температурах, а также с целью устранения остаточных деформаций и перемещений, затрудняющих последующую сборку и сварку конструкций (наличие остаточных сжимающих напряжений в зонах концентраторов способствует повышению прочности особенно при переменных нагрузках) необходимо соблюдать следующие основные принципы:

1) снижать величину и объем пластических деформаций укорочения при сварочном нагреве путем регулирования термического воздействия следующими методами: уменьшением количества сварных швов и количества наплавленного металла за счет уменьшения площади разделки кромок или расположением сварных швов симметрично относительно оси симметрии изделия; уменьшением погонной энергии (отношения вводимой тепловой энергии к скорости сварки); предварительным или сопутствующим подогревом свариваемого изделия или зоны сварного шва; принудительным охлаждением шва или около шовной зоны за дугой или применением электродов с покрытием, содержащим железный порошок, при ремонте сваркой узлов и деталей из углеродистых сталей;

2) снижать величину пластических деформаций укорочения, возникших при сварочном нагреве, путем создания после сварки пластических деформаций обратного знака (удлинения) в металле шва и около шовной зоне следующими методами: проковкой шва и около шовной зоны; механической правкой путем изгиба или растяжения сварного элемента; сваркой в жестких приспособлениях; последующим высоким общим или местным отпуском;

3) компенсировать возникающие при сварке деформации (перемещения) следующими методами; созданием предварительных деформаций, противоположных по направлению сварочным, путем приложения механических усилий с использованием специальных приспособлений (особенно эффективно при компенсации деформации продольного изгиба балочных конструкций); расположением свариваемых деталей при сборке перед сваркой под углом с учетом последующей усадки, приводящей к изгибу; рациональной последовательностью сборки и сварки и последовательности наложения швов, особенно при двусторонней многослойной сварке; увеличением припусков на размеры свариваемых деталей на величину продольной и поперечной усадки однопроходных и многослойных швов.

1.21.2. Для уменьшения остаточных напряжений и деформаций при однослойной ручной дуговой сварке швов средней длины (300 <= L <= 1000 мм) разбивается на два участка и заваривается от середины к концам участка (рис. 1.17, а ). С этой же целью шов может быть заварен обратноступенчатым (рис. 1.17, 6) или комбинированным (рис. 1.17, в) способом.

При обратноступенчатом способе весь шов разбивают на отдельные участки длиной 100—300 мм. Сварку каждого участка выполняют в направлении, обратном общему направлению сварки. При этом конец каждого последующего участка совпадает с началом предыдущего. Сварку необходимо вести без перерывов между участками (кроме перерыва на замену электрода), чтобы использовать подогрев от заварки предыдущего участка.
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Длину участков целесообразно выбирать соответствующей рас плавлению одного электрода (при ручной дуговой , сварке). При сварке обратноступенчатым способом стыковых швов зазор между свариваемыми листовыми элементами увеличивается на 0,5 мм.

1.21.3. При сварке многослойных швов необходимо применять каскадный метод сварки (рис. 1.18, б). Длина каждой ступени в зависимости от состава основного металла должна находиться в пределах 300—600 мм. Каждый последующий слой накладывают на еще не успевший остыть предыдущий слой. Допускается также применять сварку на проход (рис. 1.18, а) и горкой (рис. 1.18, в).

1.21.4. Наиболее полное снятие остаточных напряжений после сварки (до 80—95 %) достигается при высоком отпуске. Применение высокого отпуска должно быть технически и экономически обосновано, а режим должен определяться соответствующей технологической или конструкторской документацией.

1.21.5. Значительное снижение остаточных напряжений в сварных соединениях может быть достигнуто проковкой швов. Проковка должна быть выполнена в процессе остывания стальных сварных соединений при температурах 450 °С и выше либо 150 °С и ниже. В интервале температур 150—450 °С проковка недопустима из-за понижения пластичности металла (для контроля температуры рекомендуются термокарандаши, термокраски и приборы дистанционного контроля).

Проковка может выполняться вручную молотком массой 0,6—1,2 кг или пневматическим молотком. При этом ударные поверхности инструмента должны иметь закругления радиусом не менее 2 мм. При многослойной сварке проковывают каждый слой за исключением первого. Проковка, как правило, должна применяться для уменьшения остаточных и реактивных напряжений при заварке трещин и замыкающих швов в жестких конструкциях.

1.21.6. Предварительный или сопутствующий подогрев с целью снижения временных и остаточных напряжений и связанных с ними горячих или холодных трещин необходимо производить при сварке сталей с содержанием углерода более 0,25 % (для углеродистых сталей) или эквивалентного углерода Сэкв более 0,45 % для низколегированных сталей.

Для низколегированных сталей содержание эквивалентного углерода определяют по формуле:
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Температура и способы подогрева перед или в процессе сварки, а также режим охлаждения свариваемой или наплавляемой детали определяются технической документацией, согласованной с ЦВ МПС.

1.21.7. Одной из мер снижения остаточных деформаций является закрепление свариваемых деталей в специальных приспособлениях-кондукторах, а также применение прихваток при сборке деталей и узлов.

1.21.8. Прикладываемое продольное усилие при сварке балочных конструкций с продольным растяжением вдоль шва для уменьшения, остаточных напряжений должно создавать напряжения в свариваемых деталях (0,8—0,9)от основного металла. Снятие этих усилий после сварки приведет к уменьшению остаточных продольных напряжений (вдоль шва) до 70—80 %.

1.21.9. Для уменьшения угловых деформаций при многослойной сварке деталей средней и большой толщины необходимо производить двустороннюю сварку с попеременным наложением швов с обеих сторон с учетом того, что после заполнения разделки до толщины 40— 50 мм угловые деформации не могут быть исправлены за счет наложения швов.

1.21.10. Технология и фактические значения параметров процессов, проводимых с целью снижения сварочных напряжений и деформаций, должны быть предварительно проверены на опытных образцах, соответствующих по материалам и геометрии свариваемому или наплавляемому изделию.

1.22. Методы повышения работоспособности и упрочнения деталей при ремонте сваркой

1.22.1. Методы повышения работоспособности и упрочнения деталей после сварки и наплавки направлены на достижение равнопрочности шва и основного металла, снижение концентрации напряжений в зоне сварки или наплавки и создание в поверхностных слоях металла сжимающих напряжений, повышающих работоспособность сварных соединений вагонов при циклических и ударных нагружениях в условиях эксплуатации. Эти методы должны учитываться при разработке технологии ремонта.

1.22.2. Не рекомендуется располагать у угловых соединений швы перпендикулярно к силовому потоку. Следует заменять поперечные угловые швы косыми или комбинированными.
1.22.3. При разработке технологии ремонта не рекомендуется производить приварку внахлестку деталей к элементам, работающим нарастяжение. Сварные соединения следует располагать, как привило, в наименее нагруженных зонах.
1.22.4. В сварных элементах не допускаются резкие изменения сечений, острые углы и все прочее, что вызывает концентрацию напряжений и искривление силового потока. Необходимо выбирать конструктивное оформление элемента с наименьшей концентрацией напряжений. Следует избегать сварки массивных деталей с тонкими,а при необходимости соединения таких деталей задавать одинаковые размеры сечения в зоне сварного дива (см. табл. 1.3). 
1.22.5. При разработке технологии ремонта с использованием нахлесточных сварных соединений предпочтение следует отдавать комбинированным (сочетаниям лобовых, фланговых и косых сварных швов).
Сварка одними фланговыми или лобовыми швами допускается только в зонах с низкими растягивающими или со сжимающими напряжениями  что должно быть подтверждено расчетом (по согласованию ЦВ МПС)

Рабочие лобовые швы в соединениях, где фаланговые швы не предусмотрены, не должны доводиться до кромок свариваемых элементов на 15 - 20 мм (рис. 1.19.)

[image: image74.png]Puc. 1.19. Bumamicuue noGoseix usos





1.22.6. Для уменьшения концентрации напряжений катет углового лобового шва, расположенный вдоль действия силового потока, рекомендуется увеличивать в 1,5 - 2,5 раза относительно смежного катета (рис.1.20).
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1.22.7. Конструкция сварного узла должна обеспечивать возможность ремонта и свободный доступ в зону сварки (табл. 1,52). Форма деталей и их взаимное расположение должно обеспечивать возможность наблюдения за сварочной ванной и при необходимости наклон электрода под углом ( = 45( 15(.
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В тавровых сварочных соединениях, выполняемых в среде защитных газов или под флюсом, угол наклона между сопрягаемыми элементами со стороны сварочного шва должен быть не менее 70( (рис. 1.21).
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1.22.8. Для вагонных конструкций, работающих при переменных нагрузках, не рекомендуется применять стыковые сварочные соединения, усиленные накладками. В случае необходимости такие соединения могут быть допущены, но с накладками со срезанными или кругленными углами, а также ромбической формы, обеспечивающими наиболее равномерное распределение напряжений.
1.22.9. С целью повышения предела выносливости сварных соединений вагонных конструкций выполнение ряда типовых узлов при разработке технологии ремонта следует производить с учетом рекомендаций, изложенных в табл. 1.3.

1.22.10. Для уменьшения концентрации напряжений и повышения прочности сварных соединений в случаях, предусмотренных технической документацией, эти соединения должны подвергаться специальной упрочняющей обработке: термической, механической, проковке, поверхностному наклепу, оплавлению и др.
1.22.11. Механическая обработка сварных соединений и прилегающей зоны основного металла должна производиться по всей длине линии сплавления до получения чистой блестящей поверхности и плавных переходов от металла шва к основному металлу.
1.22.12. При механической обработке стыковых швов зачищают переходные зоны или обрабатывают шов заподлицо с основным металлом детали. При механической обработке угловых швов должен быть обеспечен плавный переход от сварного шва к основному металлу.
1.22.13. Поверхности обработанных швов не должны иметь дефектов. При обнаружении дефектов они должны быть исправлены методами, указанными в п. 1.24 настоящей Инструкции. 
1.22.14. Ширина зоны механической обработки по обе стороны шва должна быть не менее 25 мм (рис. 1.22), измерение следует проводить линейкой или штангенциркулем.
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1.22.15. Поверхностному наклепу в стыковых и нахлесточных сварных соединениях должны подвергаться места с концентрацией напряжений, а именно, границы шва и основного металла и прилегающие к ним зоны (рис. 1.23).
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1.22.16. Перед наклепом участки сварных швов и прилегающие зоны основного металла должны быть очищены от шлака и продуктов коррозии.
1.22.17. Ширина наклепанной зоны с каждой стороны шва должна составлять 15-20 мм. Продолжительность поверхностного наклепа 1 м шва равна 15—20 мин. Контроль проводить в соответствии с п. 1.23 настоящей Инструкции.
1.22.18. В качестве инструмента для наклепа рекомендуется применять пневматические молотки с виброгасителями и энергией удара 0,4—0,9 кгс*м. Молотки должны оснащаться многобойковыми упрочнителями.
1.22.19. Сварные швы и прилегающие участки основного металла после наклепа должны иметь блестящую поверхность. Особое внимание следует обращать на качество наклепа в местах перехода от сварных швов к основному металлу детали.

1.22.20. Аргонодуговой обработке подвергают границы шва с основным металлом (рис. 1.24) с целью создания путем оплавления плавного перехода в этой зоне, ликвидации подрезов и поверхностных неметаллических включений.
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1.22.21. Аргонодуговой обработке могут подвергаться сварные соединения несущих конструкций из низкоуглеродистых, низколегированных и термически упрочненных сталей, работающих при вибрационных и ударных нагрузках (конструкции рам вагонов, тележек).

1.22.22. Аргонодуговая обработка должна осуществляться на постоянном токе прямой полярности любыми серийными горелками, предназначенными для сварки вольфрамовым электродом в защитных газах.

1.22.23. Для оплавления должны применяться газообразный аргон, лантанированный вольфрам в виде прутков. При аргонодуговой обработке элементов конструкций из углеродистых сталей толщиной более 12 мм оплавление следует вести с введением в зону дуги проволоки Св-08Г2С диаметром 1,6—2мм.

1.22.24. Работы по аргонодуговой обработке должны осуществляться по утвержденной технологии лицами, прошедшими специальную подготовку.

1.22.25. Режимы оплавления в зависимости от толщины обрабатываемых элементов конструкции:

Толщина металла, м
Диаметр вольфрамового  
 Ток. А




электрода, мм
3,5—5,0 


2



80—100




3



100—160
5,1—20,0 


4



220—280




5



280—350
1.22.26. Аргонодуговая обработка должна вестись непрерывно до окончания оплавления всего упрочняемого участка шва с вынесением начала и конца оплавляемой линзы на фланговые швы, если деталь приварена по контуру, и на основной металл в других случаях. При необходимости прерывания процесса аргонодуговой обработки повторное возбуждение дуги следует производить на оплавленной линзе или на металле шва (рис. 1.25).
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1.22.27. Ширина оплавляемой зоны должна быть не менее б мм и располагаться симметрично относительно сварного шва и основного металла.

1.22.28. Обработанные швы не должны иметь подрезов или их следов, пор, раковин и других дефектов.

1.22.29. С целью уменьшения количества зон концентрации напряжений выполнение сварных швов автоматической и механизированной сваркой должно осуществляться без перерыва по всей длине шва, кроме случаев, предусмотренных в технической документации.

1.22.30. При сварке деталей, предварительно прошедших термическую или химико-термическую обработку, должны быть предусмотрены меры достижения равнопрочное™ шва и околошовной зоны с основным металлом, а также необходимого уровня других эксплуатационных характеристик (коррозионной стойкости, износостойкости и др.).

1.23. Методы и способы контроля качества сварных соединений

1.23.1. Контроль качества сварных соединений и конструкций должен осуществляться систематически в течение всего производственного цикла, на всех этапах ремонта и изготовления. Порядок, способы контроля и средства измерения указываются в карте технологического процесса. Предъявляемые к контролю после ремонта сварные соединения и конструкции не должны быть окрашены.

1.23.2. Контролю в технологическом процессе сварочного производства должны подвергаться основной металл и сварочные материалы, качество сборки и подготовки кромок.

Основной металл, присадочный материал и .заготовки должны проверяться на соответствие стандартам на эти материалы. Также должно контролироваться состояние подлежащих сварке и наплавке поверхностей (отсутствие на них продуктов коррозии, грязи, масла, краски и т. д.).

Контролю подлежат наличие сертификатов на сварочные материалы и соответствие качества материалов требования этих сертификатов.

При контроле качества подготовки к сборке и сварке должны проверять соединяемые конструктивные элементы и состояние подготовленных кромок, а также точность расположения свариваемых элементов.

1.23.3. Средства технологического оснащения (приспособления, шаблоны, мерительный инструмент и др.) периодически должны подвергаться метрологическому контролю и калибровке.

Оборудование, приспособления и инструмент должны проверяться на технологическую точность и соответствие паспортным данным.

Контрольно-измерительные приборы и инструменты должны поверяться на правильность показаний в соответствии с показаниями образцовых приборов и средств измерения, а также на соответствие требованиям метрологического надзора.

1.23.4. При операционном контроле в процессе выполнения сварочных работ должно строго проверяться соблюдение последовательности работ и режимов сварки, предусмотренных технологическим процессом.

1.23.5. Контроль качества сварных соединений может jсуществляться внешним осмотром, измерительными инструментами, испытанием на непроницаемость, радиационными, ультразвуковым, магнитным, электромагнитным и капиллярными методами, а также механическими испытаниями. Выбор методов контроля должен определяться ответственностью сварной конструкции и наличием методики контроля, утвержденной в установленном порядке.

1.23.6. Методы контроля качества сварных соединений в зависимости от характеристики дефектов и области применения должны соответствовать ГОСТ 3242—79.

1.23.7. Осмотру с целью выявления внешних дефектов должны подвергаться все сварные швы независимо от применения других методов контроля. Осмотр сварных швов должен производиться по всей их протяженности с двух сторон, за исключением мест, недоступных для осмотра. Невооруженным глазом или с применением лупы с не менее чем четырехкратным увеличением проверяют наличие трещин, подрезов, свищей, прожогов, натеков, не проваров корня и кромок.

1.23.8. Не допускается сваривать заготовки и сборочные единицы до устранения имеющихся в зоне сварного соединения недопустимых вмятин, заусенцев, окалины, ржавчины и т. п.

1.23.9. Качество подготовки кромок под сварку определяется чистотой кромок, правильностью их разделки. Сборку заготовок контролируют по соответствию зазоров допускаемым значениям. Для этого применяют специальные шаблоны (рис. 1.26) и измерительный инструмент.
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1.23.10. В процессе сварки (наплавки) деталей и узлов вагонов следует контролировать режимы сварки, газовую защиту дуги, правильность и последовательность наложения валиков в многослойных швах и т. п. Качество газовой защиты контролируют при сварке в инертных газах и в СОД по соответствию показаний расходомера требованиям технологии, а также по внешнему виду шва, отсутствию следов окисления и других дефектов.

1.23.11. Отклонения от требований чертежа размеров сварного шва, сварных точек и размеры выявляемых дефектов должны определяться измерительным инструментом с погрешностью измерения не более ±0,1 мм или специальными шаблонами, показанными на рис. 1.27—1.32.
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При контроле размеров сварного шва должны проверяться катеты К, усиление q и ослабление т угловых швов, ширина е и е1 и усиление q и q\ стыковых швов (рис. 1.33) на соответствие их стандартам с учетом рекомендаций п. 1.3.9 настоящей Инструкции.
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1.23.12. Контроль качества наплавки и обработки наплавленной поверхности должен производиться внешним осмотром и замерами контролируемых размеров мерительным инструментом и шаблонами согласно документации на конкретный технологический процесс. При выявлении участков поверхности, не соответствующих требованиям нормативной документации, производится их исправление. Выявление внутренних дефектов в наплавленном металле осуществляется теми же методами, что и в сварных швах.

1.23.13. Перед контролем сварной шов и прилегающие к нему поверхности должны быть очищены от шлака и других загрязнений, затрудняющих осмотр, на ширину не менее 20 мм по обе стороны шва. Сварные соединения, выполненные контактной точечной, шовной, стыковой, газовой, газопрессовой сваркой, сваркой в защитных газах, не зачищаются.

1.23.14. Дефекты, выявленные внешним осмотром, должны быть устранены перед проведением контроля другими методами.

1.23.15. Испытания сварных соединений на непроницаемость и герметичность должны производиться в соответствии с ОСТ 5.1180 - 87.

1.23.16. Метод испытаний керосином применяют для контроля герметичности сварных соединений резервуаров, цистерн и других изделий. Осмотр сварного шва должен производиться сразу после смачивания керосином и повторяться периодически в течение всего испытания. О наличии пор, свищей, сквозных трещин и непроваров свидетельствуют желтые точки или полоски керосина на меловом слое, нанесенном на сварной шов с обратной стороны от смачиваемой керосином.

1.23.17. Гидравлическому испытанию подвергают замкнутые системы (сосуды, резервуары, трубопроводы, гидравлические системы и т. п.), работающие под давлением. Гидравлическое испытание швов сварных соединений производится согласно ГОСТ 22161—76.

1.23.18. Контролю наливом воды подвергают открытые изделия — баки, цистерны и т. п. Контроль должен производиться при температуре воздуха не менее О °С и воды не менее 5 °С по ГОСТ 22161—76.

1.23.19. Объем контроля качества сварных соединений согласно ГОСТ 3242—79 устанавливается конструкторско-технологической документацией и составляет от 10 до 100 % общей длины сварных швов в зависимости от ответственности изделий. Для вагонных конструкций объем контроля качества сварных соединений определяется технической документацией, утвержденной ЦВ МПС.

1.23.20. Контроль сварных соединений радиационными методами должен производиться согласно ГОСТ 7512—82.

1.23.21. Контроль сварных соединений капиллярными методами должен производиться согласно ГОСТ 18442—80 и ГОСТ 26182—84.

1.23.22. Контроль сварных соединений магнитными методами должен производиться согласно ГОСТ 21104—75, ГОСТ 21105—87, ГОСТ 25225—82 и Технологической инструкции по испытанию на растяжение и неразрушающему контролю деталей вагонов 637-96 ПКБЦВ.

1.23.23. Контроль сварных соединений ультразвуковым методом должен производиться согласно ГОСТ 14782—86.

1.24. Виды дефектов и способы их устранения

1.24.1. Основные виды дефектов сварных соединений и сварных швов показаны на рис. 1.34 и 1.35.
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1.24.2. Причинами возникновения дефектов в сварных соединениях могут быть:

 1) некачественная подготовка и сборка сварных соединений; 

2) неправильная технология ведения сварочных работ;

3) ремонта не допускаются:

4) несоответствие и низкое качество сварочных материалов.

1.24.3. При всех видах ремонта не допускаются:

1) дефекты в виде трещин;

2) отклонения в размерах швов в сторону увеличения более чем на 2мм;

3) отклонения в размерах швов в сторону уменьшения за исключением случаев, особо оговоренных нормативно-технической документацией (НТД);

4) волнистость шва более 2 мм или наличие резких переходов от одного сечения шва к другому;
5) дефекты в виде несплавлений по кромкам, наплывы, прожоги и кратеры;
6) подрезы в сварных соединениях тележек, несущих элементов рам вагонов, в деталях автосцепного устройства и в местах приварки вертикальных стоек к рамам вагонов;
7) подрезы на других узлах более. 10 % толщины металла или свыше 0,5 мм;
8) непровары в стыковых, поперечных и косых швах;
9) поверхностные поры и шлаковые включения, сгруппированные на длине более 10 мм, с расстоянием между дефектными участками менее 500 мм;

10) значительные шлаковые включения и поры, суммарная площадь которых превышает 15% наплавленной и механически обработанной поверхности изношенных мест деталей;
11) наличие ожогов от замыкания электродов на ответственных деталях толщиной более 5 мм.
1.24.4. Вмятины на поверхности шва, получающиеся при удалении с него шлаковой корки механизированным инструментом или зубилом с радиусом ударной части не менее 2 мм, браковочным признаком не считаются.
1.24.5. Сварные швы или их участки с дефектами, указанными в п. 1.24.3 (пп, 1—3), должны быть исправлены путем зачистки, частичного или полного удаления и дополнительно подварены или заварены до размеров, предусмотренных чертежами и стандартами.
1.24.6. Сварные швы или отдельные участки шва с дефектами, указанными в п. 1.24.3 (пп. 6—11), должны быть удалены механическим способом, воздушно-дуговой строжкой или электродуговой резкой. Наличие на подготовленной поверхности натеков расплавленного металла не допускается.
1.24.7. Исправление дефектных мест в сварных швах должно производиться повторной заваркой дефектного участка. Заварка допускается лишь после удаления дефектного участка шва и подготовки мест под сварку. При заварке исправляемого участка необходимо руководствоваться теми же положениями, что и при сварке основного шва.
1.24.8. Исправление участков шва с единичными недопустимыми порами или шлаковыми включениями допускается выполнять рас» сверливанием или вырубкой дефектов. Если в каком-либо из вырубленных или рассверленных мест обнаружатся дефекты, то около этих мест нужно дополнительно рассверлить дефектный участок или сделать по две вырубки на каждое рассверленное или вырубленное место. При обнаружении в дополнительных вырубках или рассверленных отверстиях дефектов шов или дефектный участок шва должен быть полностью удален, а место, где он находился, повторно заварено и проверено. Bee рассверленные и вырубленные углубления должны быть заварены.
1,249. Сварные швы с внутренними дефектами, выявленными неразрушающими методами контроля, должны быть удалены, а места, где они находились, вновь заварены и подвергнуты повторному контролю.
1.24.10. Подрезы должны быть устранены зачисткой, заваркой или аргонодуговой обработкой. Исправление только зачисткой разрешается, если глубина подреза не превышает 8 % толщины металла, но не более 1 мм для толщины от 6 до 20 мм и не более 1,5 мм дам больших толщины. На металле толщиной менее 6 мм исправление подрезов допускается выполнять заваркой или ©плавлением с последующей зачисткой.
1.24.11. Ожоги от замыкания электродов на деталях толщиной более S мм должны быть удалены механическим способом на глубину не менее 0,3 мм от поверхности.
1.24.12. Изломы, трещины, протертости и участки металлических элементов вагона, пораженные коррозией, затрагивающей более 30 % толщины основного металла, должны усиливаться накладками в случаях, оговоренных данной Инструкцией и руководствами по капитальному и деповскому ремонту грузовых вагонов ЦВ/4204 и ЦВ/4859.
1.24.13. В зависимости от требуемой степени усиления формы детали накладки должны ставиться с одной или с обеих сторон шва.
1.24.14. Расстояние между трещинами, устраненными путем заварки с последующим усилением каждой из них накладкой, должно составлять не менее 400 мм. При расстоянии между трещинами менее 400 мм усиление должно производиться путем постановки одной общей накладки, перекрывающей эти трещины.
1.24.15. Перед постановкой усиливающих, накладок пораженные коррозией места необходимо зачистить механическим путём до основного металла с полным удалением продуктов коррозии.
1.24.16. Тип и размеры накладок в зависимости от величины и расположения дефекта должны соответствовать: для ВЧД — типовому технологическому процессу ремонта сваркой несущих элементов грузовых вагонов ТК-17 ПКБ ЦВ; для ВРЗ — альбому типовых ремонтных накладок, утвержденному установленным порядком.
1.25. Заварка трещин и усиление поврежденных мест

1.25.1. Длина трещин, допускаемая для их заварки, в каждом случае устанавливается в зависимости от места ее расположения, характера эксплуатационной нагрузки данной детали или узла и возможности качественного выполнения сварочных работ.

 1.25.2. Перед разделкой необходимо тщательно осмотреть трещину, точно определить ее концы, затем засверлить их сверлом диаметром 6—12 мм. За сверловку производят так, чтобы центр отверстия совпадал с концами трещины или был на 3—5 мм дальше трещины. Границы трещины выявляются при нагреве ее газовой горелкой до температуры 100—150 °С. Отверстия за сверловки концов трещины для лучшего провара следует раз зенковать на 1/2—УЗ толщины стенки. Допускается разделка трещин воздушно-дуговой строжкой в соответствии с указаниями, изложенными в п. 1.17, или электродуговой резкой электродами типа ОЗР.

1.25.3. Подготовку кромок под сварку и наложение сварных швов при заварке трещин выполняют аналогично сварке встык. Перед заваркой производят зачистку до металлического блеска прилегающего к трещине металла на ширину 25 мм с каждой стороны. Подготовленные к заварке места должны быть проверены ОТК или мастером.

Трещины в конструкциях и деталях, изготовленных из низкоуглеродистой, среднеуглеродистой или низколегированной стали необходимо заваривать электродами типа Э42А или Э50А, при механизированной сварке — сварочными материалами, обеспечивающими свойства металла шва не ниже получаемых при сварке указанными типами сварочных электродов. Перед заваркой трещины сварочные электроды и проволоки следует прокалить.

Заварку трещин в деталях с толщиной стенки более 8 мм выполняют в несколько слоев, перед наложением очередного слоя поверхность предыдущего должна быть очищена от шлаковой корки.

1.25.4. При ремонте замкнутых трещин рекомендуется перед сваркой произвести подогрев до температуры 200 - 250(С разделки трещины и прилегающего к ней металла шириной не менее 50 мм с каждой стороны трещины.

1.25.5. При длине трещины более 300 мм ее следует заваривать обратноступенчатым способом с длиною ступени 150—200 мм. После заварки дефекта производят подварку корня шва с обратной стороны, предварительно удалив наплывы и шлак.

Для обеспечения полного провара сквозной трещины необходимо, где это возможно, производить двустороннюю сварку или сварку на остающейся подкладке.

1.25.6. При заварке трещины на одной из полок коробчатой конструкции рекомендуется предварительно удалить прилегающие к концам трещины участки угловых швов У (рис. 1.36) длиной 100—150 мм, затем заварить стыковой шов 2, после чего заварить удаленные участки углового шва.
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Заварку трещин рекомендуется выполнять в нижнем и вертикальном положениях. В первом случае шов имеет ровную поверхность, вероятность образования подрезов мала. Сварка в вертикальном положении дает возможность получить лучшее проплавление кромок, особенно в вершине разделки.

Заварка трещин в горизонтальном положении на вертикальной плоскости и в потолочном положении, как правило, не рекомендуется.

1.25.7. Первый слой шва и обратный валик при двусторонней сварке сквозной трещины рекомендуется выполнять электродами диаметром 3 мм, остальные валики — электродами диаметром 4 и 5 мм. 

Несквозные трещины с U-образной разделкой можно заварить во всех слоях электродами диаметром 4 и 5 мм.

1.25.8. Место с заваренной сквозной трещиной подлежит усилению путем постановки накладки, если этому не препятствует конструкция узла или детали.

1.25.9. В зависимости от сечения соединяемых элементов накладки могут быть плоскими, угловыми или коробчатыми. Примеры усиления после заварки сквозной трещины показаны на рис. 1.37. Толщина односторонней накладки должна быть не менее 0,8—1,0 толщины основного металла детали, двусторонней — не менее половины. При постановке накладки выпуклость валика заваренной трещины должна быть полностью удалена.
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Плоские накладки должны перекрывать заваренный стык или трещину не менее чем на 100 мм, при невозможности этого перекрытие может быть уменьшено до 50 мм. При приварке двусторонних плоских накладок необходимо, чтобы противоположные швы были смещены не менее чем на 30 мм (рис. 1.38).
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1.25.10. Если накладка имеет размер по одной из осей более 300 мм, то для плотного прилегания ее вначале приваривают дуговой точечной сваркой швами, расположенными на расстоянии 150— 200 мм друг от друга. Отверстия для швов при необходимости сверлят только в накладке до постановки на место. Накладка с обеих сторон в зоне отверстий и основной металл в местах приварки накладки предварительно следует зачистить до металлического блеска на участке 15—20 мм от кромки отверстия.
1.25.11. Накладки рекомендуется приваривать по всему контуру. Угловые швы должны иметь вогнутую поверхность с плавным переходом к основному металлу. Лобовые и косые угловые швы рекомендуется выполнять с отношением большего катета к меньшему от 1,5 до 2. Большой катет должен быть направлен вдоль линии действия усилия, воспринимаемого этими швами.

В случае необходимости производят обработку швов механическим, аргонодуговым или комбинированным способом.
1.25.12. Усиливающие накладки должны быть изготовлены из сталей тех же марок, что и вагонные детали или конструкции, или из других сталей, приведенных в чертежах и инструктивных указаниях. Для усиления элементов вагонных конструкций рекомендуется также использовать низколегированные стали марок 09Г2Д, 09Г2СД и 10Г2БД.

Направление прокатки в накладках при их приварке должно совпадать с направлением действия основного силового потока при эксплуатации конструкции.
1.25.13. Перед приваркой накладку необходимо очистить, прилегание к усиливаемому элементу должно быть плотным, допускаются местные зазоры до 1,5 мм для угловых и коробчатых накладок и не более 1 мм для плоских.
1.25.14. Угловые швы накладок выполняют ручной сваркой электродами типов Э42А и Э50А, а также в смеси CO2 + О2 процентном соотношении 80:20. Допускается сварка в СО2 проволокой диаметром 1,2 мм.
Рекомендуется, в первую очередь, сваривать в свободном состоянии стыковые швы ремонтируемой сваркой конструкции, расположенные перпендикулярно силовому потоку, затем остальные стыковые швы и, в последнюю очередь, угловые швы — вначале поперечные, затем продольные. Зажигать дугу на основном металле и выводить кратер на основной металл запрещается.
1.25.15, Отремонтированные сваркой поврежденные детали и конструкции должны иметь достаточную прочность и надежность на весь последующий срок их эксплуатации.
Подрезы, расположенные поперек направления действующей силы, не допускаются и должны быть исправлены с последующей зачисткой. Запрещается правка усиленных элементов ударами или наложением ложных валиков.
Контроль качества сварных швов и соединений осуществляют в соответствии с рекомендациями, приведенными в настоящей Инструкции.
1.26. Приемка выполненных работ

1.26.1. Все вагонные детали, отремонтированные с применением сварки и наплавки, должны осматриваться контролером ОТК на ремонтных заводах, приемщиком вагонов и мастером цеха вагонного депо (ВЧД) и вагонных колесных мастерских (ВКМ).
1.26.2. На детали, отремонтированные сваркой и наплавкой и подлежащие испытанию на растяжение и неразрушающему контролю, следует наносить личные клейма сварщиков после приемки деталей в соответствии с Технологической инструкцией по испытанию на растяжение и неразрушающему контролю деталей вагонов 637-96 ПКБ ЦВ и другими инструкциями, утвержденными ЦВ МПС.
1.26.3. Для сварщиков всех видов сварки (дуговой, газовой и контактной) устанавливается нумерация клейм единого образца. Нумерация для каждого депо или завода порядковая по количеству сварщиков на предприятии, при этом номера, содержащие цифры 1 и 4, применять запрещается. Присвоенный сварщику номер указывается на клейме арабской цифрой высотой 5 мм, ниже этой цифры помещается сокращенное обозначение депо или завода буквами высотой 2,5—3 мм; клеймо размещается в квадрате размером 12x12 или 14x14 мм. Регистрация номеров клейм сварщиков осуществляется непосредственно ремонтным предприятием.
1.26.4. На всех усиливающих планках или накладках, приваренных к хребтовым, концевым, шкворневым, продольным, поперечным балкам рам и стойкам вагонов, должны ставиться клейма с указанием условного номера ремонтного предприятия, месяца и двух последних цифр года выполнения работ. Условный номер вагонного дело или завода должен быть помещен в рамке размерами 12x14 или 14x14 мм.

1.27. Оборудование для дуговой сварки и наплавки

1.27.1. При ремонте деталей и узлов вагонов, а также изготовлении запасных частей рекомендуется применять сварочные трансформаторы и выпрямители, сварочные автоматы, подвесные головки и полуавтоматы, основные характеристики которых содержатся в табл. 1.53—1.58. Адреса предприятий, выпускающих сварочное оборудование, приведены в приложении Г.

При ремонте деталей и узлов вагонов из нержавеющих сталей и алюминиевых сплавов дуговой сваркой неплавящимся электродом в среде инертных газов рекомендуется использовать сварочное оборудование, указанное в табл. 1.59.

Наряду с приведенным оборудованием, выпускаемым в настоящее время, можно использовать ранее выпускавшееся сварочное оборудование, аналогичное по своим техническим характеристикам рекомендованному оборудованию.

1.27.2. Допускается применение специального сварочного оборудования, соответствующего требованиям технологии восстановления или ремонта деталей и узлов вагонов.

1.27.3. Использование импортного оборудования допускается в исключительных случаях, если отсутствуют необходимые типы отечественного сварочного оборудования и если импортное оборудование по своим характеристикам полностью обеспечивает оптимальную технологию сварки и наплавки элементов вагонных конструкций при ремонте.
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2. РЕМОНТ СВАРКОЙ И НАПЛАВКОЙ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ ВАГОНОВ

2.1. Тележки вагонов

2.1.1. Тележки грузовых вагонов.

2.1.1.1. При ремонте боковых рам тележек грузовых вагонов при всех видах ремонта вагонов разрешается:
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1) заварка трещин А (рис. 2.1), наплавка направляющего буртика для фрикционного клина или приварка новых буртиков вместо отбитых;

2) наплавка изношенных поверхностей направляющих для букс Б при износе от 4 до 8 мм на сторону с последующей механической обработкой;

3) постановка металлической втулки с обваркой ее по периметру в отверстие В в случае, если диаметр отверстия более 45 мм. При этом выполняется предварительная рассверловка отверстия до диаметра 50 мм;

4) заварка трещин Г, если длина их составляет не более 32 мм;

5) заварка продольных трещин Д в стенках прилива для валика подвески башмака;

6) приварка отколотых ушков Е места крепления фрикционных планок при условии, что отколото не более двух ушков по диагонали.

2.1.1.2. Восстановление наплавкой горизонтальной (опорной) поверхности буксового проема запрещается.

2.1.1.3. При ремонте надрессорных балок тележек моделей 18—100 и ЦНИИ-ХЗ разрешается:
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1) заварка любых трещин А (рис. 2.2) опорной поверхности подпятникового места, не переходящих через наружный бурт на плоскость верхнего пояса и боковой стены, при условии, что суммарная длина их не превышает 250 мм;

2) наплавка отколов Б наружного и внутреннего буртов поднятиикового места. Если длина отколовшейся части внутреннего бурта более половины периметра или бурт отсутствует, или отверстие под шкворень имеет износ более 2 мм на сторону, бурт восстанавливают путем вварки точеной втулки высотой над опорной поверхностью подпятника 15 мм;

3) наплавка изношенных мест внутренней поверхности В наружного и наружной поверхности Г внутреннего буртов подпятникового места, если толщина наружного бурта не менее 15 мм на глубине 10 мм от верхней кромки бурта;

4) наплавка поверхности Д наружного бурта;

5) наплавка выработки опорной поверхности E подпятникового места, если толщина поверхности в месте износа не менее 18 мм;

6) заварка продольных трещин Ж верхнего пояса, идущих от технологического отверстия, но не переходящих на наружный бурт подпятникового места при суммарной длине их не более 250 мм;7) заварка трещин 3 боковых опор скользуна длиной до 100 мм. При трещинах длиной более 100 мм или при наличии деформации опоры опору срезать и заменить новой;

8) наплавка наклонных плоскостей И надрессорных балок при толщине стенки не менее 7 мм. При этом следует производить наплавку обеих плоскостей с обязательной проверкой симметричности балки. Наплавку выполнять в нижнем положении с последующей механической обработкой;

9) выполнение ремонта наклонных плоскостей в соответствии с Инструктивными указаниями № 453 ПКБ ЦВ, Технологической инструкцией № 542 ПКБ ЦВ и другой технической документацией, утвержденной ЦВ МПС;

10). заварка продольных трещин К наклонных плоскости, не выходящих на ограничительные бурты;

11) наплавка упорных ребер Л, ограничивающих смещение пружины, при износе до 8 мм;

12) заварка трещин М в углах между ограничительными буртами и наклонной плоскостью, выходящих на поверхность овального углубления и не распространяющихся на верхний пояс балки (при этом заваривают все четыре углубления);

13) наплавка отколов между ограничительными буртами наклонной плоскости и овальным углублением с заваркой углублений;

14) наплавка направляющих Я при толщине не менее 10 мм;

15) заварка отверстий О кронштейна державки мертвой точки с последующей рассверловкой их.

2.1.1.4. При появлении трещин в сварном соединении заделки технологического отверстия на боковой поясе надрессорная балка ремонту не подлежит.

2.1.1.5. При заварке трещин и наплавке изношенных поверхностей надрессорной балки и боковой рамы следует производить местный предварительный подогрев до температуры 250—300 °С. При продолжительных перерывах в работе нагрев необходимо повторить. Допускается восстановление наплавкой отдельных элементов надрессорной балки без предварительного подогрева по согласованной с ЦВ МПС технологии.

2.1.1.6. При деповском ремонте допускается восстановление сваркой и наплавкой наклонных поверхностей надрессорных балок без последующей механической обработки по технологии ВНИИЖТ, утвержденной ЦВ МПС 6.06.94 г.

2.1.1.7. При деповском ремонте наклонных поверхностей надрессорных балок тележки, изготовленных из сталей марок 15Л, 20Л, 20ФЛ, 20ГЛ, 20Г1ФЛ, с износом стенки свыше 9 мм, включая сквозные провалы и протертости, допускается постановка вставок в виде пластин или, при оставшейся толщине наклонной плоскости 6—9 мм, приварка планок. Вставки (пластины) толщиной 18 мм и планки следует изготавливать из сталей указанных выше марок. Допускается применять вставки, вырезанные из полос списанных тяговых хомутов, предварительно проверенных дефектоскопированием, и обработанные механическим способом, а также изготовленные из листовой стали марок СтЗсп и 20.

Не подлежат ремонту надрессорные балки, имеющие трещины, переходящие на ограничительный бурт для фрикционного клина, и поперечные трещины, выходящие за пределы наклонной плоскости.

Сварочные работы должны выполняться аттестованным сварщиком пятого разряда.
Технологический процесс ремонта сваркой наклонных плоскостей надрессорной балки (ГИ № 542 ПКБ ЦВ) утвержден ЦВ МПС. Основные положения технологии включают следующие:
1) в стенке наклонной плоскости вырезается окно. При вырезке поврежденной или изношенной наклонной плоскости следует использовать ручную кислородную резку. В процессе резки мундштук резака опирается на внутреннюю кромку отверстия соответствующей стороны кондуктора. Положения резака, последовательность выполнения резки и размеры вырезаемого окна по наружным кромкам реза приведены на рис. 2.3. Резка осуществляется за два прохода по контурам /—2—3—4 и 5—6—7. В процессе резки, не прекращая ее в местах поворота, изменяют положение резака на 90° на середине участков I и III
[image: image101.png][ A0 Necmo oxonvamn
posxy

Hm
pesaxa

/
/
//////II////////’/I//II/I/// -

Wﬂﬁ Mecmo Mecmo navanra
pasbopoma pesuna penu
Puc. 2.3. PeMOHT cBapKo# HaKNOHHBIX WIOCKOCTe HanpeccopHoit Gankn





2) подготовленная вставка доводится до размеров вырезанного окна с учетом зазоров под сварку 2+1 мм и ставится на прихватках. Некачественные прихватки (сечением менее 1/3 полного шва, укороченные, имеющие свищи, неметаллические включения и др.) должны быть удалены и выполнены вновь. Для точной установки пластины (вставки) рекомендуется применять центрирующее приспособление конструкции ПКБ ЦВ;

3) при ремонте постановкой планки необходимо устранить дефекты поверхности и обработать фрезерованием наклонные плоскости до толщины 8 или 6 мм для последующей прихватки ремонтной планки толщиной соответственно 10 или 12 мм;

4) перед сваркой производится предварительный подогрев наклонной плоскости до температуры 200—250 °С газовыми горелками или резаками. Контроль температуры может производиться тепловизорами любого типа или термокарандашами;

5) ручную дуговую сварку следует выполнять электродами марок У ОНИ-13/45, УОНИ-13/55. Механизированную сварку в среде углекислого газа выполнять сварочными проволоками Св-08Г2С или Св-09Г2СЦ. Положение сварки -— нижнее, Корневой шов при ручной цуговой сварке выполняется электродами диаметром 3 мм, последующие — диаметром 4—5 мм. Начало и окончание каждого прохода при сварке не должны находиться на углах ввариваемой вставки. Полная зачистка от шлака каждого слоя обязательна. Требования к форме и конструктивным размерам швов приведены на рис. 2.4;
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6) для снижения сварочных напряжений все швы (слои), кроме первого, должны проковываться в процессе охлаждения металла шва при температурах 450 °С и выше либо ниже 150°C. В интервале температур 150—450 °С проковка не допускается. Проковку рекомендуется выполнять пневмомолотком или вручную молотком массой 0,6—1,2 кг;

7) наплавка нижней изношенной части наклонной плоскости, примыкающей к вставке или планке, должна производиться заподлицо с восстановленной поверхностью (рис. 2.5);

[image: image103.png]Bagemuna -demodry

Puc. 2.5. Hannapka niokuel
UACTH HAXIIOHHOM TIOCROCTH




8) после сварки сварные швы должны быть проверены магнитнопорошковым методом в соответствии с рекомендациями Технологической инструкции 637-96 ПКБ ЦВ. В случае обнаружения дефектов в сварных швах последние удаляют и производят повторную заварку, которая допускается не более двух раз.

2.1.1.8. Технология ремонта сваркой скользунов надрессорных балок тележек четырехосных вагонов в виде составной части включена в Типовой технологический процесс ремонта скользунов вагонов (ТК-230), разработанный ПКБ ЦВ МПС для вагонных депо. Основные положения технологии включают следующие:

1) работы, связанные с ремонтом и контролем скользунов, должны проводиться в закрытых, отапливаемых в холодное время помещениях категории 4 ГОСТ 15150—69;

2) запрещается проведение сварочно - наплавочных работ на балках, находящихся на тележках;

3) к сварочным работам допускаются сварщики пятого разряда, аттестованные в соответствии с требованиями Руководства по подготовке и аттестации сварщиков на железнодорожном транспорте МПС, а также прошедшие проверку знания рабочего технологического процесса;

4) при ремонте и восстановлении скользунов следует применять сталь марки 09Г2С по ГОСТ 19281—89. Допускается также применение сталей марок 10Г2Б и 10Г2БД;

5) для ручной дуговой сварки следует применять покрытые электроды марок УОНИ-13/55 и ОЗС-25. При механизированной сварке в среде защитного газа СО2 надо применять сварочную проволоку марки Св-08Г2С;

6) разделка трещин должна производиться механическим (вырубка, шлифование), газокислородным или воздушно-дуговым способами, а также специальными электродами ОЗР-1, ОЗР-2. При этом длина разделки должна превышать длину трещины не менее чем на 5—б мм в обе стороны при плавном выходе разделки на поверхность под углом 10—30°. Глубина разделки сквозных трещин должна быть на 1—2 мм меньше, чем толщина основного металла. При механической разделке концы трещины требуется засверлить. Глубина разделки несквозной трещины должна превышать глубину ее залегания не менее чем на 1—2 мм. Разделку мелких трещин следует выполнять на глубину не менее 6 мм, чтобы в процессе сварки накладывать шов в два слоя. Конструктивные элементы разделки трещин приведены на рис. 2.6. При применении термического способа разделки канавка должна быть очищена от шлака, брызг и наплывов металла, а после воздушно-дугового способа разделки должен быть удален слой науглероженного металла глубиной не менее 1 мм. Заварка сквозных трещин должна производиться не менее чем в три слоя, а несквозных — не менее чем в два. Направление сварки должно меняться послойно. В процессе заварки трещин длительные перерывы в сварке не допускаются;
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7) при сварке в защитном газе после обрыва сварочной дуги горелку не следует отводить от сварного шва до его полного охлаждения с целью защиты шва в период его кристаллизации от отрицательного воздействия атмосферы воздуха.

2.1.1.9. Восстановление изношенной поверхности А колпака скользуна (рис. 2.7) при выработке не более 5 мм выполняется наплавкой или же приваркой пластины, толщина которой соответствует величине износа контактной поверхности скользуна. При этом допускается использовать сварочные электроды марки УОНИ-13/45 или УОНИ-13/55. Заварка трещин в колпаке производится после разделки теми же электродами.
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2.1.1.10. При ремонте клина (рис. 2.8) разрешается:

1) наплавка наклонной А и вертикальной Б поверхностей при условии, что толщина оставшейся части стенок не менее 5 мм;

2) наплавка изношенной поверхности В упорного ребра при износе не более 3 мм;

3) заварка вертикальных трещин Г упорных ребер или приварка отколотых ребер.

Твердость наплавленных поверхностей клина должна соответствовать твердости нового клина или значениям, установленным ЦВМПС.

2.1.1.11. Вертикальные плоскости фрикционных клиньев допускается ремонтировать приваркой планок в соответствии с Временными техническими указаниями на ремонт сваркой клина тележки ЦНИИ-ХЗ № 529 ПКБ ЦВ, утвержденными ЦВ МПС. Допускается применение иных технологий, разрешенных ЦВ МПС.

При этом технология ремонта должна предупреждать деформацию клина сверх установленных чертежом значений. Твердость восстановленных плоскостей клина должна соответствовать твердости нового клина или значениям, установленным ЦВ МПС.

2.1.1.12. При ремонте фрикционных планок (рис. 2.9) разрешается:
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1) наплавка изношенной поверхности А при износе не свыше 8 мм;

2) заварка изношенных отверстий Б. Наплавку и заварку следует выполнять после предварительного подогрева планки до температуры 250—300 °С. После ремонта планку не допускается ставить на место обратной стороной.

Твердость восстановленных рабочих поверхностей планки должна соответствовать твердости новых планок. Допускается их коробление не более 1,5 мм.

2.1.2. Тележки рефрижераторных вагонов.

2.1.2.1. При капитальном, деповском и текущем ремонтах рамы тележки вагона разрешается:

1) заварка дефектов в сварочных швах независимо от места их расположения;

2) наплавка выработанных или пораженных коррозией мест независимо от расположения их на раме при условии, что толщина стенки не менее 50 % чертежного размера;

3) заварка трещины, расположенной в одной из плоскостей продольной балки, с постановкой усиливающей накладки.

 2.1.2.2. При ремонте  шпинтонов (рис. 2.10) разрешается:

1) наплавка изношенных заплечиков А, если расстояние от привалочной плоскости до заплечика менее 222 мм при альбомном размере (225±1) мм, менее 166 мм при альбомном размере (169±1) мм и менее 162 мм при альбомном размере (166±1) мм. У тонкостенных шпинтонов толщиной (12±3) мм независимо от износа производить усилиние заплечика. при этом после наплавки расстояние от привалочной плоскости до заплечика должно быть (230±1)мм;

2) наплавка изношенных цилиндрических поверхностей Б при износе до 10 мм по диаметру, а при одностороннем износе - не более 5 мм на сторону

3) наплавка изношенной резьбой части В при условии предварительного удаления старой резьбы;

4) заварка в основании трещины Г, идущей от отверстия к кромке, при условия предварительного местного подогрева до температуры 250—300 °С и медленного охлаждения после сварки.

2.1.2.3. При всех видах ремонта разрешается наплавка с предварительным подогревом до температуры 250—300 °С изношенных внут​ренней А и наружной Б поверхностей втулки шпинтона (рис. 2.11) при износе не более 5 мм.
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2.1.2.4. При деповском и текущем ремонтах вагонов допускается после удаления старой резьбы наплавка поверхности А гайки шпинтона (рис. 2.12) с последующей нарезкой новой резьбы.

2.1.2.5. При ремонте сваркой надрессорной балки тележки ЦМВ (рис. 2.13) при всех видах ремонта вагонов разрешается:
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1) заварка трещин в месте постановки съемного подпятника 2с последующим усилением накладкой 1 толщиной 14—16 мм и уменьшением высоты внутреннего выступа втулки для шкворня на величину толщины накладки;

2) заварка дефектов в сварных швах независимо от места их образования после удаления дефектного участка шва. Сварку следует производить в нижнем положении;

3) приварка планок вертикальных скользунов с обваркой по периметру.

2.1.2.6. При ремонте подпятников (рис. 2.14) из стали Ст 3 сп при всех видах ремонта вагонов разрешается:

1) наплавка изношенной стенки А наружного бурта подпятника при толщине стенки не менее 11 мм;

2) наплавка изношенной поверхности подпятника Б при глубине износа не более 7 мм;

3) наплавка изношенной стенки В внутреннего бурта подпятника при толщине стенки не менее 7 мм;

4) восстановление разработанного отверстия Г для шкворня путем постановки втулки с приваркой ее по периметру;

5) заварка любых трещин Д опорной поверхности подпятникового места, не переходящих через наружный бурт, при условии, что их суммарная длина не превышает 250 мм.

2.1.2.7. При ремонте сварных и литых коробок скользунов (рис. 2.15) разрешается:
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1) заварка дефектов А в сварных швах;

2) заварка не более двух трещин в вертикальных стенках и сварных швах, не переходящих на подошву.

2.1.2.8. При всех видах ремонта вагонов разрешается наплавка изношенных поверхностей А шкворней (рис. 2.16) при суммарной глубине износа от 2 до 5 мм.
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2.1.2.9. Наплавку изношенных стенок отверстий подвесок (рис. 2.17) по всей окружности или только в изношенных местах А допускается производить при условии, что износ не превышает 5 мм на сторону. Перед наплавкой подвеску следует подогреть до температуры 250—300 °С.

2.1.2.10. Наплавка изношенных поверхностей Л серьги подвески тележек (рис. 2.18) допускается при износе с каждой стороны не более 3 мм с предварительным подогревом до температуры 250—300 °С.

2.1.2.11. При ремонте валика (рис. 2.19) подвески разрешается устранение наплавкой местных износов на цилиндрической поверхности А и поверхности Б при условии, что износ не превышает 5 мм. Наплавку следует выполнять с предварительным подогревом до температуры 250—300 °С.
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На обработанных поверхностях наплавленного металла допускаются отдельные поры и шлаковые включения размером до 1,5 мм в количестве не более трех на 10 см наплавленной поверхности. При большем их количестве деталь следует обточить и повторно наплавить.

2.1.2.12. При ремонте предохранительных стержней (рис. 2.20) разрешается наплавка изношенной или поврежденной резьбы А с предварительным подогревом до температуры 180—200 °С.

2.1.2.13. Разрешается наплавка изношенной или поврежденной резьбы цапф А тяги (поводка) (рис. 2.21) тележки и заварка трещин Б в сварных швах.
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2.1.2.14. При ремонте тележек разрешается устранение наплавкой местных износов опорных поверхностей цапф А опорных балок (рис. 2.22) при износе не более 7 мм по диаметру при заводском ремонте и не более 8 мм при де​повском ремонте, а также буртиков Б при износе их до 7 мм по толщине. Наплавку следует выполнять с предварительным общим или местным нагревом до температуры 250—300 °С.

На обработанных поверхностях наплавленного металла цапф на расстоянии 20 мм от внутренней переходной поверхности допускаются отдельные поры и шлаковые включения размером до 1,5 Мм в количестве не более трех на 10 см2 наплавленной поверхности.

2.1.2.15. Разрешается при всех видах ремонта заварка угловых трещин А в подрессорной балке (рис. 2.23) длиной до 80 мм, а также трещин Б, идущих от отверстия до края.
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2.1.2.16. При ремонте хомута эллиптической рессоры (рис. 2.24) тележек рефрижераторных вагонов допускается:

1) заварка трещин А по сварному шву или по границе сплавления;

2) заварка не более одной трещины Б по основному металлу хомута при условии, что после разделки под сварку оно не уменьшит площадь сечения стенки хомута более чем на 50 %;

3) наплавка изношенных мест В, л также мест, поврежденных в результате ударов, при условии, что толщина хомута в месте расположения дефекта не менее 75 % чертежного размера.

2.1.2.17. При ремонте наконечника эллиптической рессоры (рис. 2.25) допускаются наплавка поверхностей А наконечника при глубине износа не более 5 мм и заварка не более двух трещин Б.
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При деповском и текущем ремонтах допускается заварка не более одного излома В.
При ремонте сваркой или наплавкой наконечников, изготовленных из стали марки Ст5, сварку и наплавку следует выполнять с предварительным подогревом до температуры 250—300 °С.

2.1.2.18. При ремонте подрессорных и надрессорных планок (рис. 2.26) разрешается:

1) наплавка изношенных поверхностей А, если толщина стенки составляет не менее 5 мм;

2) наплавка изношенных стенок отверстий Б или заварка отверстий с последующим их сверлением.

2.2. Колесные пары

2.2.1. При ремонте пар на заводах, в депо и вагоноколесных мастерских (ВКМ) разрешается:
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1) наплавка поврежденной наружной резьбы А (рис. 2.27);

2) восстановление шеек Б осей колесных пар;   .

3) наплавка изношенных гребней А цельнокатаных колес (рис. 2.28).

2.2.2. Наплавку изношенной резьбовой части вагонных осей РУ1 осуществляют без распрессовки и с распрессовкой колес колесной пары в соответствии с технологической инструкцией № ЦВА 7 от 19.12.89 г. Применяют автоматическую наплавку под слоем флюса, сварочную проволоку марок Св-08Г2С, Св-18ХМА, Св-08ГС, Св-10Г2 или Св-08А диаметром 1,6 или 2,0 мм, флюс АН-348А или АНЦ-1. Проволока должна быть чистой, а флюс прокаленным. Сварочная проволока и флюс должны иметь сертификат качества.

2.2.3. Шейки осей колесных пар разрешается восстанавливать электроимпульсной обработкой и металлизацией по утвержденным ЦВ МПС технологическим инструкциям.

2.2.4. Электроимпульсная обработка производится в соответствии с ТУ "Восстановление шеек осей вагонных колесных пар" № ТУ 32ЦВ-ВНИИЖТ-94/2 от 01.12.94 г.

2.2.5. Наплавку гребней колес грузовых вагонов (см. рис. 2.28) следует выполнять в соответствии с Унифицированной технологической инструкцией по автоматической наплавке грузовых вагонных колесных пар ТИ-5-02-98 или другой нормативно-технической документацией, согласованной с ВНИИЖТ и утвержденной ЦВ МПС.

2.3. Буксы вагонов

2.3.1. При восстановлении корпусов букс (рис. 2.29), отлитых из стали, при всех видах ремонта грузовых вагонов разрешается:
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1) наплавка трущихся поверхностей А, если расстояние между челюстями вдоль осе буксы не менее 322 мм;

2) наплавка опорной поверхности Б, если расстояние от оси буксы до опорной поверхности не менее 170 мм;

3) заварка разработанных отверстий В для болтов крепительной крышки с восстановлением резьбы по чертежным размерам;

4) наплавка изношенной поверхности Г, если ширина челюсти поперек оси корпуса буксы не более 175 мм.

Работы производятся по утвержденной ЦВ МПС технологии. После восстановления наплавкой поверхности механически обрабатываются с обеспечением требований чертежа детали.

2.3.2. При ремонте крепительных крышек (рис. 2.30), выполненных из литой стали, а также- из стальной штампованной заготовки, разрешается заварка отверстий А с изношенной резьбой для болтов смотровой крышки и отверстий Б по утвержденной технологии ЦВ МПС с последующим их восстановлением по чертежным размерам.
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2.3.3. Ремонт букс следует производить в соответствии с Технологической инструкцией по восстановлению наплавкой изношенных поверхностей корпусов букс грузовых вагонов ТИ-05-02/98 Б, утвержденной ЦВ МПС 4.09.98 г. В дополнение к ней предприятия могут разрабатывать пооперационные технологические процессы и другие руководящие материалы для внутреннего пользования, не противоречащие требованиям государственных стандартов и инструкции ТИ-05-02/98 Б. Допускается выполнять ремонт букс по другим технологиям, согласованным с ВНИИЖТом и утвержденным ЦВ МПС.

2.3.4. Восстановление корпусов букс, изготовленных из алюминиевого сплава АМг6 (ГОСТ 4784 - 74), допускается выполнять по технологии, утвержденной ЦВ МПС, с последующей механической обработкой, обеспечивая требования чертежа детали.

2.3.5. При восстановлении букс при всех видах ремонта рефрижераторных вагонов разрешается:
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1) заварка разработанных отверстий А в корпусе буксы (рис. 2.31) для болтов крепительной крышки с последующим сверлением и нарезанием резьбы по утвержденной технологии;

2) наплавка стенок Б отверстий для шпинтонов при износе более 5 мм на сторону в кронштейнах букс и направляющих мест В для пружин при износе более 6 мм по диаметру.

2.3.6. Электроды должны иметь сертификат и перед сваркой и наплавкой должны быть прокалены при температурах и выдержке, соответствующих указаниям, содержащимся в паспортах на электроды. Храниться электроды должны в пеналах и сушильных шкафах.

2.3.7. Восстановленные сваркой и наплавкой поверхности не должны иметь подрезов, трещин, шлаковых включений и пор.

2.3.8. Буксы маркируют на наружной поверхности. Порядок маркировки следующий: буквы ПК (корпус наплавлен); условный номер пункта, производившего наплавку; далее — год выполнения наплавки. Высота маркировки 6 мм. Данные о восстановлении корпусов должны быть указаны в журнале учета.

2.4. Соединительная балка

2.4.1. При всех видах ремонта соединительных балок сварной конструкции восьмиосных вагонов разрешается заварка:

1) первичных трещин 11, 12, 13, 14 (рис. 2.32) длиной не более 250 мм каждая. При одновременном наличии трещин 11 и 13 с одной стороны пятника суммарная длина завариваемых трещин должна быть не более 250 мм;

2) первичных трещин 1, 2, 3, 4, 5, 6 в соединительных балках выпуска до 1989 г. суммарной длиной с одной стороны пятниковой отливки (относительно продольной оси соединительной балки) не более 250 мм;

3) трещин /, 2, 3, 4, 5, 6 в соединительных балках выпуска после 1989 г. суммарной длиной до 400 мм и глубиной разделки до 30 мм. При одновременном наличии трещин 1 и 4, или сроке эксплуатации балки более 10 лет, или при наличии на балке пятников, подвергавшихся наплавке либо требующих такой наплавки, суммарная длина трещин с одной стороны пятниковой отливки (относительно продольной оси соединительной балки) должна быть не более 250 мм;

4) трещин 16 и 17 при отсутствии их развития в тело подпятника;

5) трещины 15 при отсутствии ее развития в тело подпятника, т. е. глубиной до 24 мм независимо от длины. При необходимости восстановления изношенных поверхностей подпятника наплавкой длина трещины не должна превышать 350 мм;

6) несквозных трещин 18 на зеркале подпятника суммарной длиной до 250 мм иди при развитии в тело подпятника на глубину до 16 мм. При необходимости восстановления изношенных поверхностей подпятника наплавкой или с помощью ремонтной вставки трещина, не должна превышать 10 мм;

7) трещин 20, 21 по сварным швам приварки внутренней центральной диафрагмы;

8) трещин 7 при их развитии только по сварному шву, соединяющему нижний лист соединительной балки с нижним листом подкрылка крайнего скользуна;

9) трещины сварного шва кронштейна торсиона или самого кронштейна;

10) трещины 9, находящейся в сварном шве, независимо от длины.
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2.4.2. Разрешается восстановление до чертежных размеров наплавкой с последующей механической обработкой или приваркой накладок и вставок следующих рабочих поверхностей:

1) боковой поверхности подпятника при износе более 6мм;

2) рабочей плоскости зеркала подпятника при износе более 3 мм;

3) отверстия под шкворень при износе свыше 2 мм на сторону;

4) боковой поверхности яблока пятника (по диаметру): вдоль продольной оси соединительной балки при износе свыше 6 мм и поперек оси — свыше 5 мм;

5) рабочей плоскости зеркала яблока пятника при износе свыше 3 мм;

6) овального отверстия кронштейна для торсиона при износе свыше 3 мм на сторону;

7) центрального скользуна толщиной менее 15 мм.

2.4.3. При капитально-восстановительном ремонте на заводе, а также в депо, оснащенных специальным оборудованием, прошедших сертификацию и имеющих разрешение ЦВ МПС на проведение ремонтных работ на соединительных балках сварной конструкции, разрешается заварка (по технологии, утвержденной ЦВ МПС):

1) трещин 15 длиной более 350 мм с одновременным восстановлением изношенных поверхностей подпятника наплавкой при сроке эксплуатации соединительной балки менее 13 лет;

2) трещин 15 суммарной длиной до 250 мм, расположенных с одной из сторон балки (относительно поперечной оси) и уходящих в тело подпятника на глубину не более 16 мм (суммарная глубина разделки до 40 мм);

3) трещин 1, 2, 3, 4, 5, б в соединительных балках выпуска до 1989 г. суммарной длиной с одной стороны пятниковой отливки (относительно продольной оси соединительной балки) более 250 мм;

4) трещин /, 2, 3. 4, 5, 6 в соединительных балках, выпущенных после 1989 г., не подвергавшихся наплавке, суммарной длиной на один пятник более 400 мм и глубиной разделки более 30 мм;

5) трещин 1, 2. 3, 4, 5, б в соединительных балках, выпущенных после 1989 г., подвергавшихся наплавке, или в балках со сроком эксплуатации более 10 лет суммарной длиной более 250 мм;

6) первичных трещин /А 12, 13, 14 суммарной длиной с одной стороны пятниковой отливки (относительно продольной оси балки) более 250 мм или вторичных трещин (по ремонтному сварному шву и далее в основной материал пятника) при суммарной длине ремонтных сварных швов более 300 мм.

2.4.4. При всех видах ремонта соединительных балок сварной конструкции восьмиосных вагонов запрещается заварка:

1) трещин 8,19 независимо от их размера. Наличие данных трещин является браковочным признаком;

2) трещин /5 длиной более 350 мм на соединительных балках со сроком эксплуатации более 13 лет или при развитии трещины в тело подпятника, если ее суммарная длина с одной из сторон балки (относительно поперечной оси) свыше 250 мм, или при суммарной глубине разделки более 40 мм;

3) трещин 18 на зеркале подпятника суммарной длиной более 250 мм или при развитии в тело подпятника на глубину более 16 мм;

4) трещин 1, 2, 3, 4, 5, 6 на соединительных балках со сроком эксплуатации более 10 лет и не удовлетворяющих требованиям пп. 2.4.1 и 2.4.3;

5) трещин 7 при их развитии в сопрягаемые элементы конструкции.

Запрещается установка усиливающих дополнительных накладок при заварке трещин в любых зонах соединительной балки.

2.4.5. Литые соединительные балки выпуска до 1975 г. должны изыматься из эксплуатации и заменяться штампосварными.

2.4.6. При заварке трещин, наплавке изношенных поверхностей и приварке элементов соединительной балки следует производить местный предварительный подогрев до температуры 250—300 °С. При продолжительных перерывах в работе нагрев необходимо повторять. Допускается восстановление наплавкой отдельных элементов соединительной балки без предварительного подогрева по технологии, утвержденной ЦВ МПС, гарантирующей бездефектность и высокую надежность отремонтированного узла.

2.4.7. Режимы и технология заварки трещин в элементах соединительной балки должны соответствовать следующим требованиям:

1) заварка трещин, подготовленных к сварке, должна производиться сварочными электродами типа Э50А (ГОСТ 9466—75). Рекомендуемые режимы сварки в зависимости от применяемых сварочных материалов, диаметра электрода и положения сварки приведены в табл. 2.1;
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2) заварка трещин должна производиться с соблюдением требований, приведенных в главе 1 настоящей Инструкции и Типовом технологическом процессе на ремонт соединительной балки четырехосной тележки ТК - 232;

3) после заварки трещин должны быть удалены шлак, брызги металла, выполнены мероприятия по уменьшению концентрации напряжений в зоне технологического усиления шва;

4) ремонтные сварные швы опорной поверхности подпятника и верхней стороны пятниковой отливки должны быть обработаны шлифовальной машинкой заподлицо с опорной поверхностью. При этом риски от механической обработки должны располагаться по нормали к продольной оси шва. После обработки подрезы и шлаковые включения не допускаются;

5) сварные швы должны очищаться, подвергаться контролю внешним осмотром и замеряться. Дефекты свыше допускаемых (см. п. 1.24 настоящей Инструкции) должны быть устранены;

6) выводные планки после ;заварки разделки должны быть удалены. Поверхность металла в месте реза должна быть зачищена заподлицо с основным металлом.

2.4.8. Приварка нового кронштейна для крепления торсиона или его частей должна производиться ручной дуговой сваркой электродами марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм (см. табл. 2.1). Допускается применение механизированной сварки в среде углекислого газа стальной электродной проволокой марки Св-08Г2С диаметром 1,2—1,4 мм (табл. 2.2).
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2.4.9. Приварка концевого скользуна и вварка втулки в отверстие подпятника должны производиться ручной дуговой сваркой в нижнем положении электродами типа Э50А (ГОСТ 9466—75) диаметром 4—5 мм или механизированной дуговой сваркой в среде углекислого газа электродной проволокой марки Св-08Г2С диаметром 1,4—2,0 мм.

2.4.10. При наплавке цилиндрических вертикальных и горизонтальных поверхностей пятников и подпятников, а также изношенных поверхностей центральных скользунов следует руководствоваться указаниями, изложенными в ТК-232.

Допускается одноразовая наплавка пятниковых зон. Вварка ремонтной втулки в отверстие подпятника (см. ТК-232) осуществляется до наплавки.

2.4.11. Основные положения по восстановлению наплавкой опорной поверхности подпятника следующие:

1) восстановление наплавкой горизонтальной поверхности центрального подпятника может производиться на соединительных балках, имеющих износ по глубине подпятникового места не более 12 мм;

2) наплавку цилиндрических поверхностей пятников и подпятников следует производить механизированной сваркой в среде углекислого газа стальной проволокой по ГОСТ 2446—70 диаметром 1,6— 2,0 мм (см. табл. 2.2) с использованием формирующих медных кристаллизаторов, обеспечивающих получение чертежных размеров наплавляемой поверхности. Наплавленные поверхности должны быть зачищены шлифовальной машинкой;

3) при восстановлении зеркала опорной поверхности подпятника используется специализированная оснастка (оснастка приведена в ТК-232);

4) при устранении износа 6—10 мм по глубине восстановительная наплавка производится в два слоя. При двухслойной наплавке толщина первого слоя должна составлять 0,5—1,0 толщины второго слоя;
5) при восстановлении опорных поверхностей подпятника с износом 10—12 мм рекомендуется наплавка в три слоя. При этом толщина первого слоя 3—4 мм, второго и третьего слоев — около 4 мм; 
6) наплавка порошковыми проволоками производится на постоянном токе обратной полярности на режимах, приведенных в табл. 2.3, при вылете электрода 30—40 мм. Наплавку проволокой ПП-АН180 допускается выполнять и на постоянном токе прямой полярности.
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2.4.12. Ручная дуговая наплавка всей опорной поверхности прдпятника и концевых пятников, а также наплавка завершающего валикна цилиндрической поверхности производятся на режимах,,приведенных в табл. 2.4.
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2.4.13. Опорную поверхность подпятника после наплавки обрабатывают на станке, а при отсутствии его зачищают абразивным камнем, проверяют на шероховатость с помощью контрольной планки и Металлической линейки длиной 150мм, установленной на ребро. Местные зазоры между нижней кромкой планки и наплавленной поверхностью не должны превышать 2 мм. При большей величине местных зазоров производят дополнительную обработку наплавленных поверхностей абразивным камнем или дополнительную местную наплавку заниженных мест с последующей зачисткой. Перечисленные операции выполняются согласно ТК - 232.
После наплавки допускаются отдельные цепочки пор диаметром до 1,5 мм общей протяженностью до 50 мм.
2.4.14. Наплавка цилиндрической поверхности подпятника (ЦПП) производится после завершения наплавки горизонтальной (опорной) поверхности. Технология наплавки предусматривает следующее:
1) с целью формирования наплавленного слоя с заданной .геометрией должна применяться специальная оснастка (приведена в ТК-232);
2) перед наплавкой с целью обеспечения свободного доступа электродной проволоки к наплавляемой поверхности подпятника по всей зоне износа, если ее минимальная ширина менее 12 мм, а также в сужающихся ее частях (до минимальной ширины 3 мм), должна выполняться воздушно-дуговая или кислородно-газовая строжка (ВДС или КГС) стенки подпятника. После строжки между рабочей стенкой кристаллизатора и восстанавливаемой стенкой подпятника должен быть обеспечен равномерный по ширине зазор 12—16 мм. Обработанную ВДС поверхность следует зачистить наждачным камнем на глубину не менее 0,8 мм и продуть сжатым воздухом; после КГС зачистка не требуется;
3) наплавку выполняют между рабочими поверхностями кристаллизатора и восстанавливаемой стенкой подпятника механизированной сваркой в углекислом газе (см. табл. 2.3). Завершающий валик допускается накладывать ручной дуговой сваркой (см. табл. 2.4). При необходимости следует удалить наждачным камнем части наплавленного слоя, выступающие над верхней поверхностью подпятника;
4) после завершения наплавки наждачным камнем или с помощью КГС или ВДС надо выполнить фаску на кромке наплавленной поверхности под заход пятника. После ВДС следует удалить науглероженный слой фаски;
5) после наплавки допускаются единичные поры диаметром до 2 мм.
2.4.15. При восстановлении наплавкой цилиндрической поверхности концевых пятников следует:
1) произвести осмотр концевых пятников и выявить места смещения и наволакивания металла на краях пятника и у его основания;
2) удалить наплывы металла шлифовальной машинкой. Допускается удаление наплавленного металла ВДС (с последующей зачисткой на глубину не менее 0,8 мм) или КГС;
3) с целью формирования наплавленного слоя с заданной геометрией применять специальную оснастку (приведена в ТК-232);
4) наплавку выполнять механизированной сваркой в углекислом газе стальной проволокой (см. табл. 2.3);
5) по окончании наплавки торцевую поверхность наплавленного слоя зачистить заподлицо с зеркалом пятника; снять кристаллизатор и центрирующий стержень.
2.4.16. Технология наплавки опорной поверхности пятника предусматривает следующее:
1) наплавку опорной горизонтальной поверхности пятника производят после восстановления его цилиндрической поверхности. При этом используется оснастка, приведенная в ТК-232;
2) оснастку устанавливают таким образом, чтобы обеспечить требуемую высоту наплавки пятника и регламентированную пропеллеровидность пятниковых зон;
3) после установки оснастки наплавкой производят заполнение зазоров между пластинами с использованием сварочных материалов, указанных в табл. 2.5, на режимах, приведенных в табл. 2.4, Сначала заполняют внутренние, а потом внешние зазоры между пластинами;
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4) после заполнения зазоров между пластинами оснастку снимают и производят заполнение межваликовых пространств;
5) завершением наплавки опорной поверхности концевого пятника является наложение кольцевого валика по периферии зеркала пятника, обеспечивающего плавный переход от зеркала к вертикальной стенке;
6) после завершения наплавочных работ шлифовальной машинкой зачищают опорную поверхность от брызг и наплывов металла,
2.4.17. Технологический процесс восстановления опорных поверхностей пятниковых зон с пониженным тепловложением предусматривает обязательную предварительную механическую обработку пятниковых зон.
Обработка необходима как для восстановления плоскости опорной поверхности пятниковых зон, так и для обеспечения такой толщины ремонтной вставки, чтобы обеспечить надежную эксплуатацию до следующего планового ремонта. Подпятник восстанавливают следующим образом:

1) изготавливают ремонтную вставку из стали 09Г2С (ГОСТ 19281—89). В зависимости от наличия станочного оборудования и материалов возможно применение одного из трех вариантов ремонтной вставки, представленных в ТК-232;

2) ремонтную вставку устанавливают в подпятник и закрепляют с Помощью дуговых точечных соединений. Сначала дуговые точечные соединения выполняют в диаметрально противоположных точках по внешнему радиусу вдоль продольной оси соединительной балки, а затем поперек ее оси. Аналогично выполняют соединения по внутреннему радиусу;

3) ремонтную вставку приваривают к подпятнику электродами марок ОЗС-25, УОНИ-13/55 и ОЗС-29. Условия их прокалки указаны в табл. 1.14, режимы сварки приведены в табл. 2.1 и 2.2. При приварке вставок необходимо соблюдать определенную последовательность. Сначала выполняют внутренний кольцевой сварной шов, затем дуговые проплавные соединения по внешнему радиусу, далее внешний кольцевой сварной шов, после чего дуговые проплавные соединения по внутреннему радиусу;

4) с помощью шлифовальной машинки зачищают места установки дуговых точечных соединений заподлицо с основным металлом.

2.4.18. Концевые пятники восстанавливают следующим образом:

1) ремонтную вставку изготавливают -из стали 09Г2С (ГОСТ 19281—89). Возможно применение одного из двух вариантов ремонтной вставки, представленных в ТК-232;

2) Производят механическую обработку зеркала и боковой поверхности пятника в соответствии с внутренним контуром ремонтной вставки;

3) ремонтную вставку устанавливают на пятник и закрепляют с помощью дуговых точечных соединений. Сначала дуговые точечные соединения выполняют в диаметрально противоположных точках по внешнему радиусу вдоль продольной оси соединительной балки, а затем поперек ее оси. Аналогично выполняют соединения по внутреннему радиусу;

4) ремонтную вставку приваривают кольцевыми сварными швами к нижней части пятниковой отливки и со стороны центральной части зеркала пятника. Кроме этого, для усиления сопряжения по зеркалу пятника дополнительно выполняют дуговые точечные соединения;

5) ремонтную вставку приваривают к пятнику так же, как и к подпятнику, используя те же сварочные материалы (см. п. 2.4.17, табл. 1.14);
6) с помощью шлифовальной машинки зачищают места установки дуговых точечных соединений заподлицо с основным металлом.
2.4.19. Наплавку центральных скользунов следует производить механизированной дуговой сваркой в углекислом газе сплошной проволокой марки Св-08Г2С диаметром 1,6—2,0 мм на режимах, указанных в табл. 2.2.
Наплавленная поверхность должна быть обработана шлифовальной машинкой.
2.4.20. При ремонте сваркой и наплавкой соединительных балок наряду со сварочными материалами, указанными выше в п. 2.4, допускается только по разрешению ЦВ МПС применение других сварочных материалов, обеспечивающих аналогичный уровень качества.
2.4.21. Контроль качества выполнения работ при ремонте соединительных балок должен состоять из предварительного, текущего и заключительного.
2.4.22. Предварительный контроль должен производиться исполнителем работ и включать:
1) контроль качества сварочных и других материалов, применяемых при ремонте;
2) проверку исправности оборудования, инструмента и оснастки. 2.4.23. Текущий контроль должен производиться исполнителем работ и приемщиком вагонов и включать:
1) проверку качества выполнения подготовительных работ внешним осмотром и замерами с помощью мерительного инструмента, шаблонов и специальной оснастки;
2) проверку качества сварочных работ внешним осмотром, а также замерами конструктивных элементов сварных швов в соответствии с п. 1.23 настоящей Инструкции.
3) проверку качества наплавки и обработки наплавленной поверхности внешним осмотром и замерами контролируемых размеров мерительным инструментом и шаблонами. При выявлении участков поверхности, не соответствующих требованиям нормативно-технической документации, должно производиться их исправление. При этом, учитывая особенности геометрии исправляемой поверхности, желательно использовать абразивные круги чашкообразной формы. Количество и расположение дефектов наплавки не должно превышать оговоренное в ТК-232. В противном случае дефектные места должны быть очищены, в необходимых условиях разделаны, заварены и зачищены до уровня основного металла;
4) контроль взаимных геометрических параметров различных поверхностей соединительной балки, которые должны соответствовать приведенным в ТК-232.
2.4.24. Заключительный контроль должен производиться приемщиком вагонов и включать проверку параметров соединительной балки, приведенных в ТК-232.
2.4.25. На принятую из ремонта балку должно быть нанесено клеймо ремонтного предприятия в соответствии с Технологической инструкцией по испытанию на растяжение и неразрушающему контролю деталей вагонов 637-96 ПКБ ЦВ.
Место постановки клейма — на верхнем поясе со стороны кронштейна торсиона между технологическим отверстием и пятником.
Клеймо должно наноситься на поверхность, зачищенную шлифовальной машинкой.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать клеймо заводского ремонта.
2.5. Детали тормоза

2.5.1. При ремонте запасных резервуаров для автотормозов вагонов разрешается:
1) заварка после разделки дефектов в сварных швах А (рис. 2.33);
2) приварка новых штуцеров Б с соблюдением правил Котлонадзора.
После выполнения сварочных работ резервуары должны быть подвергнуты испытанию на прочность (ГОСТ 1561—75).
2.5.2. При ремонте корпуса и передней крышки тормозных цилиндров (рис. 2.34), выполненных из серого чугуна марки СЧ-15, разрешается:
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1) заварка не более двух трещин А во фланцах передней крышки и корпуса тормозного цилиндра при общей длине не более 60 мм, если эти трещины не выходят на рабочие поверхности;
2) приварка отбитых частей Б фланцев корпуса и передней крышки тормозного цилиндра при условии, что отбитая часть захватывает не более двух соседних отверстий для болтов и число отбитых частей не более двух;
3) приварка втулки В с толщиной стенки 4—6,5 мм к горловине передней крышки.
Сварку следует выполнять с подогревом до температуры 550—600 °С. Нагрев перед сваркой и последующее после сварки охлажде​ние должны выполняться медленно со скоростью, исключающей появление трещин в металле шва и околошовной зоне.
2.5.3. При ремонте стального тормозного цилиндра № 002 допускается заварка трещин, возникающих в крепительном фланце (рис. 2.35), если таких трещин не более четырех, при этом не более двух расположено на соседних узких зонах. Усиливающая накладка должна выполняться в виде полосы и привариваться сплошным швом. Накладку следует изготавливать из сталей СтЗсп, 09Г2, 09Г2Д, 10Г2БД или других низколегированных сталей с содержанием углерода до 0,14 %. Необходимо использовать предварительно прокаленные электроды марки У ОНИ-13/45 или аналогичные по качеству получаемого металла шва. Технология сварки должна исключать деформацию крепительного фланца под воздействием сварочного нагрева.
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2.5.4. При ремонте сваркой двухкамерных резервуаров (рис. 2.36), изготовленных из серого чугуна марки СЧ-18, разрешается заварка трещин А в ушках основания и устранение отколов Б наплавкой или приваркой вставки, если количество дефектов, расположенных по диагонали, не превышает двух.
2.5.5. При капитальном ремонте разрешается сваривать газопрессовым способом новые и старогодные трубы тормозной магистрали, имеющие износ не более 15 % по толщине стенок. При выполнении воздухопровода из бесшовных труб в нем должно быть не более пяти сварных стыков. Ремонт следует выполнять в соответствии с Инструкцией по газопрессовой сварке труб ТИ 007-01124328-97.

2.5.6. При ремонте триангелей разрешается:
1) восстановление изношенных мест А (рис. 2.37) распорки под струной триангеля при глубине износа не более 5 мм путем постановки вкладыша и приварки его к распорке. Зазор между струной и ,  вкладышем не допускается;
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2) заварка дефектов в сварных швах А (рис. 2.38);
3) наплавка изношенной резьбы Б цапф триангеля в том случае, если зазор по диаметру и вдоль резьбы, определяемый калибром, более 0,8 мм, а также при наличии более трех поврежденных или сорванных ниток резьбы. Перед наплавкой следует полностью удалить старую резьбу цапф проточкой;
4) заварка разработанного отверстия А (рис. 2.39) наконечника триангеля при износе не боле 10 мм по диаметру. Диаметр восстановленного отверстия должен быть после механической обработки (35±2)мм;
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5) наплавка опорных полок Б, если их длина менее 80 мм, а толщина не менее 6 мм.
2.5.7. Допускается ремонт наплавкой торцевых поверхностей закладки триангеля с последующей механической обработкой наплавденной поверхности до чертежных размеров.
2.5.8. Изношенные нажимные плоскости цапф триангеля следует наплавлять износостойкими электродами с последующей механической обработкой.

2.5.9. Допускается восстановление наплавкой с последующей зачисткой изношенных поверхностей скобы А и крюка Б (рис. 2.40) устройства для параллельного отвода тормозных колодок при износе скобы не более 3 мм, крюка — не более 2 мм.

2.5.10. При ремонте тормозных башмаков грузовых вагонов (рис. 2.41) разрешается:
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1) наплавка изношенных мест в стенках прямоугольного отверстия А при глубине износа не более 5 мм на сторону;

2) восстановление наплавкой до номинальных размеров паза Б для ушка колодки;

3) наплавка изношенных мест углубления (выемки) Б для подвески;

4) приварка пластин Г из полосовой стали СтЗ толщиной 7+1,0-0,5 мм для удержания чеки. Приварку следует выполнять без загиба пластин на боковые стороны башмака. Наплыв металла сварного шва на боковые стороны не допускается; он должен быть удален механической зачисткой;
5) наплавка с последующей обработкой до чертежных размеров концевых выступов Д башмака в местах прилегания колодки при износе глубиной до 10 мм. Допускается также вместо наплавки привар​ка пластин из стали СтЗ к изношенным выступам в соответствии с альбомными размерами. Восстановленная поверхность подлежит обработке по шаблону.
2.5.11. При ремонте траверс (рис. 2.42) разрешается:
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1) наплавка изношенных отверстий А в ушках траверс;
2) приварка с предварительной разделкой дефектных швов ушков Б к траверсам.
2.5.12. При ремонте подвески тормозных башмаков грузовых вагонов (рис. 2.43, а) разрешается:
1) наплавка опорной поверхности А, если размер поперечного сечения в местах наибольшего износа не менее 22 мм, а размер в углах по усиленному сечению не менее 26 мм;
2) наплавка стенок или полная заварка с последующим сверлением отверстий Б при глубине износа не более 5 мм на сторону.
При ремонте подвески тормозных башмаков рефрижераторных вагонов (рис. 2.43, б) допускается:
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1) приварка новых ушков В;
2) заварка изношенных отверстий в ушках В подвесок с последующей механической обработкой.
2.5.13. Все отремонтированные подвески башмаков должны быть проверены дефектоскопом в соответствии с Технологической инструкцией по испытанию на растяжение и неразрушающему контролю деталей вагонов (ТИ 637-96 ПКБ ЦВ) и на них должны быть поставлены Клеймо ремонтного пункта и дата ремонта, как указано в Инструкции по ремонту тормозного оборудования вагонов (ЦВ-ЦЛ-292).
2.5.14. Разрешается наплавка с последующей механической обработкой валиков подвески башмаков грузовых вагонов при износе по диаметру не более 5 мм.
2.5.15. При ремонте кронштейнов (рис. 2.44) подвески башмаков и вертикальных рычагов разрешается приварка усиливающих шайб А и заварка разработанных отверстий Б при глубине износа не более 5 мм на сторону.
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Кронштейны, имеющие повреждения сварных швов, разрешается ремонтировать с вырубкой дефектных мест, последующей их заваркой и обработкой.
2.5.16. При ремонте тормозных рычагов и затяжки рычагов (рис. 2.45) разрешается наплавка изношенных мест А. Вертикальные рычаги тележек грузовых вагонов должны быть попарно сварены между собой, кроме того, обязательно должны привариваться стойки Б с отверстиями под шплинт для головок валиков.
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2.5.17. При деповском и текущем ремонтах вагонов разрешается приварка головок тормозных тяг встык. Сварка тормозных тяг в других местах не разрешается.
2.5.18. Разрешается наплавка изношенных поверхностей валиков тормозной рычажной передачи при износе по диаметру до 3 мм.

2.5.19. При всех видах ремонта вагонов разрешаются заварка отколотого буртика А защитной трубы (рис. 2.46), а также отколотого буртика А упорной втулки (рис. 2.47) регуляторов № 574Б и РТРП-675.
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2.5.20. При износе рабочей поверхности по конусу тягового стержня регуляторов № 574Б и РТРП-675 более 0,6 мм на сторону разрешается наплавка поверхностей с последующей обработкой до чертежных размеров.

2.5.21. При ремонте автоматических регуляторов режима торможения № 265А и 265А-1 разрешается:

1) наплавлять концы рычага, изношенные по плоскостям до размера 7,5 мм, с последующей механической обработкой до чертежного размера 8-0,2 мм,

2) ремонтировать погнутый или имеющий трещину наконечник вилки упора демпферной части путем удаления сварного шва и приварки нового наконечника с восстановлением до чертежных размеров;

3) восстанавливать наплавкой буртик станка, изношенного по толщине более чем на 2 мм, с последующей обработкой до толщины 4-о,з мм и наружного диаметра 44 -0,5+0,17 мм.
2.5.22. При ремонте концевого крана допускается суммарный износ деталей .эксцентрикового механизма не более 2 мм. Разрешается изношенные элементы (хвостовик клапана, кривошип и втулки) восстанавливать наплавкой с последующей обработкой до альбомных размеров.
2.5.23. При ремонте соединительного рукава разрешается наплавка изношенного гребня соединительной головки с последующей обработкой профильным резцом на специальном оборудовании до чертежных размеров (№ 322 ПКБ ЦВ). Поры, трещины и подрезы не допускаются.
2.5.24. При ремонте стояночного тормоза допускается:
1) приварка новых частей стержня к концу винта с нарезкой. Стыки должны располагаться на расстоянии не менее 30 мм от места перехода одного сечения в другое и от резьбы, а количество стыков должно быть не более двух;
2) наплавка изношенных поверхностей винта независимо от величины износа;
3) наплавка изношенных поверхностей у рукоятки винта.
2.6. Автосцепное устройство

2.6.1. Корпус автосцепки отливается из сталей 15ГЛ, 20Л, 20ГЛ, 20ФЯ по ГОСТ 977—88 или из сталей 20ГТЛ, 20Г1ФЛ, 20ФТЛ и 20ГФТЛ по ГОСТ 22703—91.
2.6.2. При всех видах ремонта разрешается:
1) заварка вертикальных трещин А (рис. 2.48) в зеве сверху и снизу в углах большого зуба при условии, что после разделки они не выходят на горизонтальные плоскости наружных ребер большого зуба;
2) заварка трещин Б в углах окон для замка и замкодержателя при условии, что разделка трещин в верхних углах окна для замка не выходит на горизонтальную поверхность головы, в верхнем углу окна для замкодержателя не выходит за положение верхнего ребра со стороны большого зуба, а длина разделанной трещины в нижних углах окна для замка и замкодержателя не превышает 20 мм.
При заварке трещин требуется местный предварительный подогрев головы автосцепки до температуры 250—300 °С. Если заварка трещин производится непосредственно после электродуговой разделки, дополнительный подогрев не требуется;
3) заварка трещин перемычки В между отверстием для сигнального отростка замка и отверстием для направляющего зуба замка, если трещина не выходит на вертикальную стенку кармана;
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4) заварка трещин Г в хвостовике на участке от головы автосцепки до отверстия под клин тягового хомута суммарной длиной до 100 мм у корпусов, проработавших более 20 лет, и не свыше 150 мм для остальных корпусов. Ранее заваренные трещины учитываются, если по этой заварке возникла повторная трещина. В этом случае в суммарный размер трещин включается вся длина ранее выполненной заварки;
5) наплавка передней поверхности полочки Д для верхнего плеча предохранителя и серповидного прилива в случае их износа или приварка серповидного прилива с полочкой в случае их излома. Перед приваркой полочка должна быть закреплена в правильном положении при помощи специального кондуктора. Подварка со стороны вершины угла разделки обязательна;
6) наплавка цилиндрической поверхности и торца шипа E для замкодержателя в случае их износа;
7) приварка шайбы в кармане корпуса со стороны меньшего отверстия для валика подъемника в случае уширения кармана;
8) наплавка изношенных стенок Ж двух отверстий для валика подъемника;
9) наплавка места 3 опоры стенки замкодержателя на корпусе с внутренней стороны;
10) наплавка нижней перемычки И в окне для замка и задней наклонной части дна кармана К в месте опоры замка. Толщина на  плавленного металла допускается от 3 до б мм;
11) наплавка изношенных поверхностей Л хвостовика, соприкасающихся с тяговым хомутом, центрирующей баночкой и стенками ударной розетки, при износе их более 3 мм, но не более 8 мм;
12) наплавка изношенной торцевой поверхности М хвостовика, если длина хвостовика автосцепки СА-3 менее 645 мм, а СА-ЗМ —менее 654 мм;
13) наплавка изношенных стенок Н отверстия для клина в хвостовике по ширине и длине. Перед наплавкой толщина перемычки, измеренная в средней части, должна быть для автосцепки СА-3 не менее 40 мм, а для СА-ЗМ — не менее 44 мм.
Боковые стенки отверстия наплавляются при износе на глубину более 3 мм, но не более 8 мм. Допускается в условиях депо восстановление альбомного размера по ширине и длине производить с учетом ранее выполнявшихся наплавок, однако при этом металл старой наплавки не должен иметь пор, шлаковых включений, трещин, подрезов и других дефектов. Они должны быть полностью удалены механической обработкой перед наплавкой с учетом допуска, указанного выше;
14) наплавка изношенных тяговых поверхностей О и П малого и большого зубьев корпуса, ударной поверхности Р зева (при этом наплавленный металл не должен подходить к месту закруглений ближе чем на 15 мм) и ударной поверхности С малого зуба, при наплавке которой кромку угла не скруглять.
2.6.3. Наплавка тяговых и ударных поверхностей корпуса автосцепки должна выполняться при строго горизонтальном положении изношенных плоскостей. Применяемые сварочные материалы должны предварительно прокаливаться в соответствии с рекомендациями главы 1 настоящей Инструкции или по режиму, указанному в паспорте. Трещины и подрезы на восстановленных участках не допускаются.
2.6.4. Твердость наплавленного металла ударно-тяговых поверхностей автосцепки для грузовых вагонов должна быть не менее НВ 250, а для рефрижераторных — не менее ИВ 450. Для получения необходимой твердости рекомендуется использовать порошковую проволоку марки ПП-Нп-14СТ, электроды ОЗН-ЗООМ, пластинчатые электроды с применением легирующих присадок по технологии ВНИИЖТа, индукционно-металлургический способ наплавки и упрочнения, многоэлектродную наплавку и др.

2.6.5. Заварка трещин в перемычке хвостовика производится только при отдельном разрешении ЦВ МПС. Размеры и форма разделки трещины приведены на рис. 2.49.

Разделка трещины выполняется воздушно-дуговой строжкой с последующей механической зачисткой на глубину 1 мм или электродами типа ОЗР диаметром 4—5 мм в вертикальном положении. Для облегчения наложения первых швов разделывать канавку следует так, чтобы до отверстия под клин оставалось 4—6 мм. Трещина заваривается в нижнем положении при установке корпуса автосцепки хвостовиком вверх механизированной сваркой в среде защитного газа СО2 проволокой марки Св-08Г2С или Св-09Г2СЦ диаметром 1,2 мм на режиме: ток 190—210 А, напряжение дуги 21—23 В. При сварке проволокой диаметром 1,6 мм рекомендуются сварочный ток 320—340 А и напряжение дуги 30—32 В. При ручной дуговой сварке следует применять электроды марки УОНИ-13/45 или УОНИ-13/55. При перегреве перемычки для предупреждения перехода процесса на режим ванной сварки следует прервать сварку на 10—20 мин. По окончании сварки с внешней стороны сглаживание обоих торцов осуществляется воздушно-дуговой строжкой с механической зачисткой или электродуговой строжкой электродами типа ОЗР при вертикальном положении корпуса. Затем корпус поворачивают в горизонтальное положение и через отверстие под клин электродами типа ОЗР вырезают корень шва, после чего при вертикальном положении автосцепки хвостовиком вниз заваривают корень шва. Выпуклость сварных швов удаляется фрезерованием или другим механическим способом.

Непосредственно перед сваркой сварочная проволока и электроды должны быть прокалены. Местный предварительный подогрев зоны сварки следует выполнять при температуре 200—250(С.

К выполнению сварочных работ допускаются аттестованные сварщики пятого разряда.
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2.6.6. При ремонте перемычки хвостовика автосцепки с трещиной допускается применение электрошлаковой сварки по технологии, утвержденной ЦВ МПС.

2.6.7. По разрешению ЦВ МПС при заводском и деповском ремонтах максимально допустимая длина завариваемых трещин в месте перехода от головки к хвостовику автосцепки может быть увеличена до 40 % периметра сечения, причем разрешается заваривать и сквозные трещины. Заварка трещин должна выполняться только с полным проваром. Трещину перед сваркой следует разделать воздушно-дуговой строжкой с обязательной механической зачисткой науглероженного слоя или электродами для резки типа ОЗР. При удалении трещины разделку под сварку следует выполнять с зазором 4—8 мм. Затем зазор заваривают в вертикальном положении снизу вверх. Вертикальный шов выполняют вручную электродами УОНИ-13/45 диаметром 3 или 4 мм либо механизированной сваркой проволокой марки Св-08Г2С или Св-09Г2СЦ диаметром 1,2 мм. После заварки корня шва автосцепку устанавливают в нижнем положении и выполняют полную заварку канавки электродами УОНИ-13/55 или ОЗС-27. Сварку ведут с предварительным подогревом до температуры 200—250 °С. При случайном перерыве в работе предварительный подогрев следует повторить. Непосредственно перед сваркой необходимо произвести прокалку электродов и сварочной проволоки.

К выполнению сварочных работ допускаются аттестованные сварщики пятого разряда, прошедшие соответствующую подготовку по технологии ремонта сваркой корпусов автосцепки.

2.6.8. При ремонте замков автосцепки (рис. 2.50) из сталей 20ФЛ, 20ГЛ, 20ГФЛ разрешается:
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1) наплавка изношенной замыкающей поверхности А при условии, что твердость наплавленного металла для грузовых вагонов должна быть не менее НВ 250, а для рефрижераторных — не менее НВ 400—450;

2) приварка шипа Б для навешивания предохранителя или наплавка изношенных поверхностей шипа и прилива;

3) наплавка задней стенки овального отверстия В для валика подъемника при износе не более 8 мм;

4) приварка сигнального отростка Г;
5) наплавка изношенных мест Д нижней части замка и направляющего зуба E
6) заварка с последующим сверлением отверстий в замке и вставке автосцепки СА-ЗМ, если диаметр их в замке более 17 мм, а во-вставке — более 17,5 мм;

7) наплавка замыкающей поверхности вставки в случае несоответствия ее шаблону.

2.6.9. По специальному разрешению ЦВ МПС допускается производить ремонт замков, изготовленных из стали марки 20ФЛ, в случае повреждения перемычки путем ее вырезки и «постановки вставки по технологии, изложенной в технологической инструкции № 272 ПКБ ЦВ. Поврежденная перемычка должна быть удалена строганием или фрезерованием. Линия реза перемычки должна проходить вертикально на расстоянии 18 мм от вертикальной оси центра шипа. Второй рез должен быть на расстоянии 156 мм от этой же оси под углом 45° (рис. 2.51). Заготовка перемычки должна выполняться из литой стали марки 20ФЛ или 20Л либо из прокатной стали марки СтЗсп. Новую перемычку штампуют по специальной технологии (проект ПКБ ЦВ № РП 444-300) и подготавливают кромки под сварное соединение С5 по ГОСТ 5264—80. Приварка перемычки к замку должна производиться в кондукторе. В соответствии с технологической инструкцией № 272 ПКБ ЦВ приварку следует начинать с подварки корня шва. Сварку надо производить в два-три прохода электродами ОЗС-4; сварочный ток постоянный прямой полярности или переменный. Допускается также применение электродов УОНИ-13/55, при этом сварка ведется на постоянном токе обратной полярности. После приварки перемычки следует выполнить механическую обработку сварного шва на строгальном или фрезерном станке либо шлифовальной машинке с армированным абразивным кругом.
2.6.10. При ремонте замкодержателя (рис. 2.52) из сталей 15Л, 20Л, 20ГЛ, 20ФЛ разрешается:
1) наплавка упорной поверхности А противовеса;
2) наплавка изношенных стенок Б овального отверстия;
3) заварка не более одной трещины В в замкодержателе;
4) наплавка изношенной лапы Г (упорной части и торцов);
5) наплавка изношенных поверхностей расцепного угла Д.
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2.6.11. Предохранитель замка изготавливается в двух вариантах: литой - стали Г13ФЛ, 20Л и штамповочной - Ст5. При ремонте предохранителя (рис. 2.53) разрешается:
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1) наплавка изношенных поверхностей А верхнего плеча;

2) наплавка изношенных стенок отверстия Б или заварка этого отверстия.

Ремонт предохранителей из сталей марок Г13ФЛ и Ст5 следует производить в соответствии с требованиями, изложенными в ТИ № 157 ПКБ ЦВ, 1975г. или ТК 64 1983г. (см. приложение А). Предварительно необходимо точно установить марку стали, из которой изготовлен предохранитель, по отличительным признакам, приведенным в указанных документах.

Наплавку изношенных поверхностей предохранителя, отлитого из стали Ст5 следует выполнять электродами марок: Т-620 (наплавка не более чем в два слоя, так как возможно выкрашивание); 13КН/ЛИВТ (наплавка не менее чем в два слоя; последующий наносится после остывания предыдущего); ВСН-6 (наплавка за один проход). Наплавка производится на постоянном токе обратной полярности за исключением случая использования электродов марки Т-620, при которых применяется прямая полярность. Наплавка на переменном токе допускается для электродов Т-620 и 13КН/ЛИВТ. Положение, при котором выполняется наплавка, — нижнее. При наплавке электродами Т-620 допускается также и наклонное положение восстанавливаемой поверхности.
2.6.12. Ремонт предохранителя замка из стали марки 20Л следует выполнять по технологии, утвержденной ЦВ МПС.
2.6.13. Подъемник замка отливается из сталей 20Л по ГОСТ 977—88, 20ГЛ, 20ФЛ по ГОСТ 22703—91. При ремонте подъемника (рис. 2.54) разрешается:

1) наплавка изношенных поверхностей узкого пальца А и широкого пальца Б;
2) наплавка изношенных стенок квадратного отверстия В;
3) наплавка боковых стенок подъемника.

2.6.14. Валик подъемника отливается из сталей 20Л, 20ГЛ, 20ФЛ. При ремонте валика (рис. 2.55) разрешается:
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1) наплавка изношенных цилиндрических поверхностей А;
2) наплавка изношенной поверхности Б квадрата;

3) наплавка изношенных стенок В паза для запорного болта. 2.6.15. Ударная розетка отливается из сталей 15Л, 20Л, 20ГЛ, 20ФЛ, 20ПФЛ (все типы). При ремонте розетки (рис. 2.56) разрешается:
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1) наплавка изношенных опорных мест А для маятниковых подвесок;

2) наплавка изношенных поверхностей проема Б;
3) наплавка деформированной поверхности В ударной части;

4) заварка трещин Г в верхних углах проема, не выходящих на приваленную поверхность, с постановкой в двух средних углублениях вставок и обваркой их по периметру;

5) заварка трещин Д во фланце;

6) заварка трещин Е на ребрах жесткости в верхней ударной части;

7) заварка трещин Ж грани ударной части с постановкой в средних углублениях двух вставок и обваркой их по периметру;

8) заварка трещин 3 в нижних углах проема, не выходящих на привалочную поверхность.

2.6.16. При деповском ремонте вагонов разрешается производить приварку к ударной розетке отбитых частей согласно Технологической инструкции по сварке передних упоров № 317 ПКБ ЦВ.

2.6.17. Тяговый хомут отливается из сталей 20ГЛ, 20ФЛ по ГОСТ 977—88 и 20ГТЛ, 20ГФЛ по ГОСТ 22703—91. При ремонте хомутов (рис. 2.57) разрешается:
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1) заварка трещин А в ушках для болтов, поддерживающих клин;
2) заварка трещин Б в углах соединительных планок, не выходящих на тяговую полосу;
3) заварка трещин В в соединительных планках;
4) наплавка изношенной поверхности Г потолка проема головной части хомута;
5) наплавка изношенных мест Д на задней опорной поверхности хомута;
6) заварка трещин Е задней опорной части хомута, не выходящих на тяговую полосу;
7) наплавка выработанных мест Ж на тяговых полосах при условии, что толщина тяговой полосы в месте износа не менее 20 мм, а ширина не менее 95 мм для тяговых хомутов автосцепки СА-3 с шириной полосы 120 мм и не менее 130 мм для хомутов с шириной полосы 160 мм. Для автосцепки СА-ЗМ толщина тяговой полосы в месте износа должна быть не менее 22 мм, а ширина — не менее 115 мм.
8) наплавка перемычки 3 отверстия для клина при условии, что толщина изношенной перемычки не менее 45 мм;
9) наплавка поверхности И;
10) наплавка стенок отверстия для валика с последующей механической обработкой;
11) заварка трещин К в зоне перехода ушка к тяговой полосе, не переходящих на тяговую полосу (по отдельному разрешению ЦВ).
При ремонте тяговых хомутов автосцепки СА-ЗМ дополнительно разрешается:
1) наплавлять изношенные по высоте поверхности проема;
2) восстанавливать наплавкой изношенные стенки отверстий для валика;
3) восстанавливать наплавкой расстояние от опорной поверхности корпуса поглощающего аппарата до передних кромок отверстия для валика.
После наплавки необходимо произвести механическую обработку для восстановления размеров, установленных чертежами.
2.6.18. Заварку поперечных сквозных и несквозных трещин на нижней тяговой полосе допускается производить только при отдельном разрешении ЦВ МПС. Трещина должна быть разделана воздушно-дуговой строжкой с механической зачисткой поверхности реза или электродами типа ОЗР. При сквозной трещине разделка выполняется с обеих сторон полосы. Заварка производится электродами марки УОНИ-13/55 или ОЗС-27. На тяговой/полосе допускается заварка не более двух трещин, в том числе одной сечением до 50 % поперечного сечения тяговой полосы.
2.6.19. При ремонте центрирующей балочки (рис. 2.58) из сталей СтЗ, 20Л, 20ГЛ, 20Г1ФЛ разрешается наплавка изношенных мест А крюкообразных опор для маятниковых подвесок, боковых упоров Б, опорных поверхностей В н поверхности крюкообразных опор Г при условии, что износ не превышает 10 мм. При износе опорной поверхности В в пределах 5—10 мм разрешается приварка одной плотно' пригнанной планки с предварительной механической обработкой места приварки. Допускается заварка трещин при условии, что после ее разделки рабочее сечение балочки уменьшится не более чем на 25 %. Допускается приварка сухарей к концам крюкообразных опор или предохранительных пластин, соединяющих крюкообразные опоры, согласно типовому технологическому процессу Т 82.38.
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2.6.20. Детали центрирующего прибора с подпружиненной опорой для хвостовика автосцепки разрешается наплавлять при износе до 8мм.
2.6.21. Маятниковая подвеска (рис. 2.59) изготавливается из сталей СтЗ, Ст5 и 38ХС. Разрешается наплавка изношенных поверхностей головки А подвески при условии, что в изношенном месте ее высота не менее 18 мм.
Наплавленный металл не должен доходить до стержня подвески на 3—5 мм во избежание подреза.
Наплавка подвесок из стали 38ХС производится с предварительным подогревом до температуры 250—300 "С.
2.6.22. При ремонте корпуса поглощающего аппарата типа Ш-1-ТМ из стали 27ГЛ или 32Х06Л разрешается заварка трещин у технологических отверстий и усиливающих ребер (рис, 2.60) при условии, что суммарная длина трещин не превышает 120 мм, с последующим усилением вваркой вставки. Перед сваркой корпус надо подогреть до температуры 250—300 °С.
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Ручную дуговую сварку следует выполнять предварительно прокаленными электродами марок УОНИ-13/55, УОНИ-13/65 и ОЗС-25. Допускается применение электродов других марок, обеспечивающих получение равноценного по технологической прочности, механическим свойствам и хладостойкости металла шва. При механизирован ной сварке в среде защитного газ; СО2 следует применять проволок; марки Св-08Г2С диаметром 1,2 мм. Разделку кромок под сварку необходимо выполнять ацетилено-кислородной или электродуговой резкой электродами ОЗР-11 ОЗР-2, пневматическим зубило» или фрезерованием. Для изготовления вставок следует применят: металл аналогичных марок Может быть использована такая сталь марок 20Л, 20ГЛ и 25Л. До пускается вырезка вставок из бездефектных участков списанных; поглощающих аппаратов. После сварки выпуклость швов следует удалить заподлицо с основным металлом строганием, фрезерованием или абразивной обработкой пневмошлифовальной машинкой.
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2.6.23. При восстановлении поглощающих аппаратов типов Ш-1-1 и Ш-1 -ТМ разрешается заварка трещин, образовавшихся в зоне отверстия для стяжного болта (рис. 2.61), длиной не более чем 1/4 периметра или до 67 мм. Разделка трещины должна выполняться на полную ее глубину и по длине быть больше на 15—20 мм с каждого конца трещи ны. При большей длине трещины производятся вырезка дефектной упора, установка и приварка нового упора, изготовленного из сталей аналогичных марок или сталей 20JI, 20ГЛ. Допускается вырезка (рис. 2.62) и использование бездефектных упоров из списанных поглощающих аппаратов. При этом необходимо выполнить следующее:
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1) при постановке новой направляющей втулки для пружин на поглощающий аппарат подготовить шестигранную заготовку, размеры кромок которой приведены на рис. 2.63;
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2) в случае использования направляющей втулки из неисправного поглощающего аппарата, забракованного по дефектам вне горловины, наметить на поверхности контур вырезки вокруг направляющей втулки, накернить центр и просверлить отверстие— начало реза по шаблону (см. рис. 2.62), вырезать бездефектную направляющую втулку газовым машинным резаком по разметке. Допускается вырезка направляющей втулки на токарном станке;

3) обточить поверхность кромки под сварку бездефектной направляющей втулки на токарно-винторезном станке под углом 20°;

4) аналогичным образом обработать кромку круга на торце поглощающего аппарата после вырезки дефектной горловины так, чтобы получить V-образную канавку после установки и центрирования новой горловины;

5) установить направляющую втулку на медную подкладку приспособления (рис. 2.64) и сцентрировать по отношению к корпусу поглощающего аппарата;

6) нагреть зону сварки до температуры 200—250(С;

поглощающего аппарата прихватками длиной 15 мм в четырех диаметрально противоположных местах;

8) приварить направляющую втулку к корпусу механизированной сваркой в среде защитного газа СО2 с зачисткой шва от окисной пленки после наложения каждого валика. Сварку выполнять проволокой марки Св-08 Г2С диаметром 1,2 мм на постоянном токе обратной полярности;

9) пневматической шлифовальной машинкой снять выпуклость сварного шва.

2.6.24. При случайном перерыве в работе, в течение которого произошло охлаждение восстанавливаемого сваркой участка поглощающего аппарата до температуры ниже 150 °С, перед сваркой необходимо произвести повторный подогрев.

2.6.25. После ремонта сваркой поглощающего аппарата, вварки вставок и постановки новой направляющей втулки следует для уменьшения остаточных сварочных напряжений произвести термическую обработку корпуса в печи при температуре 580—650°С в течение 1,5 ч.
2.6.26. При всех видах ремонта корпуса поглощающего аппарата Ш-6-ТО-4 (рис. 2.65), отлитого из стали 32Х06Л, разрешается:
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1) заварка трещин А в зоне отверстий при условии, что суммарная длина трещин не превышает 120 мм;
2) наплавка изношенных мест Б в стенках отверстия для клина при толщине перемычки не менее 50 мм;
3) наплавка изношенных мест В хомутовой части корпуса при толщине полосы не менее 20 мм;
4) наплавка изношенных мест Г стенок отверстий.
При выполнении сварочных работ зону сварки необходимо предварительно нагреть до температуры 250—300(С. При перерыве в работе необходим повторный нагрев.
2.6.27. При всех видах ремонта крышки поглощающего аппарата Ш-6-ТО-4 (рис. 2.66), изготовленной из стали марки 32Х06Л, разрешается:
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1) заварка трещин А в зоне отверстия под стяжной болт,
2) наплавка изношенных мест Б днища крышки;
3) наплавка мест износов и отколов на заплечиках В. Сварочные и наплавочные работы следует выполнять после предварительного общего или местного подогрева крышки до температуры 250—300(С.
При перерывах в работе подогрев следует повторить.
2.6.28, При всех видах ремонта корпусов поглощающих аппаратов ПМК-110А и ПМК-110К-23 (рис. 2.67), выполненных из стали 32Х06Л, разрешается:
1) заварка трещин А в основании корпуса при условии, что они расположены ниже отверстий для упоров неподвижных пластин, и их суммарная длина не превышает 120 мм;
2) наплавка изношенных мест Б и вмятин глубиной более 3 мм в местах контакта неподвижных пластин с корпусом.
Сварку и наплавку следует выполнять после предварительного подогрева места сварки и прилегающих участков до температуры 250— 300(С. При перерывах в работе нагрев необходимо повторить.
2.6.29. Допускается наплавка опорных пластин поглощающих аппаратов ПМК-ПОА и ПМК-110К-23 из стали 38ХС при глубине износа их до 5 мм с предварительным подогревом до температуры 350—400°С.
2.6.30. При ремонте упоров и упорных угольников (рис. 2.68) из сталей 15Л, 20ГЛ, 20ГФЛ, 20ФЛ, 20Г1ФЛ разрешается:
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1) наплавка изношенных упорных поверхностей А при износе их более 3 мм. Допускается приварка планок соответствующих размеров, но не тоньше 5 мм;
2) наплавка изношенных мест Б;
3) заварка трещин В в ребрах;
4) наплавка изношенных мест Г нижних горизонтальных полок;
5) заварка трещин Д в перемычках объединенных упоров;
6) заварка трещин Е в средней или нижней части упорных поверхностей объединенных упоров, если эти трещины не выходят на привалочную поверхность.

Перед заваркой следует подогреть упор до температуры 250—300(С.
2.6.31. Допускается в вагонных депо восстанавливать передние упоры, отлитые из сталей марок 15Л, 20Л, 20ГФЛ, 20Г1ФЛ и 20ФЛ, имеющие повреждения в виде отколов или разрушений ударной розетки.

В соответствии с Технологической инструкцией по сварке № 317 ПКБ ЦВ восстановлению подлежат передние упоры типа УП1 ОСТ 24.152.01-77 и изготовленные по чертежу 726.02.222 1880.25290.00006. В инструкции описана технология восстановления упоров, у которых в эксплуатации возникают три вида повреждений:

1) откол верхней угловой части ударной розетки в месте постановки маятниковой подвески;

2) откол верхней угловой части ударной розетки, доходящей до оси автосцёпного устройства и переходящий на вертикальную часть ребра жесткости;

3) разрушение 50 % или более периметра выступающей за концевой брус части переднего упора.

Ремонт следует выполнять ручной дуговой или механизированной сваркой в среде защитного газа СО2 при температуре окружающей среды не ниже минус 5 °С.

Для подготовки ремонтируемого узла под сварку рекомендуется ацетилено-кислородная или пропан-бутано-кислородная резка.

Вставки для передних упоров с повреждениями первого вида, накладки, усиливающие планки и ограничители должны быть изготовлены из стали марки СтЗсп. Вставки, накладки и ограничители могут быть изготовлены также из стали марок 10, 15 и 20 по ГОСТ 1050—88. Материалом для изготовления заготовок при восстановлении упоров с повреждениями второго и третьего вида могут служить забракованные или запасные упоры соответствующего типа.

Для ручной дуговой сварки следует применять прокаленные электроды марок УОНИ-13/45 и УОНИ-13/55. Сварку надо выполнять на постоянном токе обратной полярности. Для сварки вертикальных швов должны применяться электроды диаметром не более 4 мм, а потолочных швов — диаметром не более 3 мм.

Для механизированной сварки в среде защитного газа СО2 следует применять сварочную проволоку марки Св-08Г2С или Св-09Г2СЦ диаметром 1,0 или 1,2 мм.

2.6.32. При всех видах ремонта упорной плиты (рис. 2.69), изготавливаемой из сталей 20Л, 38ХС и 45, разрешается наплавка изношенных мест А и Б при износе не выше 8 мм. Перед наплавкой плиту необходимо подогреть до температуры 250—300 °С.

2.6.33. При всех видах ремонта разрешается наплавка нажимной шайбы из стали 27ГЛ.

2.6.34. При ремонте стяжных болтов (рис. 2.70) из стали СтЗсп разрешается:

1) наплавка изношенной резьбы А длиной до 35 мм после удаления старой резьбы на станке. После наплавки и обработки следует нарезать новую резьбу;
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2) приварка новой части болта Б. При этом сварной стык должен быть расположен не ближе 30 мм от головки и резьбы болта;
3) наплавка изношенных мест В при условии, что глубина износа не более 5 мм по диаметру.
2.6.35. При ремонте поддерживающей планки (рис. 2.71) из сталей СтЗсп, 09Г2, 09Г2Д, 20Л, 20ГЛ, 20ФЛ разрешается наплавка изношенной поверхности А при глубине износа не более 9 мм.
2.6.36: При ремонте кронштейнов расцепного привода (рис. 2.72) из стали 25Л разрешается:
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1) наплавка выработанной поверхности поддерживающего кронштейна в отверстии А для расцепного рычага и места выработки Б в фиксирующем кронштейне;
2) заварка не более одной трещины В в каждом кронштейне;

3) заварка разработанных отверстий Г в кронштейнах с последующим сверлением новых отверстий по чертежу.
2.6.37. При ремонте расцепного рычага (рис. 2.73) из стали СтЗ разрешается приварка новых частей рычага при условии, что на нем будет не более двух стыков А. 
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2.6.38. Разрешается заварка удлиненного звена цепи расцепного привода, заведенного на регулировочный болт, и соединительного звена, заведенного в отверстие валика подъемника.
2.6.39. При ремонте кронштейнов, расцепного рычага и удлиненного звена цепи расцепного привода сварку и наплавку следует производить электродами типов Э42 и Э46.
2.6.40. При ремонте сваркой и наплавкой деталей автосцепного устройства неразрушающему контролю подлежат хвостовики корпусов автосцепки СА-3 и СА-ЗМ, зона перемычки хвостовика, зев головки корпуса автосцепки, тяговый хомут автосцепки, валик и клин тягового хомута, стяжной болт поглощающего аппарата и маятниковая подвеска. Неразрушающий контроль выполняется в соответствии с Технологической инструкцией по испытанию на растяжение и неразрушающему контролю деталей вагонов 637-96 ПКБ ЦВ, в которой указаны места, подлежащие контролю, и метод контроля.
2.6.41. Отремонтированные сваркой и наплавкой детали автосцепного устройства вагонов должны отвечать нормам и требованиям Инструкции по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог РФ (ЦВ-ВНИИЖТ-494).
2.6.42. Места расположения клейм, наносимых на детали автосцепного устройства после их восстановления сваркой, указаны в Инструкции по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог РФ (ЦВ-ВНИИЖТ-494).
2.7. Вагонная рама и ее детали

2.7.1. Металлические балки рамы, имеющие коррозионные повреждения от 15 до 30 % поперечного сечения и толщину отдельных элементов (горизонтальные полки, вертикальные стенки) не менее половины конструктивной толщины, ремонтируют сваркой.
Металлические балки, у которых повреждено коррозией более 30 % поперечного сечения или толщина отдельных элементов менее половины конструктивной толщины на участке длиной 500 мм и более, заменяют новыми, а при повреждении на длине менее 500 мм ремонтируют с постановкой усиливающих накладок.
2.7.2. По всей длине хребтовой балки полувагона при всех видах ремонта разрешается:

[image: image154.png]Puc, 2.74. Xpebronsie Ganki ¢ TPEIIRHAMK H IBROMAMH, OTPCMONTHPOBAHHMIE NOCTAHOR.
Kol HaknagoK




1) заварка трещин А (рис. 2.74) двутавра с последующей постановкой односторонних усиливающих накладок Б при условии, что трещина со стенки не распространяется на нижнюю полку двутавра. Разделку трещин рекомендуется производить электродами марок ОЗР-1, ОЗР-2, ЛЭЗ, ОЗР-1. При механической разделке конец трещины должен быть засверлен;

2) частичная замена двутавра вставками длиной не менее 1000 мм;

3) полная замена или вварка новой части двутавра хребтовой балки в случае, если коррозионные повреждения вертикальной стенки двутавра превышают 30 % по толщине,

2.7.3. При всех видах ремонта цистерн допускается правка или замена деформированной части верхнего накладного листа у рам цистерн с хребтовыми балками из швеллеров с последующей приваркой продольными угловыми швами к швеллерам и встык к оставшейся части верхнего листа.

2.7.4. На участках средней (базовой) части хребтовых балок, непосредственно примыкающих к нижним листам шкворневых балок, на расстоянии менее 500 мм и на участках, расположенных на расстоянии до 500 мм от отверстия под сливной прибор у цистерн, заварка изломов н трещин не разрешается за исключением случая, указанного в п. 2.7.6 настоящей Инструкции.

На других участках базовой части хребтовых балок разрешается:

1) заварка не более двух трещин В (см. рис. 2.74) длиной менее 2/3 периметра сечения основных горячекатаных элементов хребтовых балок (двутавр в полувагонах и накладные листы в хребтовых балках цистерн из швеллеров в расчетный периметр не включаются) с усилением накладками. Для пропуска горизонтальной накладки в двутавре должен быть сделан вырез с последующей обваркой;

2) заварка не более двух трещин Д, переходящих на вертикальную стенку менее чем на 10 % высоты хребтовой балки, с постановкой уголковой накладки;

3) заварка не более двух трещин Е на одной горизонтальной полке, не переходящих на вертикальную стенку, с постановкой уголковой накладки;

4) наплавка пораженных коррозией мест длиной до 500 мм и глубиной до 4 мм при капитальном ремонте и до б мм при деповском и текущем ремонтах или усиление их накладками толщиной 8—10 мм.

2.7.5. В консольной части хребтовой балки разрешается:
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1) заварка трещин горизонтальной полки и трещин А (рис. 2.75), переходящих на вертикальную стенку, но не более чем на 50 % высоты хребтовой балки и на расстоянии не ближе 200 мм от шкворневой балки, с последующим усилением продольными накладками;

2) усиление накладками в местах расположения упорных угольников протертостей глубиной более 4 мм при капитальном ремонте и более 5 мм при деповском и текущем ремонтах.

Накладка устанавливается под заклепки упорных угольников и приваривается по двум сторонам параллельно продольной оси хребтовой балки.

2.7.6. При наличии трещины в одном элементе хребтовой балки, распространяющейся более чем на 50 % поперечного сечения в консольной части или в месте соединения со шкворневой балкой, при капитальном ремонте вагона допускаются установка нового элемента хребтовой балки со стыком' не менее 400 мм от шкворневой балки к середине вагона и усиление места стыка накладками. Завод несет гарантийную ответственность за данный способ ремонта до следующего капитального ремонта.

2.7.7. В районе шкворневого узла и на расстоянии до 200 мм от него в сторону концевой балки при всех видах ремонта разрешаются заварка и усиление профильной накладкой трещины А (рис. 2.76) горизонтальной полки и трещины, переходящей с горизонтальной полки на вертикальную стенку, но не более чем на 50 % высоты хребтовой балки. Накладка на хребтовую балку должна быть длиной не менее 0,5 м, устанавливаться симметрично относительно трещины (при необходимости на заклепки заднего упорного угольника и надпятникового узла) и привариваться.
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Для установки накладки и заварки трещины должна быть вырезана часть вертикального листа шкворневой балки шириной не более 300 мм. После заварки трещины А и приварки накладки Б вертикальный лист шкворневой балки должен быть восстановлен приваркой накладки или вваркой вставки.

2.7.8. При капительном ремонте грузовых вагонов разрешается проводить следующие сварочные работы на концевой балке:
1) заварка не боле двух трещин и одного излома в любом месте концевой балки с усилением накладками;

2) полная или частичная замена верхнего или нижнего листа с последующим усилением накладкой при условии, что стыки верхнего и вертикального листов не должны совпадать;

3) частичная замена (не более половины длины) профильной штампованной балки с последующим усилением накладкой;

4) полная или частичная замена порога или заварка не более трех трещин с усилением накладками;

5) на балке полувагона с металлической обшивкой заварка трех трещин при условии, что две из них распространяются с горизонтальной полки на вертикальную стенку не более чем на 100 мм, с последующим усилением накладками (рис. 2.77);

6) замена у цистерн поврежденной части балки за пределами розетки с последующей приваркой встык новой отштампованной части и усилением профильной накладкой с внутренней стороны.
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Постановка новой части допускается при условии выполнения не более одного стыка при расстоянии между стыком и наружным контуром розетки не менее 200 мм (рис. 2.78);
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7) ремонт сваркой с постановкой усиливающих планок толщиной 8 мм штампованных балок, имеющих повреждения в местах постановки кронштейнов расцепного рычага.
2.7.9. При деповском И текущем ремонтах вагонов разрешается заварка на концевой балке не более трех трещин или одного излома в любом месте балки.
2,7.10, При всех видах ремонта вагонов разрешается выполнение следующих сварочных работ на концевой балке:
1) наплавка пораженных коррозией мест при условии, что толщина стенки в месте наплавки не менее половины чертежного размера. Допускается вместо наплавки приварка накладок толщиной не менее 4 мм и площадью не более 0,4 м2;
2) частичная замена (не более половины длины) вертикального листа балки сварной конструкции с усилением накладками при условии, что верхний и нижние листы не имеют повреждений (рис, 2.79);
[image: image159.png]Puc, 2.79. Beprixamsssmaf muct Gams
¢8apHofl XOHCTPYKUNH, OTPEMOHTHPO-
BANHOK MYTEM 38MCHLI TONOBHHbL MECTA
# yeuneioli Haxnagxoft




3) заварка трещины длиной не свыше 50 мм на внутренних диафрагмах балки полувагона с постановкой накладок. Косынки и ребра жесткости ремонту не подлежат;
4) постановка на полувагоны усиливающей накладки над ударной розеткой. Накладка должна располагаться симметрично относительно оси вагона и привариваться по периметру (рис. 2.80).
2.7.11. При ремонте шкворневой и промежуточных балок грузового вагона разрешается;
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1) заварка трещин или изломов верхнего листа шкворневой балки с усилением накладками при условии, что на листе при капитальном ремонте допускается постановка не более двух усиливающих накладок, а при деповском и текущем ремонтах — не более трех (рис. 2.81);
2) заварка трещины длиной до 30 мм без постановки усиливающих накладок;
3) заварка трещин А (рис. 2.82), изломов и коррозионных повреждений вертикальных листов шкворневой и промежуточной балок с постановкой усиливающих накладок Б;
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4) заварка трещины или излома нижнего листа шкворневой балки с постановкой усиливающей накладки (рис. 2.83). Допускаемое расстояние от начала трещины или излома до границы крайнего элемента хребтовой балки не менее 100 мм;
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5) усиление накладкой 1 (рис. 2.84) нижнего листа шкворневой балки в месте постановки пятника при наличии трещины, расположенной на расстоянии менее 100 мм от хребтовой балки, с постановкой уравнительных накладок 2 на скользуны рамы с целью компенсации изменения зазора между скользунами рамы и тележки. Толщина уравнительных накладок должна соответствовать толщине усиливающей накладки;
6) частичная (не более половины длины) или полная замена нижнего листа шкворневой балки. При частичной замене стык усиливают накладкой. При капитальном ремонте допускается не более трех, а при деповском и текущем ремонтах — не более четырех усилений;
7) частичная или полная замена распорок концевой балки изотермического вагона при наличии в них трещин или изломов, расположенных на расстоянии не ближе 400 мм от концевой балки. При выпуске вагона из капитального ремонта допускается не более двух, а из деповского и текущего ремонтов — не более трех заваренных мест, усиленных односторонними накладками;
8) заварка трещины вертикального листа у упора крышки люка полувагона с усилением ее штампованной накладкой (рис. 2.85). Накладка к упору крышки люка не приваривается.
2.7.12. Косынки, ребра жесткости, упоры крышки люка и другие детали шкворневой и промежуточной балок грузового вагона ремон, ту сваркой не подлежат.
2.7.13. При ремонте штампованных пятников из осевой стали по ГОСТ 4728—89 и стали 20 по ГОСТ 1050—88, а также литых пятников из сталей 15Л, 20Л, 25Л, 20ФЛ, 20Г1ФЛ, 20ГЛ и 20ГТЛ по ГОСТ 977—88 разрешается:
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1) заварка трещин А (рис. 2.86) в ребрах пятника;
2) наплавка изношенных поверхностей Б и В при условии, что глубина износа не превышает у пятников грузовых вагонов 7 мм, а у пятников рефрижераторных вагонов — 10 мм, а также заварка трещин Г во фланцах при суммарной длине не более 100 мм и трещин Д в ребрах. Допускается восстановление изношенных упорной и опорной поверхностей пятника, а также отверстия под шкворень производить путем . приварки соответственно кольца, кольцевой пластины и втулки.

2.7.14. При ремонте вагонов разрешается наплавка выработанных мест скользунов рамы при износе их до 50 % номинальной толщины.

2.7.15. При заварке трещин, изломов, постановке вставок, накладок, приварке заменяемых или новых элементов рамы вагона следует использовать при ручной дуговой сварке электроды марки УОНИ-13/45, УОНЫ-13/55, УОНИ-13/55К. Перед сваркой электроды должны быть прокалены при температурах, указанных в паспорте на электроды. Не следует пользоваться прокаленными электродами, если после прокалки прошло более 4 ч. Такие электроды подлежат повторной прокалке. Прокаленные электроды до сварки рекомендуется хранить в герметичных пеналах или в сушильных шкафах с подогревом до 60—80(С. Сварку указанными электродами следует выполнять короткой дугой на постоянном токе обратной полярности.

2.7.16. При ремонте рам вагонов сваркой в среде защитного газа СО2 следует применять сварочную проволоку диаметром не более 1,2 мм.

2.7.17. Каталог типовых накладок, применяемых при ремонте рам грузовых вагонов, приведен в Типовом технологическом процессе ремонта сваркой несущих элементов грузовых вагонов ТК-47 ПКБ ЦВ, утвержденном ЦВ МПС.

2.8. Кузова вагонов

2.8.1. При всех видах ремонта вагонов на кузовах грузовых вагонов разрешается:

1) заварка трещин, изломов верхней и нижней обвязок с последующим усилением односторонними накладками (рис. 2.87) при условии, что на боковой стороне кузова будит не более трех поперечных изломов (трещин) или двух продольных трещин длиной не более 200 мм каждая. Расстояние между стыками должно быть не менее 1м;
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2) заварка трещин и изломов раскосов, шкворневых и промежуточных стоек в любом месте, но не более одного излома или трещины на стойке, раскосе, с обязательным усилением накладками (рис. 2.88);

3) заварка трещин нижней и верхней обвязок у полувагонов с металлической обшивкой с каждой продольной стороны, но не более трех поперечных изломов (трещин) или двух продольных трещин, с усилением накладками;

4) вырезка части верхней обвязки с трещиной длиной более 200 мм или с изломом для вварки новой части. Расстояние между стыками должно быть не менее 1м;

5) вырезка части нижней обвязки с трещиной длиной более 130 мм для вварки новой части. Расстояние между стыками должно быть не менее 1м;

6) восстановление сварного шва с предварительным удалением ранее наплавленного металла при отрыве стойки от нижней обвязки. Узел заделки необходимо усилить дуговыми точечными соединениями —  электрозаклепками;

7) замена накладок и удаление сварных швов, соединяющих нижний обвязочный угольник с вертикальным листом промежуточной балки, у которых повреждено коррозией свыше 15 % толщины при капитальном ремонте и 20 % при деповском и текущем ремонтах или толщина в отдельных местах менее половины чертежного размера, с последующим восстановлением сварочных швов;

8) частичная (не более половины длины) или полная замена стоек, раскосов, нижней и верхней обвязок при условии применения аналогичного профиля. При замене частей верхней или нижней обвязок стык располагается в межстоечных пространствах на расстоянии не менее 300 мм от близстоящей стойки.

При обнаружении трещин по металлу накладок старые накладки должны быть срезаны и приварены новые.

Дефектные сварные швы заделок шкворневых и промежуточных стоек в раму вагона восстанавливают заваркой с последующей постановкой накладок (при необходимости) соответствующего профиля. Нахлесточные соединения должны быть усилены дуговыми точечными соединениями — электрозаклепками.

2.8.2. При всех видах ремонта вагонов на кузовах грузовых вагонов разрешается заварка поперечных трещин угловых стоек длиной до 1/2 периметра поперечного сечения с усилением накладками. На одной стойке допускается не более одной трещины.

2.8.3. Угловые стойки кузовов грузовых вагонов, имеющие изломы, ремонту на вагоне не подлежат.

2.8.4. При всех видах ремонта вагонов на каркасе кузова цельнометаллического вагона разрешается:
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1) заварка трещин А (рис. 2.89), изломов Б и коррозионных мест В, а также приварка вставок в соединении с нижней обвязкой стоек рефрижераторных вагонов с усилением накладками;

2) заварка изломов или трещин, коррозионных мест нижней и верхней обвязок с усилением накладками.

2.8.5. При всех видах ремонта вагонов в обшивке стен цельнометаллических вагонов разрешается:

1) заварка дефектов сварных швов листов обшивки;

2) заварка пробоин и прорезов длиной менее 100 мм и шириной до 3 мм;

3) замена отдельной части панели А (рис. 2.90) приваркой ее к стойкам, раскосам, верхней и нижней обвязкам. Допускается замена поврежденных гофрированных листов плоскими;

4) заделка пробоин А (рис. 2.91) и прорезов Б длиной более 100 мм и шириной более 3 мм только постановкой вставок В с приваркой их по периметру при условии, что в проеме между стойками должно быть не более одной вставки;
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5) замена ранее поставленных с наружной стороны кузова заплат постановкой вставок или накладок по профилю изнутри кузова;

6) вырезка части обшивки, имеющей вмятины, площадью не более 1 м2 с последующей вваркой вставки.

2.8.6. При капитальном ремонте вагонов в обшивке стен цельнометаллических вагонов разрешается:

1) заварка пробоин, поврежденных коррозией участков обшивки с постановкой вставок при условии, что на одном пролете их будет не более трех;

2) полная замена пораженной коррозией металлической обшивки.

2.8.7. При всех видах ремонта вагонов разрешается постановка накладок с внутренней стороны площадью не более 0,3 м на трещины, пробоины, вырывы, пораженные коррозией участки обшивки.

2.8.8. Все сварные швы при вварке вставок должны быть зачищены заподлицо с основным металлом.

2.8.9. В цельнометаллических изотермических вагонах перед сваркой необходимо удалить термоизоляцию на расстояние не менее 300 мм от места сварки, а также принять меры против воспламенения оставшейся изоляции.

2.8.10. При деповском и текущем ремонтах грузовых вагонов разрешается:

1) приварка накладок (рис. 2.92) к листам цельносварной крыши при условии, что площадь каждой накладки не более 0,3 м и расстояние между ними не менее 1 м;

2) замена отдельных полос, карт между дугами цельносварной крыши при условии, что таких полос на одной крыше будет не более двух.

2.8.11. При деповском и текущем ремонтах вагонов разрешается замена отдельных полос, карт между дугами при условии, что количество замененных или отремонтированных полос не более четырех на крыше.

2.8.12. При текущем, деповском и первом капитальном ремонтах вагонов на крыше разрешается заваривать не более двух трещин на 1 м2 длиной до ISO мм. Трещины длиной более 150 мм при первом капитальном ремонте и любые трещины при втором капитальном ремонте следует устранять вваркой вставки.

2.8.13. При всех видах ремонта вагонов на кузове крытого цельнометаллического грузового вагона разрешается:

1) заварка на стойках боковой стены поперечных трещин, распространяющихся не более чем на 50% их сечения, без усиления накладками, за исключением дверных и торцовых стоек, на которых постановка накладок обязательна;

2) заварка на стойках изломов и трещин, распространяющихся более чем на 50 % их сечения, с усилением накладками при условии, что вдоль боковой стены такие стойки чередуются со стойками, не имеющими повреждений;

3) замена торцовых стоек, имеющих изломы, новыми;

4) заварка трещин и разрывов обшивки шириной менее 2 мм и длиной до 100 мм без постановки накладок;

5) устранение пробоин и разрывов шириной более 2 мм, длиной более 100 мм постановкой накладок или вставок (рис. 2.93). Количество накладок или вставок в одном межстоечном проеме не должно превышать двух;
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6) вырезка части обшивки, имеющей вмятины площадью не более 1 м2, с последующей вваркой вставки;

7) замена в межстоечном проеме части или всей поврежденной обшивки;

8) замена поврежденных участков стоики вставками соответствующего профиля с усилением сварных швов накладками,

Стоек, у которых проведена заварка трещин без постановки усиливающих накладок, должно быть не более четырех на каждой стороне.

Допускается в отдельных случаях замена поврежденных гофрированных листов плоскими частично в нижней части кузова или по всей высоте межстоечного проема.

Замену части обшивки вдоль всей боковой стены вагона производить только на одинаковой от нижней обвязки высоте во всех межстоечных проемах.

2.8.14. При всех видах ремонта вагонов в металлическом полу разрешается:

1) заварка трещин в основном металле А (рис. 2.94) длиной не более 500 мм или дефектов сварных швов Б;
2) приварка накладок В на полах при условии, что площадь каждой накладки не более 0,3 м2, а расстояние между ними не менее 1 м;

3) вварка листов пола цельнометаллических вагонов всех типов при их полной или частичной замене;

4) замена гофрированных листов консольных секций пола на гладкие толщиной 3 мм;

5) аварка вставок площадью не более 1 м2 или замена всей секции пола при коррозии.

2.8.15. При деповском и текущем ремонтах вагонов для дверей всех типов вагонов разрешается:
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1) заварка не более двух трещин А (рис 2.95) в угольниках обвязки двери с усилением мест сварки угловыми накладками;

2) заварка пробоин Б и прорезов с наложением накладок, вставок, но не более четырех на листе обшивки двери;

3) приварка водоотливов взамен пораженных коррозией;

4) заварка прорезов В на листе обшивки двери, если ширина его не более 3 мм;

5) заварка трещины в листе обшивки двери длиной до 100 мм без постановки усиливающей накладки, а при длине более 100 мм с наложением накладки. Общее количество накладки на двери вагона не должно превышать четырех;

6) заварка трещин и наплавка изношенных мест в металлических частях- дверей изотермических вагонов;

7) вварка вставок или полная замена облицовки тамбурной двери изотермического вагона;

8) приварка запирающихся кулачков к запорной штанге двери, при условии, что место стыка располагается не ближе 50 мм от места перехода одного сечения в Другое или от шеек.

2.8.16. При капитальном ремонте для дверей всех типов вагонов разрешается:
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1) заменять полностью любую из обвязок двери с частичной заменой или ремонтом прилегающей обшивки как гофрированным, так и плоским листом по всей высоте двери (рис. 2.96);

2) устранять на всех стойках двери не более двух трещин или изломов. Устраняют их сваркой с постановкой усиливающих накладок соответствующего профиля (рис. 2.97).

На одной стойке разрешается исправлять не более одного повреждения;

3) заваривать поврежденные сварные швы с предварительной их разделкой и зачисткой прилегающих участков;

4) устранять не более четырех трещин или пробоин на металлической обшивке двери. Трещины и пробоины устраняют постановкой заплат или накладок из плоского листа, опирающихся на элементы каркаса двери, с последующей приваркой встык сплошным швом к нижней, передней и задней обвязкам, внахлест к полкам стоек (рис. 2.98).
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2.8.17. При деповском и текущем ремонтах вагонов в крышках люков полувагонов (рис. 2.99), ремонтируемых без снятия их с вагона, разрешается:
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1) приварка усиливающей планки А переднего угольника обвязки крышки люка;

2) приварка планок Б под угольники крышки;

3) заварка дефектов В в сварных швах;

4) заварка не более двух трещин Г в листе крышки длиной не более 100 мм;

5) приварка скоб запорных угольников И.
2.8.18. При всех видах ремонта вагонов в крышках люков полувагонов (см. рис. 2.99), ремонтируемых со снятием их с вагона, разрешается:

1) производство всех работ, перечисленных в п.2.8.17;

2) заварка трещин Е в листе крышки люка в углах или местах расположения петель при условии, что толщина полотна в местах наложения сварных швов не менее 4 мм, количество трещин не более четырех и длина каждой трещины не более 100 мм. При этом обязательно усиление накладками, которые должны перекрывать трещины не менее чем на 50 мм в каждую сторону;

3) заварка трещин в ребрах и угольниках при условии, что толщина металла в местах наложения сварных швов не менее 4 мм, с усилением угловыми и плоскими накладками Д толщиной 6 мм и длиной 100 мм;

4) приварка накладок 3 при условии, что толщина листа в местах наложения швов не менее 4 мм, размеры накладки не превышают 200x400 мм, количество накладок не более трех, а расстояние между ними не менее 150 мм;

5) заварка трещин К в передней отбуртовке, не выходящих на лист крышки, с последующим усилением накладкой длиной до 100 мм;

6) заварка лучевых трещин Ж у отверстия для заклепок.

2.8.19. При всех видах ремонта вагонов в деталях запорного механизма разгрузочных люков полувагонов (рис. 2.100) разрешаются наплавка изношенных поверхностей А и заварка отверстий Б, приварка опоры или заварка трещины крепления ее В, заварка трещины Г. Заваренные отверстия подлежат последующей рассверловке.
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2.8.20. При всех видах ремонта нижнего запорного механизма торцевой двери полувагона (рис. 2.101) разрешается:
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1) заварка дефектных сварных швов А крепления механизма к торцевой двери;

2) заварка дефектных сварных швов Б крепления стенок коробки механизма;

3) приварка валика механизма В при дефектном сварочном шве или при его отсутствии;

4) заварка трещин Г на стенках коробки;

5) заварка трещин Д на скобе механизма.

2.8.21. При всех видах ремонта вагонов деталях бортов платформ разрешается:

1) восстановление дефектных поверхностей А (рис. 2.102) деталей крепления металлического борта при износе не более 5 мм;

2) наплавка изношенных поверхностей валиков Б клиньев запоров до чертежных размеров;

3) наплавка изношенных мест В и Г клина металлического борта до чертежных размеров;
4) заварка продольных трещин длиной не более 100 мм на диете борта без перекрытия накладками;

5) заварка на листе борта не более шести поперечных трещин при условии, что они не уменьшают сечение борта более чем на 30 %, а толщина листа в месте наложения сварных швов не менее 3 мм. Заварка должна выполняться с перекрытием профильными накладками толщиной 3—4 мм.

2.9. Внутреннее оборудование рефрижераторных вагонов секций ЦБ-5, БМЗ и АРВ

2.9.1. При ремонте блока цилиндров дизелей К-461 и 4ВД-21/15 запрещается заварка:

1) трещин и изломов перегородок между цилиндрами;

2) трещин, переходящих через отверстия под подшипники распределительного вала;

3) трещин, проходящих через отверстия под оси промежуточных шестерен дизеля 4ВД-21/15;
2.9.2. При ремонте блока цилиндров (рис. 2.103) разрешается:
1) заварка трещин А у резьбовых гнезд для шпилек при Длине трещины не более 15 мм, если общее количество трещин, в том числе отремонтированных ранее, не более двух;
2) наплавка бобышек Б в местах крепления к картеру при наличии не более двух отколов, в том числе отремонтированных ранее;
3) заварка трещин в стенке блока;
4) заварка кррррзионно-эрозионного разрушения внутренних, омываемых водой стенок блока при повреждении от 25 до 60 % номинальной толщины стенки в данном месте при капитальном и до 75 % при деповском ремонте;
5) заварка язв коррозионно-эрозионного характера диаметром более 10 мм или до 10 мм в местах уплотнения и посадки гильз при расстоянии между ними не менее 30 мм.
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2.9.3. Заварку трещин и других дефектов следует выполнять газовой сваркой с предварительным подогревом блока до температуры 600—650(С и последующим после сварки медленным охлаждением. Технология сварки должна исключать образование закалочных структур в металле шва и около шовной зоне. Трещины, поры и подрезы не допускаются.
2.9.4. Трещины, коррозионно-эрозионные повреждения и язвы допускается устранять электродуговым способом с использованием само защитной проволоки на никелевой основе марки ПАНЧ-11, Дефекты в виде трещин, пор и подрезов не допускаются.
2.9.5. Восстановление блоков дизеля и других чугунных деталей холодной сваркой С использованием проволоки ПАНЧ-11 следует выполнять только при наличии сертификата качества завода-изготовителя на каждую партию проволоки.

Сварка проволокой, на которую отсутствует сертификат качества, не разрешается.

2.9.6. При дуговой сварке само защитной проволокой ПАНЧ-11 следует использовать проволоку диаметром 1,2 мм. Сварку надо проводить в нижнем положении сварочным током прямой полярности 110—140 А, при напряжении 14—18 В, скорости сварки 8 м/ч, скорости подачи сварочной проволоки 100 м/ч и вылете проволоки 15—20 мм.

2.9.7. К выполнению сварочно-наплавочных работ при восстановлении блока цилиндров и других чугунных деталей допускаются только специально обученные и аттестованные сварщики, имеющие квалификацию не ниже пятого разряда.

2.9.8. При ремонте картера (рис. 2.104) коленчатого вала дизеля не допускается:

1) заварка трещин между посадочными отверстиями под цилиндры (дизели 4НВД-12,5/9 и 4НВД-12,5/9-1);

2) заварка трещин, проходящих через постели коренных подшипников коленчатого вала;

3) заварка трещин, проходящих через отверстия под опорные .шейки распределительного вала (дизели 4ВД-12,5/9 и 4ВД-12,5/9-1);

4) заварка трещин на перегородках, ребрах жесткости любого размера и расположения (дизель 4ВД-21/15);

5) заварка трещин, проходящих через отверстия или охватывающих их (дизель 4ВД-21/15).

2.9.9. При ремонте картера коленчатого вала дизелей 4НВД-12,5/9 и 4ВД-21/15 разрешается:

1) заварка трещин в стенке картера;

2) наплавка изношенной опорной поверхности гнезд под вкладышами коренного подшипника.

Восстановление сваркой и наплавкой картера коленчатого вала, а также других деталей дизеля и оборудования рефрижераторных вагонов, изготовленных из серого чугуна, допускается производить в соответствии с рекомендациями, изложенными в пп. 2.9.3—2.9.7, а также в п. 2.9.11 настоящей Инструкции.

2.9.10. При ремонте дизелей 4НВД-12,5/9 и 4НВД-12,5/9-1 не допускается заварка трещин в головке цилиндра любого размера и расположения.

2.9.11. При ремонте головок цилиндров дизелей 4ВД-21/15 разрешается заварка сквозных и несквозных трещин А (рис. 2.105) в местах, не испытывающих больших механических нагрузок, при длине трещины не более 50 мм, при наличии на одной стенке не более одной, а всего на головке не более .двух трещин, в том числе отремонтированных ранее.
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Не разрешается выполнять ремонт головок сваркой при наличии: 

1) трещин, проходящих через отверстие или охватывающих его;

2) трещин между седлами клапанов.

Заварку трещин в головках цилиндров дизеля рекомендуется выполнять электродами марки ОЗЧ-З диаметром 4 мм после предварительной разделки трещины с углом раскрытия 70—80° и засверловки ее концов сверлом диаметром 6 мм. Сварку следует выполнять на постоянном токе (110—130 А) обратной полярности в нижнем положении короткими швами длиной 30—50 мм. После наложения каждого шва наплавленный участок проковывают легкими ударами молотка. Сварку возобновляют после охлаждения места сварки до 60 °С.

2.9.12. При ремонте головок цилиндра дизеля К-461 разрешается заварка трещин в межклапанной перемычке и других трещин, не проходящих через отверстия и не охватывающих их.

Заварка трещин может выполняться по одному из вариантов, указанных выше. Холодную сварку проволокой ПАНЧ-11 следует производить в соответствии с ТК-96 (см. приложение А).

2.9.13. При ремонте коленчатого вала (рис. 2.106) из сталей типа 45, 40Х разрешается:

1) наплавка поверхности дефектной резьбы и шпоночных канавок А с последующей механической обработкой;

2) наплавка изношенных поверхностей коренных Б, шатунных В и сальниковых шеек коленчатого вала;

3) заварка ранее просверленных балансировочных отверстий в теле коленчатого вала, не использованных при новой балансировке;

4) наплавка изношенных посадочных поверхностей под противовесы.

Наплавка шеек коленчатого вала должна производиться по технологии, не допускающей деформацию коленчатого вала. Восстановление шеек следует выполнять наплавкой или одним из способов газотермического напыления по технологии, разрешенной ЦВ МПС.

2.9.14. Не допускается заварка в коленчатом вале трещин любого размера и положения.

2.9.15. При ремонте распределительного вала (рис. 2.107) разрешается:
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1) наплавка изношенных опорных шеек;

2) наплавка изношенных кулачков, а также кулачков с отколами и глубокими задирами рабочей поверхности А и Б
3) наплавка шпоночных канавок В и поверхности дефектной резьбы Г.
2.9.16. Восстановление наплавкой изношенной резьбы на валах и других деталях дизелей и компрессоров следует выполнять после полного удаления старой резьбы обточкой. После удаления резьбы поверхность детали должна быть ровная — на ней не должно быть остатков старой резьбы и каких-либо других дефектов. Остатки охлаждающей эмульсии следует удалить протиркой уайт-спиритом или ацетоном.
Технология наплавки и выбор наплавочных материалов определяются маркой стали и степенью ответственности восстанавливаемого узла или детали.
Восстановление резьбы наплавкой на ответственных деталях следует выполнять по технологии, разрешенной ЦВ МПС.
2.9.17. Перед наплавкой валов рекомендуется в шпоночные канавки уложить асбестовую прокладку и временную металлическую вставку из малоуглеродистой стали, которые удалить после механической обработки детали.
2.9.18. Восстановление изношенных коренных, шатунных и сальниковых шеек коленчатого вала, а также кулачков распределительного вала допускается выполнять электродуговой металлизацией. При этом для восстановления шеек рекомендуется использовать проволоки марок 60 и 65Г, а также ЗОХГСА. Для металлизации кулачков распределительного вала целесообразно применять углеродистую проволоку марок У8 и У10.
Наличие пор на поверхности шеек, восстановленных электродуговой металлизацией, браковочным признаком не является.
2.9.19. Разрешается заварка трещин на трубе выхлопного коллектора.
2.9.20. При ремонте всасывающего коллектора разрешается заварка трещин в корпусе коллектора и приварка новых патрубков вместо поврежденных.
2.9.21. При ремонте глушителя (рис. 2.108) разрешается:
1) заварка не более трех продольных трещин А длиной не более 100 мм каждая;
2) заварка не более одной кольцевой трещины Б длиной не более 1/3 окружности корпуса;
3) постановка накладок В на прогары гнездового характера, если прогаров не более пяти и каждый диаметром не более 30 мм;
4) заварка трещин Г в сварном шве;
5) приварка нового патрубка Д вместо поврежденного.
Восстановление корпуса глушителя рекомендуется выполнять газовой сваркой с использованием проволоки Св-08А. Оборванную сетку (рассекатель) в глушителе допускается приваривать к корпусу глушителя газовой сваркой.
2.9.22. При ремонте корпуса масляного фильтра (рис. 2.109) разрешается:
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1) заварка трещин А, не проходящих через отверстия и не охватывающих их;
2) заварка отверстий Б с поврежденной резьбой;
3) наплавка стенок отверстий В с поврежденной резьбой. Рекомендации по технологии сварки алюминия и алюминиевых сплавов изложены в пп. 2.9.23—2.9.30.
2.9.23. При сварке деталей и конструкций из алюминия и его сплавов необходимо учитывать некоторые технологические особенности этой сварки:

1) наличие на поверхности свариваемого металла тугоплавкой пленки окиси алюминия, препятствующей плавлению основного металла;

2) большую чувствительность сварки к загрязнению, замасливанию и наличию окисной пленки на поверхности присадочной проволоки и изделия;

3) высокую теплопроводность алюминия и его сплавов, требующую предварительного подогрева деталей.

2.9.24. При подготовке под сварку деталей из алюминиевых сплавов поверхностные загрязнения и окислы удаляют механической очисткой. Для удаления окисной пленки и предотвращения возникновения дефектов в сварных швах детали подвергают химическому травлению в ваннах с щелочным составом и обезжиренными растворителями— уайт-спиритом или ацетоном.

 2.9.25. Механическую очистку следует выполнять металлическими щетками, изготовленными из нержавеющей стальной проволоки диаметром 0,1—0,2 мм и длиной не менее 30 мм. Щетки должны быть чистыми и обезжиренными. Не допускается зачищать поверхности под сварку абразивной, пескоструйной и дробеструйной обработкой, шлифовальной шкуркой. Обезжиривание щеток следует выполнять уайт-спиритом или ацетоном.

Продолжительность хранения подготовленных деталей и проволоки перед сваркой не должна превышать 2—З ч. При более длительном хранении подготовку следует повторить.

2.9.26. Разделку кромок и подготовку деталей к сварке следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 14806—80 в зависимости от толщины металла.

2.9.27. Газовую сварку выполняют ацетилено-кислородным пламенем при соотношении О2: С2Н2 = 1,1—1,2 с присадочным прутком. При сварке используют флюс (АФ-4А и др.), который вводится присадочным прутком или в виде пасты, разведенной в воде и предварительно нанесенной на свариваемые кромки. Мощность пламени и диаметр присадочных прутков ориентировочно принимают в соответствии с табл. 2.7.
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2.9.28. Для ручной дуговой сварки применяют покрытые электроды, изготовленные из сварочной проволоки по ГОСТ 1583—93. Электроды марки ОЗА-1 используют для сварки чистого алюминия А0, Al, A2, A3, а марки ОЗА-2 — для сварки алюминиево-кремнистых сплавов типа АК9ч (АЛ4), АК7ч (АЛ9) и силумина. Сварку выполняют на постоянном токе обратной полярности. Предварительный подогрев деталей рекомендуется проводить при температуре 100—400 °С в зависимости от толщины металла. Шлак удаляют промывкой швов горячей водой с применением стальных щеток.

2.9.29. Для сварки алюминиево-магниевых сплавов целесообразно применять проволоку с несколько большим содержанием магния, чем в основном металле, с целью компенсации улетучивания и угара магния и повышения прочности металла шва. Для сварки сплавов АМг3 и АМг3 можно применять проволоку Св-АМг5 и Св-АМг6

2.9.30. Для ручной сварки в защитных газах неплавящимся электродом используют вольфрамовую проволоку. Диаметр присадочной проволоки выбирают в зависимости от толщины свариваемого металла.

Сварку вольфрамовыми электродами марок ЭВЧ, ЭВЛ, ЭВИ-1, ЭВИ-2, ЭВИ-1 по ГОСТ 23949—80 выполняют в защитном газе, в основном в аргоне. Оксидную пленку и загрязнения на поверхности металла требуется удалять более тщательно, чем при применении флюсов.

Питание дуги осуществляется от источника переменного тока. Применение постоянного тока не рекомендуется, так как при прямой полярности затруднительно удаление оксидной пленки с поверхности алюминия, а при обратной полярности увеличивается рас плавление вольфрамового электрода.

Сварочный ток может быть выбран с учетом рекомендаций, приведенных в табл. 2.8.
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2.9.31. При ремонте алюминиевой масляной ванны (рис. 2.110) разрешается:
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1) наплавка стенок отверстия А с поврежденной резьбой;
2) заварка трещин Б длиной не более 100 мм, ие проходящих через отверстия и не охватывающих их;
3) заварка отверстий В с поврежденной резьбой. 2.9.32. При ремонте воздухонаправляющего устройства (рис. 2.111) разрешается:
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1) заварка трещин А длиной не более 75 мм, не проходящих через отверстия и не охватывающих их;
2) заварка трещин Б в лопатках, распространяющихся не более чем на 50 % их поперечного сечения;
3) заварка отверстий В с поврежденной резьбой. 

2.9.33. При ремонте вала воздуходувки (рис. 2.112) допускается наплавка поврежденной резьбовой части А.
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2.9.34. Допускается заварка трещин А (рис.2.113) в стенке воздуховода.
2.9.35. Допускается заварка шпоночных канавок вала ротора.
2.9.36. При ремонте топливного насоса разрешается заварка трещин А (рис. 2.114) в стенке корпуса и трещин А в основании корпуса (рис. 2.115), не проходящих через отверстия и не охватывающих их.
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Не допускается заварка трещин любого размера, выходящих на привалочные поверхности.
После сварки выпуклость швов следует устранить механическим способом заподлицо с поверхностью корпуса.
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2.9.37. При ремонте кулачкового вала топливного насоса (рис. 2.116) разрешается наплавка поврежденной резьбовой части А и заварка шпоночной канавки Б при изношенных стенках.
2.9.38. Дефекты резьбы и шестигранника на нажимном штуцере топливного насоса высокого давления допускается устранять наплавкой с последующей механической обработкой и нарезанием резьбы.
2.9.39. Разрешается заварка трещин А в крышке топливного фильтра (рис. 2.117), не проходящих через отверстия и не охватывающих их.
2.9.40. Допускается заварка трещин А (рис. 2.118) длиной не более 75 мм в стакане топливного фильтра без предварительной разделки.
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2.9.41. При ремонте коромысла клапана газораспределительного механизма разрешается устранять дефекты шпоночной канавки наплавкой с последующей механической обработкой до номинального размера. Заварка трещин не допускается.

2.9.42. Заварка трещин при ремонте вала коромысла не допускается. Разрешается устранять наплавкой дефекты шпоночных канавок и дефекты резьбы Ml6x1,5 на концах вала с последующей механической обработкой до номинального размера: и нарезанием резьбы.

2.9.43. Шпоночный паз шестерни газораспределителя разрешается восстанавливать наплавкой с последующей механической обработкой до номинального размера.

2.9.44. Не разрешается заварка трещин в осях промежуточных шестерен.

Дефекты резьбы М24х2 устраняются наплавкой с механической обработкой и нарезанием новой резьбы. Дефекты паза под усик стопорной шайбы устраняются наплавкой с последующей механической обработкой.

2.9.45. В картере шестерен газораспределения (рис. 2.119) разрешается:
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1) заварка трещин А, выходящих на опорную поверхность, но не проходящих через отверстия и не охватывающих их;

2) заварка трещин Б в стенке прилива, не проходящих через отверстия и не охватывающих их;

3) заварка отверстий В с поврежденной резьбой. 2.9.46. В крышке картера механизма газораспределения (рис. 2.120) допускается заварка трещин А в стенке прилива и трещин Б, выходящих на опорную поверхность, но не проходящих через отверстия и не охватывающих их.

2.9.47. При ремонте корпуса регулятора оборотов (рис. 2.121) и его торцевой крышки (рис. 2.122) разрешается заварка трещин А, не выходящих на плоскость разъема, не проходящих через отверстия и не охватывающих их.
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2.9.48. В верхней крышке регулятора оборотов (рис. 2.123) допускается заварка трещин А, не проходящих через отверстия и не охватывающих их.
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2.9.49. При ремонте рамы дизель-генератора (рис. 2.124) допускается заварка трещин А в сварном шве и трещин Б в раме, а также заварка отверстий В с поврежденной резьбой и приварка новой такелажной петли Г вместо поврежденной.
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2.9.50. Разрешается заварка трещин А в корпусе кронштейна коромысла (рис. 2.125), не проходящих через резьбовые отверстия и отверстия под ось коромысла, а также трещин А в крышке кронштейна коромысла (рис. 2.126).
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При выходе сварных швов на поверхность прилегания к головке цилиндров или на поверхность прилегания к крышке головки цилиндров эти поверхности следует профрезеровать.
2.9.51. Разрешается заварка трещин в соединении фланца с корпусом поддона дизеля.
2.9.52. Разрешается заваривать трещины в корпусе центрифуги с последующей зачисткой шва заподлицо с поверхностью корпуса, а также заплавлять отверстия при износе или срыве резьбы М8 с последующей нарезкой новой резьбы. Заварка трещин, проходящих через посадочное отверстие под радиальный подшипник, и приварка обломов (отколов) не допускаются.

2.9.53. При ремонте наружной (рис. 2.127) и внутренней (рис. 2.128) крышек масляной центрифуги разрешается заварка трещин А соответственно не выходящих на уплотнительные поверхности и не проходящих через отверстие диаметром 20 мм и не охватывающих его. После сварки швы зачищают заподлицо с основным металлом. При обнаружении обломов (отколов) и трещин, проходящих через резьбовой отверстие, крышки бракуются.
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2.9.54. Допускается при ремонте сваркой кожуха маслоохладителя заваривать газовой сваркой не более пяти трещин длиной до 150 мм каждая.
Швы после сварки следует зачистить заподлицо с основным металлом и провести гидравлические испытания кожуха.
2.9.55. В крышке коробки шестерён (рис. 2.129) разрешается заварка трещин A, tit проходящих через отверстия и не охватывающих их.
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2.9.56. Допускается заварка трещин А в корпусе центробежного водяного насоса (рис. 2.130).
2.9.57. В корпусе масляного фильтра (рис. 2.131) допускается заварка трещин А в сварном шве и трещин Б в корпусе.
2.9.58. При ремонте ресивера (рис. 2.132) разрешается заварка трещин А в корпусе и трещин Б в сварном шве в месте приварки донышка к корпусу. Перед ремонтом сваркой следует определить концы трещины и засверлить их. Сварку надо выполнять непосредственно после обезжиривания и зачистки восстанавливаемых поверхностей от окисной пленки.
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Заварку трещин в ресивере из алюминиевого сплава типа АМг3 следует производить с предварительным подогревом до температуры 100 °С неплавящимся электродом марки ВЛ диаметром 5 мм в среде аргона сварочным током обратной полярности 180—230 А и напряжением 8—20В; присадочный пруток Св-АМг5 диаметром З мм.

Заварку трещин в ресивере из низкоуглеродистой стали 10 рекомендуется выполнять в защитном газе СО2 проволокой марки Св-08Г2С диаметром 0,8 мм на режиме: ток 180—200 А, напряжение 20—21 В, полярность обратная, скорость сварки 30—35 м/ч, вылет электроду 10—12мм.

Дефекты сварки типа подрезов, трещин, непроваров и пор не допускаются.

К выполнению сварочных работ допускаются сварщики не ниже четвертого разряда, аттестованные в соответствии с Правилами аттестации сварщиков Госгортехнадзора и имеющие удостоверение установленного образца.

2.9.59. Разрешается заварка трещин без разделки в корпусе подогревателя воздуха, а также в его наружном кожухе.

2.9.60. При ремонте рамы холодильного агрегата (рис. 2.133) допускается заварка трещин As сварном шве и трещин Б в районе усиливающей накладки с такелажной петлей. Усиливающую накладку следует удалить и приварить новую, перекрывающую место повреждения.

2.9.61. В корпусе фильтра-осушителя холодильной установки (рис. 2.134) допускается заварка трещин А на корпусе и трещин Б в сварном шве.

2.9.62. При ремонте подвода (рис. 2.135) допускается заварка трещин А в распределительной трубе и трещин Б в сварных швах.
2.9.63. Заварка трещин А (рис. 2.136) в корпусе электроподогревателя производится без разделки кромок.
2.9.64. Разрешается заварка трещин А (рис. 2.137) кронштейна электропечи и приварка новой крепежной части Б вместо поврежденной.
2.9.65. При ремонте подшипникового щита (рис. 2.138) разрешается заварка трещин А, не выходящих на посадочные места, и наплавка изношенной или поврежденной посадочной поверхности Б.
2.9.66. При ремонте вала асинхронного двигателя допускается заварка шпоночной канавки при износе паза по ширине и отверстия при повреждении или износе резьбы.
2.9.67. Допускается заварка не более одной трещины А (рис. 2.139) в лапе крепления асинхронного двигателя.
2.9.68. Разрешается заварка трещин А (рис. 2.140) на крышке дефлектора.

2.9.69. Разрешается заварка трещин А (рис. 2.141) в сварном шве и кожухе Б вентилятора.
2.9.70. В напольной решетке (рис. 2.142) разрешается заварка трещин А без разделки кромок и трещин Б в сварном шве.
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2.9.71. При ремонте топливного бака (рис. 2.143) допускается заварка трещин А в стенке бака с постановкой усиливающей накладки и трещин Б в сварном шве в месте приварки опорного кронштейна, а также приварка нового патрубка В вместо поврежденного.

2.9.72. При ремонте бака для воды допускается заварка трещин в сварных швах и приварка нового патрубка вместо поврежденного.

2.9.73. При ремонте труб системы водоснабжения разрешается:
1) заварка одной трещины длиной не более 500 мм. При большей длине трещины следует ставить вставки с удалением поврежденного участка;

2) постановка одной вставки на участок, пораженный коррозией,

2.9.74. В крышке ручного насоса разрешается заварка трещин в районе отверстий..

2.9.75. Пайку труб из красной меди рекомендуется выполнять припоем ПОС-30 или другим с большим содержанием олова, латунью Л62, ЛО60-1, а в труднодоступных местах — серебряным, припоем ПСр45. Поверхность зачищают и смазывают флюсом, содержащим на 1 л воды 6,5 г хлористого цинка, 9 г хлористого аммония, 15—20 г глицерина и 10 капель нашатырного спирта.

2.9.76. При соединении пайкой частей трубопроводов внахлестку с перекрытием 5—8 мм алюминиевый трубопровод должен обхватывать медный. После обезжиривания выполняется пайка серебря​ным припоем с применением флюса, состоящего из фтористых соединений. Температура пайки 550—650 °С. Во избежание образо​вания окалины внутри .трубопровода его следует в процессе пайки продувать азотом.

2.9.77. При ремонте проводов и кабелей нарушенную луженую поверхность восстанавливают. Для лужения и пайки наконечников используется припой ПОС-30.

2.9.78. При ремонте штепсельных разъемов хвостовики контактов обслуживают. Пайка проводов к хвостовикам контактов производится паяльником при температуре, превышающей на 30—50°С температуру плавления припоя. Пайку контактов производят поочередно, про​веряя качество в каждом ряду. Места спайки закрашивают лаком.

2.9.79. При наличии обрыва токоведущих жил электрических машин наконечники следует перепаять.

2.9.80. На прямолинейной части витков катушек электрических машин при их перемотке разрешается сращивание медных шин сваркой или пайкой латунным припоем.

2.9.81. Трещины на трубках радиатора дизеля 4ВД-21/75 после тщательной очистки устраняют пропайкой медно-фосфористым припоем. Если трубка лопнула на большом расстоянии от коллектора, ее концы запаивают (заглушают) с обеих сторон. Допускается заглушать не более 5 % общего количества трубок.

2.9.82. При изготовлении новых топливопроводов высокого давления из стальных бесшовных трубок пайку наконечников из стали 25 с трубками разрешается выполнять проволокой марки Л63 (ГОСТ 16130—90).

2.9.83. Топливопроводы низкого давления, имеющие обрыв наконечников, разрешается ремонтировать пайкой наконечников латунью марки Л63. Для контроля качества ремонта производят гидравлические испытания.

2.9.84. При постановке переходных муфт на участки трубопроводов низкого давления с трещинами и свищами пайку следует выпол​нять латунью марки Л63 с последующими гидравлическими испытаниями.

2.9.85. Пайку трубок к головке распределителя жидкости при ремонте элементов холодильно-отопительной установки следует производить латунью ЛКБО-62-0,2-0,4-0,5 по ГОСТ 16130—90 с последующим испытанием на герметичность сухим азотом (воздухом) под слоем воды.

2.9.86. Не допускается проведение паяльных работ на гофрах сильфонов прессостатов и термостатов приборов автоматики холодильноотопительного оборудования.

2.9.87. Разрешается производить ремонт трубопроводов холодильно-отопительной установки сваркой или пайкой. Соединение трубопроводов с фланцами и ниппелями следует выполнять пайкой твердыми припоями ПСр-45 и др. Трубопроводы после ремонта надо испытать на прочность и плотность.

2.9.88. Разрешается запаивать (с последующей обработкой поверхности кольца) трещины замыкающего кольца беличьей клетки, выполненной из алюминия (число трещин не более двух на каждом кольце, глубина трещин не более 1 мм).

2.9.89. При разработке технологии ремонта сваркой и наплавкой деталей и узлов внутреннего оборудования рефрижераторных вагонов следует руководствоваться положениями и рекомендациями, изложенными в соответствующих руководствах по деповскому и капитальному ремонту (см. приложение А). Рекомендуется использовать Комплект технологических документов (ТК-91), Альбом технологических документов (ТК-96 ПКБ ЦВ), а также другие технологические документы, разработанные НИИ и ПКБ, утвержденные ЦВ МПС.

2.10. Цистерны

2.10.1. Котлы цистерн до поступления в ремонт пропаривают, промывают, дегазируют, очищают внутри, обмывают, очищают снаружи в соответствии с требованиями Правил по охране труда при текущем ремонте и подготовке к наливу цистерн для нефтепродуктов и вагонов бункерного типа для нефтебитума МПС России.

До начала сварочных работ на цистернах следует проверить газовоздушную среду котла цистерны на взрывоопасность, пожароопасность и на отсутствие токсичных выделений, опасных для сварщика и работающего с ним персонала.

2.10.2. Перед началом ремонта котлов цистерн сваркой следует установить по технической документации на изготовление цистерн материал котла, его узлов и элементов крепления, что определяет выбор материала вставок и сварочных материалов.

2.10.3. Заменяемые при ремонте сваркой основные элементы котлов, несущие элементы рамы, детали и сборочные единицы, а также накладки и вставки должны изготавливаться из сталей, соответствующих требованиям ГОСТ 5520—79, ГОСТ 19281—89 и научно-технической документации (НТД).

Конструктивное оформление восстанавливаемых с применением сварки элементов котлов должно соответствовать указанию НТД на вагоны по обеспечению полного слива или выгрузки продуктов.

2.10.4. При ремонте сваркой с заменой элементов котлов, деталей, арматуры, предохранительных, сливно-наливных или разгрузочных устройств специальных цистерн, используемых для перевозки продуктов, требующих особой чистоты, и продуктов, вызывающих активную коррозию внутренних поверхностей котлов, следует руководствоваться указаниями ГОСТ 10674—82. Выбранные сварочные и наплавочные материалы должны гарантировать сохранение качества перевозимых продуктов.

2.10.5. При ремонте сваркой и наплавкой котлов цистерн для перевозки грузов, давление которых при температуре до 50 °С превышает 68,6 кПа (0,7 кгс/см2), и цистерн для перевозки опасных грузов следует соблюдать требования Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденных Госгортехнадзором Российской Федерации.

2.10.6. К производству сварочных работ на цистернах для перевозки опасных грузов, включая прихватку и приварку временных креплений, допускаются сварщики, аттестованные в соответствии с Правилами аттестации сварщиков, утвержденными Госгортехнадзором, и имеющие удостоверение установленной формы.

Сварщики могут производить сварочные работы тех видов, которые указаны в их удостоверении.

2.10.7. Все сварочные работы при ремонте цистерн и их элементов должны производиться при положительных температурах в закрытых помещениях по технологии, аттестованной в соответствии с Правилами изготовления паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды с применением сварочных технологий.

2.10.8. Дефекты, обнаруженные в сварных соединениях в процессе ремонта сваркой котлов цистерн, должны быть устранены с последующим контролем исправленных участков. Методы и качество устранения дефектов должны обеспечивать необходимую надежность и безопасность работы цистерны.

2.10.9. При всех видах ремонта котлов четырехосных цистерн разрешается:

1) заварка трещин А (рис. 2.144) в котле независимо от места их образования, но не более одной на 1 м2;

2) заварка трещин в продольных и кольцевых соединениях листов;

3) заварка трещин Б в котле, уходящих под фасонную лапу, которая должна производиться при фасонной лапе.

После заварки следует установить и приварить фасонную лапу;
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4) заварка пробоин площадью не менее 4 см2. При пробоинах, имеющих максимальный линейный размер до 12 см, поврежденный участок надо вырезать, поставить круглую вставку В диаметром 15 см. При больших размерах пробоин допускается постановка эллиптической или прямоугольной вставки Г, свальцованной по котлу. При этом углы вставок должны иметь радиус скругления не менее 50 мм. Площадь вставки должна быть не более 1,5 м2, кроме вставок броневого листа, а количество не более двух на обечайке. Площадь вставок на каждом днище — до 0,5 м2, количество вставок — не более двух;

5) постановка одной вставки площадью до 0,5 м2 в броневом листе котла. На снятом с опор котле потолочные швы исключаются;

6) вварка части днищ или продольного листа во всю его ширину или не на всю в местах, пораженных коррозией, в соответствии с НТД, утвержденной ЦВ МПС. При небольшой площади утонения листов допускается постановка двух вставок на обечайках площадью по 1,5 м2, а также постановка вставок суммарной площадью до 1 м2 на каждом днище котла;

7) заварка трещин А (рис. 2.145) броневого листа, не доходящих до места расположения сливного прибора на 600 мм и более;

8) заварка трещин Б длиной до 300 мм, распространяющихся от корпуса сливного прибора или поддона;

9) заварка трещины В длиной до 300 мм, не переходящей на седло клапана.

2.10.10. Расстояние от сварного шва вставки при всех видах ремонта до фасонной лапы, опоры котла и сливного прибора, а также до сварных швов, соединяющих продольные и броневой листы котла, должно быть не менее 200 мм. Заготовка вставки предварительно вальцуется до радиуса, соответствующего радиусу котла данного типа цистерны. Углы вставки должны быть закруглены до радиуса не менее 50 мм.

2.10.11. При наличии сквозных и несквозных повреждений площадью до 4 см2 необходимо с помощью засверловки или вырубки зубилом произвести подготовку дефектного места под сварку. Сквозные повреждения заварить с двух сторон.

Дефекты типа трещин, пор, шлаковых включений и подрезов не допускаются.

2.10.12. Вварку вставок в днище котла площадью более 0,3 м2 следует выполнять по технологии, утвержденной Департаментом вагонного хозяйства МПС. Технология ремонта должна предусматривать:

1) полное удаление лучевых трещин с предварительным определением их концов дефектоскопированием или нагревом газовой горелкой до температуры 100—150 °С. При последующей вырезке дефектного участка траектория реза должна располагаться от конца трещи​ны не менее чем на 20 мм. Заварка лучевых трещин не допускается;

2) полное удаление деформированной части металла стенки котла, расположенной рядом с пробоиной;

3) вырезку вставки таким образом, чтобы прокатка на ней была направлена вдоль оси котла. Толщина вставки должна соответствовать толщине металла на ремонтируемом участке по чертежу.

2.10.13. При ремонте сваркой котлов цистерн, изготовленных из нержавеющих сталей марок 12Х18Н10Т, 08Х22Н6Т и двухслойных сталей марок 20К+10Х 17Н13М2Т, ВСт3сп+12Х18Н10Т, ВСт3сп+08Х22Н6Т, необходимо руководствоваться изложенными ниже основными Положениями Руководства по капитальному ремонту сваркой котлов цистерн из нержавеющих и двухслойных сталей РК-32-ВНИ-ИЖТ-22 и технологическими рекомендациями, содержащимися в нем.

2.10.14. Во время дефектации цистерны при обнаружении утонения котла из монолитной стали на 50% и более от номинальной толщины, а в броневом листе в местах опор — более 30 %, следует установить границы вырезки — она должна проходить там, где толщина металла обечайки или днища котла отличается от первоначальной на 2 мм. Определение толщины металла производить ультразвуковыми толщиномерами типа "Кварц-15" и УТ-93П или аналогичными им.

2.10.15. Обнаруженные на внутренней поверхности котлов из двухслойной стали участки разрушения плакирующего слоя с обнажением углеродистого металла подлежат устранению с увеличением площади вырезки на 50 мм по периметру.

2.10.16. Участки ножевой коррозии глубиной от 1 до 3 мм подлежат зачистке и заварке.

2.10.17. Выявление дефектов сварных котлов и их разметка производятся специально обученным оператором с последующим контролем мастером и приемщиком вагонов.

2.10.18. Допускается замена пришедших в негодность элементов котла из стали марки 08Х22Н6Т и постановка вставок с использованием более коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т.

2.10.19. Площадь ввариваемых вставок не должна превышать 1,5 м2, а их количество должно быть не более двух на каждом продольном листе и днищах. В броневом листе допускается постановка одной вставки площадью до 0,5 м2. Установка накладок внахлестку при ремонте котлов кислотных цистерн не допускается во избежание щелевой коррозии. Ранее установленные накладки подлежат удалению.

2.10.20. Сварка дефектных мест на плакирующем слое двухслойной и монолитной стали 08Х21Н6М2Т, а также вварка вставок из стали 10X 17H13M2T должны производиться электродами марки ЭА-395/9.

Заварка дефектных мест, вварка вставок и приварка деталей из стали 12Х18Н10Т должны выполняться электродами марок ЦЛ-11, ОЗЛ-7, НИАТ-1, ОЗЛ-36, ЦТ-15, ЗИО-3, обеспечивающими получение хромоникелевого наплавленного металла (18—22 % Сг и 7,5—10,5 % Ni), стойкого против межкристаллитной коррозии.

При сварке углеродистых сталей с нержавеющими (08Х22Н6Т, 12Х18Н10Т) следует использовать электроды марок ОЗЛ-6 и ЗИО-8.

2.10.21. При ремонте сваркой котлов цистерн для перевозки опасных грузов разрешается использовать только электроды, имеющие сертификат качества, выпускаемые предприятиями, аттестованными в соответствии с государственной системой сертификации, прошедшими регистрацию в соответствии с установленным Госстандартом России порядком и имеющими сертификат и знак соответствия.

При поступлении электродов с предприятий, не имеющих сертификата соответствия, допускается их использование после проведения технологических испытаний каждой партии.

Электроды следует хранить в сухих отапливаемых помещениях. Перед сваркой их следует просушить при температуре, указанной в табл. 2.9.

2.10.22. Вырезка дефектных мест может осуществляться следующими способами:

1) механическим (абразивные круги, пневмозубило);

2) воздушно-дуговым;

3) специальными электродами типа ОЗР-2;

4) газовой резкой (только поручни и лестницы);

5) плазменной резкой.

2.10.23. Резку металла электродами типа ОЗР-2 следует производить на переменном или на постоянном токе обратной полярности на режимах, приведенных в табл. 2.10.

2.10.24. При разделке металла в нижнем положении глубина канавки не должна превышать диаметр электрода более чем на 2 мм, так как при большей глубине разделки при повторном проходе расплав металла из канавки полностью не удаляется.
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2.10.25. Воздушно-дуговую резку и строжку металла следует производить в соответствии с рекомендациями, изложенными в п. 1.7 настоящей Инструкции.

2.10.26. Толщина металла вставки, устанавливаемой на котел, должна соответствовать номинальной толщине металла котла на участке ремонта. На заготовленной вставке скос кромок не производить. Углы прямоугольной вставки следует скруглить (радиус скругления не менее 50 мм). Вальцовку вставки выполняют в горячем или холодном состоянии.

После очерчивания контура вставки на котле осуществляют вырезку дефектного участка, установку вставки заподлицо с поверхностью и прихватку ее с внешней стороны котла, а затем приварку непрерывным швом изнутри котла электродами диаметром 4 мм, как показано на рис. 2.146.
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2.10.27. С внешней стороны котла разделку кромок под сварку с удалением прихваток рекомендуется производить воздушно-дуговой строжкой. При этом глубина разделки должна обеспечить достижение шва, наложенного изнутри котла. Необходимо также зачистить шлифовальной машинкой поверхности разделанных кромок на глубину не менее 1,0 мм для удаления науглероженного слоя. Сварку надо выполнять в несколько проходов до полного заполнения разделки. После выполнения сварки с внешней стороны наложить заключительный шов внутри котла.

2.10.28. При ручной сварке монолитных нержавеющих сталей следует накладывать узкие швы без поперечного колебания электродов. Наложение каждого последующего шва производить после охлаждения предыдущего и полного удаления шлаковой корки.

2.10.29. При ремонте сваркой котлов цистерн из нержавеющих монолитных сталей рекомендуется последний валик накладывать с внутренней стороны котла.

2.10.30. Ручную дуговую сварку нержавеющих сталей и композиций с углеродистой сталью следует производить короткой дугой на постоянном токе обратной полярности. Режимы сварки приведены в табл. 2.11.

2.10.31. Механизированную сварку нержавеющих и двухслойных сталей следует выполнять электродной проволокой диаметром 1,2—1,4 мм на постоянном токе обратной полярности. Сварочные материалы и режимы сварки приведены в табл. 2.12.

2.10.32. При ремонте котлов цистерн для перевозки молока, изготовленных из алюминия марки АД1 (АДО), применяются: ручная дуговая сварка покрытыми электродами; аргонодуговая сварка неплавящимися электродами и механизированная сварка в среде защитных газов.

2.10.33. При ремонте котлов цистерн из алюминия перед сваркой следует выполнить V-образную и U-образную разделку кромок в соответствии с ГОСТ 14806—80. Свариваемые места необходимо обезжирить бензином Б-70, ацетоном или уайт-спиритом с последующей зачисткой кромок металлической щеткой, изготовленной из нержавеющей проволоки, или шабером на расстоянии 30—50 мм по обе стороны.

2.10.34. При ручной дуговой сварке алюминия покрытыми электродами марки ОЗА они предварительно должны быть прокалены в течение часа при температуре 150—200°С. Сварку следует выполнять на постоянном токе обратной полярности на режимах, приведенных в табл. 2.13, с предварительным подогревом мест сварки.

2.10.35. Аргонодуговую сварку неплавящимся вольфрамовым электродом рекомендуется выполнять с использованием в качестве присадочного материала алюминиевой проволоки марки Св-А5. Перед сваркой проволоку необходимо подвергнуть химическому полированию или химическому травлению. Режимы сварки приведены в табл. 2.14. Сварку следует производить на переменном токе без поперечных колебаний электрода, выдерживая минимальные размеры сварочной ванны. В процессе сварки присадочную проволоку надо вводить в сварочную ванну на некотором расстоянии от столба дуги, но так, чтобы она постоянно находилась в зоне газовой защиты.

2.10.36. При ремонте котлов восьмиосных цистерн разрешается:

1) восстанавливать участки с утонением листов обечайки и днищ более чем на 15 % их номинальной толщины путем вырезки дефектных участков и постановки вставок встык с наложением сварных швов с обеих сторон. На цилиндрической части котла (обечайки) допускается постановка не более четырех вставок площадью не более 1 м каждая. На броневом листе допускается постановка одной вставки площадью до 1 м . Вставки на броневом листе следует устанавливать не ближе 500 мм от шкворневой балки, а в зоне сливных приборов — не ближе 1000 мм. На днище котла допускается постановка вставок суммарной площадью до 1 м или замена дефектного сектора;

2) заваривать трещины длиной до 500 мм на обечайках котла без постановки усиливающих накладок. Количество завариваемых трещин на цилиндрической части котла должно быть не более четырех. На каждом днище допускается заваривать не более двух трещин суммарной длиной до 500 мм при расстоянии между ними не менее 200 мм или заменять сектор днища с трещинами;

3) восстанавливать участки с пробоинами в днищах с дефектной площадью до 0,3 м путем постановки не более двух вставок площадью 

до 0,5 м2. Допускается вместо постановки вставок заменять сектор днища.

2.10.37. При наличии на обечайках и днищах котла дефектов с размерами более допускаемых неисправные элементы заменяют,

2.10.38. Деповской ремонт специализированного оборудования и котла восьмиосных цистерн для нефтепродуктов следует выполнять в соответствии с типовым технологическим процессом ТК-137 ПКБ ЦВ.

2.10.39. Толщина листов котла и элементов цистерны измеряется ультразвуковыми толщиномерами "Кварц-15",'УГ-31, УТ-5б, УТ-65, УТ-93, УТ-55РЭ или другого типа, точность измерения которыми аналогичная указанным.
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2.10.40. При всех видах ремонта деталей крепления котла восьмиосной цистерны к раме разрешается:
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1) заварка трещин А (рис. 2.147) в шпангоутах из профиля прямоугольного сечения с последующей зачисткой швов и постановкой усиливающих накладок толщиной 8—10 мм соответствующего профиля. Накладка должна перекрывать трещину не менее чем на 100 мм. Не допускаются подрезы на поперечных к шпангоуту швах. Форма усиливающих накладок должна соответствовать требованиям Руководства по капитальному ремонту грузовых вагонов, утвержденного МПС;

2) вварка вставок Б и шпангоуты, не более одной на шпангоут;

3) заварка трещин В в сварных соединениях шпангоутов с котлом цистерны;

4) заварка трещины Г в сварных соединениях опорного листа с котлом;

5) заварка трещин Д в опорных листах;

6) заварка трещин Е в опорном листе, переходящих на котел.

2.10.41. Усиление шпангоутов, имеющих рельсообразный профиль, или вварку вставок допускается производить по отдельному разрешению ЦВ МПС.

2.10.42. Дефектные сварные швы крепления кронштейнов для тормозного оборудования следует срубить, места под сварку зачистить и заварить.

2.10.43. Поры и подрезы в сварных швах не допускаются. Вставки должны быть изготовлены из стали марки 09Г2С или 09Г2. Допускается использование сталей марок 10Г2Б, 10Г2БД и 12Г2БД.

2.10.44. При ремонте лестниц, помостов, люков, крышек и других деталей котла допускается при ручной дуговой сварке применять электроды типа Э-42 и Э-46.
2.10.45. При приварке накладок и деталей к котлу цистерны угловыми швами следует обеспечить плавный переход металла сварного шва на основной металл. Соотношение катетов при этом должно быть 1:1,5 или 1:2.

2.10.46. К ремонту котлов восьмиосных цистерн сваркой допускаются сварщики не ниже четвертого разряда, аттестованные в соответствии с Правилами аттестации сварщиков, утвержденными Госгортехнадзором Российской Федерации.
2.10.47. При ремонте котлов цистерн для перевозки вязких нефтепродуктов моделей 15-897 и 15-1566 следует руководствоваться типовым технологическим процессом (ТК-139), разработанным ПКБ ЦВ и утвержденным ЦВ МПС.
2.10.48. При всех видах ремонта колпака (рис. 2.148) или обечайки люка-лаза (горловина) разрешается:
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1) заварка трещин А в колпаке (или обечайке люка-лаза);
2) заварка трещин Б в колпаке (или обечайке люка-лаза), переходящих на котел цистерны. Заварку выполнять по одной из двух технологий. Первая — разделать внутри и снаружи трещину в колпаке, на котле разделать снаружи сварной шов соединения колпака в месте пересечения его с трещиной на расстоянии 50 мм в обе стороны от трещины, заварить трещины в колпаке и котле, заварить сварной шов, соединяющий колпак с котлом; вторая — заварить трещину изнутри, разделать снаружи трещину до корня наложенного изнутри шва. Разделать снаружи сварной шов соединения колпака (горловины) с котлом на расстоянии 50 мм в обе стороны от трещины. Заварить трещину снаружи, а затем наложить удаленный сварной шов соединения колпака (горловины) с котлом;
3) вварка вставок в верхний лист котла под весь колпак, если глубина поражения коррозией составляет 50 % или более номинальной чертежной толщины;
4) заварка трещин Г в сварном соединении обечайки люка-лаза или колпака с котлом;

5) вварка вставок Д в местах пробоин или коррозионных разрушений площадью более 4 см2. При этом площадь вставки должна составлять не более 0,1 м2, форма вставки должна быть круглой, эллиптической или прямоугольной со скругленными углами (радиус скругления 50 мм). Пробоины, площадь которых менее 4 см2, следует устранять в соответствии с п. 2.10.11.
2.10.49. При всех видах ремонта крышки горловины люка-лаза или колпака цистерн (рис. 2.149) разрешается:
1) заварка трещин А крышки;
2) заварка трещин Б в местах крепления запоров и шарниров крышки;

3) вварка вставок В в местах пробоин и в местах, пораженных коррозией на глубину более половины толщины листа, указанной в чертеже.

2.10.50. При ремонте крышек ригельного типа (рис. 2.150) разрешается:
1) заварка трещин Л крышки и вварка вставок Б в местах, пораженных коррозией на глубину более половины толщины листа, и в местах пробоин по технологии, исключающей деформацию крышки и неплотность ее прилегания к уплотняющей кольцевой прокладке горловины; 
2) заварка трещин В и других дефектов в кронштейне ригеля;
3) приварка упоров и скоб-ручек Г, а также других элементов крепления;
4) заварка трещин Д в ригеле.
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2.10.51. При всех видах ремонта вагонов восстановление сливных приборов следует выполнять в соответствии с положениями, изложенными в Инструкции по ремонту и испытанию универсального -сливного прибора цистерн, разработанной ПКБ ЦВ и МИИТом и утвержденной ЦВ МПС 20.12.96 г.
2.10.52. При обрыве штанги сливного прибора на расстоянии 50—70 мм от винтовой части допускается приварка штанги к винтовой части с последующим усилением отремонтированной части бесшовной трубой с толщиной стенки не менее 5—6 мм и длиной 100 мм. Зазор между трубой и штангой должен быть не более 0,5 мм по диаметру, соотношение катетов швов вдоль оси трубы — 2:1. Сварку для нефтебензиновых цистерн следует выполнять предварительно прокаленными электродами марки УОНИ-13/45 или У ОНИ-13/55. Подрезы, трещины и поры не допускаются.
2.10.53. При всех видах ремонта стяжного хомута (рис. 2.151) разрешается:
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1) вварка вставок А в полосе пояса в местах, поврежденных коррозией или имеющих трещины. Число вставок в полосе должно быть не более двух при условии, что длина каждой не менее 200 мм;
2) приварка болта Б к поясу внахлестку 80—100 мм. В месте приварки болт должен иметь прямоугольное сечение.
2.10.54. При всех видах ремонта узла крепления котла к хребтовой балке (рис. 2.152) разрешается:

1) заварка трещин А в сварном шве или в зоне термического влияния соединения лапы котла с котлом;

2) срезка газокислородным способом дефектной фасонной лапы и приварка новой с перекрытием старых швов (как продольного, так и поперечных) новой лапой на 50 мм.

2.10.55. Запрещается заваривать трещины в фасонных лапах котла независимо от их длины и расположения.

2.10.56. Разрешается заварка трещин А (рис. 2.153) в сварных соединениях опорной планки с хребтовой балкой, а при капитальном ремонте со снятием котла — также вертикальных и наклонных трещин в опорной планке. При этом наплавленный металл не должен выходить на поверхность хребтовой балки. Технология сварки должна исключать деформацию опорной планки. Допускается деформация плоскости не более 0,5 мм по длине планки. Сварные швы зачищаются заподлицо с основным металлом.
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2.10.57. При снятом с рамы вагона котле цистерны допускается заварка отверстий лап и планок крепления котла цистерны к хребтовой балке вагона с последующей их рассверловкой.

2.10.58. При всех видах ремонта внутренней лестницы (рис. 2.154) разрешается:

1) вварка вставок А в тетиву в местах изломов;

2) заварка трещин Б в сварном соединении лестницы с обечайкой люка-лаза или колпака;

3) заварка трещин В в сварном соединении лестницы с нижним листом котла;

4) заварка трещин Г в кронштейнах, соединяющих тетиву лестницы с нижним листом котла;

5) приварка новых ступенек взамен пришедших в негодность из-за трещин и изломов. Приварку следует производить швом только вдоль тетивы;

6) заварка трещин Д в тетиве.

2.10.59. Материал лестницы необходимо определить по документам на изготовление цистерны.

2.10.60. При всех видах ремонта наружной лестницы с площадкой (рис. 2.155) разрешается:
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1) вварка вставок А в снятый с цистерны поручень;

2) приварка новых поручней;

3) заварка трещин Б в площадках;

4) вварка вставок В в тетиву;

5) заварка трещин Г в кронштейне и Д в распорке.

2.10.61. При всех видах ремонта кожуха теплоизоляции котла цистерны-термоса разрешается:

1) заварка трещин в листах кожуха;

2) заварка трещин в сварных соединениях листов кожуха между собой;

3) вварка вставок в местах пробоин;

4) вварка новых листов кожуха взамен пришедших в негодность.

2.10.62. При всех видах ремонта паровой рубашк котла (рис. 2.156) разрешается:

1) заварка трещин в сварных соединениях листов кожуха паровой рубашки;

2) заварка трещин в листах паровой рубашки;

3) вварка вставок в местах пробоин. Таких вставок площадью не более 0,1 м2 должно быть не более четырех на кожухе;

4) вварка части кожуха со стороны днища или нижней части листа во всю его ширину в местах, пораженных коррозией на глубину более половины толщины листа или имеющих пробоины площадью более 0,1 м2  

5) заварка трещин в сварных соединениях кожуха котла с кожухом паровой рубашки сливного прибора;

6) заварка трещин в патрубках или приварка новых патрубков А для выпуска пара;

7) заварка трещин Б в сварных швах или в основном металле уголков арматуры паровой рубашки.

2.10.63. По окончании ремонта паровую рубашку котла следует подвергнуть гидравлическому испытанию.

2.10.64. При ремонте сваркой и наплавкой специализированного оборудования и котла четырехосных цистерн для порошковых грузов (цемента и кальцинированной соды) следует руководствоваться положениями, изложенными в документах ТК-71 и TK-104 ПКБ ЦВ, утвержденных ЦВ МПС. При восстановлении деталей и узлов цистерны сварку следует производить электродами типа Э-42, Э-42А и Э-46. При ремонте коллектора и труб воздушной системы надо использовать электроды типа Э-42А или Э-50А, а также трубы и детали, изготовленные из марок сталей, указанных в альбоме чертежей воздушной системы цистерны.

К выполнению сварочных и наплавочных работ при ремонте узлов и деталей воздушной системы допускаются сварщики четвертого разряда, аттестованные в соответствии с правилами Госгортехнадзора.

2.10.65. Трещины А на трубах системы воздушной коммуникации (рис. 2.157) не допускаются. Дефектную часть вырезают и приваривают встык новую часть трубы.

2.10.66. При всех видах ремонта устройства аэропневмовыгрузки цистерн для сухих грузов разрешается:
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1) заварка трещин Б (см. рис. 2.157) в арматурном ящике;

2) заварка трещин А (рис. 2.158) в разгрузочном патрубке, в околошовной зоне и сварном шве, соединяющем патрубок с котлом, или приварка новых патрубков;

3) заварка трещин Б в сообщающихся трубах;

4) заварка трещин А (рис. 2.159) в сварных соединениях листов откоса между собой. Пробоины в местах откосов и рассекателей устраняют постановкой накладок, которые должны перекрывать кромки пробоин не менее чем на 50 мм;

5) заварка трещин Б в листах откоса и рассекателя длиной более 100 мм с постановкой накладок;

6) заварка трещин В в сварных соединениях откосов с желобом под аэролоток;

7) заварка трещин Г в сварных соединениях рассекателя с желобом под аэролоток;

8) вварка вставок Д в местах пробоин;

9) заварка трещин, надрывов Е в крышке смотрового окна откоса и в горловине люка;

10) заварка трещин А (рис. 2.160) в основании аэролотка, решеток и аэроплитки; 

11) заварка трещин Б в сварных соединениях основания аэролотка.
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Решетку с аэролотка с трещинами, изломами следует ремонтировать сваркой с последующей зачисткой сварного шва заподлицо с основным металлом.

Все детали воздушной системы, отремонтированные сваркой, необходимо испытать под давлением.

2.10.67. При сварочных работах с использованием прихваток последние должны выполняться с применением присадочных материалов (электродов, сварочных проволок и др.), предусмотренных технической документацией на сварку данного типа цистерн. Прихватки при дальнейшем проведении сварочных работ удаляются или переплавляются основным швом.

Прихватки на котлах цистерн, подконтрольных органам Госгортехнадзора, должен выполнять сварщик, аттестованный в соответствии с Правилами аттестации сварщиков, утвержденными Госгортехнадзором, и допущенный к сварке основного сварного соединения.

Приварка временных креплений и удаление их после сварки основного изделия должны производиться по технологии, исключающей образование трещин и закалочных зон в металле цистерны и ее элементах.

2.10.68. При ремонте нефтебензиновых цистерн следует применять предварительно прокаленные электроды марок УОНИ-13/45 и У ОНИ-13/55; допускается также сварка в смеси защитных газов СО2 + О2 в соотношении 80 и 20 % сварочными проволоками Св08Г2С или Св-09Г2СЦ диаметром 1,2—1,4 мм и в СО2 проволокой диаметром 1,2 мм.

2.10.69. При ремонте цистерн исполнения ХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150—69 в случае замены узлов и элементов цистерны, постановки вставок следует применять металлы тех же марок и категорий, из которых выполнены восстанавливаемые элементы и конструкции данного типа цистерны. Отремонтированная с применением сварки цистерна должна отвечать требованиям, установленным для исполнения ХЛ. Применение иных марок и категорий металла допускается только по согласованию с ЦВ МПС.

2.10.70. Ремонт сваркой котлов и деталей котлов новых вагонов, которые впервые поступают в ремонт и не рассмотрены в настоящей Инструкции, должен выполняться по технологии, разработанной заводом-изготовителем или специализированной организацией (НИИ, ПКБ и др.) и утвержденной ЦВ МПС.

2.10.71. Контроль качества сварки отремонтированных цистерн, подконтрольных органам Госгортехнадзора, должен выполнять специалист, прошедший аттестацию в соответствии с Правилами аттестации специалистов неразрушающего контроля.

2.10.72. Ремонт котлов цистерн должен выполняться предприятием, имеющим соответствующую лицензию Госгортехнадзора РФ.

2.10.73. Котлы цистерн, а также винт штанги сливного прибора, стяжной хомут и крепление фасонной лапы к котлу после ремонта подлежат ультразвуковому контролю в соответствии с нормативно-технической документацией, утвержденной ЦВ МПС.

2.10.74. Котлы всех типов цистерн после ремонта сваркой подлежат гидравлическому испытанию.

2.11. Битумные полувагоны

2.11.1. При всех видах ремонта вагонов в бункерах битумных полувагонов (рис. 2.161) разрешается:
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1) заварка трещин А стенок внутренней и наружной обшивки независимо от длины трещин;

2) заварка пробоин Б, пораженных коррозией мест В на боковых, торцовых стенках наружной и внутренней обшивки с постановкой накладок, перекрывающих пробоину или пораженное коррозией место на 50 мм с каждой стороны. Допускается приварка не более четырех накладок на одной из стен бункера, каждая площадью не свыше 0,1 м2;

3) приварка новой части Г стенки бункера вместо пришедшей в негодность;

4) приварка упоров Д для запорных крюков;

5) приварка подушки Е по периметру с усиливающей накладкой или без нее;

6) заварка трещин Ж в торцовых стенках, распространяющихся вдоль сварных соединений опорных секторов и под опорными секторами или по торцовой стенке, длиной более 50 мм с постановкой усиливающих прямоугольных накладок под опорный сектор. При заварке опорные секторы срезают и фрезеруют на толщину поставленных накладок;

7) заварка трещин З в торцовых стенках вдоль сварных соединений опорных секторов длиной менее 50 мм, а также трещин, не доходящих до опорных секторов, с постановкой накладок без снятия опорных секторов;

8) приварка петель И крышки бункера с усилением накладками под петли, приварка ушков для запора;

9) приварка ручек К для открывания крышки бункера;

10) приварка к стенке наружной обшивки усиливающей плиты Л под штуцер;

11) приварка нового штуцера Л/ к усиливающей плите и стенке бункера.

2.11.2. При всех видах ремонта вагонов в опорах (рис. 2.162) разрешается:
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1) заварка трещин А в сварных соединениях верхнего, вертикального и нижнего листов;

2) заварка продольной трещины Б в сварном соединении рейки с верхним листом;

3) наплавка выработки В опоры винта;

4) усиление накладкой Г с обваркой ее по периметру деформированных вертикальных листов опоры после их выправления. Деформированный вертикальный лист и средний вертикальный швеллер Д в местах постановки бобышек должны быть вырезаны и восстановлены: швеллер — с постановкой вставки с последующим усилением места стыка, вертикальный лист — с постановкой вставки;

5) удаление дефектной части и вварка вставки при изломе нижней полосы Е или при наличии на ней трещины длиной более 50 % ее ширины;

6) приварка бобышек Ж. При постановке накладок в месте установки бобышек последние необходимо фрезеровать на толщину накладки для обеспечения зазора между бобышками и подушками бункеров;

7) приварка ребер жесткости 3;
8) заварка трещин И  длиной до 50 % ширины полосы, не уходящих под вертикальный лист, с постановкой плоской накладки и ребер жесткости;

9) заварка трещин длиной менее 50 мм в нижней полосе опоры, не доходящих до вертикального листа, в сварном соединении вертикального листа и нижней полосы, а также в вертикальном листе у основания опоры с постановкой угловой накладки.

2.12. Вагоны-хопперы для перевозки сырья минеральных удобрений и минеральных удобрений

2.12.1. При всех видах ремонта вагонов в кузовах (рис. 2.163) разрешается:
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1) заварка трещин А в стойках;
2) заварка трещин Б в обшивке при длине до 100 мм, а при длине более 100 мм с приваркой усиливающей накладки соответствующего профиля.
Накладка должна перекрывать трещину не менее чем на 30 мм, толщина накладки на боковой стене должна быть 3 мм, на торцевой — 4 мм;
3) постановка накладок В на пробоины и места, пораженные, коррозией, с приваркой внахлестку. Коррозионные повреждения обшивки кузова должны затрагивать не более 50 % толщины листа, при большем повреждении дефектное место вырезают и устанавливают накладку с обваркой по периметру. В одном пролете между стойками допускается не более трех дефектов;
4) заварка трещин Г и других дефектов в сварных швах.
При ремонте кузовов, изготовленных из нержавеющих сталей, необходимо руководствоваться указаниями по выбору сварочных материалов и режимов с учетом марки стали, изложенными в п. 2.10 настоящей Инструкции.
2.12.2. При заводском ремонте общая площадь накладок на одной стороне кузова не должна превышать 1 м . При большем повреждении дефектные части обшивки заменяют.
2.12.3. При всех видах ремонта вагонов на рамах (рис. 2.164) разрешается:
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1) заварка трещин А и других дефектов в сварных швах;
2) заварка трещин Б (см. п. 2.7).
2.12.4. При всех видах ремонта вагонов в крышах (рис. 2.165) разрешается: 
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1) заварка трещин А длиной до 100 мм, а при длине более 100 мм — с приваркой внахлестку гофрированных накладок;
2) приварка накладок Б в зонах, поврежденных коррозией или имеющих пробоины;
3) выправка листов крыши, имеющих пробоины и вмятины глубиной более 20 мм на 1 м длины. Допускается приварка декоративной накладки.
При наличии в ранее установленных накладках трещин, пробоин или коррозионного износа более 50 % их рекомендуется срезать и установить новые;
4) заварка трещин В в сварных швах.
2.12.5. При капитальном ремонте на листе крыши допускается заварка не более двух трещин длиной до 500 мм, при большем количестве трещин или большей их длине следует заменять соответствующую часть обшивки крыши.
2.12.6. При всех видах ремонта вагонов разрешается заварка трещин в крышках загрузочного и разгрузочных люков вагонов.
2.12.7. При деповском ремонте вагонов к крышке разгрузочного люка разрешается приварка накладок в местах, поврежденных коррозией. Допускается оставлять без ремонта крышки люков с кор​розионными повреждениями, затрагивающими не более 30 % толщины листа. При повреждениях, затрагивающих от 30 до 50 % толщины листа, следует приваривать накладку толщиной не менее 3 мм, а свыше 50 % — заменять лист.
2.12.8. При всех видах ремонта вагонов в днищах бункера (рис. 2.166) разрешается:
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1) заварка трещин А;
2) приварка накладок Б на места, поврежденные коррозией или имеющие пробоины;
3) заварка трещин В в сварных швах.
2.12.9. При всех видах ремонта вагонов на лестнице (рис. 2.167) разрешается заварка трещин А в сварных швах.
2.12.10. При всех видах ремонта вагонов на дуге (рис. 2.168) разрешается:
1) заварка трещин А длиной до 25 мм с постановкой усиливающих накладок;
2) заварка трещин Б в сварных швах.
2.12.11. При всех видах ремонта вагонов в нижней тяге (рис. 2.169) разрешается заварка трещины А в сварном шве.

2.12.12. При всех видах ремонта вагонов на валу (рис. 2.170) разрешается:

1) наплавка изношенной поверхности А при диаметре менее 79 мм.

2) заварка шпоночной канавки Б при ширине паза более 23 мм;

3) наплавка изношенных стенок отверстия В при диаметре более 15 мм.

2.12.13. При всех видах ремонта вагонов в серьге (рис. 2.171) разрешается наплавка изношенных стенок отверстия А при диаметре более 23 мм.

2.12.14. При всех видах ремонта вагонов на откидном болте (рис. 2.172) разрешается:

1) наплавка изношенной или поврежденной резьбы А;
2) наплавка изношенного отверстия Б при диаметре более 57 мм.

2.12.15. При всех видах ремонта вагонов на муфте (рис. 2.173) разрешается наплавка изношенной или поврежденной резьбы А.
2.12.16. При всех видах ремонта вагонов на рычаге (рис. 2.174) разрешается:

1) заварка трещин А;
2) вварка бонок в отверстия Б при диаметре более 42 мм;

3) заварка трещин В в сварных швах.
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2.12.17. При всех видах ремонта вагонов на рычаге (рис. 2.175) разрешается:  

1) наплавка изношенных стенок отверстий Л;

2) приварка шайб Б
2.12.18. При всех видах ремонта вагонов на двуплечем рычаге (рис. 2.176) разрешается наплавка изношенных стенок отверстий А.
2.12.19. При всех видах ремонта вагонов на специальном валике (рис. 2.177) разрешается наплавка изношенной поверхности А.
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2.13. Полувагоны-хопперы для перевозки горячих окатышей и агломерата

2.13.1. При всех видах ремонта вагонов в кузовах (рис. 2.178) разрешается:

1) заварка трещин А в стойках с постановкой усиливающих накладок;

2) приварка накладок Б в местах пробоин или повреждений коррозией;

3) заварка излома (обрыва) В с постановкой усиливающей накладки.
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2.13.2. При всех видах ремонта вагонов на коньках хребтовой балки (рис. 2.179) разрешается;
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1) заварка трещин или обрыва А я сварных швах;

2) приварка накладок Б в местах, поврежденных коррозией.

 2.13.3. При всех видах ремонта вагонов в крышке люка (рис. 2.180) разрешается:

1) заварка трещин Л;

2) приварка оборванных петель Б;
3) приварка накладок Л в местах пробоин или повреждений коррозией.

2.13.4. При всех видах ремонта вагонов на тяге {рис. 2.181) разрешается:

1) заварка трещин или других дефектов в сварных, швах Л;

2) приварка к трубе нового стержня в случае износа или повреждения резьбы Б;
3) наплавка изношенных стенок отверстия В при диаметре более 17 мм.

2.13.5. При всех видах ремонта вагонов на рычаге (рис. 2.182) разрешается наплавка изношенных стенок отверстия А при диаметре более 16,5 мм или постановка втулок с приваркой по торцам.

[image: image222.png]i Jomhos Pwc. 2.182. Puwar

3%,

Pstc. 2183, Turs:
! T\\A
) . Puc. 2.134. Paar
migul | -
%
A (& 4
; r= b . é
I3 .
— "
L " | y2 ) i )
I T
L H T L o |

Puc. 2.185. Bumca




2.13.6. При всех видах ремонта вагонов на тяге (рис. 2.183) разрешается:

1) наплавка изношенных стенок отверстия Л;

2) заварка трещин и других дефектов в сварных швах Б.
2.13.7. При всех видах ремонта вагонов на рычаге (рис. 2.184) разрешается наплавка изношенных стенок отверстия Л при диаметре отверстия более 18,5 мм.

2.13.8. При всех видах ремонта вагонов в вилке (рис. 2.185) разрешается наплавка изношенных стенок отверстия А при диаметре более 17,5 мм.

2.13.9. При всех видах ремонта вагонов в подшипнике (рис. 2.186) разрешается:
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1) наплавка изношенной поверхности А или запрессовка втулки наружным диаметром 95 мм с приваркой по торцам;
2) заварка трещин Б в основании на ребрах. 

2.13.10. При всех видах ремонта вагонов на рычаге поворота (рис. 2.187) разрешается:
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1) наплавка изношенных стенок пазов А при ширине шпоночного паза более 25 мм;
2) наплавка изношенной поверхности зуба Б при износе более 5 мм;
3) заварка трещин В.
2.13.11. При всех видах ремонта вагонов на валу (рис. 2.188) разрешается:
1) наплавка изношенной или поврежденной резьбы А;
2) наплавка изношенных стенок пазов Б при ширине шпоночного паза более 25 мм.
2.13.12. При всех видах ремонта вагонов на рычаге (рис. 2.189) разрешается:
1) наплавка изношенных стенок отверстия А при диаметре более 43мм;
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2) наплавка изношенных стенок Б при ширине отверстия более 72 мм;
3) заварка трещин В.

2.13.13. При всех видах ремонта вагонов на вилке поворота (рис. 2.190) разрешается:
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1) наплавка стенок отверстия А при диаметре более 43 мм;
2) наплавка стенок квадратного отверстия Б;
3) заварка трещин В.
2.13714. При всех видах ремонта вагонов на рычаге (рис. 2.191) разрешается:
1) заварка трещин А;
2) наплавка изношенных стенок отверстий Б и В или постановка втулок в отверстия Б, В и Г с приваркой по торцам.
2.13.15. При .всех видах ремонта вагонов в кожухе цилиндра (рис. 2.192) разрешается приварки накладок А на участках, пораженных корррзией, если толщина стенки в этом месте менее 2 мм.
2.13.16. При всех видах ремонта вагонов на штоке (рис. 2.193) разрешается наплавка изношенной или поврежденной резьбы А.

2.13.17. При  всех  видах  ремонта вагонов  на головке  штока (рис. 2.194) разрешается: 1) заварка трещин Л;
2) наплавка изношенных стенок отверстия Б;
3) наплавка изношенной или поврежденной резьбы В. 
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2.13.18. При всех видах ремонта вагонов на защелке (рис. 2.195) разрешается:
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1) наплавка изношенных стенок отверстия А;
2) наплавка изношенной поверхности Б при износе более 5 мм. 

2.13.19. При всех видах ремонта вагонов на тяге (рис. 2.196) разрешается:

1) наплавка изношенных стенок отверстий А;
2) заварка трещин и других дефектов в сварных швах Б;
3) наплавка изношенной резьбы В.
2.14. Платформы для перевозки легковых автомобилей

2.14.1. При всех видах ремонта на переездной площадке двухъярусной платформы разрешается заварка трещин длиной до150 мм без постановки усиливающих накладок, а при длине трещины более 150мм — с постановкой усиливающих накладок.

2.14.2. При всех видах ремонта допускается заварка трещин любой длины в сварных швах стоек двухъярусной платформы с предварительной подготовкой согласно требованиям главы 1 настоящей Инструкции (заварка трещин).

2.14.3. Запрещается заварка трещин в катках бесприводных рольгангов.

2.14.4. Запрещается восстанавливать сваркой захваты подошвы колесного упора при их изломе.

2.14.5. Разрешается заварка трещин в корпусе колесного упора.

2.14.6. Ручную дуговую сварку допускается выполнять электродами типов Э42, Э42А, Э46.

2.14.7. Допускается проводить ремонт также другими дуговыми способами сварки.

3. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Общие указания

3.1.1. Участок, где постоянно производятся дуговая и газовая сварка, должен иметь рабочую Инструкцию, знание и выполнение которой обязательно для сварщиков. Кроме того, на участке должны быть вывешены плакаты, содержащие важнейшие указания по технике безопасности и пожарной безопасности.

3.1.2. Все виды систематически выполняемой дуговой и газовой сварки должны производиться в специально отведенных вентилируемых помещениях или кабинах, площадь и объем которых удовлетворяют требованиям Санитарных норм проектирования промышленных предприятий и населенных мест, Санитарных правил при сварке, наплавке и резке металлов, Правил техники безопасности и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопламенной обработке металла.

3.1.3. Сварку на резервуарах, котлах цистерн или топливных баках разрешается производить только после удаления остатков горючих веществ и паров из бака или резервуара. В зависимости от содержания горючих веществ остатки по согласованию с пожарной охраной удаляют пропариванием, проветриванием или промывкой горячей водой с щелочью, нашатырным спиртом и т. п.

3.1.4. При производстве сварочных, газорезательных и газосварочных работ необходимо соблюдать требования Правил по охране труда при техническом обслуживании и ремонте грузовых вагонов и рефрижераторного подвижного состава ПОТ РО-32-ЦВ-400-96, а также Правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства и Правил безопасности в газовом хозяйстве.

3.2. Подготовка деталей к сварочным и газосварочным работам

3.2.1. При разделке трещин, удалении шлаковых включений, подготовке под сварку инструментов, а также при производстве поверхностного наклепа сварных швов и околошовной зоны необходимо соблюдать требования Правил техники безопасности и производственной санитарии при холодной обработке металлов.
3.2.2. Электрифицированный ручной инструмент (электродрели, шлифовальные машинки и т. п.) должен питаться напряжением не выше 36 В.
3.2.3. Пневматические молотки должны быть снабжены приспособлениями, не допускающими вылета бойка.
3.2.4. Зубило должно быть длиной не менее 150 мм, а оттянутая часть зубила — 60—70 мм.
3.2.5. При работе зубилом, крейцмейселем и другим сварочным и слесарным инструментом рабочий должен пользоваться защитными очками. Места, где проводятся работы, должны быть ограждены защитными ширмами высотой не менее 2м.
3.2.6. Ударный инструмент (зубила, крейцмейсели, бородки и т. п.) не должен иметь отколов, трещин, заусенцев и наклепа. Слесарные молотки и кувалды должны иметь слегка выпуклую, без трещин и наклепа поверхность бойка и быть надежно укреплены на ручках путем расклинивания металлическими заершенными клиньями. Черенки для ручек молотков и кувалд должны быть изготовлены из вязких пород дерева.
3.3. Электросварочные работы

3.3.1. При всех видах сварки плавлением наиболее опасным видом травматизма является поражение электрическим током. Эксплуатация электросварочного оборудования должна отвечать требованиям Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, а также требованиям ГОСТ 12.1.019—79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и ГОСТ 12.1.030—81 Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.
3.3.2. При производстве электросварочных работ необходимо соблюдать требования действующих Правил техники безопасности и производственной санитарии при электросварочных работах и требования ГОСТ 12.3.003—86 ССБТ. Работы электросварочные. Общие требования безопасности.

3.3.3. Для защиты глаз и лица от излучения сварочной дуги сварщик должен пользоваться исправным шлемом-маской или щитком со светофильтрами различной прозрачности в зависимости от величины сварочного тока. Для предохранения тела от ожогов каплями расплавленного металла или воздействия лучей сварочной дуги руки сварщика должны быть защищены брезентовыми рукавицами, а сам сварщик должен быть одет в костюм с огнестойкой пропиткой.
3.3.4. Для предупреждения воздействия лучей дуги на других рабочих места выполнения сварки должны быть ограждены переносными ширмами, щитками или специальными занавесками высотой не менее 1,8 м, которые должны быть окрашены в светлые цвета (серый, голубой, желтый) с добавлением в краску окиси цинка с целью уменьше​ния отражения ультрафиолетовых лучей дуги.
3.3.5. Корпуса и кожухи сварочных машин, а также шкафы и аппаратные ящики сварочного оборудования должны быть заземлены, а все электросварочные установки с источниками переменного и постоянного тока оснащены устройствами автоматического отключения напряжения холостого хода или ограничения его в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
3.3.6. Сварочные посты в сварочном цехе должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей эффективное удаление сварочной пыли и газов, удобными столами и сиденьями для сварщиков, а также подъемными средствами для установки деталей, масса которых превышает 20 кг.
3.3.7. Сварочные провода должны иметь исправную изоляцию. Рукоятку электрододержателя нужно изготовлять из изолирующего ог​нестойкого материала.
3.3.8. Запрещается производить сварку на сосудах, находящихся под давлением газа, пара, воздуха или жидкости.
3.3.9. Во всех случаях повреждения сварочного оборудования необходимо немедленно отключить ток и заявить мастеру и электромонтеру о повреждении.
3.3.10. Очистку сварного шва от шлака сварщик должен производить в защитных очках.
3.3.11. При уборке и просеивании флюса рабочий обязан надеть респиратор и рукавицы. Просеивать флюс в открытых ситах запрещается.
3.3.12. Минимальное расстояние от свежеокрашенных вагонов при производстве сварочных работ должно быть не менее 5 м.
3.3.13. При работе внутри котла цистерны или какого-либо металлического резервуара в целях обеспечения изоляции тела от соприкосновения со стенками сварщик должен пользоваться сухой обувью и сухими брезентовыми рукавицами, а также иметь диэлектрический резиновый коврик.
3.3.14. Сварка в закрытых резервуарах должна производиться под контролем наблюдающего, находящегося снаружи свариваемого резервуара и имеющего квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй. Электросварщик, работающий внутри резервуара, должен иметь предохранительный пояс с канатом, конец которого должен находиться у наблюдающего. Сварку внутри резервуара разрешается выполнять только после полного удаления остатков горючих веществ и их паров.
3.3.15. Освещенность рабочего места сварщика должна быть не ниже 150 лк при искусственном освещении и 100 лк при естественном.

3.3.16. Работы по наплавке гребней колесных пар вагонов должны проводиться с соблюдением требований ГОСТ 12.3.003—86 ССБТ. Работы электросварочные: Общие требования безопасности.

3.3.17. К работе по наплавке гребней допускаются лица, прошедшие соответствующее обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности, имеющие доступ для работы на крановой балке.

3.3.18. При работе по наплавке гребней работники должны руководствоваться Инструкцией по безопасному ведению работ для стропальщиков, обслуживающих грузоподъемные краны, и другими инструкциями по охране труда.

3.3.19. При аргонодуговой сварке необходимо помнить, что аргон не имеет запаха и тяжелее воздуха. Это может привести при недостаточных проветривании и вентиляции к вытеснению воздуха из нижней части помещения, особенно в технических колодцах, в результате чего может наступить удушье Находящихся там людей.

3.3.20. Во всех случаях поражения током при оказании первой помощи необходимо изолировать пострадавшего от источника тока, прервав цепь тока. При невозможности отключения тока следует освободить пострадавшего от воздействия тока, пользуясь материалами, не проводящими ток, и вызвать врача. До прихода врача пострадавшему необходимо оказать первую медицинскую помощь в виде искусственного дыхания и наружного массажа сердца, выполнению которых должны быть обучены все работники.

3.3.21. Оказание неотложной помощи пострадавшим от электрического тока, заключающееся в непрямом (наружном) массаже сердца и искусственном дыхании (вдувании), необходимо производить в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

3.4. Газосварочные работы

3.4.1. При выполнении газосварочных работ необходимо соблюдать все правила техники безопасности, предусмотренные действующими Правилами безопасности в газовом хозяйстве, Правилами техники безопасности и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопламенной обработке металла, а также Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

3.4.2. При эксплуатации кислородных баллонов необходимо соблюдать следующие требования:

1) транспортировку кислородных баллонов внутри цеха производить на специальных тележках или переноской на носилках; переноска баллонов на руках или плечах не допускается;

2) перевозка баллонов разрешается только с навинченными предохранительными колпаками;

3) при погрузке и выгрузке баллонов запрещается бросать их, ударять друг о друга и сгружать баллоны колпаками вниз;

4) укреплять баллон на сварочном посту необходимо при помощи хомутов или цепей, прикрепленных к стене или колонне; на сварочном посту не следует иметь более двух заполненных баллонов;

5) на постах баллоны должны быть расположены на расстоянии не менее 5 м от горелки, резака, печей, батарей центрального отопления и других источников тепла;

6) при производстве сварочных работ под открытым небом баллоны должны находиться в наклонном положении, чтобы вентиль был выше башмака;

7) в летнее время баллоны для предохранения от нагревания солнечными лучами должны быть накрыты брезентом;

8) каждый баллон, поставленный на место работы, должен быть осмотрен и закреплен, после чего разрешается снять колпак рукой или при помощи ключа, при этом ударять по нему категорически запрещается;

9) вентиль баллона после снятия колпака должен быть тщательно осмотрен. При обнаружении на вентиле следов масла, жира работу с такими баллонами необходимо прекратить. Баллон должен быть немедленно направлен для обезжиривания четыреххлористым углеродом, бензином Б70 или спиртом. Перед присоединением редуктора следует проверить исправность резьбы накидной гайки и штуцера вентиля на баллоне и, убедившись, что вентиль чист, продуть его, открывая небольшим поворотом маховика. При продувке сварщик не должен стоять перед штуцером вентиля;

10) после присоединения редуктора вентиль баллона необходимо открывать медленно. При пропуске газа вентилем надо подтянуть сальниковую гайку или открыть вентиль до отказа. Если при этом пропуск газа продолжается, баллон следует отправить в специальный цех для ремонта. Самостоятельная разборка вентилей категорически запрещается.

3.4.3. Барабаны с карбидом кальция разрешается открывать с применением специального ножа. Перед тем как открыть крышку барабана необходимо смазать ее по краям слоем солидола. Во избежание взрыва запрещается открывать барабаны зубилом или применять паяльные лампы, горелки, резаки и другие источники пламени.

3.4.4. При эксплуатации переносных ацетиленовых генераторов необходимо соблюдать установленные правила. В рабочих помещениях разрешается пользоваться переносными газогенераторами при обязательном соблюдении следующих условий:

1) максимальная зарядка карбида кальция не более 10 кг;

2) в рабочем помещении можно устанавливать только один переносный газогенератор. Увеличение числа переносных газогенераторов допускается только с разрешения технической инспекцией ЦК независимого профсоюза железнодорожников и транспортных строителей;

3) в зданиях котельных, в кузницах устанавливать газогенераторы запрещается.

3.4.5. Во время работы газогенератора запрещается курить, пользоваться горелкой, паяльной лампой или другим источником тепла. Во время работы генератора необходимо ставить наблюдающего. Запрещается чистить, разбирать и собирать переносный генератор непосредственно в производственных помещениях. При работе генератора необходимо следить за его герметичностью. В случае обнаружения неплотности генератор следует остановить и устранить утечку газа. Искать место утечки разрешается только при помощи мыльной воды. Запрещается определять место утечки с помощью огня.

Генератор должен находиться на расстоянии не менее 10 м от места работы сварщика. Выгружаемый из генератора карбид должен немедленно удаляться из помещения и сливаться в специальную яму. Запрещается загружать в генератор карбидную пыль. Перед пуском генератора необходимо проверить уровень воды в водяном затворе. Такую же проверку следует производить во время работы не реже двух-трех раз в смену и при каждом обратном ударе в горелке (резаке). Запрещается производить работу без водяного затвора или работать двум сварщикам от одного затвора.

После пуска воды в камеру необходимо удалить из нее воздушноацетиленовую смесь через продувочный или отборный кран до выхода чистого ацетилена. Перед зажиганием горелки (резака) следует пропустить ацетилен через шланг в горелку для вытеснения воздушно-ацетиленовой смеси.

Перед выгрузкой из реторты ила необходимо открыть продувочный кран, снизить давление в реторте и убедиться, что она полностью залита водой.

В генераторе во время работы вода не должна нагреваться до температуры выше 50—60°С. В зимних условиях на открытом воздухе или в неотапливаемом помещении при перерыве в работе воду из генератора и водяного затвора сливают. Во избежание замерзания затвор наполняют насыщенным раствором поваренной соли. Если в генераторе или водяном затворе вода замерзла, отогревать ее следует только горячей водой или паром, Запрещается отогревать воду открытым пламенем и скалывать лед металлическим предметом.

Ремонт генератора, связанный с нагревом при резке, сварке, чистке, а также с работами, при которых возможно искрообразование, можно производить только после удаления из него ацетилена и карбида и двукратной промывки всех частей генератора водой. Промывку следует выполнять так, чтобы вода заполнила весь аппарат.
Очистку, разборку и ремонт генератора можно производить только на открытом воздухе.

3.4.6. При эксплуатации водяных затворов необходимо соблюдать следующие требования:
1) перед началом работы затвор следует осмотреть и наполнить чистой водой до уровня контрольного крана;
2) после пуска в затвор газа необходимо проверить плотность всех узлов. При обнаружении неплотности генератор следует остановить и устранить утечку газа. Утечку газа можно быстро обнаружить смачиванием мест соединений мыльной эмульсией. Эксплуатировать затвор, имеющий утечку газа, запрещается, так как при обратном ударе скопление ацетилена около затвора может привести к взрыву;
3) при обратном ударе, закрывая вентили горелки, следует также закрыть кран перед затвором на ацетиленовой магистрали. Необходимо проверить уровень воды в затворе и в случае ее недостатка долить в затвор. В затворах высокого давления после обратного удара следует сменить предохранительную мембрану;
4) один раз в 10 дней из затвора нужно спускать имеющуюся в нем воду и несколько раз промывать его свежей водой;
5) не реже одного раза в один-два месяца затвор нужно разбирать, осматривать, очищать от грязи, смазывать его движущиеся части и окрашивать внутри.
3.4.7. При эксплуатации кислородных и ацетиленовых редукторов нужно соблюдать следующие правила. Перед началом работы необходимо:
1) перед установкой редуктора на вентиль баллона внимательно осмотреть накидную гайку. Если на гайке имеются следы масла или жира, тщательно промыть ее в дихлорэтане или бензине. Выполнение этого требования особенно важно для кислородных редукторов, в которых при соприкосновении масла или жира со сжатым кислородом могут произойти воспламенение и взрыв;
2) проверить наличие и исправность фибровой (у кислородных редукторов) или кожаной (у ацетиленовых редукторов) прокладок, без которых нельзя соединять редуктор с вентилем;
3) продуть вентиль баллона для удаления грязи, стружки, окалины -   и других механических примесей, которые, попадая в редуктор, могут его повредить;
4) привернуть накидную гайку кислородного редуктора или хомут ацетиленового редуктора к штуцеру вентиля баллона и подтянуть ее ключом;
5) вращением регулирующего винта против часовой стрелки освободить нажимную пружину;
6) надеть на ниппель редуктора шланг и укрепить его;

7) открыть вентиль баллона на один-два оборота маховичка. Если в редукторе произойдет воспламенение или сильное нагревание вследствие попадания масла или удара газа о клапан, вентиль баллона следует быстро закрыть, после чего редуктор должен быть снят и отправлен в ремонт. Если редуктор работает нормально, следует проверить плотность присоединения гайки к штуцеру вентиля. При обна​ружении неплотности необходимо устранить ее, подтянув накидную гайку или хомут ключом. Если неплотность устранить не удается, редуктор следует снять и сменить уплотняющую прокладку. Утечка в месте соединения редуктора с вентилем баллона особенно опасна при работе с горючими газами (водород, ацетилен и т. п.), образующими в соединении с воздухом взрывчатые смеси;

8) вращением регулирующего винта по часовой стрелке установить по манометру необходимое рабочее давление.

По окончании работы закрыть вентиль баллона, выпустить оставшийся газ и вращением регулирующего винта против часовой стрелки освободить нажимную пружину. Оставлять редуктор со сжатой пружиной не следует, так как она даст усадку.

3.4.8. Газосварщик или газорезчик должен работать в защитных очках, имея при себе набор необходимых ключей и ведро с водой.

3.4.9. Перед началом работы исправность горелки или резака проверяют путем присоединения к кислородному ниппелю шланга для пропуска кислорода через горелку или резак. При этом в ацетиленовом ниппеле горелки или резака должен создаться подсос (разрежение). При наличии подсоса в ацетиленовом ниппеле разрешается надеть на него ацетиленовый шланг и приступить к работе. Если подсоса нет, горелку или резак следует разобрать и устранить неисправности.

3.4.10. При зажигании горелки сначала нужно открыть кислородный, а затем ацетиленовый вентиль. Зажигание следует выполнять возможно быстрее во избежание скопления вокруг мундштука горючей смеси, которая при зажигании может взорваться. При прекращении работы горелку или резак гасят, закрывая сначала ацетиленовый, а затем кислородный вентиль.

3.4.11. При зажигании многопламенной горелки, работающей на ацетиленокислородной смеси, следует сначала открыть кислородный вентиль, а затем ацетиленовый и зажечь горючую смесь. При гашении горелки сначала надо закрыть ацетиленовый вентиль, а затем кислородный.

3.4.12. При хлопках горелки или резака необходимо быстро закрыть ацетиленовый вентиль и охладить горелку или резак, опустив в ведро с чистой водой. Опускать горелку или резак в ведро при открытом ацетиленовом вентиле запрещается.

3.4.13. При попадании искры на место пропуска газовой смеси на горелке или резаке и воспламенении смеси в этом месте необходимо быстро закрыть оба вентиля (ацетиленовый и кислородный). Если место пропуска находится до вентиля, надо перекрыть доступ газов из водяного затвора и баллона.

3.4.14. При воспламенении шлангов, особенно кислородного, нельзя перегибать шланг, а следует закрыть доступ газа.

3.4.15. При работе с керосинорезом необходимо систематически следить за давлением в кислородном баллоне и в бачке с керосином.

3.4.16. Давление кислорода должно быть не ниже 4 кгс/см2, давление воздуха в бачке не должно падать ниже 2—2,5 кгс/см2 во избежание обратного удара. Эксплуатировать бачки без манометров запрещается.

3.4.17. В случае воспламенения ацетиленового генератора его необходимо гасить песком или двуокисью углерода при помощи пенных огнетушителей.

3.4.18. При использовании природного газа, смеси природных и .искусственных газов, а также технического пропана при газопламенной обработке металла сварщик, резчик или паяльщик должен руководствоваться Правилами техники безопасности и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопламенной обработке металла, Правилами безопасности в газовом хозяйстве и Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

3.4.19. Все горючие газы образуют взрывчатые смеси с воздухом и кислородом. Образование в помещении опасной для здоровья человека концентрации газа может произойти по следующим причинам:

1) утечка газа через соединения и неплотности аппаратуры и трубопроводов;

2) неполное сгорание газа при неправильной вентиляции и тяге или неправильной регулировке процесса горения. В этом случае помещение заполняется продуктами сгорания, содержащими углекислый газ и окись углерода;

3) утечка газа в случае разрыва (трещины) какого-либо сварного стыка у газопровода;

4) утечка газа из крана, оставленного открытым из-за халатности обслуживающего персонала.

3.4.20. В помещении, где имеются газопроводы, прежде чем включать освещение, зажигать огонь, надо убедиться, что воздух чист и нет запаха газа. При обнаружении запаха газа помещение следует тщательно проветрить, после чего вызвать аварийную бригаду для нахождения и устранения утечки газа. До устранения утечки обычное электроосвещение включать и выключать запрещается. Запрещается также курить, вносить открытый огонь и т. д.

3.4.21. При применении некоторых нефтяных газов, а также технического пропана необходимо помнить, что эти газы тяжелее воздуха и при утечках могут скапливаться в ямах, канавах, сосудах и других местах, образуя с воздухом взрывчатые смеси.

3.4.22. Сжиженные и нефтяные газы обладают способностью разъедать резину. Поэтому для этих газов следует применять соответствующие шланги и мембраны. В случае отсутствия таковых необходимо тщательно следить за состоянием шлангов и мембран в редукторах.

3.4.23. При загорании газа в местах утечки его из вентиля баллона, шлангов или газопровода тушить пламя нужно песком, огнетушителем или другими средствами, преграждая доступ воздуха к огню (гасить водой запрещается). Струю огнетушителя следует направлять вдоль пламени, а не навстречу ему.

3.4.24. Для зажигания горелки, работающей на природном газе или техническом пропане, следует сначала открыть вентиль горючего газа и зажечь его, после чего открыть кислородный вентиль. Для гашения пламени необходимо сначала закрыть вентиль кислорода, затем вентиль горючего газа. При хлопке или обратном ударе пламени надо быстро закрыть вентиль, подающий горючий газ, а затем кислородный вентиль и несколько раз продуть газовые каналы кислородом.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Перечень технических документов по сварочному производству
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cBapKOi HECYLUHX JTEMERTOB TPYIOBLIX BATOHOB

KOMIUTEXT IOKYMEHTOB TCXHONOTHYECKOTO Npoliec-
ca pasGopki, peMoHTa, cGopkH. TpHaurens

KoMRnexT 10KyMeHTOB TEXHOMOTHYECKOTO NpoLIEC-
ca pasBopkn, peMoHTa, cGOpKH. ABToCUenHOE
ycrpoitcrso

TunoBoR TexHOJIOrHYCCKKA NPOLIECC PEMOHTA Chle-
UHA/IM3HPOBAHHOTO 0GOPYAOBAHKR M KY30BOB
rpy30BbIX BaroHoB. KOMN/IEKT ZOKyMeHTOB

‘TunoBok TEXHONOTHYECKHIT MPOLIECC NIZHOBONO
IENOBCKOFO PEMOHTA UHCTEPH ZUIA NEPEBOIKM
ueMeHTa

TunosoR TexHONOrHYeckuil npottecc, Baronsr ana
TIEPEBOIKH TOPAYHX OKATHILICH M ar7IOMEPaTa Mo-
nenefl 20-471, 20-480, 20-4015.
CneunannanposaHioe 0G0opyaosatie H Ky30B

'THNOBOI TeXHOMOTHUECKHH NPOLIECC PEMONTA Chie-
UHANH3KPOBAHHOTO 0GOPYAOBAHKA W KYI0BOB

naTdopM NS NEPEBOIKH NICCOMATEPHATIOB

1998

1998

1994

1997

1987

1997

1988

1993

1975
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1983
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1987
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OBoamatenne RoKymMenTa L

Hauumenonanne goxymenta

iro_xgnmuu

TK-89

TK-9%0

TK-91

TK-103

TK-104

TK-105

TK-106

TK-107

‘Tunoro#t TexHonorMYCckuit NPoLIECC PEMOHTa cne-
UHAM3BPORAHHOTO OGOPYNOBAHHA H KY30Ba HeThl-
PEXOCHOTO BATOHA C NIOMHHMBIOMMMCSA KYIOBOM A
TICPEBO3KH ANATHTOBOTO KOHUCHTPATA

Tunoeofi TexronornyeckHit Mpotiecc peMoHTa
cBapkofi neranedt saronos. Yacrs I. Tenenan
naccaxupekux saronon, Yacts If. Tenexku
TPY30BLIX BATOHOB

KOMIUIEKT TEXHONOMHYECKHX IOKYMCHTOB Ha pe-
MOHT cBapKoit neranchi h cGOPOUNHBIX MK
BHYTpeHHero oGopynosanua APB

AnB60M TEXHONIOTHYCCKHX IOKYMCHTOB H3 PEMONT
csapkoit Aetanelt W COOPOUHLIX EIHHHL BHYTDEH-
Hero 060pynOBaHHA PedPHKEPATOPHOTO MOMBHX-
Horo cocraes. Yacts 1. MaTuparounas cexums LB,
Yacte [1. Mxrusaronnas cexunn M3

TunoBof TEXHONOTHYECKKH NPOLECE NO PEMOHTY
CMCUHATHIHPORAHHLIX YIIOB K GYHKEPOB BaroHa

LR NepeBoaky HedreGuryma

Tunoso#t TexHonornyeckyi npouecc. Yernipexoc-
HLIC KPBIThIC BATOHDBE JUTN CKOTA

Tunoso#t Texnonornyeckuit mpoitece. Barow-xon-
nep AR rPaRYNHpOBaHHON caxk. Cretpamuinpo-
BaHOe 0GOpY/icBaNE H KY30B

Tunonolt Textonornyeckud npouece. Liucrepra ans
MIepesaIKy Monoka. Cnetanianposasnsoe
obopynoBaKHe 1 KOTeN

Tunoso#i Texronoruycckuit npotece. Barow-umc-

TEPHS ¢ BYXCEKUMOHNBLIM XOTIOM IIA TPAHCTIOP-
THPOBKH NOTHBHHIIXNIOpKAA. Crienanuanposan-
Hoe 0GopynoBaHHe H KOTen

Tunoso# Texnonoruueckuit nponecc. LlensHome-
‘TATHYeCKHit TpyI0B0#l BArOH 1A NEPEBOIKH Nt
KOBeCHBIX Ipy3oB. Creumamuuposantoe obopy-
AOBAHHE H KY308

‘Tunosolt TexHonornveckuii npouecc. Lncrepra ans
NEPEBOIKH KANBUHHHPOBaHHOI conbt. Cnewxa-
NMIKPOBAHHOE 0GOPYROBANHUE R KOTEN
TexHonornueckne npouecch!. Tpenoxpanutens-
HbIE H IPEAAOXPANHTENLHO-BIYCKHEIC KAANAHM
'Tunoeoll Texsionornyeckuii npouece. Jymnxapst
(paroHbi-camocsaul) Tuna SBC60 u 2BC-105.
Cneunamisnposatitioc 060pyAoBaHHE H Ky308
Tunosoft Texnonornyeckuit npouece. Momysaron-

XOonnep Wis nepesosky Topda. Crieunamsuponan-
Hoe 0GopyRoBaNHC 1 Ky308

1984

1984

1989

1983

1989

1986

1989

1988

1982

1982

1988

1989

1989

1989

239
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O60oInaYeHNe NOKYMEHTE | Hanmenobanne noxyMmenra ‘ Ton wananus
TK-108 Tunosoit TexHonornyeckwil npouece. Xonnep- 1989
nolatop AB3-HHUH-M. CneumamsuposaHtoe
obopyaosaHue H Kyaos —~
TK-110 ‘Tunoso# Texsomoruseckudt npouecc. Momysaron- 1989

xontiep MIA NEPEBO3KH KOKCa, CRELMATHIHPOBAH-
#oe 06OPYNOBaHHE K KY30B

TK-113 TexHomOrMuecKuH NPOLECC PCMOHTA CBRPKOH Ha 1982

ycranobke T550. Kmpn 100.30.001.0

TK-114 ‘TexHoMOTMYCCKHI NPOUCCC PEMONTA CBapKoft Ha 1982
ycranoske T670. Mompecka TpHaHre R rpy3onoro
BaroHa R

TK-119 TexHONOTHYECKUH NPOLIECC PEMOHTA IEKTPOLLIA- 1987

xoBoit cBapkoii Ha yeraHoske T682. Kopayc apro-
cuenkn CA-3 106.01.001.0

TK-136 ‘Tunosol TexHONOrHUECKHH Mpouece. CreuMamist- 1986
PpoBaHHOE 05OPYROBAHHE H KY30B YETHIPEXOCHOTO
KPBITOTO IPY30BOTO BATOHA ¢ YIUHPEHHBIMU
BEPHBLIMK APOEMaMK

TK-137 TunoBo# TexHomoruueckni npottece. Bocbmuoc- 1986
HBle LUCTEPHE AtA HodTenpomykToB. Cnennanuin-
PpoBaNHOE 06OPYIOBAHHE H KOTE

TK-139 ‘Tunoeoii TexHonorHYeckHii npouecc. Yersipexoc- 1986
HBle LINCTCPHBI 1A BRIKHX HEGTENPOAYKTOB Moste-
neit 15-897 a1 15-1566. Cneunamiszuposantioe 060-
PYAOBHHE K KOTEN

TK-153 THnoBofi TEXHONOTHYCCKHIT NPOUECC PEMOHTA Clie- 1988

UHATH3HPOBAHHOTO 0GOPYAOBAHHA H KY30BA YEThi- ,
PEXOCHOrO KPLITOrO BaroHa-Xonnepa I nepesos-
KM CLIpLA MHHEPANbHLIX YAOOpeHni

TK-199 KOMN/IEKT ROKYMCHTOB Ha TEXHONOTHYCCKKI npo- 1993
UeCC KAMHTANLHO-BOCCTAHOBHTENLHOTO PEMOHTA
uucTepH. YeTbIpeXOCHAR UHCTEPHA V1A CBETIHIX

RedTenpoRyKTOB

TK-205 KOMNEKT IOKYMEHTOB HA TEXHOJIOTAYECKN NPo- 1993
UeCC PEMOHTA TacHTeNA KoNeGaHuit HaaGykcoBOro
$pUKLHOHHOTO

TK-207 Komnnext Z0KyMeHTOB Ha THNOBOH TeXHOMOrHyYec- 1993

kil TIPOLICCC HCMLITAHHA KOTIIOB H CTUBHBIX NpH-
Bopon umcrept 1880.02200.00023

TK-212 TexHonornydeckuit NPOLIECC PEMOHTA CHCTEMbL 1994
OTOMNCHUA AN3ENLHO-CITYXKeGHOro BaroHa pedpy-
xepaTopHo# cexumn noctpoiixk 1O BM3
1880.01100.00028
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0603HaYeHYe DOKYMEHTE

Hanmenopanne NOKyMenTa

‘ Ton Hinasns

TK-214

TK-228

TK-230

TK-231

TK-232

MNe 154 1IKB LB
Ne |57 KB LB

N 165 NKE UB

Ne 186 TTKB LB

e 200 1K LIB
N 213 TIKE LB

Ne 225 TIKB LIB

Ne 261 KB 1B

Ne 263 TIKB LB

Ne 268 KB LB

KOMRIEKT ZOKYMEHTOB Ha TCXHONOTHUCCKHH IPO-
UeCC PEMONTA CHHXPOHHOTO renepatopa JIKHO-
25-4/p B ycnosrsx pedpHXEPATOPHOTO BArORROTO
neno

KoMAnexkT noKyMeHTOR Ha THIIOBOH TEXHONOTHYEC-
KHil IPONECC AENOBCKONO PEMOHTA NOToLIAloNE-
ro annaparta L1I-6-TO-4

Tunorol TexHonornueckufl npoutece pemonTa
ckom3yHos saronos 1880.01200.00070

KOMAICKT JOKYMEHTOB Ha THIOBOH TEXHOMOrH-
YecKHil NPOLIECC PEMOHTA YUIA IATHHK—NOMGIAT-
sk 1880.01220.00071

KomnnekT moxymentos. TunoBoii TexHosornyes-
KHii Ipolece HA PEMOHT COCAHHHTENbLHOMH Gamch
YETLIPEXOCHOMH TENEKKH

Lucrepha ana nepesoIkn Monoxa. Texnonornyec-
Kasn HHCTPYKUHS Ha JENOBCKOH PEMOHT

TexHONOrHYECKan MHCTPYKLIMA Ha PEMOHT CBap-
KOl MPeROXpaHHTENR ABTOCUETIKH

TEXHONOrNUECKHUE YKA3AHHA NO PEMOHTY CBAPKOH
KOPMYCOB aBTOCUCNOK, PA3MEPLI TPCUIMH B KOTO-
PLIX NPEBLILIAKT JOMYCKacMbie K PeMOHTY o TY
334-UBT

Mncrpymnnue Yxa3aHHA N0 OPTaHN3aLui JKCN-
STyaTalHK TEXHUYECKOTO OGCMYKHBAHHA H PeMOH-
Ta IEKTPOCBAPOHOTO 0GOPYNOBAHHA B BATOH-
HOM xo3scTBE

Texuonornyeckas HHCTPYKUHS Ha PEMOHT CBApXOH
nornomalouiero annaparta asrocuenxw L-1-TM

TexHONOrKHCCKaR MHCTPYKUMA HA PEMONT CBAPKOWH
Y3M2 KPeneHus GPUKUHONHON TUTAHKH GOKOBHHBL
Tenenxu LIHUHU-X3-0

TeXHONOrHYCCKAN HHCTPYKUHS TI0 NDHMEHEHHIO
METANHYECKOH KPYMKXK NPY HAIUTaBKe AcTaned
BAroHOB

Texnonorneckas HHCTPYKLIMA PEMOHTA CBAPKOH
ronosxu ausens K461

Texnonornyeckas HHCTPYKIMA. PeMOHT koHconb-
Holt yacTi xpeGToBol GaNKH KPHITOTO YETHIPEXOCHO-
TO BarOHa B MECTAX IOCTAHOBKM APUBAPHLIX Nepes-
HHX W JAIHHX YNOPHBIX YTONLHUKOB VIR NOTTIOWIA0-
WErO ANNEPATA ABTOCUENKH

TexHONOrMYeCKkaR MHCTPYKUMA. PeMoHT cBapkoil
UEHTpHpYIoltel Ganoyku aBTOCUCNKH PY3OBbIX
BaroHos
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1983

1976
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OGoaknenre HOKYMENTA [ Hanmenosanue J0KyMeHTS

l Ton wstanun

Ne 272 T1IKB B

Ne 297 KB LB
Ne 310 KB LB
M 317 KB UB

Ne 322 IKB LB

Ne 340 TIKB UB
Ne 425TIKB LB

Ne 453 TIKB UB
M 454 KB LB
Me 529 TIKB LB

Ne 542 NKB LB

6/n

Ne 619-93 KB LB

Ne 621-93 NKE LB

P/l 32B 05296

P/l 32 11B 053-96

TeXHOMOTHYECKAR HHCTPYKHSA. PeMOHT ceapkoit
NIEPEMBIYKK 3AMKA 8BTOCLICTIXH

BpeMenHas TexHonoruYcckas HHCTPYKLUR PEMOHTa
cpapkoft. BammMax TopMO3HO# HENOBOPOTHEIA AN
TPY30BLIX BarOHOB KeJICIHBIX JAOPOF KONEH 1520 MM

Bpemctnas TexHonornyeckas HHCTpyKuns., Mpusap-
ka orpasnynTeneit  ynopos. Lientpupylomas
Ganouxa

TeXHOMOTHYECKaR MHCTPYKUHA TIO cBapke. Yniopt
nepexne Thna Yil-1 OCT.24.152.01-77 n
MITOTORMCHHbE NO YepTexy 726.02.222

TexHONMOTHYECKAA HHCTPYKIHR TIO PEMOHTY CBapKOii.

Tonoexa coemnnrenstas Tvna le FOCT 2593—69

lducrpyxum TIC NPHMCHEHUIO B BATOHHLIX AeNno
cTabum3aTopoB AyrH VIR pyuHolt ayrosolt ceapku
MEPEMEHHLIM TOKOM

HHCTpYKTHBHBIC YKa38HHR NO PA3IeNKe B
METAJUIONOM TPY30BSIX BArOHOB, HCKIIOYEHHBIX Ha
MHBEHTApA

HCTPYKTHBHBIC YK838HHA HA PEMOHT cBapKofl
HaapeccopHoh Ganxu Tenexaxn LHHH-X3-O

HIHCTPYKUKA HA TipoBElcHHE CBAPOYHLIX H MANSpP-
WX paGOT NPY NepeHyMEPOBAHHH BAaroOHOB

BpeMeHHBIC TEXHHYECKHE YKAIAHHA HA PCMONT
caapkoft Tenexxu UHUH-X3

TeXHONOrHUECKAR HHCTPYKUMA Ha PEMONT CBapko
HaKMOHHBIX TVIOCKOCTell HaapeccopHolt Gamai
Tenexxn IHUHK-X3

TexHONMOrHYeCKaA KHCTPYKUHA. PEMOHT cBapkoi
yniopa roJIoBKH CTAXHOTO G0/TTa Iormowawero
annapaTa aBTOCLICNKH. llonom-lcnue K HHCTPYXLUHH
Ne 200 KB 1B

TlopAgoX KOMIUIEXTOBKH K MaPKHPOBKH JTHTBIX
3MEMEHTOB TeNeeK FPY30BbIX BArOHOB NPH
TUIAHOBLIX BHIAX DEMOHTA M CTPOHTENLCTBE HOBEIX

Topanok GezonacHoro BeAcHUs paGoT ¢ BArOHaMK,
TPYXEHHBIMH ONACHBIMH TPY32MH, NIPH TeXHHYcC-
XOM OGCIYKHBAHHH H GE30TUCTIONHOM PEMOHTE B
NpH TEKYIIEM OTUENOYHOM PEMOKTE

Pyxoponsunit soxyment. HHcTpykuns no peMonTy
Terlexek TPYIOBLIX BATOHOB

Pyxosonsumit aoxkyment, UncTpyxuus no peMonty
M HCILITRHHIO YHUBCPCATEHOTO CHBHOTO npHGopa

LMCTEpHLI

1979

1979

1980

1980

1980

1981

1984

1986

1984

1987

1976

1993

1993
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OGonauenie NOKyMEHTa |

Haumenosanue noxymenma

I Lon wynanus

TV 32 UB-BHHHXT-
942

TH 007-01124328-97

Ne 610-LB-93 PI

TN-05-0218/97
TH-5-02-98
TH M LIBA?

TH BHUUXT-0501-
11-96

6/n

M 637-96 IKB UB

TH-05-02/985

BoccTaHoBneHue IeeK 0Ceit BArOBHBIX KOJICCHBIX
nap

TexHonoruyeckan WHCTpyxums. Fasonpeccosas
¢BapKa TPYG MArHCTPAMbHEIX BO3MYXONPOBOIOB
TPY3OBbIX BATOHOB

Perynsrop TOPMO3HBIX PEIMAKHBIX MEPEAY MOETH
574B. PyKOBOACTBO 1O PEMONTY

TexHoMorKueCkan MHCTPYKIMA 110 NPHBAPKE KIHOCO-
CTOAKAX EMCHTOB M HaMIABKe AcTanell TeeKKH
Monen 18-100 rpysosoro paroua

YRUGHUMPOBAHHAN TEXHONOTHHECKAA HHCTPYKIHS
N0 aBTOMaTHYeckoli Hannaske TPY3OBbLIX BarOHHLIX
KOJICCHBIX Tlap

Boccranossiehuc aBToMaTHuCCKOR Hanmaskol
nedekTHOR pe3nboBOl YacTH BAroHHbIX ocelt

YnpouHenHe IMEMEHTOR ABTOCLENHOrO YCTpolicTea
ra3onopolKoBoi Hannaskoll Ha ponaxe

Tepeuens aerancii NOIBHKHOTO COCTABA, ICKANATO-
POB, TH H BArONHBIX JaMeUMTeNei, BOCCTAHABITH-
BacMbIX H YIPOYHAEMbIX ¢ HARCCEHHEM ra3oTCPMH-
YECKHX B APYTHX NOKPHITHR, ¢ pacnpencneHuem ux
M0 CTENCHH BHAHHS HA 6€30MaCHOCTE ABHXEHNA
noesnos (Y1eepxacH MnaBHuiM TEXHUIECKHM
ynpasnchuem MITC 29.03.90)

TexHonornyeckas HHCTPYKLHR N0 KCNBITAHIO Ha
PacTKEHHE H HCPA3PYINAIOUIEMY KOHTPOIIO IeTa-
it BaroHos. MarHHTONOPOUIKOBEIA, BHXPETOKO-
wuiit, deppolonnoBkIit MeTOME

Mpasuna arrecTaumu ceapinkos (YTBEpKIeHb
Tocroprexnamopom Poccuu 18.03.93)
Tpasuna 6e30nacHoCTH B rasosom xoastictee (M3ma-

HHE 3-¢, ¢ HIMEHEHHAMH No | 1 2, YTBEPKACHHbIMH
Tocroprexnamopom Poceunt 11.02.92 1 14.12.92)

Texnomnornyeckas HHCTPYKUHS O BOCCTRHOBCHHIO
HAMIABKOH HIHOWEHHEIX NOBEPXHOCTER KOPIYCOB
GyXC rpy30BbiX BaroHoB

1994

1997

1993

1997

1998

1989

1996

19%

1996

1993

1997

1998
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TlepeveH OCHOBHBIX FOCYISPCTBEHHBIX W OTPAC/IEBLIX CTARIAPTOB

110 CBAPOHOMY NPOUIBOACTBY

Homep crannapra Hammenomanne cranzapTa Howmepa HYC Bpemn
€ HIMCHCHUAMM HR
STARIADTY
Mamepuans
TFOCT 380—94  |Crans yrnepomicTas oGLIKHOBCHHOTO Ka- - -
yecTna. Mapkn
FOCT 398—96 | Banaaxu u3 yrneponnctoi cranu ans noa- - —
BHXHOTO COCTABA KC/IEIHBIX JOPOT WIHPO-
xoii Konew u MeTponosmTeta. TexHutec-
KHe YCIOBHR
TOCT 535—88 | FpokaT copToBoii # hacOBHBIA U3 CTaTH 1-1X-90 Mait
YTIICPOMCTON OGLIKHOBEHHOTO KAuecTBa. 241-91 1992r.
OGUIHE TEXHHYECKHE YCROBHA 3-1-92
TOCT 977—88 | OTaMBKA U3 XOHCTPYKUMOHHOMN HENErHpo- — —_
BaHHOMN M NErupoBaHHOM cTam. O6ume
TEXHHYECKHE YCIIOBUS
TOCT 105088 |{Crans yriepomicTas Ka4ecTBEHHAA KOH- 1-Iv-92 —
cTpykunonHas. Texuuueckue ycnosus
FOCT 1412—85 |YyryH ¢ nnacTHHYaTLiM rpaduTOM IR —_ -
otausok. Mapku
TFOCT 1583—93 | Cnnassi amoMuHHeBbie, uTelinbic. Texuu- | 2-1X-96 —_
HECKHE YCIOBHA
FOCT 2060—90 | Tlpyrxn natyusic. Texuuucckne yenopus 1-X1-92 —
TOCT 4491—86 | LieuTphi XONECHbIE INTHIE JUTA NONBHKHO- 1-V-96 —
O COCTaBA MCE/IIHBIX JOPOT Konen
1520 M
TOCT 4543—71 | Cranb nerupoBaHHan KOHCTPYKIHOHHASA. 1-V-77 —
Texunyeckue yCIOBHR 2-XI-82
3-v-87
4-X-87
5-11-90
TOCT 4728—96  |3aroToBkH oCeBbie UIA NIOBHXHOTO COCTa- — -
Ba WENMEIHLIX JIOPOT KOMCH 1520 MM.
Texunueckue ycnoeHs
TOCT 4784—74 | AmomuHNit 1 cNNaBb) ATOMHHACBLIC Jie- 1-X11-78 —_
opmupyembie 2-VI-80
3-vii-82
4-VIH-84
51V-%0
TOCT 5520-79  |Cram AWCTOBAS, YITIEPOZHCTAA HH3KOME- 1-1-83 1995r.
THPOBAHHKAR JUIR KOTJIOCTPOCHKA H COCY- 2-VIll-85
0B, paGoTAIOLIHX MO AABNCHHEM. 3.VI-90

Texuuueckme yCIoBHS
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Howep cranaapra

Hanmerosanue crannapra

Homepa HYC
€ HIMCHCHWAMH

Bpeus
[nepenaganms
CTAHIADTA

I'OCT 563272

TOCT 735077

TOCT 1079189

TOCT 1088585

TOCT 11069—74

TOCT 1463789
rOCT 1771193
rocT 19281—89

roCT 2270391

rocCT 5.1215—72

rOCT 2246—70

TroCT 7871175

TFOCT 9087—81E

TOCT 9466—175

Cran BEICOKONICTHPOBAHHBIC 1 CTUIABLS
'XOPPO3IHOHHOCTOHXHE, XKAPOCTONKHE H
Kaponpounsie. Mapky U TexHR4eCKHe
TpeGoBaHHA

Ctam TOJICTONIHCTOBAA, KOPPO3HOHHO-
croitkas, KapocTofikas W KaponpouHas

Koneca nenHokatauste. TexHuyeckne
ycnosus

Crans AHCTOBAN FOPAYEKATAHAS ABYXCIOH-
Haa xoppo3noHrocToikas. Texkuueckne
YCIIOBHA

AsmomuHuit nepsusHLI. Mapku

Tlpoxat ToncTonMcTOBOH M3 YTICPOMH-
cTOH cTany 0OLIKHOBEHHOTO KauecTBa
Crinasb) MCAHOLMHKOBBIE (aTyHW)
nuteiinbie. Mapkn
TlpoKat H3 cTaju NOBBIMNEHHON NPOYHOG-
TH. OBuMe TEXHHYCCKNE YCIOBHA
JleTanu uThie aBTOCUENHOTO YCTPOHCTBA
NOABIKHOrO COCTABA KENCIHBIX AOPOT
xonex 1520 Mm. OGuIKe TexuHyeckue
ycmosus

Ceapounivie Mamepuanst
‘nexTponr Merammyeckie mapku AHO-4
JUIA XYTOBOH CBAPKH MANOYT/IEPOIHCTHIX
KOHCTPYKLIMOHHBIX CTaneh
Fpoeonoka cranyHas cBapouHas.
TexHuueckne ycnosus

TpoBonoOka CRBAPOYHAS H3 ATOMUHMA K
amoMHHKEBLIX CnagoB. Texuuuccxue
ycnosus

Dmochl cBapoUHbIe NAanacHbie. TexHudec-
KHE YCNIOPHR

INEKTPOAR! HOKPHLITHIE METAILTHYECKHE VI
pyuuoil myropoit ceapky cranch u Hanmas-
xn. Knaccuduxauua, pasmepst u obitme

TeXHHUECKHE TpeGoBaHns

1-1X-75
2-X-19
3-1X-81
4-XI11-86
5-X-89
1-11-88
2-X1-83
3-1i-90
1-X-92

1-1-89

1-X-76
2-111-80
3-11-85
4-VI11-87
5.1.88
6-VII-89
7XI11-92
1-V-91

1-V-9]

2-VIil-78
3-Vili-80
4V-83
5-V1-87
1-1-83
2:11-89

- 1-X-88
21X-90
1-X11-88

2-X-90

OxTabpy
1993 r.

Okr1abpb
1990 .

Maii
1991 r.

Hioms
1993 r.

Hexabpy
193 r.
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€ HIMCHCHHNMH
CTABIARTA.
TOCT 9467—75 | Snextpoanl NOKPHITHIE METANTHYECKHE 1-X11-88 -
It pydaHoH MyroBoit cBAPKH KOHCTPYKLM-
OHHBIX TEIUIOYCTOHYMBLIX cTAMNCH
TOCT 10051—75 | 3nextpoan noxpeiTeic Meranmmyeckne ans|  1-XI11-88 Asrycr
PYuHOH TYroBoli HATIABKH NOBEPXHOCT- 1993 r.
HEIX CJI0€B ¢ 0COGLIMH cBOHCTBAMK
TOCT 10052—75 |Snextponn! nOKphiThic MeTaTHYeckne &nd | 1-X11-88  [Centabps
PyuHO# ZYroBoH cBapkK BBICOKONETHPO- 1993 r.
BaHHBIX cTanei ¢ 0coGLIMM CBOHICTBAMM.
Thnut
TFOCT 10543—82 |TpoBonoka cramuas Hanasoutas. Tex- 1-V-88  [Cenrabpe
HHYCCKHE YCITOBHA 2-VII-89 1993 r.
TFOCT 16130—90 |TIpoBonoKkH N NPYTKH U3 MEINA H CTLNABOB — —
HE MEMHO OCHOBE CBapOUHbIC. TexnHuec-
XHE YCIOBHA
TOCT 21448—75 |Mopowku u3 cnnasos AnA Hannasku. Tex- 1-X-81 Anpens
HHYCCKHE YCTIOBHA 2-X1-86 1993r.
3VHI1
TOCT 21930—76 |[Tpunow oNOBAHHO-CBHHIIOBbIC B HYWKaX. 1-111-83 —
Texumnyeckue yenosus 2-1X-87
3-X-90
4-V1-95
TOCT 21931—76 |IIpunou ONOBAHHO-CBHHLOBSIE B HIACTH- 1-151-83 —
X, TCXHHYECKHE YCMTOBRA 2-1X-87
3-VI-95
TOCT 23137—-78 |Mpunou Meano-uuKkorste. Mapxku — -
TOCT 23949—80 |3nexTpomt BofbdpaMoBLIC CBAPOUNbIE —_ —
HETUIARANHECA
FOCT 26101—84 | ITpoBonoka NOPOLIKOBaA HANNIABOYHASA. 1-X-90 —
Texunuecxue ycnosua
FOCT 26271—84 | TTpoBonoka MOPOMIKOBAR WA RAyroBoi 1-X-81 1994 r.
CBADKH YTTIEPOMHCTBIX H KH3KONCTHPOBaH-
Hbix craneil. OSmme Texunucckue yeIoBua
Obopydoearue
TOCT 5917—71 Topenku pyuHbic AR aproOHOAYTOBO#H - -
cBapky THNoB PIA-150 n PCA-400. Tpe-
GoBAHHA K KAUCCTBY aTTecTORaMHOH Npo-
: ayxun
FOCT 1077—79E |openxy oRHOMNAMEHHbIE YHUBCPCANbHbIE 1-XI-85 | ®espams
JUI AUCTHICHO-KNCIOPOTHOM CBAPKH, Rali- 1994 r,
K ¥ nogorpena. THOb!, OCHOBHbIE Aapa-
METPBI M PasMEpBl W obilIne TEXHHYECKHE
TpeGOBAHHA
TOCT 14651—78E | DneKTPOROACPXATET A PY4HOF Jyro- 1-X-83 Hions
Bol capk. Texunueckue yenopHs 2-11-89 1994 r.

3-VII-89
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Homep cTannapra

Hanuenosanse cranaapra

Homepa HYC
€ HIMCHECHHAMH

Bpems
prepenatanns.
STARNADTS

rOCT 2.312—72

TFOCT 2601—84

TOCT 5264—80

TOCT 8713—79

TOCT 11533175

TOCT 11534—75

rOCT 11969—93

TOCT 1477176

FOCT 14776—79

FOCT 14806—80

rOCT 15878—79

TOCT 16098—80

TrOCT 23518—79

TFOCT 6.16-2220—
7

VYenonmie Ha06paxerns n 06o3HAYCHHA
WBOB CBAPHBIX COCMHEHMT

Caapka MeTauio. TepMUHBI K onpeacne-
HHA OCHOBHBIX NOHATHI

Pyunas jyroas ceapka. CoeHCHUS
caaphbie. OCHOBHBIE THIIbE

Koticmpyxmusnoie snemenmsi u pasmepst

Ceapxa nox dunocom. Coeuenns caap-
Hbte. OCHOBHBIC THITLY, KOHCTPYKTHBHbIE
IEMEHTEI H PAIMEPE

ABTOMATHHYECKAR H (IOMYaBTOMATHHECKAR
yrosa csapka nox ¢mocom. CocnmHe-
HHSA CBAPHBIC MOR OCTPLIMU H TYNBLIMA yT-
namn. OcHOBHBIE THNL. KoHCTpyKTHBHBIE
IMEMENTH! M PAIMEDDI

Pyunas nyrosas ceapka. CoepnHenns
CBapHble NOJ OCTPLIMH K TYNBIMH YIJIaMH.
OCHOBHbIE THNbI, KOHCTPYKTHBHDIC 371¢-
MEHTBI 1§ PAIMEPHI

Csapka niiannennem. OCHOBHBIE TONOXKe-
HUg ¥ X 060IHAMEHNR

Jlyropas csapxa B 3amnTHoMm rase. Coenn-
HEeHHA cBapHbie. OCHOBHBIE THIIB!, KOHCT-
PYKTHBHBIE JIEMEHTHI W PasMephl
Hyrosas cBapka. CoeMHEHHA CBapHEIC
Toueunble. OCHOBHBIC THIILI, KOHCTPYKTHB-
Hbl€ MEMEHTBLL K pl’qu)bl

JlyroBas cBapka amoMUHHA K AOMHHHE-
BbIX CANaBOB, OCROBHbIE THAL, KOHCTPYK-
THBHBIC STIEMEHTH! M PAIMEPDI
KonTaxTHaa ceapka. CoenHeHns caap-
Hite. KOHCTPYKTHBHBIC NEMEHTHL H pad-
Mepbl

CoenuHeHHS CBapHBIE M3 ABYCNORHON KOp-
PO3MOHHO-CYORKOT cTamy. OcHOBHbIE TH-
Abl, KOHCTPYKTHBHbIE JITEMEHTBI H pasMe-
phl

Hyroeas cBapka B JawmTHEIX razax. Coe-
JIMHEHNS CBAPHBIE NIOML OCTPLIMU H TYMbl-
My yraMu. OCHOBHMbIC THIIB, KOHCTDYK-
THBHDBIE INEMEHTEI H paIMephl

111Bw cBapHbIX coemuHennii. Pyusan
MCKTPONYTOBaA CBAPKA KOPPOIHOHHO-

CTOHKNX cTaneli aycTeHHTHOTO Knacca

Tuntt caapustx coedunenwi. Tepmunnt u obosuaverun

1-X-91

1-1-87
2-Vi-92
1-1v-89

1-X1-86

2-1v-89

3-X-90
1-VIII1-91

1-VIII-9§

V1-82
111-87
1v-89

R
2
3.

[-1-90

1-v-89

Hontps
1994 r.

Hions
1993 r.

Anpens
1993 r.

Aprycr
1991 r.

Aexabps
1990 r.

Hions
1992 r.
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Homep cranmapra Hanmexosayne crangapra Howmepa HYC Bpems
€ HIMEHCHHAMM TICPEHITANNA
STARNADTS |
OCT 26.18—86  CpapHbie coeaMHEHHR TIPHRAPKH JIOKOB, - -—
wryuepos U Mydr. OcHOBHbIE THALY,
KOHCTPYKTHBHBIC S7ICMEHTHI K Pa3Mepbl
OCT 4333—82  |Csapka METAITHYECKAX XOHCTPYKUH. — —
O6mue TexHUYecKHe TpeGoBanKra
Memodw xonmpors
TOCT 1482—84 | Kontpons Hepaspymaiomui. CocHHeHnn 1-X11-87 —_
cBapHbie. MeTOMb! yNsTpa3BykoBbie
TOCT 3242—79  |Cocmnenns caapubic. Metolibl KoHTpONs —_ Oktabps
KayecTpa 1990 r.
TOCT 6996—66 |CrapHuie coespienns. Metoan onpenene- | §-Vi1)-80 Maii
HHUA MCXaHHYECKHX CBOMCTB 2-1-84 1991 r.
3-v91
FOCT 7512—82 | Koutponb wepaspywaiommii, CoemHenns 1-1v-88 Maii
caapHeie. Paanorpaduuecknii meton 1988 r.
TOCT 15467—179 | Ynpassenue xauectaom npogyxums. Oc- 1-1V-85 Hions
HOBHbIC TIOHATHA, TCPMHHLE, ONPEACACHNA <1986 T,
TOCT 18442—80 |Kortpoms Hepaipywatomuii. Kannmwnap- 1-1V-83 JexaGpb
Hbie Metompl. Ofinne TpeGoBanus 2-VII-86 1986 r.
TOCT 21105—87 |Kontpons nepaspyuatomnii. Maruuvono- 1-1-90 1992r.
PpowKosbii MeTOn
TFOCT 23055—78 | Koutpons Hepaspymatoumii. Ceapxa 1-111-84 Hious
MeTannoB nuasncunesm. Knaccudmxatus 2:111-89 1992 r.
CBAPHLIX COCAHHEHRII N0 peaynLTaTaM
pamuorpadHuyeckoro KOHTpoOAR
FOCT 23479—79 |Kountpom sepaspywatounii. Metoan 1-X11-84 Hos6ps
omTHyeckoro puna. Obtme Tpebopanns 2-X1-89 1984 1.
TOCT 25997—83 |Caapxa metasvios nnasneHueM. CraTveTi- — Hos6ps
yeckas OlieHKa KayecTBa MO Pe3yAbTATaM 1987 r.
HCPAIPYIWAIOWETO KOHTPONS
TFOCT 26182—84 | Koutpoms nepaspywatomuii. Jliomune- —_ —_
CUCHTHBI MCTOR TeyeHCKaHNHR
TOCT 27750—88 | Kontpons nepaspymaomuii. Tloxputua — —
BOCCTAHOBHTENbHEIE. METOMIB! KOHTPONA
TOJIAIHHBI NOKPLITHA
Texmuxa 6esonacnocmi
FOCT 12.1.019—79 |CCBT. Dnextpbbesonactocts, Obuue 1-1-86 Hexabpn
TpeGopanua 1986 r.
TOCT 12.1.030—81 |CCBT. OnexrpofesonacHocTs. 3amuTHoe 1-VII-87 —
383CMIICHHE, JAHYTIEHHE
TOCT 12.1.035—81 [CCBT. O6opyaosanue M1 AYroBoit K — —
KOHTAKTHOM 3eKTpOChapkH. Jomycrumsie
YPOBHM IIYMa H MCTOIbI HIMCPEHHI
TOCT 12.2.003—91 |CCBT. O6opynoBasiic NPOHIBOACTBEH- — -
noe. Obmue TpeGoBanuA GeaonacHoCTH
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Howmep craunapra Hammecnosanue crannapra Homepa HYC |  Bpems
€ HIMCHENMAMM
STAHOAPTA
TOCT 12.2.007.8— CCBT. VerpoilcTso 3neKTpocBapouHoe i 1-11-81 —
75 A IIa3MeRHoR o65pabotku. TpeGosanus |  2-VIII-85
GeaonacnocTn
TFOCT 12.3.003—86 | CCBT. PaGotit anextpocaapountie. O6- 1-VII-89 —
mue TpeGopanna GezonacHocTn
TOCT 12.4.010—75 | CCBT. Cpencrea unmenxyanbHoil 3auiu- 1-V.77 —_
Tot. PykaBuunt cnensanmbhie. Texumyec- 2-V-8l
KHMe yCnoBus 3-11-85
FOCT 124.013 — |CCBT. Ouxw ammtusie. Obuime Texnu- — -
85E YECKHE YCROBHA
TOCT 12.4.035—78 [CCBT. CpencTea HHIMBHAYANLHOMA 3a11H- 1-1X-83 Hiom
o1, LLurkn 3ammTHELe 0% INEXTPOCBAp- 2-X-86 1991 r.
uxon, Texnuyeckue yenosns 3-11-89
4-X11-97
OCT 32.13—82 |CCBT. IMoaroToska LUHCTEPH K KANHBY W — -
pemonty. TpeGopanns GezonacHocTn
OCT 32.15—81 |CCBT. Texuuueckoe o5cTykHBaHHE B - —
PpeMOHT BaroHoB. TpeGoranns
GesonacHocTH

Npumewanne. [pn paboTe HAA TOCYAAPCTBCHHBIMK CTARAAPTAMH CRICIYET OPHEHTHPODATLC Ha
HITAHNA WK NEPEHITAKKA, BPCME BHNYCKA KOTOPWIX yKa1ano B rpade 4 Tlepeund, um xe Gonee nojanne
HINBHMA N0 JATE BatycKa. [aTa HIIAHMA HIH NEPCHINAHUA OOHISHO YXAILIBACTCA B KOHUC CTAADTA B
paxaene “Hndopmawoninic KaHHMe" nan xe Ha nepod mn6o nocnemyedl crpannue crannapra. Ecnn
TEXCT CTAHIAPTA HE COREPMMT BCEX HIMCHERNR, Ha XOTOPLIE AAHA ccxtnxa B rpade 3 Tiepeuna, To cneayer
® JIONONHEHHE X CTAHIAPTY NONLIOBATHER HIMCHEHHIMH H RONOMHCHHAMH, HITOXCHHLIMH B TEX HOMCDAX
Hudopmaunonroro yxasarenn cranaapron (MYC), koTopie yxasanss b rpade 3 Mepeuns. Cnenyer umers
Bauny, ¥To Kaxasii homep HYC conepxuT o6biuMo HE OO, @ UCALIA PAX BORONHCHKH, HoMencHUR 1
HCKMOUCHHR, YTO CYUICCTBCHHBIM 0GPAIOM MOXET HIMCHUTL CONCPXAHKE CTRHAAPTA.
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Tennoxon”

Ne wn Hanmerosanse K A0pec MPEANPHITHY Hanmenosanne Tun wam Mapxa
watephana
! 109033, Mockea, 3anoropoxcxuit san, |Iposonoka ans 60, 65, 65T,
11, Merannyprudcckuit 3as0x "Cepn n | MeTannm3aLn 30XT'CA
monor”
Mposonoxa Ca-081"2C
caapovHan
2 162000, Bostoroacxan o6n., Yepeno- Tposonoxa TMN-AH3, MIl-AH8
eel, yAa. 50-nerns Oxmabps, 1/33, niopotkosas
Cranenpoxarhuit 38801
Prioc AH-8
3 445032, YennGuncxan obn., Maruuto- |IMposonoxa NN-AH8
ropek, yn. Cknanckas, 4, AO nopowxopas
“MarHuToropckuil MeTH3HO-
METAIUTYPrudeckiii komGunat" Mposonoxa Cs-0812C
cBapoyHas
. AnexTpoms noxpyt- | MP-3, YOHN-13/55,
Thie MeTaRueckne | AHO-4, 03C-4
4 140101, Mocxonckan o6:t., Pamecuckoe, |To xe MP-3, YOHU-13/55
1-a yn. Muxanesuva, 49, Pamencknii
MexaHuyecxril 3anon
5 345370, PocroBexas o6a1., Kpachbit " AHO-4, AHO-6
Cymun, yn. 3asonckas, 1,
Meramtyprissecknit 3apon
6 111123, Mocksa, 1. Jutysuactos, 31, " 03C-4, 03C-6,
AOOT "Mocxonckuii IneKTpOmHBIR M33-104, UT-15,
3ason” YOHH-13/45,
YOHM-13/55,
MP-3C, AHO-4,
037-8, UI-11,
DA-39509, DA-
400/10Y
7 129337, Mockea, XuGutickuii apoesn, “ J133 YOHU-13/55,
3, AO "HlocuHoocTposckuit JI33 YOHH-13/45,
ANEKTPOAHBIA 3aBOA" N33 03P-4, JID3-8
(awanor Q3J1-8)
8 606450, r. Bop-2, Huxeroposckas " 03C-12, MP-3
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N nin HaumeHosanHe 1 ANpeC NPCUIPHATHS Haumenosaune Tun wm uapxa
waTepHana
9 109316, Mocxea, 2-1 yn. Mammsocr- | 9nexTpombt YOHH-13/45,
poeuns, 16, Mockopckuit ontiruit MOKPLITHIC YOHWU-13/55k,
CBAPOYHBIA 3aBOX (ONBITHO-OKCMIEPH- | METATIHYECKHE YOHHU-13/65,
MEHTANTBHOE [PEAIPHATHE 03C-12, 03C-6,
"Cneusnextpon”) 03C-33, 03C-18,
03/1-8, 0317,
03J1-36, O3H-3,
O3H-300M,
O3H-400M, O3H-7,
O3L-3, O3H-6,
O3P-2, OMA-2,
DA-400/10Y,
IA-3959; LIT-11,
UT-15, HUAT-]
10 194100, Canxt-Ilerepbypr, yn. To xe TMY-2Y, UT-15,
Jinrobckasn, 12, AO ‘“Daeckrpomnit AHO-4, DA-395/9,
3ason” DA-400/10Y,
YOHU-13/45,
YOHH-13/55,
3/13-P-1, TMY-50
11 198096, Canxr-ITerep6ypr, yn. " YOHMU-13/45,
Kopabemnas, 6, AO3T "Cron" YOHMN-13/55,
03C-12
12 142103, Nogonbex, MockoBckoit 061., " 03C-6, 03C-12,
yn. XKeneinogopoxnas, 2, AQ YOHMU-13/45,
"Tonombekuii MALIWHOCTPOHTENLHEIH YOHU-13/55,
3apon” MP-3, DA-39509,
DA-400/10Y
13*  {107228, Mockea, yn. Hoopasanckas, |[Tposonoka NM-AH3,
12, POCKENTOPCHAB TIOPOWKOBAS A-Hn-14CT
DnekTpomb! MP-3, YOHHU-
TIOKPLITLIE 13/55, 03C-4,
MeTAITHYCCKHE 03C-6, AHO-4,
AHO-6,
O3H-300M,
0O3H-400M
14 215280, Cuonenckan o6, r. Chiveska, {To ke YOHMH-13/55, MP-3
yn. B. Iponerapckas, 34, PAO "Tas-
npon”, npearpuaTHe "MocTpancras”,
Chiuenckuit anexTpomibiit 3ason
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N n/n Hanmesiosanue u anpec npeanpuaTHs Hanmenonanne THN WX Mapka
MaTepHana
15 300017, Tyna, HTO Tynauepmer ATl |TTopomiok TP-H80X13C2P,
anc NP-H77X15C3P2,
NP-H73X16C3P3,
NMP-H70X17C4P4,
TP-H67X18C5P4,
nr-Cp-2, NT-CP-3, °
nr-Ce-4,
NP-HA42CP,
NP-OPHXCP,
AP-XHACP,
MHSSIOI15,
MH701030,
fT-105H,
OT-IO10H,
TIT-I0X15CP2
16* |107174, Mocxsa, yn. Horas Tlposonoka C-10, NMI-AH3,
Bacmaunas, 2, TOO "MPTPAHC" nopolxosas NMi-AH8
Tposamoxs Ce-08I"2C
IMCKTPOIHAR
®moc AH-348A
DnexTponst MP-3, AHO-4,
OKpLITLIE AHO-6, YOHH-
METATUTHYCCKHE 13/45, YOHU-13/55
7 400082, Borrorpax, yn. Baxtyposa, Tiposonoka wis 60, 65, 65T,
12, Cranenposonoutsiit 3aBon MCTaIUTH3ALAK 30XICA
18 347340, Poctoscxasn ob., IneKTpoabl MP-3, 03C-12,
Bonrozouck 13, AO "AtomMmam™ YOHMU-13/45,
YOHM-13/55,
DA-3959, 3HO-8,
03J1-6
19 129851, Mocxkea, yi. 3-8 IMposonoka, Cs-08XI"2CM®,
Murtnumsckan, 10, BHUWKT wan 3NEKTPOAL! AHM-13

¢$upma "Tpauccaap”

* OpraHmiaumi, PEATHIYIONHE MATCPHANSE 1A CBAPOUHBIX M Hannasovmeix pabor.
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[image: image244.png]Hanmexosanne 1 anpec
NpEAnpHATHA

Beinycxaemoe 0Gopynosanue
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620063, Exatepunbypr-63, a/s
21, 3amox "Hckpa”

656031, Bapnayn, np-t Ctpon-
Tenedi, |17, Bapuaynscxui
2ANNApaTHO-MEXaHKUeCKUit
3aBOA

197376, Canxt-Ietepbypr, np.
Memixos, 10, AO "3ason
DnexTpux”

623071, Ceepanoncxaa o6n.,
Tlepsoypamck, n. Hosoyr-
xuncx, yu. Mapmaan, 23

195027, Cauxt-HerepGypr,
Kpacsorsapaeiickas nn., 2, AO
"IleTpo3ason”

194100, Casnxr-Tlerep6ypr, yn.
Jlurosckas, 10, U

csapxu Poccun (BHHH 3CO)

107174, Mocksa, yn. Hosan
BacmanHas, 2, TOO
"UPTPAHC"

CBApOUHBIE ArPEraTLl, FEHEPATOPEL, BLIMPAMUTE-
M, TPRHCHOPMETOPHI, CBAPOUHLIC ABTOMATHI,
CBAPOMHBIE MAWHHEI

PemyxToph: ceTenbie, PeaYKTOpH! PAMIIOBLIC, pery-
[MATOPEI PACXOAA T84, BEHTWIK GAITOHHbE, CMe-
CHTEITH ra30B, ANNapATH UK HAHCCEHNS MOKPL-
Thil, YCTAHOBKH JUIA FA30NIAMEHHOTO HANLUICHHS,
YCTRHOBKH /1% NOPOMWKOBOTO HAMBIICHHA, PEIyK-
TOPL! Ga/IOHHBIC, BEHTHIH, TOPEIIKH HAIUIABOY-
HbIE H CBAPOYHbIC, PE3aKH, KOMMIEKTH 0Gopyao-
BAHHA W ANNAPATYPHI VIS PE3KH CTAIH KHAKHM
rOPIOYHM, TCHEPATOPH! ALCTHICHOBLIE

YcTpoiicTea nycko-3apAIHO-CBAPOHLIC, TPRHC-
$OPMATOPHI H BLINPAMUTENHN, YCTAHOBKH IR ap-
TOHOZYTOBO# CBAPKH, YCTAHOBKH MIA3MCHHOR
CBapKH, PEIKH, HATIABKH, HANLUICHHA, AONYaBTO-
MaTbl [VIA RYTOBOH CBApKH, RBTOMATL! [T AYro-
BO#i CBAPKH, TEJICKKH A CBAPOUHLIX aNNAPATOB,
IMEKTPOAOACPKATENH, 33KHMbI KOHTAKTHBIE V1A
obpaTHoro nporoaa "3emna", ropeikH Wi ceap-
xn B CO2 (MUT/MAT), ropenxu ans cBapky 8
aproue (TUF), nna3marpoHsl AT CBAPKH, PEIKH,
HaIUTABKH, TOKOBbIC PaTbeMbl

Csapoutbic arperaThl, cBapouHbic npcobpalosa-
TC/IH, TCHEPATOPLI, BEINDAMITENH, TpaHchopMa-
TOPb), CBAPOUHBIC ABTOMATEI, IONYABTOMATbI,
PAIbEME! TOKOBLIC YHHPHLHPOBAHHbIC, CBAPOY-
HbIC MaLUKHBI

HWcrounuky TOKa, CBAPOUHEIC NOTYABTOMATHI,
annapat 4yt ceapkn THUT, nocret py4sodt
CBAPKH

OGopynopanue ANA ABYXIYroBoH HafiIaBkH

CBapOYHBIE ABTOMATLI, NONYABTOMATEI, BHINDS-
MHTEH, TPaHCHOPMATOPDI, TECHEPATOPLI, Fa30CBa-
POUHOC 06OpYAOBAHNE, CTONB! CBAPLLIKKA, MCCT-

Haf BRITAKHAN BCHTHIAUNA

* Opranmiauns. peamsyiomne 060pynoBaHHe A CBAPOHHOTO MPOHIBOICTBA.
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