Инструкция по эксплуатации радиостанции                          «Транспорт-РВ-1.1М»

Инструкция по эксплуатации радиостанции «Транспорт-РВ-1.1М»

1.Осовные технические данные.

1.1. Радиостанция обеспечивает одновременную работу 

1) в симплексном режиме на любом из 6 каналов в любой одной из заранее установленных 8 групп частот в диапазоне УКВ от 151,725 до 156,000 МГц; минимальный разнос между соседними каналами 25 кГц.
2) В симплексном режиме в диапазоне КВ на любой из частот 2,130 или 2,150 МГц.
1.2. Радиостанция обеспечивает длительную работу в режимах «Дежурный прием» и «Прием», с одноминутным автоматическим ограничением продолжительности режима «Передача» при однократном нажатии на тангенту.

1.2. Мощность несущей частоты передатчика (ПРД) на нагрузку 50 Ом. Для диапазонов: КВ 8-15Вт. УКВ 6-10 Вт.
1.3. Девиация частоты ПРД. Для диапазонов: КВ от 1,5 до 2,5 кГц. УКВ от 3 до 4,9 кГц.

1.4. Отклонение частоты ПРД от номинального значения: 

· в диапазоне КВ, не более – 50-миллионных (=106,5Гц.)

· в диапазоне УКВ, не более –10-миллионных (=1500Гц.)

1.5. Чувствительность ПРМ для диапазонов: КВ, не более  5мкВ. УКВ, не более  0,5мкВ.

1.6. Выходная мощность ПРМ: на громкоговоритель, не менее 3Вт. На телефонах ,не менее  1мВт.
1.7. Мощность, потребляемая радиостанцией, не более:

- в режиме «Дежурный прием» -                                 45Вт.
-в режиме «Прием» -                                                     55Вт.

-в режиме «Передача» в одном диапазоне -                100Вт. 

-в режиме «Передача» одновременно в двух диап.- 160Вт.

2.Краткое описание радиостанции.

2.1. Радиостанция содержит следующие основные части: шкаф радиооборудования, содержащий приемопередатчик КВ диапазона (ППК), приемопередатчик УКВ диапазона (ППУ), блок автоматики (БА), и 2 блока питания (БПЛ), или (БПВ); антенно-согласующее устройство (АнСУ); пульт управления (ПУ-ЛП) 1 или 2; пульт управления дополнительный (ПУ-Д) 1 или 2; громкоговоритель (ГГ) 1 или 2; микротелефонные трубки (МТ) 2 или 4; коробки распределительные (КР) 2 или 1; антенну. 

3.Общие указания.

3.1.Для обеспечения надежной связи и увеличения срока службы радиостанций необходимо соблюдать следующие правила:

1) содержать радиостанцию в чистоте, особенно тщательно следить за состоянием разъемных соединений;

2) не включать радиостанцию на передачу при отключенной или замкнутой антенне;

3) периодически проверять работоспособность радиостанции и состояние антенно-фидерных устройств;

  ВИМАНИЕ! При включении двигателя выключать радиостанцию.

3.Меры безопасности.

3.1.Для обеспечения безопасности работающих с радиостанцией при подготовке ее к работе, эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

1) обеспечить надежный электрический контакт между клеммой КОРПУС и заземлением;

3) не прикасаться  к антенне руками, а также не производить ее монтаж, демонтаж или перемещение при включенном ПРД.

4) Запрещается съем и установка составных частей включенной радиостанции.

4.Подготовка к работе.

 4.1. Общие указания. Перед первым включением радиостанции необходимо проверить правильность и надежность соединений всех кабелей и антенн. Тумблеры на блоках питания должны быть включены, тумблер РАДИОСТАНЦИЯ в кабине управления локомотива – выключен. Подавитель импульсных помех ППК должен быть включен на электрифицированных участках железных дорог. Подавители шумов должны быть включены. Регулятор чувствительности приемника ППК должен быть установлен в положение, обеспечивающее уверенный прием сигнала в любой точке диспетчерского участка. Микротелефонные трубки установить в трубкодержатель таким образом, чтобы часть трубки, содержащая телефон, находилась напротив надписи ДР держателя микротелефона. Если микротелефон установить, развернув на 180 градусов относительно выше указанного положения, то при установленном в трубкодержатель МТ будет обеспечено прослушивание канала (реализован режим открытого канала).

 4.2. Включение радиостанции. Включите тумблер РАДИОСТАНЦИЯ в кабине управления локомотива, контролируя включение питания по свечению индикаторов на блоках питания. На пульте ПУ-ЛП, с которого должна осуществляться работа, нажмите красную кнопку включения пульта «(I)», расположенную справа  под крышкой. При этом автоматически обеспечивается блокировка другого ПУ-ЛП (при его наличии) до тех пор, пока не будет включен первый. На табло пульта будет выведена индикация дежурного режима: на первом знакоместе номер рабочего канала диапазона КВ; на восьмом знакоместе номер рабочей группы частот УКВ - диапазона; на 11…13 знакоместах сокращенное условное наименование системы связи: СРС – станционная радиосвязь; ПРС – поездная радиосвязь; на 17…20 знакоместах индицируется номер поезда, хранящийся в памяти радиостанции. В случае неработоспособности блока автоматики в правой части индикатора пульта высвечивается «БА?» (появляется эта надпись при отсутствии приема из БА информации более 2 с.)

 4.3. Установка номера поезда. На пульте ПУ – ЛП на клавиатуре ограниченного доступа последовательно нажмите кнопки F и №п. При этом на табло появится надпись «НП – XXXX», где НП означает фразу: «Номер поезда»,а XXXX – номер поезда. При необходимости, нажимая клавиши с цифрами, измените значение номера поезда. Набор завершите нажатием кнопки подтверждения (ПДТВ), имеющей гравировку           . При этом новый номер запишется в память и спустя 1 – 2 с индикация на табло заменится на индикацию дежурного режима. Если по истечении 60с с момента последнего нажатия кнопки «F» или кнопок с цифрами не будет нажата кнопка ПДТВ, то радиостанция автоматически перейдет в дежурный режим и номер поезда не будет модифицирован.

 4.4. Запись номера локомотива. Номер локомотива записывается в память радиостанции в депо при установке радиостанции на локомотив или мотор-вагонном составе и сохраняется в течение всего периода эксплуатации радиостанции на данном подвижном объекте. На пульте ПУ – ЛП наберите F15, завершив набор нажатием кнопки ПДТВ. При этом на табло появится надпись: «F – ЗАП. ПЗУ», означающая включение режима записи данных в память радиостанции. Затем наберите F2972 и завершите набор нажатием кнопки ПДТВ, при этом индикация изменится на «НЛ – XXXXXXX», где НЛ означает фразу: «Номер локомотива», а XXXXXXX – 7 младших разрядов хранящегося в памяти номера локомотива. При этом старший разряд номера локомотива, равный 1, не высвечивается. При необходимости, нажимая клавиши с цифрами, измените значение номера локомотива. Набор завершите нажатием кнопки ПДТВ, при этом новый номер запишется в память и спустя 1 – 2с, индикация на табло изменится на индикацию дежурного режима. Если номер не изменялся, то для перехода в дежурный режим нажмите кнопку «F», затем «#». Если по истечении 60с с момента последнего нажатия кнопки «F» или кнопок с цифрами не нажата кнопка ПДТВ или не набрано «F#», то радиостанция автоматически перейдет в дежурный режим, а номер не будет модифицирован. 

 4.5. Установка группы рабочих частот. Для установки номера группы рабочих частот нажмите кнопку «ГЧ» на пульте ПУ – ЛП. Одно нажатие увеличивает номер группы на 1. Если индицируется восьмая группа частот, то нажатие кнопки «ГЧ» приводит к переходу на первую группу частот.

 4.6. Установка режима «СРС/ПРС». На пульте ПУ – ЛП наберите F ВСП, при этом произойдет смена режима системы связи (переход на другую сетку частот УКВ – диапазона). При этом в дежурном режиме индикация СРС на ПУ – ЛП соответствует работе на частотах станционной радиосвязи, ПРС -  на частотах поездной радиосвязи. При необходимости новой замены снова наберите на пульте F ВСП.

 4.7. Запись произвольной сетки частот УКВ – диапазона. На пульте ПУ – ЛП наберите F15, завершив набор нажатием кнопки ПДТВ. При этом на табло появится надпись: «F – ЗАП. ПЗУ», означающая включение режима записи в память радиостанции. Далее наберите F0246, также завершив набор нажатием кнопки ПДТВ. После появления на табло надписи Г? К? ГР.(1 – 8) -  ?  , в которой Г означает номер группы частот, К – номер канала, ГР (1-8) – группа частот и ее возможные значения, наберите номер группы частот, нажав одну из кнопок с цифрой от 1 до 8. При появлении индикации  Гx К? КН.(1 – 6) - ?  (где x – введенное значение группы частот,  КН (1 – 6) – канал и его возможные значения) наберите номер канала, нажав одну из кнопок с цифрой от 1 до 6. После набора канала появляется индикация Гx Кy К-0XXX, где x – номер группы,                                            

y – набранный номер канала, XXX – абсолютный номер канала ПРД в соответствии с приложением. При необходимости, нажимая клавиши с цифрами, измените номер канала XXX.  Набор завершите нажатием кнопки ПДТВ, при этом новый номер запишется в память. После записи в память номера канала ПРД появится надпись Гx Кy К-0XXX ПРМ, где x и y –набранные номера группы и канала, XXX – абсолютный номер канала ПРМ в соответствии с приложением, ПРМ – приемник (надпись, означающая приглашение для записи номера частотного канала приема). Для работы в одночастотном симплексе необходимо нажать кнопку ПДТВ.  Для работы в двухчастотном симплексе наберите абсолютный номер канала приема XXX в соответствии с приложением, и нажмите кнопку ПДТВ. Аналогичным образом введите номера следующих каналов установленной группы частот. После записи последнего канала установленной группы частот происходит автоматическое переключение на следующую группу частот и на ее первый канал. Если просмотр или коррекция завершены, то для перехода в дежурный режим наберите F# .

 4.8.Установка рабочего канала КВ – диапазона. На клавиатуре пульта ПУ – ЛП нажмите кнопку «1К/2К». Каждое нажатие этой кнопки вызывает поочередную замену номера канала КВ – диапазона с1 на 2 или со 2 на 1 . Номер рабочего канала КВ индицируется на первом знакоместе табло.        

 4.9.Установка канала дежурного прима в УКВ – диапазоне. Установку канала дежурного приема в режиме ПРС производите нажатием кнопки ВСП на клавиатуре пульта ПУ – ЛП. Каждое нажатие кнопки приводит к поочередному переключению с основного канала (1к) на вспомогательный (6к) и наоборот. Если включен основной канал, то на табло пульта после обозначения системы связи (ПРС) будет пробел, если вспомогательный, то буква В.

 4.10. Настройка антенно-согласующего устройства. Для настройки АнСУ предусмотрен специальный режим, обеспечивающий перевод радиостанции с пульта ПУ – ЛП в режим передачи на 10 мин. При этом передатчик работает на частоте 2140 кГц, т.е. на средней из используемых рабочих частот (2130 и 2150 кГц). Это позволяет исключить подстройку АнСУ при смене рабочего канала. Настройка АнСУ осуществляется грубо по величине тока в антенне и точно по минимальному значению КСВ с помощью индикаторного прибора. Грубую настройку по величине тока в антенне рекомендуется проводить в два этапа:

-настройка при пониженной мощности ПРД;

-настойка при номинальной мощности ПРД, 

а затем проводить точную настройку по величине КСВ.

  Для настройки АнСУ при пониженной мощности на ПУ – ЛП наберите Т5,ПДТВ. При появлении надписи: «АФУ ПОНИЖ МОЩНОСТЬ» ППК включится на 10 минут на передачу

  Для .настройки АнСУ при полной мощности наберите Т6,ПДТВ. При появлении надписи: «АФУ ПЛНАЯ МОЩНОСТЬ» ППК включится на 10 минут на передачу. 

 Перед настройкой выполнить следующие условия:

а) установить:

-тумблер S13 в положение «I ант»;

-тумблер S8 в положение «1А»;

-переключатели S1-S7 в левое положение;

-переключатели S9-S12 в правое положение;

б) включить передатчик;

в) установить режим пониженной мощности передатчика.

 Настройку антенной цепи необходимо начинать с установки связи с передатчиком, близкой к минимальной. Для этого следует передвинуть переключатели S1 и S2в право. При этом к центральной жиле коаксиального кабеля подключаются конденсаторы Ссв. С1-С10 суммарной емкостью 6200 пф. (кабель шунтируется большой емкостью, благодаря чему обеспечивается слабая связь передатчика с антенной цепью).

 Затем приступают к настройке антенной цепи. Используя подстроечный конденсатор С28 и конденсаторы Сант, подключаемые перемещением S9 – S12 влево, производят настройку по максимальному отклонению стрелки индикаторного прибора. Вначале устанавливают ротор подстроечного конденсатора в среднее между ввернутым и вывернутым положениями. Включают S9 и наблюдают за положением стрелки прибора. Если стрелка отклонилась, то вращают ротор подстроечного конденсатора отверткой с изолированной ручкой, добиваясь максимального отклонения стрелки.             Если максимальное отклонение достигается при полностью ввернутом роторе С28, то включают S10, либо S11 и S12, комбинируя конденсаторами Сант.

Если максимальное отклонение стрелки достигнуто при вывернутом роторе С28, то переключателями отключают дополнительные конденсаторы.   

 Антенная цепь будет настроена в резонанс, если максимальное отклонение стрелки прибора будет достигнуто при промежуточном положении ротора подстроечного конденсатора.

 Закончив настройку антенной цепи в резонанс, приступают к подбору величены связи, для чего отключают один из переключателей S1 или S2 и подключают последовательно  

S3 – S7, добиваясь увеличения показаний прибора. После чего производить подстройку антенного контура, используя подстроечный конденсатор С28.

 Включите ПРД на полную мощность и подстроечным конденсатором добейтесь максимального тока в антенне. При зашкаливинии стрелки индикатора необходимо переключатель S8 перевести в положение «3А».

 Переведите переключатель S13 в положение «КСВ» и добейтесь при помощи подстроечного конденсатора минимального показания прибора.

 По окончании настройки установите тумблер S8 в положение «3А», а тумблер S13 в положение  «Iант» и выключите передатчик.

 Выключение передатчика осуществляется автоматически через 10 минут или при нажатии кнопки  # . При необходимости для перехода в дежурный режим выключите и снова включите питание на ПУ-ЛП. 

 4.11. Проверка работоспособности радиостанции в режиме «Тест 1». На клавиатуре наберите Т0001 и нажмите кнопку ПДТВ. На индикатор выводится следующая информация. Первые пять знакомест отведены для индикации условного обозначения текущего проверяемого блока и результата его проверки. При запуске теста на каждом из этих знакомест индицируется символ «_» (подчеркивание).

   Распределение знакомест следующее:

   первое знакоместо – блоки питания;

   второе знакоместо – пульт управления (ПУ-ЛП);

   третье знакоместо – блок автоматики;

   четвертое знакоместо – приемопередатчик УКВ;

   пятое знакоместо – приемопередатчик КВ.

Факт тестирования блока обеспечивается заменой на соответствующем этому блоку знакоместа символа «_» на «!». При положительном результате теста символ «!» заменяется на знак «+» в соответствующем знакоместе. При отрицательном результате на номер неисправности. Номера неисправностей приведены в таблице. При появлении надписи «ПРОВ НЧ» если оператор нажимает тангенту снятого с держателя МТ, подключенного к ПУ-ЛП или ПУ-Д, то организуется режим самопрослушивания. 

 Время полного прохождения режима «Тест» составляет 25 – 30с.

 По окончании тестирования выводится надпись  «Р/С-НОРМА» или «Р/С-БРАК».

5.Порядок работы.

  5.1. Работа с пульта ПУ-ЛП в КВ-диапазоне в телефонном режиме.
Для перехода в КВ-диапазон снимите микротелефон с трубкодержателя, при этом на табло в левой части появится надпись «ПРМ», для перехода в КВ-диапазон нажмите один раз одну из вызывных кнопок в левой части пульта, которая относится к КВ-диапазону, при этом в левой части табло индицируется сокращенное обозначение абонента, соответствующего нажатой кнопке. Радиостанция становится на прием в КВ-диапазоне, в микротелефоне и громкоговорителе прослушивается  радиоканал. На крайнем левом знакоместе табло высвечивается номер рабочего канала КВ. При необходимости переключить канал нажмите кнопку «1К/2К». Если канал не занят, то для посылки вызова нажмите кнопку вызываемого абонента. На табло выведется сокращенное имя абонента и символ передача «*».вызов передается в радиоканал. Длительность вызова определяется продолжительностью нажатия вызывной кнопки и равна не менее 2с. Передача вызова контролируется по наличию звукового тона в громкоговорителе. По окончании передачи вызова, нажав тангенту, ведите передачу речи, отпустив тангенту, ведите прием.

При приеме группового вызова в левой части табло высвечивается надпись «ВЫЗОВ» и прослушивается тон вызова. Радиостанция на 15с переводится в режим ПРМ, обеспечивая прослушивание речевой информации. Подтвердите прием вызова одним из следующих способов: снятием микротелефона с трубкодержателя, однократным нажатием любой (одной) вызывной кнопки диапазона КВ или кнопки ПДТВ. Если по истечении 15с прием вызова не был подтвержден, но сообщение продолжает приниматься (есть несущая), то радиостанция остается в режиме ПРМ до снятия несущей, но не более 30с (при неисправности БА через 15с).

Если во время связи КВ пришел вызов в УКВ, то в течение 15с примите решение: для продолжения переговоров в КВ нажмите кнопку «#», тем самым отказавшись от вызова в УКВ, или подтвердите прием и последующую работу в УКВ нажатием кнопки ПДТВ. При этом связь с абонентом КВ будет прервана.

При отсутствии управления режимами ПР ПРД радиостанция через 105 – 120с автоматически перейдет в режим дежурного приема .

5.2.Работа с пульта ПУ-ЛП УКВ-диапазоне в телефонном режиме.
А) Работа в режиме ПРС. В режиме ПРС кнопки ПУ-ЛП УКВ-диапазона работают в соответствии с табл. 1 приложения 3. Для перехода в прием на требуемом канале нажимается соответствующая кнопка вызова. Радиостанция остается на канале, установленном в соответствии с графой «КАНАЛ» данной таблицы, до перехода в дежурный режим. В дежурном режиме радиостанция может находится только на одном из двух каналов (основном или вспомогательном).

 Снимите микротелефон с трубкодержателя, при этом на табло в левой части появится надпись «ПР». Для перехода в УКВ однократно нажмите одну из вызывных кнопок клавиатуры, которая относится к УКВ. В правой части табло высветится сокращенное наименование абонента, соответствующего нажатой кнопке. Послушайте канал и определите его занятость. Если канал не занят, повторно нажмите ту же кнопку. При этом на табло выведется символ передачи и радиостанция передаст вызов в радиоканал. Длительность передачи определяется продолжительностью нажатия вызывной кнопки и равно не мене 2с. Передача вызова контролируется по наличию звукового тона в громкоговорителе. 

При приеме группового вызова в правой части табло высвечивается надпись «ВЫЗОВ» и прослушивается тон вызова. Радиостанция на 15с переводится в режим ПРМ, обеспечивая прослушивание речевой информации. Подтвердите прием вызова одним из следующих способов: снятием микротелефона с трубкодержателя, однократным нажатием любой (одной) вызывной кнопки УКВ или кнопки ПДТВ. Если по истечении 15с прием вызова не был подтвержден, но сообщение продолжает приниматься  (есть несущая), то радиостанция остается в режиме «ПР» до снятия несущей, но не более 30с. Если во время связи в УКВ пришел вызов в КВ, то в течение 15с примите решение: для продолжения переговоров в УКВ нажмите кнопку «#», тем самым отказавшись от вызова в КВ, или подтвердите прием и последующую работу в КВ нажатием кнопки ПДТВ. При этом связь с абонентом УКВ будет прервана.

При нахождении радиостанции в режиме «ПР» более 105-120с радиостанция автоматически переходит в  дежурный прием.  

 Б) Работа в режиме СРС. Переход в режим СРС осуществляется нажатием кнопок F  ВСП. Для установки требуемого канала снимите микротелефон ПУ-ЛП с трубкодержателя  и кратковременно нажмите кнопку требуемого канала (первому каналу соответствует кнопка с гравировкой цифры 1, второму 2 и т. д.). При нажатии кнопки высвечивается «КНАЛ-X», где X – цифра от 1 до 6, равная номеру установленного канала. Прослушайте канал и определите его занятость. Если канал не занят, нажмите требуемую вызывную кнопку (кнопка 7 соответствует посылке частоты 700Гц, 8 – 1000Гц, 9 – 1400Гц, 0 – 2100Гц).

В режиме СРС при возврате в дежурный режим радиостанция устанавливается на первый канал, (кнопка ВСП не работает).

5.3.Работа с пульта ПУ-Д в КВ-диапазоне в телефонном режиме. Для перехода в диапазон КВ снимите микротелефон с трубкодержателя, при этом в левой части табло пульта ПУ-ЛП появится индикация ПРМ, включается индикатор КВ на ПУ-Д, радиостанция устанавливается в режим прием в КВ диап. Если радиостанция находится в дежурном режиме при снятом микротелефоне, то для перехода в КВ диапазон нажмите любую кнопку этого диапазона, при этом должен засветится индикатор КВ диапазона. При приеме вызова светится индикатор диапазона, по которому принят вызов. Далее работа производится так же, как и при работе с пульта ПУ-ЛП.
5.4.Работа с пульта ПУ-Д в УКВ в телефонном режиме. 

А). Работа в режиме ПРС. Снимите микротелефон с трубкодержателя ПУ-Д. Для перехода в УКВ однократно нажмите вызывную кнопку клавиатуры ПУ-Д, которая относится к УКВ. При этом должен засветится индикатор этого диапазона. Прослушайте канал и определите его занятость. Если канал не занят, повторно нажмите туже кнопку. Передача вызова контролируется по наличию звукового тона в громкоговорителя. При приеме вызова светится индикатор диапазона, по которому принят вызов. Подтверждение или отказ от вызова производится так же, как и при работе с пульта ПУ-ЛП.
Б). Работа в режиме СРС. В режиме СРС кнопки клавиатуры УКВ дополнительного пульта управления ПУ-Д имеют следующие функции: 

ДНЦ – прослушивание/передача вызова частотой 700Гц;

ТЧМ - прослушивание/передача вызова частотой 1000Гц;

ДСП - прослушивание/передача вызова частотой 14000Гц. На канале, который задан на пульте ПУ-ЛП. Для передачи определенного вызова с ПУ-Д необходимо дважды нажать соответствующую  кнопку.

5.5. Работа на произвольном канале УКВ- диапазона. Установите режим ПРС. На ПУ-ЛП нажмите кнопку КАН и при появлении надписи «К-000» наберите абсолютный номер канала в соответствии с приложением. Набор завершите нажатием кнопки ПДТВ, при этом появится надпись «К!XXX», где XXX  - абсолютный номер канала. 

Для передачи вызова нажмите кнопку вызова абонента в диапазоне УКВ на пульте ПУ-ЛП или ПУ-Д. Нажатию кнопки вызова абонента будет соответствовать передача на установленном абсолютном канале, а частота вызова в соответствии с таб. 1приложения. При приеме вызова подтвердите прием нажатием кнопки ПДТВ. Для окончания работы на произвольном канале нажмите кнопку «#» на пульте ПУ-ЛП. Если ведутся переговоры в УКВ и принят вызов в КВ, то в течение 15с примите решение: для продолжения переговоров в УКВ нажмите кнопку «#», тем самым отказавшись от вызова в КВ, или подтвердите прием и последующую работу в КВ нажатием кнопки ПДТВ. При этом связь в УКВ будет прервана.

5.6. Одновременная работа с пульта ПУ-ЛП и ПУ-Д. Если ведется работа с пульта ПУ-ЛП или ПУ-Д в одном диапазоне и радиостанция приняла вызов в другом диапазоне, то принимаемый сигнал прослушивается в громкоговорителе. Подтверждение приема вызова на свободном пульте производите любым из следующих способов:

нажатием кнопки ПДТВ; 

снятием трубки с трубкодержателя, если она была в него установлена;

нажатием любой вызывной кнопки диапазона, в котором принят вызов.

Для отказа от переговоров на поступивший вызов нажмите кнопку «#» на свободном пульте или установите микротелефон в трубкодержатель свободного пульта, если он был снят.

Если приняты вызовы в двух диапазонах, то подтвердите прием интересующего вас вызова однократным нажатием любой вызывной кнопки этого диапазона. 

Во время передачи вызова в КВ блокируется передача вызова в УКВ. 

Если в УКВ ведутся переговоры с пульта ПУ-ЛП или с пульта ПУ-Д, то возможно включить разговорные цепи другого (свободного) пульта и также вести переговоры с тем же абонентом. Для этого на свободном пульте необходимо нажать кратковременно кнопку вызова в диапазоне УКВ с тем же именем абонента, с которым ведется связь. Затем ведите переговоры в симплексном режиме. Если на свободном пульте будет нажата другая кнопка в УКВ, то радиостанция перейдет на прием на соответствующей частоте, а переговоры с абонентом будут прерваны.

Если переговоры ведутся в КВ, то также возможно включить разговорные цепи другого (свободного) пульта и также вести переговоры с тем же абонентом. Для этого на свободном пульте кратковременно нажмите любую кнопку вызова  к КВ-диапазоне.

При одновременном ведении связи с ПУ-ЛП и ПУ-Д в разных диапазонах громкоговоритель подключается к КВ. При окончании связи в КВ и продолжении связи в УКВ после переключения из режима «Передача» в режим «Прием» громкоговоритель подключится к приемнику УКВ.

По окончании переговоров с пульта ПУ-Д, для отключения разговорных цепей, нажмите кнопку «#» на нем.

5.7.Регулервка громкости. Громкость регулируется только для громкоговорителя. Уровень громкости выставьте при помощи плавного регулятора рабочего пульта ПУ-ЛП. Следует учитывать, что уровень громкости автоматически возрастает с ростом уровня окружающих шумов в диапазоне от 50 до 200Гц. 

5.8.Управление подсветкой пультов управления. Для включения подсветки клавиатуры пультов и индикаторного табло ПУ-ЛП нажмите кнопку подсветки, расположенную на ПУ-ЛП. Для отключения подсветки снова нажмите кнопку подсветки.

5.9.Служебная связь между пультами ПУ-ЛП. Служебная связь используется для переговоров операторов, находящихся в разных кабинах локомотива. Для включения режима служебная связь нажмите кнопку СС на одном из пультов ПУ-ЛП. При этом невключенный пульт ПУ-ЛП автоматически включится, на табло каждого из пультов появится надпись «СЛУЖЕБНАЯ СВЯЗЬ». Удерживая кнопку СС в нажатом состоянии, ведите переговоры в симплексном режиме. Отпускание кнопки автоматически возвращает радиостанцию в дежурный режим.
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