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                                  Запуск фазорасщепителя 

                               на электровозах с номера 2652.
Схема запуска фазорасщепителя, далее ФР, на электровозах ВЛ80с с номера 2652 значительно отличается от схемы электровозов ВЛ80с до номера 2652.
      Из схемы убран контактор 119, кнопочный выключатель « Без ФР» на ЩПР 227.
Добавлены контакторы 101, 102, реле 205.

      Если раньше при включении кнопочного выключателя «Вспомогательные машины»

на пульте машиниста получал питание только провод Э18, то в этой схеме от провода Э18 получают питание 4 аппарата: контакторы 101, 102, реле 259, 260.

      Контакторы 101, 102 расположены на панели № 1 в правой верхней части панели.

Реле 205 расположено на панели № 8.

      Контакторы 101, 102 служат для подключения блоков конденсаторов, соединенных параллельно, к фаза С1, С3. Обеспечивая необходимый угол сдвига фаз и подавая напряжение с фазы С1 на фазу С3. То есть блоки конденсаторов и контакторы 101, 102 являются пусковыми, выполняя работу контактора 119.

      В цепи питания реле 205 стоят ТРТ 137, 139, то есть реле 205 является «тепловой» за-

щитой ФР.
      Так же особенностью новой схемы запуска ФР является то, что после остановки (выключения ) какой – либо вспом.машины ФР останавливается.

      При запуске какой – либо вспом. машины сначала запускается ФР, затем запускается

впом. машина. Это так называемая схема «Горячего отстоя».

      Теперь рассмотрим работу схемы запуска фазорасщепителя.

      От провода Н0 через включенный автомат ВА – 9 получает питание провод Н09.

Включаем на пульте машиниста кнопочный выключатель «Вспомогательные машины» и

через замкнутые контакты кнопочного выключателя получает питание провод Э18.

     От провода Э18 через замкнутый блок – контакт ППРФ 249 по проводу Н169, через диоды 529, 530 по проводам Н233 и Н234 получают питание контакторы 101, 102. 

Контакторы включившись, своими силовыми контактами подсоединяют блоки конденсаторов к фазам С1 и С3. А низковольтные блок – контакты замыкаются в цепи питания реле 259, 260. И реле 259, 260 получают питание от провода Э18 через замкнутый блок – контакт ПР по проводу Н100. 
      Теперь видно, что в данной схеме провод Э18 является основным, так как от него получают питание аппараты подготавливающие схему запуска ФР и вспом. машин.

      Далее включаем кнопочный выключатель «Фазорасщепитель» на пульте машиниста, и от  провода Э18, через замкнутый контакт кнопочного выключателя, получает питание провод Э9.

      От провода Э9 через диод 506 по проводу Н502 через ТРТ 154, 156, по проводу Н503 получает питание реле 431. 431-ое реле включившись, замыкает свой блок – контакт в проводах Э18 – Н502, то есть встает на самопитание от провода Э18, после возврата
кнопочного выключателя «Фазопасщепитель» в исходное положение.

      431-ое реле является «тепловой» защитой МК, и подготавливает цепь включения контактора 124 (МК).

      Так же от провода Э9 через диод 505 по проводу Н199, через ТРТ 137,139, по проводу Н107 получает питание реле 205. Реле 205 включившись замыкает свой блок – контакт в проводах Э18 – Н199, то есть встает на самопитание после возврата кнопочного выключателя «ФР» в исходное положение. Так же замыкает еще один свой блок – контакт в проводах Н103 – Н413, подготавливая цепь включения контактора 125.

      После всех перечисленных операций ФР не запуститься, так как цепь включения контактора 125 не будет собрана полностью, так как блок – контакты контакторов вспом. машин 124, 127 – 130 не будут замкнуты. Для того чтобы включился контактор 125 и 
произошел запуск ФР надо чтобы включился какой – либо контактор вспом. машины.

К примеру включаем кнопочный выключатель «МК» на пульте машиниста, контактор 124 получит питание и замкнет один из своих блок – контактов в проводах Н09 – Н101 и теперь от провода Н09 через замкнутый блок – контакт контактора 124 по проводу Н101, через замкнутый контакт кнопочного выключателя «Фазорасщепитель» на ЩПР 227, по проводу Н103 через замкнутый блок – контакт реле 205 по проводу Н;!№ получит питание 

контактор 125. Контактор 125 включается, замыкает свои силовые контакты в фазах С1, С2,( на фазу С3 напряжение идет через силовые контакты контакторов 101, 102) – фазорасщепитель запускается и только после этого происходит запуск электродвигателя компрессора.
      После того как ФР наберет 1340 оборотов/минуту ППРФ249 в цепи контакторов 101, 102 разомкнет свой блок – контакт, контакторы 101, 102 отключатся и выведут из работы блоки конденсаторов. Так же разомкнутся блок – контакты 101,102 в цепи питания реле 259,260. Но реле 259, 260 не отключатся, так как получают питание через замыкающий блок – контакт ППРФ 249.

      После отключения контактора 124, а так же контакторов 127, 128 (МВ1, МВ2), блок – контакты в проводах Н09 – Н101 разомкнуться и контактор 125 потеряв питание отключится. ФР остановится. После снижения оборотов менее 1100 об/мин, ППРФ 249 замкнет свой блок – контакт в цепи питания контакторов 101,102 и разомкнет блок – контакт в цепи питания реле 259, 260. Тем самым подготавливая цепь повторного запуска фазорасщепителя.
      При срабатывании ТРТ 154, 156 – цепь питания реле 431, и ТРТ 137, 139 – цепь питания реле 205, ФР остановится, Для запуска ФР необходимо повторно включить кнопочный выключатель «ФР» на пульте машиниста, предварительно выяснив причину срабатывания ТРТ.
