ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 июня 2011 г. N 1220р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ ОАО "РЖД" НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ УЧАСТКОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НА КОТОРЫХ УРОВЕНЬ НАПРЯЖЕНИЯ МЕНЕЕ ДОПУСТИМОЙ НОРМЫ

В соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных Приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 г. N 286, пункта 2 приложения N 4 (ПТЭ) уровень напряжения на токоприемнике электроподвижного состава должен быть не менее 21 кВ при переменном токе, 2,7 кВ при постоянном токе и не более 29 кВ при переменном токе и 4 кВ при постоянном токе.

В исключительных случаях, на отдельных участках железнодорожных путей общего пользования по разрешению владельца инфраструктуры допускается уровень напряжения не менее 19 кВ при переменном токе и 2,4 кВ при постоянном токе.

С целью приведения в соответствии с требованиями ПТЭ установить порядок выдачи разрешений ОАО "РЖД" на эксплуатацию участков железнодорожных путей (межподстанционных зон) общего пользования, на которых уровень напряжения не менее 19 кВ при переменном токе и 2,4 кВ при постоянном токе.

1. Перечень участков железнодорожных путей (межподстанционных зон) общего пользования, на которых при нормальной схеме питания и секционирования контактной сети уровень напряжения на токоприемнике электроподвижного состава менее 21 кВ (но не менее 19 кВ) при переменном токе, менее 2,7 кВ (но не менее 2,4 кВ) при постоянном токе, должен быть составлен и технически обоснован службой электрификации и электроснабжения дирекции инфраструктуры - структурного подразделения железной дороги - филиала ОАО "РЖД", подписан начальником Дирекции инфраструктуры - структурного подразделения железной дороги - филиала ОАО "РЖД", согласован начальником Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД" и утвержден вице-президентом ОАО "РЖД", курирующим хозяйство электрификации и электроснабжения.

2. На разрешенные участки железнодорожных путей (межподстанционных зон) общего пользования, на которых уровень напряжения менее 21 кВ (но не менее 19 кВ) при переменном токе, менее 2,7 кВ (но не менее 2,4 кВ) при постоянном токе, служба электрификации и электроснабжения дирекции инфраструктуры - структурного подразделения железной дороги - филиала ОАО "РЖД", разрабатывает мероприятия и график выполнения работ по приведению в соответствии с требованиями ПТЭ уровня напряжения на токоприемнике электроподвижного состава, утверждает территориальной дирекцией инфраструктуры - структурного подразделения железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

2.1. Контроль за выполнением мероприятий возложить на службу электрификации и электроснабжения дирекции инфраструктуры - структурного подразделения железной дороги - филиала ОАО "РЖД",

3. Один раз в пять лет перечень участков железнодорожных путей (межподстанционных зон) общего пользования, на которых разрешено иметь уровень напряжения менее допустимой нормы, должен быть откорректирован службой электрификации и электроснабжения дирекции инфраструктуры - структурного подразделения железной дороги - филиала ОАО "РЖД", и согласован, установленным в пункте 1 настоящего распоряжения порядком.

4. Утвержденный перечень участков железнодорожных путей (межподстанционных зон) общего пользования, на которых уровень напряжения менее допустимой нормы, должен находиться у энергодиспетчера дистанции электроснабжения, энергодиспетчера службы электрификации и электроснабжения, у энергодиспетчера Департамента электрификации и электроснабжения, в техническом отделе дистанции электроснабжения, на причастных тяговых подстанциях дистанции электроснабжения.

5. Департамент электрификации и электроснабжения направляет утвержденный перечень участков железнодорожных путей (межподстанционных зон) общего пользования, на которых уровень напряжения менее допустимой нормы, в Дирекцию тяги и Центральную дирекцию управления движением.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главного инженера Департамента электрификации и электроснабжения ОАО "РЖД" Хананова В.В.

Вице-президент

ОАО "РЖД"

В.Б.Воробьев

