Включающая катушка ГВ

ВЛ80ск, тк фото

Включающая катушка ГВ

Назначение

Включающая катушка ГВ с помощью управления пневматикой производит поворот вала неподвижного контакта ГВ.

Схема

Конструктивно включающая катушка состоит из собственно катушки и сердечника, который упирается в клапан. Между сердечником катушки и сердечником клапана должен быть зазор 4 мм определяющий величину открытия клапана и соответственно скорости поступления воздуха при включении. Если зазора нет клапан окажется приоткрытым.

Тех. характеристики

R: | (?) для ВЛ80с - 21,2 (10) Ом

Состояние

Кратковременно под питанием при нажатии кнопки "Возврат защиты" при условии невключенного ГВ. Как только вал неподвижного ножа повернётся, то катушка теряет питание

Расположение

Включающую катушку можно увидеть в корпусе ГВ снизу, располагается под 4-х контактной клеммной рейкой катушек, в отличии от удерживающей не имеет шпилек , имеет блин на сердечнике.

Взаимосвязанные

Удерживающая катушка, Отключающий электромагнит, схема

Примечание

На дутьё может встать один из клапанов, которые упираются в удерживающую и включающую катушку при отсутствии зазора между сердечником и клапаном.