KV55 (KV80)

ВЛ80ск, тк фото

KV55 (KV80)

Назначение

Переключает цепи при сборе рекуперативного торможения.

Схема

KV55
|  |  | свободный контакт
Н410 |  | Н430 | Сигнализация, светодиод В3
Э44 |  | Ж | В цепи на K1 после QT1
KV80, старые серии ВЛ80тк
Н340 |  | 237 | ?
247 |  | 238 | ?
Н34 |  | Ж | В цепи ?

Тех. характеристики

Тип: | 280

Состояние

Включено в рекуперации

Расположение

Блок 5

Взаимосвязанные

K1, QT1, схема

Примечание

Контролирует переключение обоих QT1 в РТ, то есть если KV55 включено, то оба QT1 перевелись в правильное положение (только в РТ).