KV22

ВЛ80ск, тк

KV22

Назначение

Подготавливает сбор схемы в положении "0" и "П" рукоятки усилия, устраивает самоподхват.

Схема

Н110 |  | Н111 | В цепи тумблеров "Блоки управления С1, С2, С3, С4", включает KM43
А9 |  | А254 | МСУД, сигнализирует "Давление в ТЦ для снятия тяги в режиме "М"
Н152 |  | Н154 | В цепи удерживающих катушек QF13, QF14. Обеспечивает самоподхват KM42
Н151 |  | Н153 | В цепи удерживающих катушек QF11, QF12. Обеспечивает самоподхват KM41
Л1 |  | Л7 | Блок A40, КЛУБ. (Лист 9)
Э20 |  | Ж | В цепи контроллера, контакты 17-18 замкнутых в положении "0" и "П" (параллельно с KV21)

Тех. характеристики

Тип: | 282

Состояние

Включено при контроллере в "0" и "П", в подготовке сбора схемы

Расположение

Блок 4

Взаимосвязанные

KM41, KM42, KM43, KV21, схема