Выпадает штора ВВК

ВЛ80ск, тк

# Выпадает штора ВВК

Последовательность работ

1. Чтобы вставить штору на место сначала нужно вставить в паз верх, потом низ, так как на верху паз глубже.
2. Если вылетела вся штора, то задвигаем худшую сторону первой. В этом случае можно начинать снизу, потому что одну грань можно наклонять под любым углом. Если не получается, то сдвигайте штору в место где расстояние между полозьями больше. Также снизу две направляющие (между которыми подшипник) могут иметь разную высоту, поэтому перед тем как вставить верх нужно переместить низ на ту сторону, чтобы вставлять короткой направляющей. Также можно попробовать начать вставку с другой грани шторы. Также в конце уголка-полоза может оказаться проём.
3. Проверить можно ли регулировать высоту уголков-полозьев. Если да, то сдвинуть уменьшив промежуток между ними.
4. Слетает потому что имеет большой люфт. В верхней части между направляющими на двери можно приварить проволоку диаметром 12 мм, которая ограничит возможность поднять штору вверх из-за чего слетает с направляющей снизу.

Взаимосвязанные

- Замок штор