Контроллер SM1

ВЛ80ск, тк фото

Контроллер машиниста SM1

Назначение

Управление тягой и торможением, направлением движения.

Схема

Позиция | Назначение
--- | ---
Реверсор, 4 положения
Р | Рекуперация
Т | Тяга вперёд
0 | Схема тяги и рекуперации разобраны
Т | Тяга назад
Контроллер "Усилие", 7 положений
БВ | Быстрое выключение, удерживающая катушка ГВ теряет питание
0 | Схема тяги и рекуперации разобраны
П | Подготовка к сбору схемы. Разворачиваются реверсор и тормозной переключатель (если нужно) и включается KT7, разрешая включение: тяга: KT1 -> KV15 -> KM41, KM42 (включает питание ВИП) -> удерж. катушки БВ торможение: K1 -> KT2 -> KV15 -> KM41, KM42 (включает питание ВИП) -> удерж. катушки БВ
С | Сбор схемы или Сброс тока ТД. Теряют питание цепи самоподхвата - реле KV21,KV22, вступают в действие блокировки на МСУД. На ТД устанавливается начальный ток 10-50 А.
Ф | МСУД Фиксация, удерживает набранный ток.
Н | МСУД Увеличение тока в ТД
УН | МСУД Быстрое увеличение тока в ТД (самовозврат в Н)
Контроллер "Скорость", 7 положений
М | МСУД
Откл | МСУД
0 | МСУД
С | МСУД
Ф | МСУД
Р | МСУД
УН | МСУД

Диаграмма замыкания блокировок валов контроллера

### Реверсивно-режимный

Конта- кты | Позиции | Провод | Назначение
--- | --- | --- | ---
Т | 0 | Т | Р
1, 2 |  |  |  |  | Э19, Э2 | Вперёд
3, 4 |  |  |  |  | Э19, Э3 | Назад
5, 6 |  |  |  |  | Н19, Н20 | Реле безопасности движения
7, 8 |  |  |  |  | Н023, Н31 | Схема тяги
9, 10 |  |  |  |  | Н024, Э10 | Схема РТ
33, 34 | резерв ?

### Усилие

Конта- кты | Позиции | Провод | Назначение
--- | --- | --- | ---
БВ | 0 | П | С | Ф | Н | УН
11, 12 |  |  |  |  |  |  |  | Н022, Н201 | На удерж. катушку ГВ
13, 14 |  |  |  |  |  |  |  | Н022, Н202 | На KV43 (Возврат защиты)
15, 16 |  |  |  |  |  |  |  | Н023, Э19 | Включает QP1, KT7 и управление МСУД
17, 18 |  |  |  |  |  |  |  | Н19, Э20 | На KV21, KV22
19, 20 |  |  |  |  |  |  |  | Н2, А301 | В МСУД
21, 22 |  |  |  |  |  |  |  | Н2, А302 | В МСУД
23, 24 |  |  |  |  |  |  |  | Н2, А303 | В МСУД
35, 36 | резерв ?

### Скорость

Конта- кты | Позиции | Провод | Назначение
--- | --- | --- | ---
М | Откл | 0 | С | Ф | Н | УН
25, 26 |  |  |  |  |  |  |  | Н2, А304 | В МСУД
27, 28 |  |  |  |  |  |  |  | Н2, А305 | В МСУД
29, 30 |  |  |  |  |  |  |  | Н2, А306 | В МСУД
31, 32 | резерв ?

Монтаж

Реверсивно-режимный вал слева от машиниста (Усилие - справа).
Блокировки в таблице справа ближе к машинисту (слева - к окну).
Отсчёт контактов слева-направо, сверху-вниз для отдельно взятого вала.

### Реверсивно-режимный вал контроллера

Назна- чение | Провод | Конта- кты |  | Конта- кты | Провод | Назначение
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Схема тяги | Н023, Н31 | 7, 8 |  | 1, 2 | Э19, Э2 | Вперёд
Схема РТ | Н024, Э10 | 9, 10 | 3, 4 | Э19, Э3 | Назад
пусто | резерв ? | 33, 34 | 5, 6 | Н19, Н20 | Реле безопасн.

### Скорость

Назна- чение | Провод | Конта- кты |  | Конта- кты | Провод | Назна- чение
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  | 25, 26 | Н2, А304 | МСУД
МСУД | Н2, А305 | 29, 30 |
| 27, 28 | Н2, А306 | МСУД
резерв ? | Н1, Н32 | 31, 32 |

### Усилие

Назна- чение | Провод | Конта- кты |  | Конта- кты | Провод | Назначение
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  | 11, 12 | Н022, Н201 | удерж. ГВ
МСУД | Н2, А301 | 19, 20 |
| 13, 14 | Н022, Н202 | KV43 (Возврат защиты)
МСУД | Н2, А302 | 21, 22 |
| 15, 16 | Н023, Э19 | QP1, KT7 и управл. МСУД
МСУД | Н2, А303 | 23, 24 |
| 17, 18 | Н19, Э20 | KV21, KV22
резерв ? | 35, 36 |

Неисправности

При подозрении на неисправность контроллера можно легко проверить срабатывание его блокировок, нажав кадр 5 на мониторе и в правой колонке, пункты 14-16, где указано "РУ в 0", что означает "рукоятка управления в 0" и двигая одну из трёх рукояток контролировать изменение положений в этих пунктах.