SP6

ВЛ80ск, тк фото

SP6

Назначение

Реле давления (ДЕМ-102, ДЕМ-105). Включает/отключает компрессор (МК) для поддержания в главных резервуарах давление 7,5 - 9,0 атм.

Схема

Н251 |  | Н252 | Цепь на KV48, которое включает KM14 на всех секциях (непосредственно компрессор)

Тех. характеристики

Тип: | ДЕМ102-1-02-2

Состояние

Замкнут при работающем компрессоре
Замыкается при давлении 7,5 ±0,2 атм
Размыкается при давлении 9,0 ±0,2 атм

Расположение

Блок пневматического оборудования

Взаимосвязанные

KV48, KM14, Y5, схема

Регулировка

Для оценки состояния датчика настройки должны быть следующие: уставка 0,8, а зона возврата от min к max - 20% (ближе к min)
Что такое зона возврата? Если от 7,5 до 9, то зона возврата 1,5 атм, а что если от 7 до 9,5, то зона возврата 2,5. Если с зоной возврата 2,5 регулировать центральным, то получится либо 7,5-11 либо 6,5-9, оба варианта неприемлемы, поэтому надо уменьшить зону возврата до 1,5.
Верхний предел регулируется крайним болтом, вращение по часовой стрелке увеличивает предел, пол-оборота (180°) - 0,3 атм
Нижний предел регулируется центральным болтом, вращение по часовой стрелке уменьшает предел, пол-оборота (180°) - 0,3 атм
Центральный болт при вращении против часовой стрелки сдавливает главную противодействующую пружину, которая двигает вверх одновременно оба предела верхний и нижний.
Из руководства к ДЕМ-102
9.3 Для настройки ДЕМ-102С вращать регулировочный винт (в центре прибора) для установки значения уставки (диапазона):

- по часовой стрелке, если необходимо уменьшить уставку.
- против часовой стрелки, если необходимо увеличить.

При подаче давления до величины уставки контакты 1 и 2 размыкаются, контакты 1 и 3 замыкаются.
Вращать регулировочный винт, расположенный к краю прибора для установки значения дифференциала (зоны возврата)

- по часовой стрелке, если уставку необходимо увеличить.
- против часовой стрелки, если уставку необходимо уменьшить.

Производительность одного компрессора с 7,0 до 8.0 за 45 сек откачивает 2 секции, 90 сек - 4 секции, 68 сек - 3 секции.
При снятом РД (отсутствие давления) должны быть замкнуты контакты 1-3, к которым должны быть припаяны провода (проверено).