KV48

ВЛ80ск, тк

KV48

Назначение

Промежуточное реле между РД (SP6) и компрессором (KM14).

Схема

|  |  | свободный контакт
|  |  | свободный контакт
Н251 |  | Э46 | В цепи KM14, через несколько блокировок
Н252 |  | Ж | От контакта SP6 (реле давления) и от кнопки принудительного включения

Тех. характеристики

Тип: | 280

Состояние

Включен при работающем компрессоре

Расположение

Блок 4

Взаимосвязанные

KM14, SP6, схема

Примечание

KV48 включается только на головной секции (как и РД) и одно реле включает 2-4 контактора KM14 на всех секциях, поэтому на системе (4 секции) контакты реле будут больше подгорать.