Прозвонка обрыва фаз

ВЛ80ск, тк

Прозвонка обрыва фаз вспом. машин

Схема

- Этим способом можно проверить В1-В3, МК, МН.
- Обрыв может быть в двигателе или в подводящих проводах.
- При обрыве срабатывает РТТ.
- Общую фазу соединить с землёй, а фазы разорванные контактором проверять лампой-переноской, соединив одним концом к +50В.
- Зажим лампы-переноски подсоединять либо к РТТ либо к контакторам. Проверить обрыв шунта на контакторе.