KM35

ВЛ80ск, тк

KM35

Назначение

Включает компрессор (МК-3) токоприёмника.

Схема

Н016 |  | Н292 | В цепи компрессора токоприёмника M35
Ж |  | Н291 | От тумблера, через SP7

Тех. характеристики

Тип: | МК68

Состояние

Включен при работающем компрессоре (МК-3)

Расположение

Блок 9, в левом верхнем углу

Взаимосвязанные

SP7, схема

Примечание

Тумблер находится на раме блока пневматического оборудования, в верхнем левом углу, если смотреть от суфле (рядом с компрессором).
SP7 находится в блоке пневматического оборудования, в верхнем ряду, крайний, ближе к тумблеру.
Чтобы проверить работу доп. компрессора при наличии давления, необходимо кратковременно нажать тягу (стойку) контактора KM35, достаточно увидеть искрение контактов и услышать шум поворота вала, чтобы удостоверится, что предохранитель F36 (25 А) целый, а компрессор вращается. При долгом удерживании и наличии противодавления 9 атм предохранитель сгорит, так как рассчитан на запуск при отсутствии давления и повышения его всего лишь до 7 атм.