Перечень SP

ВЛ80ск

Список ПВУ (пневматических выключателей управления)

Обознач. в схеме | Тип | Замы- кается | Размы- кается | Контроль давления в | Действие
--- | --- | --- | --- | --- | ---
SP | АМД | 5,7 ±0,1 | 4,7 ±0,1 | ГВ | Разрешает ГВ
SP1 | 418 | - | - | ТМ | лампа ТМ
SP2 | ПВУ-5 | 4,5-4,8 | 2,8 ±0,1 | ТМ | Запрет Y3
SP3 | ПВУ-5-03 | 0,5 | 1,4 ±0,1 | ТЦ | Сброс РТ
SP4 | ПВУ-5 | 4,5-4,8 | 2,8 ±0,1 | ТМ | Сброс тяги, KV15
SP5 | ПВУ-5 | 4,6 ±0,1 | 2,8 ±0,1 | Блокировки штор | Разрешает подъём токоприёмника, KV44
SP6 | ДЕМ102-1-02-2 | 7,5 ±0,2 | 9,0 ±0,2 | ГР,ПМ | РД, вкл./откл. компрессор, KM14
SP7 | ПВУ-5-08 | 4 ±0,3 | 7 ±0,3 | ГВ | доп-компрессор
SP8 | ПВУ-5-06 | 3,0 ±0,2 | 1,5-1,8 | ТЦ | песок
SP9 | ПВУ-5-07 | 2,0 ±0,2 | - | ТЦ | противоразгрузочное
SP11, SP12 | ПВУ-5-05 | 1,2 ±0,1 | 0,4 | ТЦ | светодиод ТЦ
SP15 | ВУ3,5/10.15.700 СБ | - | 0,8 | Масло в компрессоре | светодиод ДМ
SP17 | № 115А | 2,4 ±0,1 | - | ТМ | ЭПК

Взаимосвязанные

Блок пневматического оборудования