Постоянно горит ТМ

ВЛ80ск, тк

# Постоянно горит ТМ

Последовательность работ

Не исправен ДТЦ.
Выпустить 0,2 атм краном 395, чтобы загорелась ТМ, но не было наполнение ТЦ. При этом контакт ДТЦ нормально замкнут как и должен. Далее краном 395 выпустить ещё 0,3 атм, при этом реле KV18 должно отключится. То есть наполнение ТЦ связано с механическим нажатием на переключатель ДТЦ, который разрывается и отключает KV18 в любом случае, так как ДТЦ последний элемент в цепи KV18. Эта ситуация приводит к тому, что лампа ТМ не гаснет уже при любых положениях крана 395 (кроме разрыва через реверсор или кнопку ЦУ) и реле KV18 не отключается. Неисправен контакт ДТЦ, то есть менять датчик SP1 (418).
Была такая запись в ТУ-152, но на самом деле лампа загоралась, потом, когда должна погаснуть она горела, но на много тусклее и погасала только при полном отпуске. Итак имеем ситуацию, когда срабатывает ДДР и зажигает лампу, потом срабатывает ДТЦ и гасит лампу, но так как ДДР ещё не разомкнулся то через диод, в противоположном для него направлении подпитывается лампа.
Возможно лампа отличается слабой мощностью и поэтому сопротивления на диоде U33 достаточно, чтобы лампа горела тускло. Выход: сменить лампу на более мощную, или проверить сопротивления на диодах, соответствуют ли они номиналу 160 кОм, а также исправность диода.

Взаимосвязанные

Проверка ТМ
Не горит ТМ