На дисплее горит вся защита

ВЛ80ск, тк

# На дисплее горит вся защита

На дисплее в верхнем ряду горит всё красным, НЧ -зелёным.

Последовательность работ

1. Проверить на всех секциях, что включены ножи аккумуляторных батарей. При этой проблеме горит ещё и "СМЕ"
2. Проверить на всех секциях, что включены SF91 ЦМК.
3. Проверить, что включены тумблера "Блоки управления" С1, С2, С3, С4 в кабине слева от машиниста.
   - Проверить, что реально включен KM43. Чтобы определить секцию не выходя из кабины - смотреть кадр 6 на мониторе или собрать тягу и проверить на какой секции нет токов ТД.
     - Если KM43 в какой то момент отключается, то проверить диоды.
     - Изначально запитывается от тумблера "Блоки управления" через диод U37 при контроллер в 0, П.
     - Далее при контроллере в "С" питание уже идёт двумя путями через блокировку самоподхвата с кнопки "Система управления" через диоды U32, U44, U41 и с провода Э19 (контроллер с П до УН) диодами U31, U43 даже если выключена кнопка "Система управления".
   - Зачистить контакты KM43 на блок питания A64 (самые подгоревшие).
   - Проверить что включен переключатель на A64, горит светодиод на блоке (2 блока, 2 переключателя, 2 светодиода).

Взаимосвязанные

- Нет связи со МСУД, горит СМЕ
- Разъёмы A55
- Рейки МСУД (сзади блока A11)