Долго собирается рекуперация

ВЛ80ск, тк

# Долго собирается схема рекуперации

Последовательность работ

Проблема в том, что реле времени KT1 после потери питания должно отключится в течении 2-5 сек, но из-за отломившейся диамагнитной пластины на якоре реле происходит намагничивание и соответственно дольше не отключается. Открутить ограничитель якоря (2 болта), отбросить якорь в сторону, открутить пластину, заменив её или в худшем случае открутить один болтик и ослабить второй, чтобы поставить остаток диамагнитной пластины по диагонали, затянув на одном болту.

Взаимосвязанные

- Сбор схемы рекуперации
- При сборе РТ наполняется ТЦ
- Не собирается рекуперация
- Срывает РТ
- Нет возбуждения в РТ
- РТ как гирлянда
- схема