Расшифровочное табло

ВЛ80ск, тк фото

Расшифровочное табло или блок сигнализации БС-173, в схеме A23

Светло-серые не участвуют в суммировании

ГВ | ТД1 | ТД2 | ТД3 | ТД4 | ВИП | ВУВ | В1 | В2 | В3
МК | Тр-р | НЧ | РЗ | РКЗ | ЗБ | ТЦ | ТМ | ПС | ДМ

На пульте машиниста

Суммирующие

С1 | С2 |  | С3 | С4

Взаимосвязанные

SA6, U80, U81, Контроллер SM1, Пульт

Примечание

Чтобы включить табло нужно:

- Перевести контроллер в "Т" (сдвинуть с 0). Если засвистит, кран 395 поставить во 2 положение, управление должно быть в этой кабине.
- Включить кнопки "Сигнализация" и "Цепи управления".
- Включить тумблер одной или нескольких секций (S71-S74).
- Если не загорится, то:
  - Проверить, что секция не отключена с помощью SA5 (отключение секций).
  - Проверить SF29 Сигнализация.
  - Проверить, что не перекрыт кран КН31 и в цепях управление давление 5атм. Нажать на шток вентиля SA6.
  - Проверить, не сломан ли кулачковый вал SA6.
  - Далее по схеме. При нажатии KV31 вручную, удерживая при этом в нажатом состоянии KV13, происходит включение SA6.