KV40

ВЛ80ск, тк

KV40

Назначение

Разрешает включить БВ, после включения ГВ.

Схема

Н154 |  | Н156 | В цепи удерживающих катушек БВ QF13, QF14
|  |  | свободный контакт
Н153 |  | Н155 | В цепи удерживающих катушек БВ QF11, QF12
|  |  | свободный контакт
Н216 |  | Ж | От блокировки K1 внутри ГВ

Тех. характеристики

Тип: | 282

Состояние

Включено при включенном ГВ

Расположение

Блок 4 (4 ряд, 1 колонка)

Взаимосвязанные

QF11-QF14, схема

Примечание

Чтобы включить БВ нужно подклинить KV40 и включить кнопку "Цепи управления".