РТ как гирлянда

ВЛ80ск, тк

# РТ как гирлянда

При включении РТ в положении "П" светодиоды (ВИП, ВУВ, В3) на расшифровочном табло периодически включаются и гаснут. На блоке 4 также ведут себя реле KT4, KT2, KV15, а также KM41, KM42, K1, KM13, A6-KV01(2)

Последовательность работ

1. Обрыв в ББР, из-за чего на реле A6-KV01(2) напряжение достаточное для включения.
2. Определить секцию с помощью тумблера сигнализации.
3. Осмотреть ББР на прожоги на стенках, осмотреть шины.

Примечания

Неисправность интересна была в плане поиска.

1. Для проверки МВ3 подал питание на Н62 на KT6 (справа в средине).
2. Попытка определить источник привела к предположению о потере питания на K1, так как именно он отключает KT2, который в свою очередь отключает KV15, которое откл. KM41, KM42, которое включает, KT4.
3. Подсоединял лампу переноску на Н45 (KT7), Н50 (SP3), горела без циклических отключений.
4. Осталась цепь A6, A27, A28, поставил перемычку на Н51-Н52 для обхода A6. РТ собралось, но не показывало ток на 2-х ТД, хотя в тяге всё показывает, то есть исключаются лем-датчики, их питание, БВ, сглаживающий реактор. Либо сигнал от МСУД не идёт, либо обрыв в цепи ТД, кроме аппаратов работающих в тяге.
5. Так как якорь ТД не шунтировался сопротивлением R10 (ББР), то напряжение на реле A6-KV01(2) было выше допустимого и оно срабатывало разбирая схему, далее восстанавливалось после отключения ВИП (KM41, KM42) и процесс повторялся.

Взаимосвязанные

- Не включается KV15
- Сбор схемы рекуперации
- Долго собирается рекуперация
- При сборе РТ наполняется ТЦ
- Срывает РТ
- Нет возбуждения в РТ
- схема