KM

ВЛ80ск, тк фото

KM

Назначение

Переключает питание цепей управления (50 В) между АБ и стабилизатором взависимости от наличия питания в контактной сети.

Схема

63 |  | 64 | В цепи KM37. Разрешает обогрев лобовых стёкол
54 |  | 55 | Сигнализация, светодиод ЗБ
61 |  | 62 | В схему зарядки в РН5
13 |  | 44 | Шунтирует делитель сопротивлений R8-R16 регулятора напряжения
17 |  | 18 | Шунтирует тиристор V7
13 |  | 9 | От клеммы 5 трансформатора T1 питания низковольтных цепей

Н352 |  | Н353 | В цепи KM37. Разрешает обогрев лобовых стёкол
Н410 |  | Н438 | Сигнализация, светодиод ЗБ
Ж |  | R8-R16 | Шунтирует делитель сопротивлений регулятора напряжения
|  |  | Шунтирует тиристор V7
Ж |  | Клемма 5 | От клеммы 5 трансформатора питания низковольтных цепей

Тех. характеристики

Тип: | ?

Состояние

Включен при наличии напряжения на трансформаторе питания низковольтных цепей.

Расположение

Шкаф питания A25

Взаимосвязанные

KM5, A25, KM37
Горит ЗБ