РМТ - реле максимального тока

ВЛ80ск, тк фото

РМТ - реле максимального тока

Назначение

Отключает ГВ при превышении тока в первичной обмотке трансформатора или тока с токоприёмника.

Схема

В главном вводе располагается катушка РМТ, которая при определённом токе проходящем через стержень главного ввода наводит ЭДС в катушке. Напряжение передаётся на катушку внутри ГВ, последняя разрывает контакт в цепи удерж. катушки ГВ.

Тех. характеристики

I: | (?) для ВЛ80с - 400А

Состояние

РМТ постоянно под питанием при "поднятом электровозе", но недостаточным для включения, чтобы разорвать контакт.

Расположение

Возле фишки с рейкой в ГВ

Взаимосвязанные

SP, Отключающий электромагнит, схема