КТ1

ВЛ80ск, тк

КТ1

Назначение

Осуществляет задержку переключения QT1 из тяги в рекуперацию, чтобы переключение произошло без токовой нагрузки, то есть после полного исчезновения токов в силовых тиристорах.

Схема

Н40 |  | Н41 | На аппараты схемы торможения QT1, K1
Н39 |  | Н44 | В цепи KV15
Н39 |  | Ж | В цепи схемы тяги, после QT1, KT7

Тех. характеристики

Тип: | РЭВ 296
Задержка: | 2 – 5 сек

Состояние

Включено, когда собрана схема тяги

Расположение

Блок 4

Взаимосвязанные

KT2, KV15, KT7, схема

Примечание

KT1 и KT2 однотипные. Разница лишь в том, что KT1 осуществляет задержку переключения из тяги в рекуперацию, а KT2 наоборот из рекуперации в тягу
Когда реверсивно-режимная ручка переводится из тяги в рекуперацию происходит отключение KV15, соответственно KM41, KM42, соответственно питание ВИП, при этом КТ1 всё ещё остаётся включенным и не даёт возможности переключить QT1, в том числе не даёт собрать последующую часть схемы рекуперации.

Неисправности

Долго собирается схема рекуперации