KV18

ВЛ80ск, тк

KV18

Назначение

Контролирует целостность ТМ. В цепи тяги, KV15. При падении давл. на 0,2 контакт датчика ДДР замкнёт цепь на реле KV18, тяга отключится, загорится лампа "ТМ". При дальнейшем падении давл. на 0,6-0,8 контакт датчика ДТЦ разомкнёт цепь на реле KV18, тяга. не включатся, а лампа "ТМ" погаснет, сигнализируя о торможении. Датчики находятся на воздухораспределителе, ДТЦ размыкается при 0,4-0,7 атм в ТЦ

Схема

Н35 (Н30?) |  | Э6 | В цепи тяги, KT1, KV15
Н20 |  | Н27 | Самоподхват после включения ДДР и лампа сигнализации ТМ
Н26 |  | Ж | В цепи датчика SP1 (418) (ДДР, ДТЦ) воздухораспределителя

Тех. характеристики

Тип: | 280

Состояние

Отключено в тяге (при включенных БВ)

Расположение

Блок 4

Взаимосвязанные

SP1, KT1, KV15, схема

Неисправности

- Проверка ТМ
- Не горит ТМ
- Постоянно горит ТМ