A71, A72

ВЛ80ск, тк фото

A71, A72

Назначение

Панель питания датчиков тока ТД.

Схема

A71 связан с A11 (БСА1)
A72 связан с A12 (БСА2)

Рей ка | Провод | Назначение
--- | --- | ---
1 | С243 | к KM43, 406В, через F17
2 | С244 | к KM43, 406В
4 | А12 (А14) | +
5 | А31 | к R100 (нагрузочный) и в МСУД (измерение относительно него)
6 | А11 (А13) | -

Тех. характеристики

Тип: | ПП-720
Uвх, В: | 380
Uвых, В: | 24+24

Состояние

Включается от KM43, то есть при включении МСУД. При этом на панели горят 2 зелёных светодиода (не на всех).

Расположение

Блок 5, с разных сторон по центру, над панелями A27, A28
A71 со стороны коридора
A72 с внутренней стороны ВВК

Взаимосвязанные

KM43

Неисправности

- Не показывает ток 2-х ТД

Примечание

Предохранитель на 1 А на панели с одним зелёным и одним красным светодиодом (ИНД1-24-24).
В тяге на ЛЕМ датчике 48В.