KM41

ВЛ80ск, тк

KM41

Назначение

Подаёт переменное напряжение 380 В на блок питания управляющих электродов ВИП 1-й группы (A73).

Схема

Н151 |  | Н153 | Самоподхват себя и удерживающих катушек QF11, QF12 (с помощью KV22)
Н40 |  | Н68 | В цепи KT4
Н421 |  | Н422 | Сигнализация, светодиод ВИП
С1 |  | С241 | В цепи питания ВИП
Ж |  | Н159 | В цепи нескольких блокировок, включается от KV15

Тех. характеристики

Тип: | МК72

Состояние

Включается в положении "П" контроллера "Усилие", при совместном включении KM42 гаснет светодиод ВИП

Расположение

Блок 9

Взаимосвязанные

KM42, KV22, QF11-QF14, схема

Примечание

В положении "П" контроллера "Усилие" включается KV15, через KV22 включается и обходит его своей блокировкой самоподхвата. В следующем положении KV22 разрывается.

Неисправности

- Тяга собирается без МВ