Реле перегрузки

ВЛ80ск, тк

Реле перегрузки

Настраивается только на стенде

Параметр | Номинал
--- | ---
РТ-255
Зазор между сердечником и якорем, мм | 3,7 ±0,2
Раствор | 3,6 ±0,8
Провал | 2,6 ±0,5

В схеме | Тип | Ток, А
--- | --- | ---
KA1-KA6 | РТ-546-1 | 4000 ±200
KA7 | РТ-254 | 3000 ±150
KA8 | РТ-255 | 3500 ±175
KA15 | РТ-252 | 1250 ±50

Выглядят одинаково, но различаются пружинами, которые определяют ток уставки.
При выпадении блинкера контакт восстанавливается. Блинкер только для визуального контроля срабатывания.