Выбивает БВ секции

ВЛ80ск, тк

# Выбивает БВ секции

Выбивает все 4 БВ секции например при отключении маслонасоса. Для проверки собрать схему с отключенным тумблером "Нагрев масла". Срабатывание РТТ отключает маслонасос. РТТ срабатывает если имеется обрыв в фазе или другой случай. Обычно при обрыве фазы маслонасос сильно греется, до 60° (исправный холодный), при этом манометр не показывает давление масла.
Иногда неисправность "Не запитывается ВИП" трактуют как "Выбивает БВ секции", но ведь это очевидно, что если светодиод ВИП не погас, то при переводе контроллера в "С" отключатся БВ (всегда).

Последовательность работ

Как найти обрыв фазы маслонасоса:

1. Соединить перемычкой провод С210 с землёй прямо на РТТ KA15. То есть фазу С2, которая не разрывается контактором KM15.
2. Проверить на РТТ две другие фазы лампой-переноской соединённой с +50В. Если обрыва нет то лампа загорится, так как ток пройдёт от РТТ через фазы и возвратится на РТТ.
3. Если обрыв, то осмотреть провода сзади блока 9 на вертикальной рейке слева.
4. Либо мультиметром, сопротивление между фазами (измерять на РТТ) примерно 4 Ом (2 обмотки по 2 Ом).

Взаимосвязанные

- Не показывает ток ТД секции
- Не запитывается ВИП