SP2

ВЛ80ск, тк

SP2

Назначение

Разрывает цепь на Y3 при снижении давления в ТМ до 2,8 атм, в результате Y3 перестаёт блокировать пневматические тормоза. А падение в ТМ провоцирует торможение. То есть экстренное торможение сработает даже при собранной схеме РТ.

Схема

Н65 |  | Н66 | На Y3 (вентиль регенерации), в схеме торможения

Тех. характеристики

Тип: | ПВУ-5

Состояние

Замкнут при давлении в ТМ
Замыкается при давлении 4,5-4,8 атм
Размыкается при давлении 2,8 ±0,1 атм

Расположение

Блок пневматического оборудования, верхний ряд слева

Взаимосвязанные

Y3, SP4, схема