Не работает МК-3

ВЛ80ск, тк фото

# Не работает МК-3

Последовательность работ

1. Включить вручную KM35, если есть искры при включении/выключении, то предохранитель F36 целый, если нет, то:
   - Вынуть рядом предохранитель F37 (в цепи БВ) и заменить им F36, используя для проверки, нажав опять KM35.
   - Проверить включена ли АБ.
   - Проверить входят ли провода в клеммную коробку МК-3 или висят рядом.
2. Этап проверки тумблера и SP7.
   - Включить тумблер. Тумблер включен, когда его рычажок направлен в сторону его же припаянных проводов, обычно вверх. Провода должны быть нормально запаянными.
   - Замкнуть отвёрткой контакты SP7 (верхний слева в блоке пневматического оборудования), при этом должен включится KM35 и заработать МК-3
   - Если не заработал и не слышно включение KM35, то проверить лампой переноской прохождение тока через тумблер и SP7.
   - Если слышно включение KM35, но не заработал МК-3, то проверить питание на Н292 (см. пункт 4 ниже).
3. Этап проверки SP7.
   - Если нет прохождение тока через SP7, то утопить отвёртку между контактами блокировки, она должна упереться в медную пластину в виде петли от подвижного контакта к клемме.
   - Проверить срабатывание SP7 от давления. Если в питательной магистрали 7,5 - 9 атм, то контакт разомкнут. Перекрыть рядом находящиеся 2 крана цепей управления и откл. аппаратов, а также запасной резервуар, рядом открыть маленький кран спуска воздуха в атмосферу. В процессы выпуска воздуха должен замкнутся SP7 и включится МК-3.
4. Проверить наличие питания на проводе Н292 (клемма 5 или 6 или 14 на рейке), легко заметен, так как провод толще остальных в 2 раза.
5. Вскрыть клеммную коробку, проверить напряжение на подводящих проводах (и землю)

Взаимосвязанные

схема, KM35, SP7, F36

Примечания

Если провода не подключены, то важно знать, что полярность не имеет значения, так как МК-3 будет в любом случае вращаться в нужном направлении. Вращение неправильно, только если перевернуть проводя якоря или статора, но не оба вместе.

Тех. характеристики

Тип: | П22М
U, В: | 50
I, А: | 26
P, кВт: | 1,00
n об/мин: | 1500

Выдерживают 2-кратную перегрузку по току в течении 1 минуты, и 4-кратную - в течении 20 секунд.
Для П22М допустимы режимы от S1 до S8 (номинальный, кратковременный, циклический и т.д.)