Неисправен тумблер освещение коридора

ВЛ80ск, тк

# Неисправен тумблер освещение коридора

Инструмент для работы

1. Тумблер ПТ26-1 или ТВ1-2 с заранее припаянными выводами.
2. Переноска-лампа для проверки питания и временного освещения.
3. Ключ 17 (для гайки тумблера).
4. Ключ 10 и отвёртка для тумблера возле суфле.
5. Изолента.
6. Нож для зачистки проводов.

Последовательность работ

### Выявление неисправности

1. Проверить, что автомат "Освещение коридора" Включен.
2. Проверить тумблер возле кабины с помощью лампы-переноски.
   - В нижнем положении тумблера питание на общем и на нижнем контакте.
   - В верхнем положении тумблера питание на общем и на верхнем контакте.
   - Если предыдущие 2 условия совпадают и нет обрыва проводов, то перейти к тумблеру возле суфле.
   - На общем питание есть всегда. Если оно пропало, а на крайнем есть, то неправильный монтаж, оставшийся с питанием и есть общий.
3. Проверить тумблер возле суфле.
   - На клеммной рейке должен хотя-бы один провод быть с питанием. Если это так то в одном из положений тумблера лампы должны гореть, а на клемме с 2-мя проводами должно появится питание. Если это не так, то проверить монтаж и по необходимости сменить тумблер
   - Проверка монтажа: общий тумблера соединён на клемме с 2-мя проводами, другие 2 на другие 2 клеммы, то есть они не должны быть на одной клемме.
   - Переключить тумблер возле кабины. Теперь на рейке тумблера возле суфле другой провод будет под питанием и конечно тумблер в одном из положений включит лампы, а на клемме с 2-мя проводами должно появится питание.
   - Если хотя-бы одно из предыдущих условий не соответствует, то проверить монтаж и по необходимости сменить тумблер.
4. Возможен обрыв земли или сгоревшие все лампы, именно поэтому желательно проверять наличие питание на клемме с 2-мя проводами, чтобы зря не менять тумблер. Но это очень-очень редкий случай, в большинстве менять тумблер.

### Устранение неисправности

1. Если тумблер возле кабины, то там нет рейки, поэтому отрезаем провода и делаем скрутки с заготовленным тумблером с припаянными заранее выводами. При ремонте отключить автомат "Освещение коридора". Также по монтажу плюсовой провод выведен отдельно (раньше) по кондуиту от двух других. Порядок подключения оставшихся двух проводов роли не играет, но если хочется сделать идеально, когда при положении обоих тумблеров вниз лампы не горят, этого добиваются при уже исправном втором тумблере. Для этого переключить оба тумблера вниз, на ремонтируемом тумблере низ определяется по пазу или штифту на тумблере и отверстию на стенке крепления. Далее провод, который соединился в данный момент с лампами соединяют с верхним контактом, а тот что оказался пустым соединяют с нижним, который в данный момент через тумблер соединён с плюсом.
2. Если тумблер возле суфле, то откручиваем панельку тумблера (2 болта М8), от рейки откручиваем провода тумблера и сам тумблер. Тот провод что приходит на рейку двойной является общим, переключающимся к одному или другому проводу и к этому проводу подключены лампы. То есть двойной провод подключается на 4 спаянных контакта тумблера, а одинарные провода подключаются на 2 спаянных контакта. Двойной провод идёт на лампы.

Заготовка тумблера

Провода к тумблерам (~20 см) припаиваются заранее (заготавливается для более быстрой замены). Например ТВ1-2 спаивается, чтобы два контакта были параллельно (2 замкнутых и 2 разомкнутых). ТВ1-4 не подходит для этого, так как имеет 4 контакта замкнутых в одном положении (разомкнутых в другом).

Тех. характеристики

Если оба тумблера (у кабины и у суфле) вверх или оба вниз, то лампы не должны гореть. Хотя это правило не архиважно.
Чтобы тумблер не крутился у него есть штифт, а в панели отверстие. Если нет штифта, то есть паз, а специальная шайба одним выступом попадает в паз, другим в отверстие на панели.
Ток в этой цепи достаточно большой, 1 лампа при 50 В и мощности 100 Вт потребляет 2 А, если учесть, что при наличии в коридоре 10 ламп, то ток 20 А. Интересно как вообще выживают эти тумблера, каждый контакт которых рассчитан на 5 А, а при параллельном соединении 10 А.
Расположение контактов ТВ1-2 отличается от ПТ26-1, у первого поперёк, у второго вдоль. Если у ТВ1-2 спаивается 4 левых контакта, то у ПТ26-1 спаиваются 4 в центре. Это схема параллельного соединения, хотя в схеме часто спайка контактов последовательно, поэтому они выгорают по току.
Если при включении выбивает автомат попробуйте вынуть одну лампу, чтобы уменьшить ток (правильно: сменить автомат). Попробуйте включить несколько раз, чтобы лампы нагрелись и сопротивление ламп увеличилось, соответственно уменьшится ток и лампы включаться.

Взаимосвязанные

Тумблер, тип и распайка
Тумблер, номер и расположение
Сменить тумблер
Cкрутки