РКЗ на дисплее

ВЛ80ск, тк

# РКЗ на дисплее

Последовательность работ

Земля в цепи вспом. машин. Сработало реле защиты KV4.
См. Алгоритм поиска земли
Отцепить земляной провод "Ж" от катушки реле KV4 (на бобышке). Прозвонить мегаомметром рубильник Q6 на блоке 9, отсоединяющий обмотку трансформатора от кабелей идущих на вспом. машины.
Вытащить предохранители (по схеме)
Отсоединить двигатели от С2 на верхней рейке, чтобы исключить их.
При каждом отсоединении прозвонить разъединённые участки схемы.