Обозначение элементов схемы

ВЛ80ск, тк

# Обозначение элементов схемы

Обозначение | Описание
--- | ---
Обозначение аппаратов, латинскими буквами
A | Панель
C | Конденсатор
E | Нагревательный элемент
E | Контакт размыкающийся от температуры
EL | Лампа
F | Предохранители
GB | Батарея (гальваническая)
HA | Звуковой сигнал
K | Контактор (ослабления поля, тормозной)
KA | Защита, РП, срабатывает от превышения тока
KK | Температурная защита, бывшее название ТРТ, теперь РТТ, срабатывает от превышения температуры, которая возникает от нагрева током протекающем в кабеле вспом. машин
KM | Контактор
KT | Реле времени, имеет замкнутый виток вокруг сердечника (между сердечником и катушкой) или ярма (визуально над катушкой)
KV | Реле обычное
L | Индуктивность, катушка на сердечнике, сглаживает или оказывает индуктивное сопротивление переменной составляющей тока
M | Двигатель (ТД, МВ)
PA | Измерительный прибор тока
PJ | Счётчик электроэнергии
PV | Измерительный прибор напряжения
Q | Нож вспом. машин, автомат включения кондиционера
QF | БВ, быстродействующий выключатель, ГВ
QP | Реверсор
QS | Ножи ТД, ВИП, токоприёмника, низкого ввода, аварийное вспом. машин
QT | Тормозной переключатель
R | Резистор, сопротивление
S | Кнопки пульта, тумблер
SA | Групповой переключатель (отключение секций, сигнализации). Ножи, блокировки ножей
SF | Автомат, защита по току
SK | Температурный переключатель
SP | ПВУ, контакт замыкающийся или размыкающийся под давлением воздуха
SQ | Блокирующие устройства (?)
T | Трансформатор
U | Диодная панелька, три диода последовательно, пропускает ток в одном направлении
V | Силовые диод или тиристор
X | Разъём (розетка, фишка)
YA | Включающая и удерживающая катушки ГВ
Y | Вентиль, катушка которая открывает или закрывает воздух
Обозначение проводов, кириллица
А | Провод автоматики
В | Провод во вторичной обмотке трансформатора
Н | Провод низковольтный, 50 В
Н0 | Провод низковольтный, с блока питания 50 В сразу после автомата зашиты или предохранителя, то есть питающий.
С | Провод вспомогательных машин, 380 В
Э | Провод межсекционный или межэлектровозный
Э0 | Провод межсекционный или межэлектровозный с блока питания 50 В сразу после автомата зашиты или предохранителя, то есть питающий.