Поднимается расшторенный

ВЛ80ск, тк

# Токоприёмник поднимается при расшторенных ВВК одной секции

Последовательность работ

1. Проверить подклинено ли реле KV44 (позиция 4/4 блока 4).
2. Проверить, шунтировано SQ5 напротив блока 4 (плоская ручка влево).
3. Проверить SP5, замкнуты ли контакты и присутствует ли на них питание при не вышедших штоках блокировки штор.
4. На системе или тройнике не переделана схема, то есть провода Э32, Э36 замкнуты на рейке вместо заглушки Х28. Чтобы определить проблемную секцию, отключить 2-ю межсекционную розетку и поднять токоприёмник при расшторенной одной секции, при этом ни один токоприёмник не должен подняться. Рейка с проводами находится со стороны кабины верхняя слева. Откручивается перемычка и провода цепляются на один контакт, чтобы освободить контактную площадку, на которую потом рассадить провода Э32, Э36.

Взаимосвязанные

- Не поднимается токоприёмник
- Токоприёмник скачет