# Аналог аппарата на разных электровозах

ВЛ80с | ВЛ80ск | ЭП1 | Назначение
--- | --- | --- | ---
Токоприёмник
248 | KV44 | KV44 | Промежуточное реле токоприёмника
245 | Y10 | Y9, Y10 | Клапан токоприёмника
232 | SP5 | SP5 | Разрешает поднять токоприёмник только после блокирования штор ВВК
104 | Y1 | Y1 | Вентиль защиты
407 | А10 | U21 | Панель питания высоковольтной катушки вентиля защиты 104/Y1
ГВ
ГВ | QF1 | QF1 | Главный выключатель
207 | KV41 | KV41 | Исключает звонковую работу
РМТ | К2 | К2 | В ГВ реле максимального тока
АМД | SP | SP | Автомат минимального давления (5,6-5,8 и откл 4,6-4,8 на ск)
Удерж | YA2 | YA2 | Удерживающая катушка ГВ
Вкл | YA1 | YA1 | Включающая катушка ГВ
Вспом. машины
123 | KV4 | KV4 | защита от земли вспом. машин
113 | KA7, KA8 | KA7 | защита от земли вспом. машин
124 | KM14 | KM15, KM16 | МК, Компрессор
133 | KM15 | KM17 | МН - Маслонасос
127 | KM11 | KM11 | МВ1 - Вентилятор 1
128 | KM12 | KM12 | МВ2 - Вентилятор 2
129 | KM13 | KM13 | МВ3 - Вентилятор 3
130 | - | KM14 | МВ4 - Вентилятор 4
134 | KM21 | KM19, KM20 | Печи
159 | KM22 | KM21, KM22 | Печи
246 | Y5 | Y15, Y16 | Разгрузочный клапан компрессора
230 | SP6 | SP9, SP10 | Реле давления РД (7,5 - 9,0)
430 | KV48 | KV51, KV52 | Промежуточное реле между 230 и 124
249 | A1 | A1 | Реле напряжения (ППРФ)
247 | KV47 | KV47 | Низкая температура масла, Нагрев масла, откл МН
Тяга, Торможение
ПВУ1 | SP4 | SP4 | Разбирает тягу, при падении давления в ТМ
ПВУ2 | SP3 | SP3 | Разбирает РТ при наполнении ТЦ до 1,4
ПВУ3 | SP9 | - | При давлении в ТЦ включает противоразгрузочное устройство
262, 263 | Y6, Y7 | - | Вентиль противоразгрузочного устройства
49, 50 | QT1 | QT1 | Переключает режим Тяга и Торможение
63, 64 | QP1 | QP1 | Реверсор Вперёд и Назад
88 | KV1 | KV1 | РЗ, реле земли
213 | SQ1 | SQ1, SQ2 | Блокировка 367 (под краном машиниста 395)
ПР | SA5 | - | Отключение секции
КРМ-2-7 | SQ3 (SQ4) | SQ3, SQ4 (SQ7) | Контакт в кране машиниста 6-го положения (и кран экстренного)
272 | КV13 | КV13 | Реле экстренного торможения в 6-ом положении крана машиниста 395
271 | KV18 | - | ТМ-ка, снимает тягу при торможении
450 | КV31 | - (~SA3, SQ4) | Включено на ведущей секции, тифон, песок, освещение тележек
267 | KV12 | KV11, KV12 | Снимает тягу при срыве ЭПК
ЭПК пневм | Y25 | Y25, Y26 | срыв ЭПК, если не нажал кнопку при мигании лампы
- | SP3 | SP6 | При экстренном позволяет сработать пневмо-тормозам в РТ
241, 242 | Y11-Y14 | Y11, Y12 | вентили песка
393 | KV85 | KV85 | Исключает автоматическую подачу песка при скорости менее 10 км/ч.
Ножи
19, 20 | QS5 | QS21 | Ножи для ввода/вывода под низким напряжением
ОД1-ОД4 | QS11, QS12 | QS11-QS13 | Ножи для отключения ТД
81, 82 | QS3, QS4 | QS3-QS6 | Ножи для отключения выпрямительных установок
126 | QS28 | - | Ножи для запитывания вспом. машин от одной секции
111 | Q6 | Q6 | Ножи отключения вспом. машин от обмотки трансформатора
Вспомогательный МК
ПВУ 7 | SP7 | SP7 | Отключение вспомогательного компрессора при давлении 6 атм
135 | KM35 | KM35 | Контактор вспомогательного компрессора
Прочее
243 | Y18 | Y19, Y20 | Свисток
244 | Y17 | Y17, Y18 | Тифон
181-183 | Y21-Y23 | Y21-Y23 | Продувка ГР (Обогрев кранов продувки ГР)
97 | PV1 | PV1, PV2 | Вольтметр сети
136 | KV75 | KV75, KV77 | Включает обогрев сан. узла
160 | KM5 | KM5 | Включает трансформатор питания низковольтных цепей
К (162) | KM | KM | Переключает ЦУ на батарею при отсутствии напряжения в КС
255 | KV78 | - | Освещение тележек
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 | K11, K12, K21, K22, K31, K32 | K11, K12, K13, K21, K22, K23, K31, K32, K33 | Ослабление поля