Панели A

ВЛ80ск, тк

Панели A

Обозна- чение | Расположение | Назначение
--- | --- | ---
A1 | Блок 9, слева внизу | Контролирует раскручивание вспом. машины до полных оборотов
A2 | В кабине за машинистом или над А25 | Блок питания кондиционера и двигателей калорифера.
A5 | Блок 9, сзади в центре | Разрешает включение калориферов при наличии питания на выходе стабилизатора.
A6 | За блоком A11 | Панель защиты резисторов R10 (ББР)
A10 | в ВВК со стороны компрессора | Панель питания одного из вентилей Y1 от обмотки собственных нужд.
A11, A12 | В голове и хвосте | Блок силовых аппаратов
A15 | Блок 9, снизу, справа | Панель питания холодильника
A21 | В кабине у помощника на левой стенке | АГС8, Гребнесмазыватель
A25 | Напротив двери в кабину | Шкаф питания
A27, A28 | Блок 5, с разных сторон снизу | Панель защиты ТД от кругового огня
A55 | Рядом с A25 | МСУД
A64 | Над дверью в кабину | Питание МСУД
A71, A72 | Блок 5, с разных сторон по центру, над A27, A28 | Панель датчиков тока ТД.
A73, A74 | На ВИПе с противоположной коридору стороны | Блок питания усилителей сигнала ВИП.