Приборы

ВЛ80ск, тк

Приборы на пульте машиниста

## Вариант расположения 1

Вольтметр PV1 Сеть | Амперметр PA1 Якорь 1
Вольтметр PV2 PV2 | *

## Вариант расположения 2

То же что предыдущий, но Якорь 1 и Возбуждение поменяны местами.

## Вариант расположения 3

Вольтметр PV1 Сеть | Амперметр PA1 Якорь 1 | Вольтметр PV2 PV2
Амперметр PA2 Возбуждение

## Вариант расположения 4

Вольтметр PV1 Сеть | Амперметр PA1 Якорь 1
| Амперметр PA2 Возбуждение

В этом варианте вольтметр якоря находится в коридоре напротив двери в кабину.

в схеме | Тип | Предел | Назначение
--- | --- | --- | ---
PA1, PA2 | М1611 | 0-1500А | Ток якоря, возбужд.
PV1 | Ц1611 | 0-30кВ | Напряжение в КС
PV2 | М1611 | 1500-0-1500В | Напряжение якоря

Напряжение полного отклонения стрелки для М1611 - 75 мВ
Измеряемое напряжение для Ц1611 ~380 В