KV76

ВЛ80тк

KV76

Назначение

Пожарная сигнализация. Включает светодиод ПС на расшифровочном табло и зуммер НА2.

Схема

Н440 |  | Н477 | Сигнализация, светодиод ПС
Н406 |  | Э75 | В цепи зуммера НА2
Н478 |  | Ж | От тумблера включения пожарной сигнализации S75, через кнопку проверки S76 и температурные датчики SK11-SK26

Тех. характеристики

Тип: | 277

Состояние

Включено постоянно, при включенном тумблере пожарной сигнализации и отсутствии пожара
Отключается при пожаре, при разрыве контактов в датчиках

Расположение

Блок 4

Примечание

Только на ВЛ80тк
Кнопка S76 разрывает цепь в цепи датчиков, имитирует срабатывание пожарной сигнализации.
Если постоянно горит светодиод ПС, то проверьте предохранитель F38