Не работает счётчик

ВЛ80ск, тк фото

# Не работает счётчик

Здесь описывается счётчик Ф-442 с 2-мя светодиодами и 4-мя выводами. Не путать с Ф-440, который с 7 или 12 контактной фишкой.
Левый светодиод - контролирует наличие 220В и гаснет при активном потреблении электроэнергии.
Правый светодиод - мигает при потреблении электроэнергии.

Монтажная схема

Анализ информации до похода на электровоз

1. Проверить, данные счётчика по записям последнего и предыдущего машиниста в журнале, что они остались прежними, в то время как на других секциях изменились. Это предотвратит ошибку в случае неверно указанной секции и в случае, например когда для тяги используется нижний счётчик, а не верхний как положено. То есть неисправный определяется по показаниям на счётчике.
2. Если не работает счётчик тяги, то проверить, что показания счётчика рекуперации изменились. Если показания счётчика рекуперации не изменились, то проверьте, что изменились показания счётчиков рекуперации других секций, это поможет определить применял ли машинист рекуперацию. Если применял, но на неисправной секции не работает в том числе счётчик рекуперации, то скорее всего сгорел предохранитель. Если счётчик рекуперации работает, то цепь токового трансформатора исправна, и напряжение подводится и в случае неправильной фазности счётчик тяги считал бы рекуперацию и показания счётчика тяги всё равно бы изменились. Соответственно менять счётчик без проверки предохранителей.
3. Если не работает счётчик рекуперации, то алгоритм такой же как в предыдущем пункте и даже легче выявить, так как тяга точно применялась.

Тезисы

1. Если не работает счётчик тяги, но работает счётчик рекуперации по показаниям в журнале, то предохранители и цепь токового трансформатора исправны.
2. Если горит хоть один левый светодиод (на счётчике тяга или рекуперация), то предохранители (F5 и F6) целые.
3. Если сгорит хотя бы один предохранитель (F5 или F6), то не будут работать оба счётчика. Переформулировка: если работает хотя бы один счётчик (горит левый светодиод контроля сети 220В), то нет смысла проверять предохранители в случае неисправности другого счётчика.
4. Поменять фазировку, и соответственно, чтобы счётчик рекуперации был счётчиком тяги, а счётчик тяги счётчиком рекуперации можно поменяв провода на токовом.
5. На стоянке невозможно проверить счётчик рекуперации рекуперацией, так как задав ток возбуждения энергия не отдаётся в КС, таким образом схема рекуперации плюсует энергию в счётчик тяги. К тому же при скорости ниже 25 км/час схема работает в контротоке, то есть не отдаёт в КС
6. Если перефазировать провода на токовом или двойные провода напряжения на счётчике тяги, то можно таким образом проверить работу счётчика рекуперации на стоянке или при неисправности счётчика тяги счётчиком рекуперации проверить что токовый трансформатор T7 исправный.
7. Если счётчик работает на стенде, но не работает в схеме, при условии исправного токового трансформатора T7, наличия напряжения 220 В и проверкой смены фазировки, то проверить не соединены ли токовые вывода счётчика с корпусом, тем самым закоротив токовый, ведь один из выводов токового соединён с корпусом. Например, если С9 соединён с землёй, то счётчик рекуперации не будет работать или если С421 соединён с землёй, то оба счётчика не будут работать. Отсоединить "землю" на токовом, проверить омметром между токовым и "землёй, должно быть бесконечность.
8. Даже при правильной маркировке проводов и их прозвонке в случае сомнения бирок, то никто не отменяет ошибку фазировки трансформаторов внутри счётчика. Была неисправность, когда счётчик рекуперации отказывался работать при подключении фазно с тягой, но работал как тяга при противофазном подключении, что говорит о противофазном соединении в самом счётчике и возникает вопрос как он проверялся на стенде, где следят за фазностью.
9. Для наименьшего числа шагов с определением исправности счётчика связанного с ошибкой фазировки нужно проверить в текущем и с перефазированием двойных проводов на верхнем счётчике. Это позволит сразу понять как сфазировать счётчики правильно или определить неисправный. При этом предварительно отсоединить токовый и проверить целостность цепи (0,3 Ом), а также целостность цепи 220 В, примерно 115 Ом для одного счётчика и 56 Ом при их параллельном соединении. Это нужно, чтобы исключить неисправность связанную с отсутствием воздействующих на счётчик токов и напряжений из-за обрыва цепи.
10. Измерить сопротивление токового невозможно, цифровой омметр на пределе 200 Ом выдаёт 0,2 Ом, также как и при замыкании выводов омметра (сопротивление проводов омметра).

Последовательность работ

1. Проверить стеклянные предохранители F5 и F6 (блок 9). Если сгорит хоть один, то не работают оба счётчика и при этом на обоих не горит левый светодиод контроля сети 220В.
2. Измерить сопротивление между контактами места расположения предохранителя F5 или F6, сопротивление цепи должно быть 56 Ом, то есть проверяется целостность цепи проходящей через обмотку собственных нужд, обмотку счётчика и второго предохранителя.
3. Чтобы сделать быстро первые 2 пункта для этого вынуть один из предохранителей и на этот корпус с обратной стороны подсоединить ом-метр, должно показать примерно 56 Ом, далее вставить предохранитель, должно показать 0 Ом. Это означает что цепь без предохранителя не имеет полного разрыва, а именно сопротивление входящих в последовательную цепь обмотки трансформатора, счётчика и второго предохранителя, последующая проверка с предохранителем показывает что есть контакт в корпусе. Хотя так как счётчики параллельны, то это не гарантирует качественное соединение обоих счётчиков. Но это устраняет частую проблему, когда предохранитель целый, но он не контачит внутри своего корпуса.
4. Можно ещё проверить целостность токовой цепи открутив один контакт на токовом трансформаторе и проверить сопротивление. Но обрыв очень редко.
5. Потянуть слегка провод к счётчику (4 шт) на возможность ослабления винтов.
6. Следующий этап более трудоёмкий. Проверяем маркировку.
   1. Если спутаны 2 провода фазировки токового или сети, то не будет считать, вернее будет дублировать потраченное количество энергии за промежуток времени, так как счётчик зависит от фазы и разница счётчиков рекуперации и тяги только в фазировке напряжения, а токовая фаза меняется направлением тока. Верно для Ф-442 с двумя светодиодами
   2. Если спутаны 2 провода по одному с токового и сети, то сетевой окажется соединённым с землёй и сразу же сработает РКЗ, при этом не будет короткого замыкания и счётчик не сгорит
   3. Если спутаны 4 провода, токовые подключены к сети и наоборот, то внутренняя токовая часть схемы счётчика создаст КЗ, сгорит один из предохранителей, F5 или F6.
7. Сменить счётчик, при исправных (замкнутых) цепях токовой и напряжения и правильной маркировке, в остальных случаях исправлять и проверять под нагрузкой.
8. Отсоединить землю на токовом и здесь же проверить, что между выводами токового и землёй нет КЗ.
   - Если есть, то отсоединить по порядку от счётчика тяги, рекуперации и токового, каждый раз проверяя землю.

Примечание

Загорание РКЗ в случае путаницы проводов произойдёт только при правильности остальной части схемы, когда один провод токового трансформатора соединён с землёй.

Проверка счётчика

Чтобы проверить счётчик, нужно собрать тягу, дать ток 500-600 А, подержать пару минут (до срабатывания КЛУБа), последняя цифра сдвинется на 1. Лучше записать последнюю цифру каждой секции, чтобы сравнить изменение. Для экономии электроэнергии можно отключить другие секции на время теста.
Лучше сделать трансформатор, который крокодильчиками подключить к выводам 3, 4 (220 В), а вторичную обмотку этого тр-ра соединить к выводам 1, 2 (токовой счётчика), отключив токовый тр-р (отсоединив один провод), задав ток 1-5 А
Маркировка проводов с лицевой стороны счётчика контактами вниз:

Маркировка проводов
Токовый | Сеть 220 В
Для счётчика Тяга
С421 | С9 | С423 | С422
Для счётчика Рекуперация
С9 | Ж | С422 | С423

По схеме токовые части счётчиков соединены последовательно к токовому трансформатору с одинаково фазированы. В тоже время напряжение подключено противофазно. Но так как ток может протекать в разных направлениях, или точнее совпадать по фазе к напряжению или наоборот в противофазе к напряжению взависимости от тяга или рекуперация, то соответственно работает или счётчик тяги или рекуперации. Достаточно поменять провода на токовом трансформаторе, чтобы счётчики поменяли своё назначение на противоположное, счётчик рекуперации стал счётчиком тяги и наоборот.

### Счётчик типа СЭТ-1М.01М

Для просмотра показаний используется кнопка, короткое нажатие менее секунды переключает данные по некоторому кругу цикличных данных (6 показаний за цикл), длинное нажатие более секунды переключает режим.
Монтаж подключения счётчика СЭТ1М.01М

1Uф1 | 1Uф2 | Iф1 | 2Uф2 | Iф2 | 2Uф1
2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10
С423 | 422 | С421 | С422 | Ж | С423

На индикаторе есть метка ┌A┐ и ┌R┐ что означает активная (Вт) и реактивная (ВАр) и 2 канала. Когда счётчик включен стрелка указывает на один из 4-х положений, то есть:
положение 1 - первый активный канал
положение 2 - второй активный канал
положение 3 - первый реактивный канал
положение 4 - второй реактивный канал

# Проверка токового трансформатора

В качестве нагрузки к ТТ подключена лампа переноска 25Вт, 8,5Ом и цифровой вольтметр.

Включен объект | Напряже- ние, В
--- | ---
2 МВ | 0,3
2 МВ + МК | 0,5

Напряжение на токовой катушке, замкнутой счётчиком - 0,034 В при токе 5А (макс. нагрузка), то есть трудно оцениваемая величина.

#### Фазность токового трансформатора

Если И1 сверху (И2 снизу), то Л1 слева (Л2 справа). Так как шина с тр-ра подходит справа (смотря с трапа), то И1 снизу и подписан вверх-ногами и соединён с проводом С421, верхний-дальний "Ж". Если ТТ перевернуть, то Л1 и Л2 поменяются местами, соответственно С421 и "Ж" нужно тоже поменять местами, то есть С421 соединить с И2, который стал теперь нижним-ближним. Итог: как бы не стоял ТТ провод С421 всегда ближний по месту соединения. Учитывая, что ТТ разные, но сохраняется правило для однотипных счётчиков, что место подключения провода не меняется при повороте ТТ (провод справа остаётся справа).