SP5

ВЛ80ск, тк фото

SP5

Назначение

Контролирует блокирование штор ВВК. Замыкает цепь на KV44 только при прохождении воздуха через блокировки штор.

Схема

Э32 |  | Н237 | Цепь на KV44

Тех. характеристики

Тип: | ПВУ-5

Состояние

Замкнут при поднятом токоприёмнике, при вышедших штоках блокировок штор
Замыкается при давлении 4,6 ±0,1 атм
Размыкается при давлении 2,8 ±0,1 атм

Расположение

Слева от входной двери со стороны машиниста. Над переключателем SA6

Взаимосвязанные

KV44, Y10, Y1, Замок штор, схема

Неисправности

При вытаскивании клина из под KV44 токоприёмник падает

Примечание

Опасность шунтирования или неисправности этой блокировки заключается в следующем: тройник вышел с ПТО с расшторенной средней секцией, токоприёмник задний или передний поднимаются, а на средней секции можно войти в ВВК. Такого быть не должно. Эта функция не должна быть нарушена из-за неправильного межэлектровозного соединения тройника или неисправности SP5.