Y10

ВЛ80ск, тк фото

Y10

Назначение

Клапан токоприёмника. Непосредственно подаёт воздух к токоприёмнику

Схема

Н236 |  | Ж | В цепи KV44

Тех. характеристики

Тип: | ЭВТ-4

Состояние

Включен при поднятом токоприёмнике

Расположение

Над дверью со стороны машиниста

Взаимосвязанные

Y1, KV44, схема

Неисправности

- Не поднимается токоприёмник

Примечания

Имеет радиальные отверстия для поворота. Опускание регулируется: против часовой стрелки к вентилю для более медленного опускания, по часовой - для более быстрого.