SP11, SP12

ВЛ80ск, тк

SP11, SP12

Назначение

Сигнализация наполнения ТЦ.
SP11 - передняя группа
SP12 - задняя группа

Схема

SP11
Э80 |  | Н442 | Сигнализация, светодиод ТЦ
SP12
Э80 |  | Н443 | Сигнализация, светодиод ТЦ

Тех. характеристики

Тип: | ПВУ-5-05

Состояние

Замкнут при наличии давлении в ТЦ
Замыкается при давлении 1,2 ±0,1 атм
Размыкается при давлении 0,4 атм

Расположение

Блок пневматического оборудования, справа самые нижние

Взаимосвязанные

SP3