Реле

ВЛ80ск

# Реле

Обозна- чение | Назначение | Расположение
--- | --- | ---
KV01 (A1) | Контролирует раскручивание вспом. машины до полных оборотов, после чего отключает часть пусковых конденсаторов. | Блок 9, A1
KV01 (A27, A28) | Контролирует разницу напряжения между 1 – 2 ТД (3 – 4 ТД). | Блок 5
KV01 (A5) | Защита ББР первой группы от перегрузок. | На панели A6 слева, позади A11
KV02 | Защита ББР второй группы от перегрузок. | На панели A6 справа, позади A11
KV1 | Реле земли (РЗ) – контроль замыкания на корпус цепей питания ТЭД (отключает ГВ). | Блок 12
KV4 | Сигнализирует о замыкании на корпус цепей обмотки собственных нужд (земля во вспом. машинах). Загорается светодиод РКЗ. | Блок 9, в верхнем ряду, слева, одно-единственное по виду
KV12 | При срыве ЭПК реле включается и своими контактами отключает KV15 и соответственно БВ, разбирая схему тяги, включает подсыпку песка. | Блок 4
KV13 | Снимает тягу при экстренном торможении (в цепи KV15) и осуществляет подсыпку песка, включает тифон. | Блок 4
KV14 | Включает МСУД. | Блок 4
KV15 | Разрешает сбор схемы БВ, после предварительных условий сбора схемы тяги/торможения. | Блок 4
KV16 | Переключает направление подачи песка "Вперёд" или "Назад". | Блок 1, панель на правой стенке электровоза
KV17 | ???. | Панель 9, позади A11
KV18 | Контролирует целостность ТМ. | Блок 4
KV19 | Разрешает работу вспом. машин.. | Блок 4
KV21 | Подготавливает сбор схемы в положении "0" и "П" рукоятки усилия, устраивает самоподхват. | Блок 4
KV22 | Подготавливает сбор схемы в положении "0" и "П" рукоятки усилия, устраивает самоподхват. | Блок 4
KV31 | Включено на головной секции, разрешая управление только с неё. в цепи блокировочного переключателя SA6 (сигнализация С1; С2), кнопки песок и калориферов. | Блок 4
KV32 | Включает ПЧФ (пониженная частота вращения вспом. машин). | Блок 5
KV40 | Разрешает включить БВ, после включения ГВ. | Блок 4
KV41 | Исключает звонковую работу ГВ. | Блок 4
KV43 | Запитывает включающие катушки ГВ и БВ, обеспечивая их включение. | Блок 4
KV44 | Подаёт питание на клапан токоприёмника Y10 и удерж. катушку ГВ при закрытых шторах ВВК. | Блок 4
KV46 | Исключает разбор схемы в период отключенного состояния вентиляторов при переводе их с низкой частоты на нормальную и наоборот. | Блок 4
KV47 | Разрешает сбор схемы с отключенным маслонасосом (нагрев масла). | Блок 4
KV48 | Промежуточное реле между РД (SP6) и компрессором (KM14). | Блок 4
KV51 | Включает электро-двигатель калорифера. | Блок 1, панель на правой стенке электровоза
KV52 | Включает "Ступень 2" калорифера. | Блок 1, панель на правой стенке электровоза
KV55 | Переключает цепи при сборе рекуперативного торможения. | Блок 5
KV63 | Исключает одновременную работу МПК1 и МПК2 на секции. | Блок 4
KV75 | Включает обогрев сан. узла. | Панель сан.узла. В торце прохода над МВ3
KV76 | Пожарная сигнализация. Включает светодиод ПС на расшифровочном табло и зуммер НА2. | Блок 4
KV78 | Включает освещения тележек. | Блок 4
KV85 | Исключает автоматическую подсыпку песка, при скорости менее 10 км/ч. В цепи АЛСН. | Блок 5. Панель 8.