SP

ВЛ80ск, тк фото

SP

Назначение

Реле минимального давления в ГВ (АМД). Отключает ГВ при падении давления в главном резервуаре или запрещает включения при низком давлении в ГР.

Схема

Конструктивно с одной стороны давление воздуха, с другой стороны усилие пружин. При давлении 5,6 атм происходит замыкание контактов и разрешение на включение ГВ.

| В цепи удерживающей катушки ГВ (со стороны земли/корпуса)

Состояние

Замкнут при давлении в ПМ (Питательная Магистраль или тот же ГР)
Замыкается при давлении 5,7 ±0,1 атм
Размыкается при давлении 4,7 ±0,1 атм

Расположение

Более всего выступает из корпуса ГВ вниз

Взаимосвязанные

РМТ, схема

Примечание

АМД есть двух типов:
1. Блокировка под пневмодатчиком, при этом при наличии давления замкнут верхний контакт.
2. Блокировка взаимодействует через рычаг, при этом при наличии давления замкнут нижний контакт. Блокировка перевёрнута, провода те же.