QP1

ВЛ80ск, тк фото

QP1

Назначение

Реверсор на блоках A11, A12. Имеет 2 вентиля "Вперёд" и "Назад"(вкл. от контроллера).

Схема

A11-QP1 (блокировки соответствуют положению "Вперёд)
Н5 | 1А |  | Ж | Ж | QP1 Вперёд. Питание от контроллера.
Н6 | 2А |  | Ж | Ж | QP1 Назад. Питание от контроллера.
Н340 | 17 |  | 16 | Э1 | В цепи KV16
Н8 | 4 |  | 2А | Н6 | Контролирует переключение реверсора НАЗАД. Цепь на KT7 только после переключения
Н7 | 3 |  | 1А | Н5 | Контролирует переключение реверсора ВПЕРЁД. Цепь на KT7 только после переключения
Н17 | 23 |  | 24 | Н15 | На противоразгрузочное устройство Y7 (вперёд), при пневматическом торможении (давлении в ТЦ 2 атм)
Также 4 группы переключающих силовых контактов
A12-QP1 (блокировки соответствуют положению "Вперёд)
Н7 | 1А |  | Ж | Ж | QP1 Вперёд. Питание от контроллера.
Н8 | 2А |  | Ж | Ж | QP1 Назад. Питание от контроллера.
Н16 | 17 |  | 16 | Н15 | На противоразгрузочное устройство Y6 (назад), при пневматическом торможении (давлении в ТЦ 2 атм)
Н9 | 4 |  | 2А | Н8 | Контролирует переключение реверсора НАЗАД. Цепь на KT7 только после переключения
Н9 | 3 |  | 1А | Н7 | Контролирует переключение реверсора ВПЕРЁД. Цепь на KT7 только после переключения
А8 | 23 |  | 24 | А253 | МСУД, сигнализирует положение реверсора "ВПЕРЁД".
Также 4 группы переключающих силовых контактов

Тех. характеристики

Тип аппарата: | ПКД-142
Тип: | Вентиль

Состояние

Положению "Вперёд" (кабина этой секции движется вперёд) соответствует включенный ближний вентиль, а силовые контакты замкнуты по краям (смотрим с лицевой стороны сверху)
Положению "Назад" соответствует противоположное положение, включен дальний вентиль (возле крепления шин), а силовые контакты замкнуты в центре (смотрим с лицевой стороны сверху)
Из этого правила следует, что на двух секциях целого электровоза реверсоры стоят в разных положениях

Расположение

На блоках A11, A12, слева от тормозного переключателя

Взаимосвязанные

QT1, KV16, KT7, Y6, Y7, схема

Примечание

На ВЛ80тк блокировка А8-А253 находится на блоке A11 с проводом А9. При подаче питание +50 В на провод А253 на дисплее горит "Вперёд", в отсутствии питания - "Назад"