SP3

ВЛ80ск, тк

SP3

Назначение

Разбирает схему РТ при наполнении ТЦ 1,3-1,5 атм, отключая K1

Схема

Н49 |  | Н50 | В цепи схемы торможения K1

Тех. характеристики

Тип: | ПВУ-5-03

Состояние

Замкнут при отсутствии давлении в ТЦ
Замыкается при давлении 0,5 атм
Размыкается при давлении 1,4 ±0,1 атм

Расположение

Блок пневматического оборудования, в верхнем ряду на правой стенке ближний
K1, SP2, схема